{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["NEXO PS系列"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"NEXO PS系列","index":0,"n_rows":63,"n_cols":11,"rows_kept":63,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[23,0,23,7],[24,0,24,10],[25,0,32,0],[25,1,32,1],[25,2,32,2],[25,7,32,7],[25,8,32,8],[25,9,32,9],[25,10,32,10],[38,0,38,7],[39,0,39,10],[51,0,51,7],[52,0,52,10],[61,0,61,7],[62,0,62,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["NEXO PS系列方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图样","备注"]
["一、扩声设备部分"]
[1,"全频主音箱","NEXO","PS15R2","PS15-R2是一个能输出138dB峰值声压的高功率系统。它能安全可靠地承受2000Watts的功放功率。使用新的专用PS15TDController-R2模拟处理器, 或NXAMP带处理器功放,PS15-R2系统可达成高声压和宽频响的性能, 而箱体重量和尺寸只是一般矩形箱体音箱的一半.拥有力素专有的恒定指向性非对称扩散角号, 箱体建构和重心平给于PS15-R2在各种应用上有很大的弹性。设计考虑到能给于有高要求的扩声和表演台返送作单箱作业的。 PS15-R2上还有左右镜像对称的形号可选, 使PS15-R2可作真正立体声对称返送监听。PS15-R2, 2路全频8Ω的设计可简单的使用单功放来达到一般双功放推动(bi-amped)的性能, 从宜减低系统的成本,重量和复杂程度。PS15-R2箱体设有一个标准插柱孔和可使用一个适配硬件来兼容力素大量的流动演出和固定安装配件。\nPS15-R2 产品主要特性\n> 高功率系统(136dB峰值声压@1m).\n> 使用新设计的15”(低频)和1”(高频)铵金属单元\n> 可旋转, 非对称角号和独特箱体构造,用途多元化,用家轻易配置为扩声或返送使用.\n> 2路全频8 Ohms的设计使用单通道推动,因此安装简单易用和较经济.\n> 先进的电子处理保证系统操作的线性和可靠度.\n> 备有全线各类安装和吊挂配件的支援.\nPS15-R2 系统应用\n> 大功率中形流动演出的近场使用 固定安装项目如会所,影音,剧场,广播等的音响系统\n> 会所, 影音,剧场,广播等的高质素监听系统. \n> 作为支援任何大形演出系统所需的各类补声\nPS15-R2 产品主要特性\n两分频 全频音箱\n低频单元尺寸：1X15″\n高频单元尺寸：1X2″号角喉管，1X3″振膜\n阻抗：常规被动（内）分频时，8欧；主动（外）分频时，低频8欧，高频16欧\n频响：47HZ-18KHZ\n分频点：1.1KHZ\n灵敏度：102db SPL Nominal 1瓦 at 1米\n最大声压级：133-136db \n（高频）辐射角度：水平：50-100°  垂直：55°，高频号角可旋转\n指向性：Q：16（标称），f>1.5KHZ ，DI：12db（标称）\n允许的功放机功率：常规被动（内）分频时，1000-2000W 8欧 每通道\n主动（外）分频时，低频1000-2000W 8欧；高频250-500W 16欧\n物理特征：两只PS15-R2左右镜像对称，有舞台监听斜度\n外形（高宽深）：675 x 434 x368 mm\n重量：28 kg","只",2]
[2,"全频辅助音箱","NEXO","PS15R2","PS15-R2是一个能输出138dB峰值声压的高功率系统。它能安全可靠地承受2000Watts的功放功率。使用新的专用PS15TDController-R2模拟处理器, 或NXAMP带处理器功放,PS15-R2系统可达成高声压和宽频响的性能, 而箱体重量和尺寸只是一般矩形箱体音箱的一半.拥有力素专有的恒定指向性非对称扩散角号, 箱体建构和重心平给于PS15-R2在各种应用上有很大的弹性。设计考虑到能给于有高要求的扩声和表演台返送作单箱作业的。 PS15-R2上还有左右镜像对称的形号可选, 使PS15-R2可作真正立体声对称返送监听。PS15-R2, 2路全频8Ω的设计可简单的使用单功放来达到一般双功放推动(bi-amped)的性能, 从宜减低系统的成本,重量和复杂程度。PS15-R2箱体设有一个标准插柱孔和可使用一个适配硬件来兼容力素大量的流动演出和固定安装配件。\nPS15-R2 产品主要特性\n> 高功率系统(136dB峰值声压@1m).\n> 使用新设计的15”(低频)和1”(高频)铵金属单元\n> 可旋转, 非对称角号和独特箱体构造,用途多元化,用家轻易配置为扩声或返送使用.\n> 2路全频8 Ohms的设计使用单通道推动,因此安装简单易用和较经济.\n> 先进的电子处理保证系统操作的线性和可靠度.\n> 备有全线各类安装和吊挂配件的支援.\nPS15-R2 系统应用\n> 大功率中形流动演出的近场使用 固定安装项目如会所,影音,剧场,广播等的音响系统\n> 会所, 影音,剧场,广播等的高质素监听系统. \n> 作为支援任何大形演出系统所需的各类补声\nPS15-R2 产品主要特性\n两分频 全频音箱\n低频单元尺寸：1X15″\n高频单元尺寸：1X2″号角喉管，1X3″振膜\n阻抗：常规被动（内）分频时，8欧；主动（外）分频时，低频8欧，高频16欧\n频响：47HZ-18KHZ\n分频点：1.1KHZ\n灵敏度：102db SPL Nominal 1瓦 at 1米\n最大声压级：133-136db \n（高频）辐射角度：水平：50-100°  垂直：55°，高频号角可旋转\n指向性：Q：16（标称），f>1.5KHZ ，DI：12db（标称）\n允许的功放机功率：常规被动（内）分频时，1000-2000W 8欧 每通道\n主动（外）分频时，低频1000-2000W 8欧；高频250-500W 16欧\n物理特征：两只PS15-R2左右镜像对称，有舞台监听斜度\n外形（高宽深）：675 x 434 x368 mm\n重量：28 kg","只",2]
[3,"超低频音箱","NEXO","RS15C","RS15超低音箱是力素最新独创专利的 RS(RAY SUB) 超低系列首发产品,Ray Sub 的技式性突破基于优化音箱位置与发声面(辐射面)相位和箱体气孔的关系,使音箱的声学距离由后段至前方的部份会因频率减少而增加. 因此, 后段与前方于整个低频频响高效率地叠加起来, 平均前向于后段增益(Forward gain)及后向消声(Rear Cancellation)为5dB. 当独立使用时, Ray Sub技术可使同一箱体配置成任何极向, 像一般全向式直达声低频音箱发声面面向听众, 或作指向性低频音箱侧面面向听众. 当多组于一只RS15时, Ray Sub低频音箱可以使用多种低频音场的模式: 背对背, 面对面, 正反互叠或垂直重叠. 当叠合的RA15数量足够时(6只以上), 可作低频的电子指向(beam steering)调上或调下.\n\nRS15 主要特性\n\n> 低箱体,高输出,模组化可扩大组合的超低\n\n> 可设定指向性\n\n> 心形指向性低频减少了后面和两侧的反射波因此降低了后场低频溢漏的水平\n\n> RS15音箱的先进空气动力学乞孔提供了20dB的噪声衰减度,因此改善高声压时的线性.\n\n> RS15可匹配力素全线各系列音箱.\n\n> 高功率:136-139dB(全向); 133-136dB(指向性)\n\n> 频响: 35-200Hz(全向); 35-150z(指向性)\n\n> 先进的电子处理器保证系统操作的线性和可靠度\n\n> 处理器: GEOS12TD模拟处理器, NX242数码处理器或NXAMP带处理器功放.","只",2]
[4,"补声音箱","NEXO","PS10R2","PS10-R2是一个能输出132dB峰值声压的高功率系统。它能安全可靠地承受1250Watts的功放功率。使用新的专用PS10-R2模拟处理器, 或NXAMP带处理器功放, PS10-R2系统可达成高声压和宽频响的性能, 而箱体重量和尺寸只是一般矩形箱体音箱的一半。拥有力素专有的恒定指向性非对称扩散角号, 箱体建构和重心平给于PS10-R2在各种应用上有很大的弹性。设计考虑到能给于有高要求的扩声和表演台返送作单箱作业的. PS10-R2上还有左右镜像对称的形号可选, 使PS10-R2可作真正立体声对称返送监听。PS10-R2, 2路全频8Ω的设计可简单的使用单功放来达到一般双功放推动(bi-amped)的性能, 从宜减低系统的成本,重量和复杂程度。PS10-R2箱体设有一个标准插柱孔和可使用一个适配硬件来兼容力素大量的流动演出和固定安装配件。\nPS10-R2 产品主要特性\n> 高功率系统(132dB峰值声压@1m).\n> 使用新设计的低磁辐10”(低频)和1”(高频)铵金属单元\n> 可旋转, 非对称角号和独特箱体构造,用途多元化,用家轻易配置为扩声或返送使用。\n> 2路全频8 Ohms的设计使用单通道推动,因此安装简单易用和较经济。\n> 先进的电子处理保证系统操作的线性和可靠度。\n> 备有全线各类安装和吊挂配件的支援。\nPS10-R2 产品规格\n低频单元尺寸：10″\n高频单元尺寸：1″\n阻抗：8欧\n频响：65Hz---20kHz\n分频点：2kHz\n灵敏度：99db  1瓦 at1米SPL Nominal\n最大声压级：129---132db\n（高频）辐射角度：水平：50-100°  垂直：55°，高频号角可旋转\n指向性：Q：16（标称），f >3KHZ ，DI：12db（标称）\n允许的功放机功率：500-1200W  8欧 每通道\n物理特征：两只PS10-R2左右镜像对称，有舞台监听斜度。\n外形（高宽深）：515mm x316mmx277 mm\nPS10-R2 产品主要特性\n> 高功率系统(132dB峰值声压@1m)\n> 使用新设计的低磁辐10”(低频)和1”(高频)铵金属单元\n> 可旋转, 非对称角号和独特箱体构造,用途多元化,用家轻易配置为扩声或返送使用。\n> 2路全频8 Ohms的设计使用单通道推动,因此安装简单易用和较经济。\n> 先进的电子处理保证系统操作的线性和可靠度\n> 备有全线各类安装和吊挂配件的支援\nPS10-R2 系统应用\n> 流动演出的近场使用\n> 固定安装项目如会所,影音,剧场,广播等的音响系统\n> 会所影音,剧场,广播等的高质素监听系统.\n> 作为支援大形演出系统如力素Alpha,GEO等所需的各类补声","只",4]
[5,"返听音箱","NEXO","PS10R2","PS10-R2是一个能输出132dB峰值声压的高功率系统。它能安全可靠地承受1250Watts的功放功率。使用新的专用PS10-R2模拟处理器, 或NXAMP带处理器功放, PS10-R2系统可达成高声压和宽频响的性能, 而箱体重量和尺寸只是一般矩形箱体音箱的一半。拥有力素专有的恒定指向性非对称扩散角号, 箱体建构和重心平给于PS10-R2在各种应用上有很大的弹性。设计考虑到能给于有高要求的扩声和表演台返送作单箱作业的. PS10-R2上还有左右镜像对称的形号可选, 使PS10-R2可作真正立体声对称返送监听。PS10-R2, 2路全频8Ω的设计可简单的使用单功放来达到一般双功放推动(bi-amped)的性能, 从宜减低系统的成本,重量和复杂程度。PS10-R2箱体设有一个标准插柱孔和可使用一个适配硬件来兼容力素大量的流动演出和固定安装配件。\nPS10-R2 产品主要特性\n> 高功率系统(132dB峰值声压@1m).\n> 使用新设计的低磁辐10”(低频)和1”(高频)铵金属单元\n> 可旋转, 非对称角号和独特箱体构造,用途多元化,用家轻易配置为扩声或返送使用。\n> 2路全频8 Ohms的设计使用单通道推动,因此安装简单易用和较经济。\n> 先进的电子处理保证系统操作的线性和可靠度。\n> 备有全线各类安装和吊挂配件的支援。\nPS10-R2 产品规格\n低频单元尺寸：10″\n高频单元尺寸：1″\n阻抗：8欧\n频响：65Hz---20kHz\n分频点：2kHz\n灵敏度：99db  1瓦 at1米SPL Nominal\n最大声压级：129---132db\n（高频）辐射角度：水平：50-100°  垂直：55°，高频号角可旋转\n指向性：Q：16（标称），f >3KHZ ，DI：12db（标称）\n允许的功放机功率：500-1200W  8欧 每通道\n物理特征：两只PS10-R2左右镜像对称，有舞台监听斜度。\n外形（高宽深）：515mm x316mmx277 mm\nPS10-R2 产品主要特性\n> 高功率系统(132dB峰值声压@1m)\n> 使用新设计的低磁辐10”(低频)和1”(高频)铵金属单元\n> 可旋转, 非对称角号和独特箱体构造,用途多元化,用家轻易配置为扩声或返送使用。\n> 2路全频8 Ohms的设计使用单通道推动,因此安装简单易用和较经济。\n> 先进的电子处理保证系统操作的线性和可靠度\n> 备有全线各类安装和吊挂配件的支援\nPS10-R2 系统应用\n> 流动演出的近场使用\n> 固定安装项目如会所,影音,剧场,广播等的音响系统\n> 会所影音,剧场,广播等的高质素监听系统.\n> 作为支援大形演出系统如力素Alpha,GEO等所需的各类补声","只",2]
[6,"开关电源功率放大器","YYaudio","Y46000","4Ω：4*2450W;8Ω:4*1500W;16Ω4*750W.频率响应：+/-0.1db,10HZ+34KHZ;信噪比：>112dB；输入增益：23、26、29、32、35、38、41、44dB；输入接口：3-Pin XLR;输出连接端口：Neutrik Speakon;电源输入/频率：220V 50/60HZ 重量：12KG；可单声道、AB/CD混合声，AB/CD桥接，；输出限幅可调更好的保护音箱；","台",4]
[7,"功率放大器","YYaudio","Y43200","4Ω：4*1300W;8Ω:4*800W;16Ω4*400W.频率响应：+/-0.1db,10HZ+34KHZ;信噪比：>112dB；输入增益：23、26、29、32、35、38、41、44dB；输入接口：3-Pin XLR;输出连接端口：Neutrik Speakon;电源输入/频率：220V 50/60HZ 重量：11KG；可单声道、AB/CD混合声，AB/CD桥接，；输出限幅可调更好的保护音箱；","台",1]
[8,"NEXO音频处理器","NEXO","PS15TD-V3","PS15UTD-V3 专业音频处理器是一个先进的模拟电子处理器，它使紧凑的PS15-R2全频音箱匹配RS15超低成为极高性能的系统。PS15UTD-V3 专业音频处理器提供精密的分频，功放的感测和系统均衡的服务。处理器亦提供由用家选设PS15-R2全频或有源双推动模式。PS15TDController-R2有两个输入通道和三个输出,左右和合并的低频讯号, 可简化系统和安装的成本。与所有力素的处理器一样，PS15UTD-V3 专业音频处理器利用内置预选的压控均衡VCEQ线路提供精准的动态，音圈温度和纸盘推挽冲程保护，策略性的只在某些必需的频率作出适当的衰减。\nPS15UTD-V3 主要特性\n> 专为PS15-R2/RS15系统设计的精密线路,提升系统的声压和操作的稳定性。\n> 伺服操控的VCEQ线路提供无频谱失衡准确的动态控制\n> PS15UTD-V3 有两个输入三个输出,单机可处理多组PS15-R2和RS15\n> 用家可设定使用全频或有源双推动模式\n> 面板LED显示灯显视增益和运作。","台",1]
[9,"NEXO音频处理器","NEXO","PS10TD-V3","PS10UTD-V3处理器是一种先进的模拟处理器，它使紧凑的PS10-R2全频音箱匹配LS600超低成为超凡性能的系统。PS10UTD-V3为PS10-R2和LS600提供分频、功放的感测和系统的均衡等服务。PS10UTD-V3有两个输入和三个输出，左右和合并的低频信号输出可简化系统并降低安装成本。\n与所有力素的处理器一样，PS10UTD-V3利用先进的压控均衡VCEQ，提供精准的动态、音圈温度和纸盆推挽冲程保护，策略性的只在某些必须的频率作适当的衰减。\n产品主要特性：\n--专为PS10-R2/LS600系统设计的精密线路。提升系统的声压和操作的稳定性\n--由伺服操控的VCEQ模组电路提供准确的动态控制而不会出现频谱失衡\n--PS10UTD-V3有两个输入和三个输出，单机可处理多组PS10-R2/LS600\n--提供显示状态和运作的指示灯","台",1]
[10,"4进8出音频处理器","ASHLY","DSP480","新增加了SHURE和SENNHEISER话筒优化功能和内置与XTA DP448可对比的优化模式","台",1]
[11,"效果器","LEXICON ","MX400","特性：\n• 17 种传奇的莱斯康混响效果器\n• 莱斯康延时和调制效果\n• dbx压缩和降咝咝声\n• 4个处理器设计\n• 7种效果路由选择\n• 24bit，48kHz/44.1kHz取样率\n• 前面板大LCD显示\n• 立体声模式时有99个工厂程序/99个用户设置程序\n• 双立体声模式时有99个工厂程序/99个用户设置程序\n• 25个工厂程序/25个用户环绕声程序\n• USB佑布插入特性和VST及音频单元插入软件\n• MX-Eidt/Librarian软件\n• 双路S/PDIF数字输入/输出\n• MIDI输入/直通\n• 1/4” 平衡/不平衡连接的TSR I/O\n技术规格：\n模拟音频输入\n连接器 4个1/4” TRS平衡或不平衡连接端口\n阻抗 平衡连接50kΩ；不平衡连接25kΩ\n输入电平 普通正常值+4dBu，最大值为+24dBU，48kHz或44。1kHz\nA/D双换 24bit，48kHz，128x过取样\n模拟音频输出\n连接器 4个1/4” TRS平冲或不平衡连接端口\n阻抗 平衡连接为2kΩ；不平衡连接为1k\n输出电平 正常值为+4dBu或-10dBV（软件可用）\n最大值为24dBu，48kHz或44.1kHz\nD/A双换 24bit，48kHz，128x过取样\n模拟音频信号特性\n音频特性 10Hz–20kHz，+0dB/-0.5dB\n总谐波失真＋噪声 小于0.0019%，10Hz–20kHz\n信号动态范围 大于108dB（A计权）\n通道间串音 典型＜-80dB，20Hz–20kHz\n数字信号输入和输出\n连接器 双RCA（S/PDIF）\n数据格式 S/PDIF 24bit\n取样率 44.1kHz或48kHz\n数据处理延时 3.7ms@48kHz\n频响特性 10Hz–22kHz ±0.5dB@48kHz\n控制接口\nUSB MX-EDIT Editor/Librarian 和VST/Audio Units plug-ins 为USB 1.0\nMIDI 5针DIN输入／输出\n脚踏开关 1/4”　插口\n其它特性\n电源 117V或230V交流，18W\n体积（宽／高／深） 483 x 44 x 185mm（包括旋钮）","台",1]
[12,"均衡器","KT","SQ1G","长推子低噪声双30段图示均衡器","台",1]
[13,"反馈抑制器","SABINE","FBX2810","双通道12段自动反馈抑制器","台",1]
[14,"16路调音台","SOUNDCRAFT ","fx16II"," 26个标准输入端口 \n • 采用UltraMic专利，前置放大器的16个单声输入 \n • 4个立体声返送 \n • 可路由到混音的4个母线子编组架构 \n • 24-bit莱斯康效果器处理器 \n • 多声轨录音的直接输出可切换到推子前或推子后 \n • 100mm长的推子 \n • 全部单声道都有插入端口 \n • 立体声混音母线上有插入端口 \n • 具有中频扫频的3段“British”特性的EQ \n • 100Hz高通滤波器 \n • +48V幻像电源 \n • 10段三色电平表 \n • 2个子编组输出 \n • 具有旋转后面板的机架安装 \n • 内置万用电源\n频率响应 话筒/线路输入到任何输出端 ±1dB，20Hz–20kHz \n总谐波失真+噪声 话筒灵敏度–30dB、混音输出+14dBu <0.09% @ 1kHz \n话筒输入等效噪声EIN（最大增益） -128dB（原阻抗150Ω） \nAUX、MIX和主控制在0dB（推子在下端） <-82dBu \n通道间串音（1kHz） 通道哑音 >90dB \n推子关闭（参考标志+10） >88dB \nAUX发送口关闭 >84 dB \nEQ（单声道输入） HF 12kHz ±15dB \nMF（扫频） 150Hz–3.5kHz，±15dB \nLF 80Hz ±15dB \nQ（MF） 1.5 \n消耗电能 交流电源 低于35W \n工作条件 温度范围 5°C – +40°C \n输入/输出电平 话筒输入 最大+20dBu \n线路输入 最大+30dBu \n立体声输入 最大+20dBu \n混音输出 最大+20dBu \n耳机输出（150Ω） 300mW \n输入／输出阻抗 话筒输入 1.8kΩ \n线路输入 1.8kΩ \n立体声输入 65kΩ，35kΩ \n输出阻抗 150Ω，75Ω \n尺寸（宽x高x深） FX16ii 42mm x 148mm x 442mm \n用于机架安装（10U） 481mm x 148mm x 442mm \n重量 FX16ii 8.5kg \n用于机架安装（10U） 8.5kg","台",1]
[15,"一拖一无线话筒","SHURE","BLX24R/BETA58A ","BLX2手持式发射机:\n集成话筒振膜设计，有值得信赖的Beta58A。\n-10 dB增益衰减\n轻质耐用结构\n彩色ID保护盖（可另购）\nBLX4R半机架接收机:\n一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯\n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n可调节的输出电平\n可拆卸的天线令天线分布更快速\n显示详细射频和音频计量\n包括机架支架","套",2]
[16,"有线人声话筒","SHURE","BETA58A","人声话筒温暖而清晰的声音,极平滑的扩展频率响应,超心形设计在最大程度上隔离其它舞台声音","只",2]
[17,"乐器话筒套装","SHURE","PGADRUMKIT6","1 x PGA52 心形动态的踢鼓麦克风 \n2 x PGA56 心形动态陷阱/汤姆斯麦克风 \n1 x PGA57 心形动态仪器麦克风 \n2 x PGA81 心形凝汽器仪器麦克风 \n3 x A25D 话筒架 \n2 x AP56DM 鼓轮辋山 \n6 x 4.6 m XLR 电缆。 \n拉链手提箱","套",1]
[18,"打碟机","PIONEER","CDJ-850S","大液晶屏单CD打碟机,俱乐部/家庭两用机型，配备USB接口。自带Rekordbox音乐管理软件，支持多种音乐格式","台",2]
[19,"混音台","PIONEER","DJM-850","4路MIX混音台,内置高性能USB声卡","台",1]
[20,"DJ耳机","TECHNICS ","DJ1200","大功率高保真度DJ专用监听耳机,黑色，直线","副",1]
["合计",{"$nulls":7},0]
["二、点歌系统部分"]
[1,"雷石VOD歌库视频专业网络服务器(32T)\n16万多首歌","雷石","主板","雷石专用视频服务器主板          ","张",1]
[{"$nulls":3},"电源","航嘉专业视频服务器电源磐石500  ","个",1]
[{"$nulls":3},"CPU","英特尔i3                         ","块",1]
[{"$nulls":3},"内存","金士顿4G                        ","片",2]
[{"$nulls":3},"系统盘","1000G                         ","个",1]
[{"$nulls":3},"数据盘","西数监控盘4T                  ","个",8]
[{"$nulls":3},"拓展卡","西霸PCI拓展卡                 ","张",1]
[{"$nulls":3},"机箱","4U加长工控机箱                   ","个",1]
[2,"显示器","三星",null,"19寸","台",1,{"$nulls":3},"送键盘、鼠标"]
[3,"高清播放机顶盒","雷石","惊艳5000S","完全时尚创新的外观设计，开启了机顶盒的新纪元。炫动的操作界面、绚丽的舞动效果、人性化的操作系统，处处流露出设计的用心之处。系统稳定，画面流畅。完美的外形和人性化的操作系统，让你深刻体验科技时代的高品质追求。通过国家3C认证，通过72小时高温老化检测。","台",1]
[4,"触摸屏","雷石","22寸","舞动触摸屏（触摸屏完全不受环境影响，分辨率高，透光率高，灵敏度高，定位准确，防水，防尘，防油污，防静电，防辐射，防磁功能。）\n壁挂、台式、落地可选。可定制不锈钢支架。","台",1]
[5,"无线路由器","TP-LINK ","TL-WR882N ","主要性能 \n产品类型SOHO无线路由器\n网络标准无线标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b\n有线标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u\n最高传输速率450Mbps\n信道数1-13\n网络接口1个10/100Mbps WAN口\n4个10/100Mbps LAN口\n天线 \n天线类型外置全向天线\n天线数量3根\n功能参数 \nVPN支持支持\n防火墙功能内置防火墙\nWDS功能支持WDS无线桥接\n无线安全无线MAC地址过滤 \n无线安全功能开关 \n64/128/152位WEP加密 \nWPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制\n网络管理流量统计\n系统日志\n本地Web管理控制\n远程Web管理\n配置文件导入与导出\nWeb软件升级\n其它参数 \n产品尺寸201×142×34mm\n环境标准工作温度：0-40℃\n工作湿度：10%-90%RH（不凝结）\n存储温度：-40-70℃\n存储湿度：5%-90%RH（不凝结）\n无线路由器附件 \n包装清单TL-WR882N主机 x1\n电源适配器 x1\n用户手册 x1\n保修卡 x1\n保修信息 \n保修政策全国联保，享受三包服务\n质保时间1年\n质保备注1年保换，客户送修","台",1,{"$nulls":3},"可选购，配套ipod实现点歌"]
[6,"无线点歌设备","Ipda"," iPad mini 3","连接雷石主机进行无线点歌","台",1,{"$nulls":3},"可选购，实现ipod点歌"]
["合计",{"$nulls":7},0]
["三、灯光设备"]
[1,"230W光束灯","KELEK","KA054"," 国际标准DMX512信号控制。\n·灯泡：欧司朗投影灯泡      功率：300W     光通量为59500lm，色温5600-8000K。\n·颜色盘:14+1个色片组成，\n·图案盘:17+1个图案效果。\n 可更换图案盘，高速摆动效果，一个雾化，一个八棱镜，可正反方向旋转\n 并具有棱镜定位功能。调焦，液晶显示屏。\n·采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。\n光学器件：组合式透镜，变焦0-3.9度， 电子聚焦20米处\n水平扫描：540度（16bit精度扫描）\n垂直扫描：280度（16bit精度扫描）\n尺寸：410mm*310mm*490mm\n包装尺寸：465mm*380mm*550mm\n净重：17Kg\n毛重：19.8Kg","台",18]
[2,"四合一36颗LED染色灯","KELEK","KE085","输入电压：AC110~240V, 50/60Hz（开关电源，宽电压）\n额定功率: 400W\n光源： 欧司朗280w\n色温： 8000K光源\n使用寿命： 1000 小时\n色盘：14个颜色+ 空白\n图案盘：17个固定盘+9个旋转盘菱镜： 可旋转三菱镜光学部分：\n光精度光学组合染色效果：可调整染色效果聚焦：机械调光调光：0-100%机械调光，线性效果。\nX轴/Y轴： X轴 540&#176;， Y轴 270&#176;\n自动精确定位功能光束角度：平行光束角度3.8&#176;-45&#176;\n频闪：双镜频闪(0.5-9次每秒）\n控制模式： DMX512国际标准信号，自走模式，主从模式\n通道数量：18通道\n灯具具备控台复位，开灯，灭灯，功能延时功能​\n灯体尺寸：320x400x580mm\n净重：18.5kg","台",8]
[3,"LED摇头全彩蜘蛛灯","KELEK","KE137B","输入电压：AC100 - 240V， 50/60Hz   \n光学系统:添鑫高仿OSRAM 19颗   \nRGBW 4in1 LEDs单颗     \nLED瓦数:15W灯珠      \n平均寿命:50000小时电子   \n变焦范围：4-60°  \n功能效果:染色，光束，图像，效果模式\n（漩涡，万花筒）前置镜盘可双向无极\n旋转双颗 LED控0-100% 线性电子调光\n频闪速度可调，带瞬间暗场功能:\n最慢速：1 次/秒    \n最快速:25 次/秒     \n色温2500-8000k可线性调节\nRGBW颜色自动矫正灯体外观:无缝拼接\n镜盘，非球面镜片结构   \n灯体材料：材料压铸铝结构      \n外壳颜色：黑色      \nLCD液晶显示屏控制和编程:3芯/5芯 \nDMX512信号 手拉手电源输入输出\n通道中预存多种内置效果   \n控制模式：标准模式/18通道  \n运动角度:水平扫描:540°  \n电子纠错垂直扫描:210° 电子纠错\n尺寸:494*358*253mm     \n重量:15 Kg ","台",4]
[4,"3W54颗LED帕灯","KELEK","KE046B","输入电压：AC90-245V/50-60 Hz 功率：180W\n光源：54颗3W灯珠（R12、G18、B18、W6）\n 光源寿命:6-10万小时 \n颜色:1670万种颜色变化 \nLED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）\n控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 4CH/8CH通道（数码显示）\n特征：电源、信号手拉手连接安装\n双支架提手，可自支撑，可悬挂\n分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠\n功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果\n净重：2.5Kg   毛重：3Kg\n内包装尺寸：250mm*230mm*340mm\n外包装尺寸：250mm*250mm*360mm\n(四台一装）","台",10]
[5,"5R扫描灯","KELEK","KB009","电压：AC 110V/240V\n频率：50Hz/60Hz\n总功率：150W\n灯泡：OSRAM 120W （DMX 开关）\n光强度：20000LM/10米\n色温：8000K\n棱镜：8个可旋转棱镜\n图案盘：14种图案\n颜色盘：13种颜色，单转彩虹效果\nDMX 通道：8通道\n控制方式：主从控制模式\nDMX 模式：自动模式\n聚焦：双自动聚焦\n调光：独立调光通道，0-100%线性调光\n频闪：独立频闪通道，1-13次/秒，速度可调节\nDMX 灯泡开关：DMX灯泡开关，通过逆变器点\n燃，保护和延长灯泡使用寿命\n其他功能：灯具和灯泡使用时间显示，输入信\n号有绝缘保护\n产品尺寸：450*230*200mm\n包装尺寸：560*320*350mm\n净重：6.5KG  \n毛重：8.5KG","台",2]
[6,"1W全彩动画激光","KELEK","KD006","电源：85V-220V 50Hz/60HZ；            \n 耗电功率：60W；                        \n扫描系统：20K高速振镜，大角度扫描；             \n控制模式：DMX512控制，声控，自动光束，\n自动动画，主从同步，PC控制；                      \nDMX控制功能：十二通道控制；     \n 电脑接口：兼容ILDA标准电脑激光表演；         \n软件控制：ILDA的全信号采用电子开关转换；\n支持ISHOW,火凤凰，穿山甲软件                                      \n光源功率：1W(绿150MW 红350MW 蓝500MW) ","台",2]
[7,"600W双雾机","KELEK","KI024","电压:AC 220V-240V 50/60Hz \n限流保险:5A/250V\n功率:600W\n油桶容积:5ML\n风扇角度:可调\n输出风力调节:支持\nDMX-512:支持\n控制器:液晶控制器LCDoontroller、遥控\n包装尺寸:590x50x450mm(带航空箱包装)\n重量:33.2kg\n","台",2]
[8,"8路信号放大器","KELEK","KK013A","电压：220v\n信号：DMX512国际标准控制信号一进八出，采用采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电\n功能：DMX信号转接和放大功能\n适用3针或5针插头\n净重：1.6Kg\n毛重：1.8Kg\n产品尺寸：480*60*130mm\n包装尺寸：530*150*130mm","台",2]
[9,"1024金刚版控台","KELEK","KK002B","2048专业灯光控制台\n4 DMX512独立输出\n2048控台控制通道或240电脑灯\n灯光程序控制高达40通道\n可控450场景或程序,60组和50\n内置的120预设图形，可以修改和编辑\n主/从预设模式\n场景,程序可随意修改与编辑\n内置时钟控制,外置时间控制,和音频信号控制\n单个程序功能的选择和调整旋转盘的功能让\n你享受作业操作简便，实用的界面和强大的\n功能给你带来方便和乐趣\n毛重：43Kg\n包装尺寸：730mm×860mm×330mm\n","台",1]
[10,"12路*4KW直通箱",null,"YK018B",null,"台",1]
[11,"12寸玻璃球30CM ",{"$nulls":3},"台",1]
["合计",{"$nulls":7},0]
["五、辅材部分",{"$nulls":7},0]
[1,"电源时序器","声准","2008I","16路电源时序器","台",2]
[2,"音响线","高强信",null,"2*3.0","米",300]
[3,"信号线","高强信",null,null,"米",300]
[4,"电源线",null,null,"2*3.0","米",500,{"$nulls":3},"自备"]
[6,"落地音箱支架",{"$nulls":3},"只",150]
[7,"辅材",null,null,"音响吊架、灯钩、接插件、卡农线、音响头","批",1]
[8,"航空机柜",null,null,"18U带防滑防震加厚","台",2]
[9,"电脑",{"$nulls":3},"台",1,{"$nulls":3},"自备"]
["合计",{"$nulls":7},0]
["总计",{"$nulls":7},0]