{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["BMB CSS系列"],"not_rendered":{"images":10},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"BMB CSS系列","index":0,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[11,1,11,7],[12,0,12,9],[14,1,14,7],[15,0,15,9],[20,1,20,7],[21,1,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["200平米高端私人会所 BMB CSS系列"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图样"]
["一、扩声系统系统"]
[1,"全频主音箱","BMB","CSS2012","频率响应 50Hz～20.000Hz(±3dB)                   \n灵敏度   98dB/W/m                 \n峰值最大声压级 133dB/m           \n长期连续最大声压 127dB/m           \n最大输入功率 2000W               \n额定输入功率 500W(PublicAddresses speaker type)             \n推荐放大器   800W(DAP-8000)               \n高频保护     热敏电阻回路断路器               \n水平指向角   80°                   \n垂直指向角   50°                   \n连接插口     Neutrik Speakon? NL4MP×2           \n阻抗         8Ω             \n尺寸 (mm)    380(W) × 615(H) × 386(D)                 \n重量         24.6 kg/个                 \n板材         15mm 桦木夹板               \n面网         5.5mm正六边形孔                   \n油漆         防刮烤漆                   \n支撑座     底部φ36mm支撑底座","只",8]
[2,"低音音箱","YYAUDIO","YA118B","频率响应   35Hz-150Hz\n单元组成   1×18＂(460mm)/4＂voice coil LF\n额定功率   600W RMS,2400W peak\n灵敏度   100dB 1watt/1 metre\n声压级   128dB continuous,134 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   835mm×645mm×750mm\n净重   49.6 kg/pc\n30kg ","只",4]
[3,"主音箱功放          ","YYAUDIO","UA1600","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×800W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×1100W输出功率 桥接方式8Ω：2000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",4]
[4,"低音音箱功放          ","YYAUDIO","UA2000","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×1000W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×1500W输出功率 桥接方式8Ω：3000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，信噪比：>106dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",2]
[5,"前级效果器","韵乐","X5","音乐\n1.  音乐参量均衡:7段\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n麦克风\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n2.  有麦克风压限功能\n3.  15段麦克风参量均衡\n效果\n回声：\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n3.  回声参量均衡：3段\n4.  回声电平：0～100% \n5.  回声直达声电平： 0～100%\n6.  回声预延时：0～500ms \n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n10. 回声重复： 0～90%\n混响\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n4.  混响直达声可调范围：0～100% \n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平： 0～200%\n2.  直达声电平： 0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  5段音乐参量均衡\n6.  压缩限幅器\n7.  左通道延时：0～50ms\n8.  右通道延时：0～50ms\n9.  左通道静音功能\n10. 右通道静音功能\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200%\n2.  直达声电平：0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡\n7.  压缩限幅器\n8.  延时：0～50ms \n9.  静音功能\n超低音输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～400%\n2.  MIC直达声电平：0～200%\n3.  高通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n4.  低通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n5.  3段参量均衡 \n6.  压缩限幅器\n7.  延时：0～50ms\n8.  静音功能\n后置输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200% \n2.  直达声电平：0～200% \n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡 \n7.  压缩限幅器\n8.  左通道延时：0～50%\n9.  右通道延时：0～50%\n10. 左通道静音：静音/非静音\n11. 右通道静音：静音/非静音","台",1]
[6,"3进6出音频处理器","SABINE","DIR360","输入：有源平衡式，18K ohms \n  最大输入电平：+20dBu \n  输入增益范围：-40dB to +12dB \n  输出：有源衡式，100 ohms \n  最大输入电平：+20dBu \n  输入增益范围：-40dB to +12dB \n  失真：<0.01 @ 1KHz，+20dBu \n  动态范围：>110dB 20Hz - 20KHz未加权 \n  输出噪音：<-90dBu未加权 \n   EQ滤波器\n  段数：输入6段参数，输出4段参数 \n  参数范围：1/64Th倍频程~ 4倍频程 \n  范围：+15/-30dB，0.1dB增值 \n  频率响应：1/24th倍频程 \n  重量：13磅(4.05kg)\n  尺寸：19”Wx3.5”Hx8.2”D","台",1]
[7,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",1]
[8,"一拖二无线话筒","BBS","SA380","星光,专为量贩KTV度身定制的系列！量贩KTV的必然选择!\n数控PLL锁相环回路设计，使得信号更加稳定；\n锁定功能设计，以防止用户的误操作；\n采用最新近的（SMT）表面贴装工艺，使得产品质量更加稳定；\n超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性；\n内建式静音及音码锁定回路抑制干扰；\n传感器类型：动圈；\n拾音模式：心形；\n频率响应：50 Hz - 18 kHz ；\n灵敏度（1 kHz）: -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa","套",1]
[9,"合计",{"$nulls":6},0]
["二、单机版点歌系统",{"$nulls":7},0]
[1,"单机版点歌机","星网视易","S80","6T内存，22寸触摸屏","台",1]
[2,"合计",{"$nulls":6},0]
["三、辅材"]
[1,"辅材",null,null,"音箱头、莲花线、卡农线等","批",1]
[2,"音箱线",null,null,"2.0平方","米",300]
[3,"壁挂音箱支架",{"$nulls":3},"只",8]
[4,"机柜",{"$nulls":3},"台",1]
[5,"合计",{"$nulls":6},0]
[1,"设备总计",{"$nulls":6},210000]