{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EV TX系列方案"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EV TX系列方案","index":0,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[11,0,11,7],[12,0,12,9],[13,5,13,8],[15,5,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["40平米私人会所音响配置"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、接待室扩声"]
[1,"12寸专业音箱","EV","TX1122","TX系列和EV世界级巡回演出扩声系统一样，融合了精湛工艺和卓越声学设计。\nTour X音箱组合了实用，功能性极佳的部件，使得EV可以自信地宣称：Tour X系列音箱满足多种用途，有着突破性的表现。\nTX1122是为Tour X家族中专门设计的紧凑型音箱，性能超出期待。 \n\n技术参数： \n频率响应（-3dB）: 60HZ～20KHZ \n频率响应（-10dB）: 45HZ～20KHZ \n推荐高通频率：45HZ \n持续功率：500W \n峰值功率：2000W \n灵敏度1w/1m：97dB \n最大声压级：130dB \n低频换能器：SMX2120 \n高频换能器：DH3 \n分频点：1750HZ \n标准阻抗：8ohms \n最小阻抗：5.4ohms \n覆盖角：90°×50° \n颜色：黑色 \n可否吊挂：可 \n重量：20.2kg \n尺寸:616×382×380mm\n","只",2]
[2,"单18寸低音音箱","EV","TX1181","Tour X系列和EV世界级巡回演出扩声系统一样，融合了精湛工艺和卓越声学设计。Tour X音箱组合了实用、功能性极佳的部件，使得EV可以自信地宣称：Tour X系列音箱满足多种用途，有着突破性的表现。 \n当应用需要系统占地较小，并可以移动时，TX1181超低音音箱是TX1121和TX1151的最佳搭档。它使用经过验证可靠的EVS18S低频单元，TX1181可以毫不费力提供足够的低频音箱，配合包括Tour X全频和其他EV音箱使用。组合有低通输入滤波器，允许“单功放驱动”。高灵敏度和优异的功率处理能力，使其及时没有功率强大、昂贵的功放，也可以达到要求的高声压。 \n\n产品特点： \nEVS-18S 18”（457 mm）低频驱动器； \n集成低通滤波器，分频斜率6 dB/倍频程； \n可通过扬声器撑杆将两分频扬声器安装在正上方； \n安装点可连接可选的TX-W1轮套件 \n\n技术参数： \n频响范围（-3dB）： 50Hz～160Hz \n频响范围（-10dB）： 45Hz～700Hz \n灵敏度： 100dB \n最大声压级： 132dB \n负载功率： 500W（额定）、2000W（峰值） \n覆盖角度（水平×垂直）： 全向 \n额定阻抗： 8Ω \n尺寸（高×宽×深）： 769×508×591mm \n净重： 33.8kg\n\n","只",1]
[3,"纯后级功放","YYAUDIO","UA1600","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×800W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×1100W输出功率 桥接方式8Ω：2000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[4,"纯后级功放","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×900W\n桥接方式8Ω：1800W \n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，\n信噪比：>105dB，\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[5,"前级效果器","YYAUDIO","KA500","音乐\n1.  音乐参量均衡:7段\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n麦克风\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n2.  有麦克风压限功能\n3.  15段麦克风参量均衡\n效果\n回声：\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n3.  回声参量均衡：3段\n4.  回声电平：0～100% \n5.  回声直达声电平： 0～100%\n6.  回声预延时：0～500ms \n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n10. 回声重复： 0～90%\n混响\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n4.  混响直达声可调范围：0～100% \n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平： 0～200%\n2.  直达声电平： 0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  5段音乐参量均衡\n6.  压缩限幅器\n7.  左通道延时：0～50ms\n8.  右通道延时：0～50ms\n9.  左通道静音功能\n10. 右通道静音功能\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200%\n2.  直达声电平：0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡\n7.  压缩限幅器\n8.  延时：0～50ms \n9.  静音功能\n超低音输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～400%\n2.  MIC直达声电平：0～200%\n3.  高通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n4.  低通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n5.  3段参量均衡 \n6.  压缩限幅器\n7.  延时：0～50ms\n8.  静音功能\n后置输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200% \n2.  直达声电平：0～200% \n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡 \n7.  压缩限幅器\n8.  左通道延时：0～50%\n9.  右通道延时：0～50%\n10. 左通道静音：静音/非静音\n11. 右通道静音：静音/非静音","台",1]
[6,"一拖二无线手持话筒","BBS","SA380","接收机\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n• 最大偏移度：±4.8KHz\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n• 最大输出电压：12dBV～15dBv\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n• 显示方式：LCD+LED\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n• 频道总数：500/800/1000\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n• 有效使用距离：100 feet\n• 频率间隔：80/50/40KHz\n• 频率宽度：40MHz\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n发射机\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n• 谐波辐射：<-60dBc\n• 最大偏移度：±2KHz\n• 最大输出音压：140dB SPL\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n• 音头：动圈式\n• 四级功率调节：4级最大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1]
[7,"单机版点歌机","视易","S80","6t硬盘+22寸触摸屏","套",1]
[8,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",1]
["合计",{"$nulls":7},78000]
["以上报价不含运费不含税"]
["甲方：",{"$nulls":4},"乙方：上海雍阳电子科技有限公司"]
["联系电话：",{"$nulls":4},"联系电话：18501635951"]
["联系人：",{"$nulls":4},"联系人：陈茂 "]
["法人或受权人签字盖章：",{"$nulls":4},"法人或受权人签字盖章："]
["日期   年    月   日",{"$nulls":4},"日期：2016 年 5 月 27 日"]
["法人或受权人签字盖章：",{"$nulls":4},"法人或受权人签字盖章："]