{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["英国Martin加低音炮"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"英国Martin加低音炮","index":0,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[10,1,17,1],[10,2,17,2],[10,7,17,7],[10,8,17,8],[10,9,17,9],[21,10,22,10],[32,0,32,9],[37,0,37,6],[38,0,38,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["上海会所音响系统方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、120平米读书会议室音视系统"]
[1,"主音箱","Martin Audio","CDD8","特征\n超紧凑，CDD™被动双向系统\n™同轴差分散技术\n优雅的芬欧汇川集团的成型复合外壳\n用户可旋转的同轴驱动装置\n垂直和水平安装选项\n无螺纹孔钢格栅\n8Ω标称阻\n谨慎安装附件\n黑色或白色标准颜色选项  cdd8是一种超小型双向无源扬声器系统集成了一个8”（200mm）LF／1”（25mm）退出高频同轴差分散驱动可旋转为水平或垂直取向取决于场地设计要求。它的小尺寸没有显示出它的高输出能力。作为一个独立的扬声器，它有多种应用，也可以作为分布式系统中使用较大的CDD模型填充扬声器，如cdd12和cdd15。\n同轴差分散技术应用于cdd8提供更一致的受众覆盖率比固定X°x y°覆盖模式系统突出的比较输出到观众的后方，同时具有广泛的横向覆盖的特写。其创新的CDD驱动实现点源的总和的低频和高频部分的频率响应和消除非共轴设计相关的离轴的变化。改进传统的同轴设计，这可能会遭受从高频的光，驱动程序具有一个静态的波导管，与独特的锥形状的无缝融合，保持分散模式，以非常高的频率。\n在视觉上的独特的外壳可以使用在任一水平（横向）或垂直（纵向）方向，与旋转的驱动程序轻松地完成通过拆卸螺丝自由，保护格栅。该外壳的曲线形状允许它被安装在墙上或天花板上，通过可选的墙和天花板的支架来安装。\n完成在黑色（RAL9005）或白色（ral9016）为标准，这cdd8可提供任何RAL颜色顺序。\n全方位，被动的cdd8双向系统，可在没有控制器。然而，一个控制器，如马丁音频dx0.5功能的情商和限制器，DX1.5或DX2，或板载DSP MA系列放大器将最大限度的发挥其功能。当使用一个CSX低音炮，交叉和EQ功能可以由dx0.5，DX1.5和DX2系统控制器，或通过一个板载DSP选择MA系列放大器。\n","只",2]
[2,"辅助音箱","Martin Audio","CDD6","超紧凑，CDD™被动双向系统\n™同轴差分散技术\n优雅的芬欧汇川集团的成型复合外壳\n用户可旋转的同轴驱动装置\n垂直和水平安装选项\n无螺纹孔钢格栅\n8Ω标称阻\n谨慎安装附件\n黑色或白色标准颜色选项  超紧凑的cdd6是双向无源扬声器系统的设计从一个很小的外壳满足全频动态性能的要求。具有一个6.5“（165mm）LF／1”（25mm）高频同轴差分散驱动，它的非常小的尺寸和圆滑的线条使它理想的明显的应用。它也可以被用来作为在较大的CDD系列模型结合填充系统，和一个低音炮的加入可以再现CSX，惊人的高水平的音乐节目。\n同轴差分散技术应用于cdd6提供更一致的受众覆盖率比固定X°x y°覆盖模式系统突出的比较输出到观众的后方，同时具有广泛的横向覆盖的特写。其创新的CDD驱动实现点源的总和的低频和高频部分的频率响应和消除非共轴设计相关的离轴的变化。改进传统的同轴设计，这可能会遭受从高频的光，驱动程序具有一个静态的波导管，与独特的锥形状的无缝融合，保持分散模式，以非常高的频率。\n在视觉上的独特的外壳可以使用在任一水平（横向）或垂直（纵向）方向，与旋转的驱动程序轻松地完成通过拆卸螺丝自由，保护格栅。该外壳的曲线形状允许它被安装在墙上或天花板上，通过可选的墙和天花板的支架来安装。\n完成在黑色（RAL9005）或白色（ral9016）为标准，这cdd6可提供任何RAL颜色顺序。\n全方位，被动的cdd6双向系统，可在没有控制器。然而，一个控制器，如马丁音频dx0.5功能的情商和限制器，DX1.5或DX2，或板载DSP MA系列放大器将最大限度的发挥其功能。当使用一个CSX低音炮，交叉和EQ功能可以由dx0.5，DX1.5和DX2系统控制器，或通过一个板载DSP选择MA系列放大器。\n","只",2]
[3,"低音音箱","Martin Audio","AQ112","类型: 倒相式超紧凑次低频扬声器\n频率响应: 48Hz ~ 150Hz（± 3dB）\n驱动器: 2×12”（300mm）/ 3”（75mm）音圈低频驱动器\n额定功率: 400W（AES）, 1600W（峰值）\n灵敏度: 96dB（全空间）, 102dB（半空间）\n最大声压级: 122dB（连续）, 128dB（峰值） 全空间 128dB（连续）,134dB（峰值）半空间\n额定阻抗: 8Ω\n辐射角度: -/-\n连接器: 20安培推锁\n可选附件: 无源低通滤波器\n尺寸: 475 × 385 × 410mm\n重量: 21.5kg","只",1]
[4,"4通道功放          ","YYaudio","S4600M","立体声功率8Ω600w*4,4Ω900W*4,;频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.02%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.1% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,； 输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-75db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE  10A；重量：22KG","台",1]
[5,"2通道功放          ","YYaudio","S2800i","立体声功率8Ω700W*2,4Ω1000W*2,2Ω1500W*2;信噪比110dB,8Ω桥接2000W；4Ω桥接3000W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V；低通：20HZ-180HZ Valid；高通;130HZ-20KHZ Valid;输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T15A；重量：31KG","台",1]
[5,"前级效果器","韵乐","X5","音乐\n1.  音乐参量均衡:7段\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n麦克风\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n2.  有麦克风压限功能\n3.  15段麦克风参量均衡\n效果\n回声：\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n3.  回声参量均衡：3段\n4.  回声电平：0～100% \n5.  回声直达声电平： 0～100%\n6.  回声预延时：0～500ms \n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n10. 回声重复： 0～90%\n混响\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n4.  混响直达声可调范围：0～100% \n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平： 0～200%\n2.  直达声电平： 0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  5段音乐参量均衡\n6.  压缩限幅器\n7.  左通道延时：0～50ms\n8.  右通道延时：0～50ms\n9.  左通道静音功能\n10. 右通道静音功能\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）","台",1]
[6,"一拖一无线话筒","SENNHEISER","EW335G3","配有：EM300G3真分集式接收器+SKM300G3配置静音功能按键手持式发射器+动圈式心形（e835）无线咪头。（已配有GA3机架安装套件和MZQ1话筒夹）","套",2]
[7,"雷石VOD歌库视频专业网络服务器(32T)\n16万多首歌","雷石","主板","雷石专用视频服务器主板          ","张",1]
[8,null,null,"电源","航嘉专业视频服务器电源磐石500  ","个",1]
[9,null,null,"CPU","英特尔i3                         ","块",1]
[10,null,null,"内存","金士顿4G                        ","片",2]
[11,null,null,"系统盘","1000G                         ","个",1]
[12,null,null,"数据盘","西数监控盘4T                  ","个",8]
[13,null,null,"拓展卡","西霸PCI拓展卡                 ","张",1]
[14,null,null,"机箱","4U加长工控机箱                   ","个",1]
[15,"显示器","三星",null,"19寸","台",1]
[16,"高清播放机顶盒","雷石","惊艳5000S","完全时尚创新的外观设计，开启了机顶盒的新纪元。炫动的操作界面、绚丽的舞动效果、人性化的操作系统，处处流露出设计的用心之处。系统稳定，画面流畅。完美的外形和人性化的操作系统，让你深刻体验科技时代的高品质追求。通过国家3C认证，通过72小时高温老化检测。","台",1]
[17,"触摸屏","雷石","22寸","舞动触摸屏（触摸屏完全不受环境影响，分辨率高，透光率高，灵敏度高，定位准确，防水，防尘，防油污，防静电，防辐射，防磁功能。）\n壁挂、台式、落地可选。可定制不锈钢支架。","台",1]
[18,"无线路由器","TP-LINK ","TL-WR882N ","主要性能 \n产品类型SOHO无线路由器\n网络标准无线标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b\n有线标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u\n最高传输速率450Mbps\n信道数1-13\n网络接口1个10/100Mbps WAN口\n4个10/100Mbps LAN口\n天线 \n天线类型外置全向天线\n天线数量3根\n功能参数 \nVPN支持支持\n防火墙功能内置防火墙\nWDS功能支持WDS无线桥接\n无线安全无线MAC地址过滤 \n无线安全功能开关 \n64/128/152位WEP加密 \nWPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制\n网络管理流量统计\n系统日志\n本地Web管理控制\n远程Web管理\n配置文件导入与导出\nWeb软件升级\n其它参数 \n产品尺寸201×142×34mm\n环境标准工作温度：0-40℃\n工作湿度：10%-90%RH（不凝结）\n存储温度：-40-70℃\n存储湿度：5%-90%RH（不凝结）\n无线路由器附件 \n包装清单TL-WR882N主机 x1\n电源适配器 x1\n用户手册 x1\n保修卡 x1\n保修信息 \n保修政策全国联保，享受三包服务\n质保时间1年\n质保备注1年保换，客户送修","台",1,{"$nulls":3},"ipad点歌，可选是否需要"]
[19,"无线点歌设备","Ipda"," iPad mini 3","连接雷石主机进行无线点歌","台",1]
[20,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",2]
[21,"双孔八图激光灯","KELEK","KD032B","激光器类型：全固态半导体激光器           \n耗电功率：20W                           \n波长：635纳米/532纳米                       \n 颜色：红色/绿色                             \n冷却：风冷                              \n激光器功率：红100mw/绿30mw                     \n马达:N1.8高精密度步进马达              \n 供电电源85-250V 50/60HZ：                              \n工作模式：声控，自走                                \n适用场所：DISCO，KTV，酒吧，夜总会等娱乐场所 ","台",1,{"$nulls":3},"可选是否需要"]
[22,"壁挂音箱支架",null,null,"定制","只",4]
[23,"音响线","高强信",null,"3平方","卷",1]
[24,"VGA线",{"$nulls":3},"批",1]
[25,"HDMI线",null,null,"10米","条",1]
[26,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
[27,"简易航空机柜",{"$nulls":3},"个",1]
[28,{"$nulls":7},0]
["二、背景音乐系统"]
[1,"天花喇叭","BOSE","DS16F","16W定阻/定压天花喇叭，有黑/白色供选择","只",12]
[2,"2U带6分区MP3/FM广播功率放大器360W","KDLK","GS-087","内置MP3解码播放器与FM收音机播放器，可自由切换播放模式；支持U盘及SD卡存储歌曲，更换歌曲方便；配带遥控，方便操作；采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出，设有6 路分区选择输出，带钟声提示。 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为360W，输出频响范围为100~16KHz；设有6 路分区独立控制输出，每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*88*400mm，电源功耗为612W","台",1]
[3,"音量开关","KDLK","B-120W","120W","个",5]
[4,"音响线","高强信",null,"2平方","卷",3]
["小计",{"$nulls":7},0]
["总计",{"$nulls":7},0]