{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案四"],"not_rendered":{"images":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案四","index":0,"n_rows":45,"n_cols":10,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[14,0,14,7],[15,0,15,9],[31,0,31,9],[35,0,35,7],[36,0,36,9],[42,0,42,7],[43,0,43,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["某别墅系列方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、影院扩声系统"]
[1,"主音箱","JBL","L890"," 体验卓越的音频性能，为您的音乐和电影与JBL l890工作室L系列250瓦落地扬声器系统。JBL工作室L系列提供的技术和材料，提高音频性能超过20kHz的行业标准和专业工作室的声音带来您的数字家庭影院。l890特征的刚性polyplas低音锥，再加上高频和超高频的圆顶高音用积分波导，为40kHz的杰出的现实主义。这个演讲者是黑灰。\n专业音响\nl890 polyplas低音锥的特点，加上高频和超高频的圆顶高音用积分波导，出色的声音质量。\n频率响应\n一个40kHz频率28Hz之间的反应，l890可以管理各种各样的声音，从低到高频率的低音。\n放置\n包括地面站l890橡胶脚为你提供安全的家具和消除需要安装扬声器。","只",2]
[2,"环绕音箱","JBL","L820","主要参数 扬声单元 超高频驱动单元: 3/4寸 (19mm) Mylar 球顶铝铸底盘，安装在 Bi-Radial(双辐射)号角中 \n高频换能器: 1寸(25mm) 纯钛球顶(安装在JBL EOS导波管中)铝铸底盘 \n低频换能器: 6寸(130mm) PolyPlas 锥盆，带橡胶悬边、铝铸底盘、HeatScape 马达结构、对称几何磁场设计(SFG)、超大 Kapton 音圈、磁短路环\n频响范围 55Hz-40kHz\n灵敏度 90dB\n阻抗 8Ω\n功率 最大建议功率放大器功率: 150W \n功率容量(连续值/峰值功率): 75W/300W\n音箱接口 RCA接口\n音箱材质 木质\n外观色 黑\n尺寸 311×391×127 mm\n重量 8.6Kg","只",2]
[3,"中置音箱","JBL","LC1","尺寸（宽x高x深）21×7.5×10”（533.4 x 190.5 x 254.0mm）\n体重23磅（10.4公斤）","只",1]
[4,"低音音箱","JBL"," studio 250P","10“polyplas低音\n200W的RMS内置放大器\n400W的峰值功率动态\n32赫兹至150赫兹的频率响应\n滑流低音端口\n水平线与LFE输入\nJBL Studio SUB 250P 10“低音炮子动力从JBL低音是工程地质效果添加到音乐和电影。在其10“polyplas低频探头、200W高效率D类放大器内置型，及后子250p滑流低音端口，让你享受迷人的声音效果的组合。一个32赫兹的频率响应（150 Hz，这是配备了一个低音炮的处理范围广泛的听力材料。\n\nJBL 250p特征的子线直接连接模式和层次，使它兼容广泛的各种音频系统。后方安装阶段和低音增强控件允许你定制的声音到您的子250p听力环境。\n\n10“polyplas低频探头扩展低音响应的紧，\n\n可调的低通交叉认证（50到150赫兹的频率控制；24分贝/倍频程）\n\n相位开关，电平控制，低音增强，汽车电源和信号传感\n\n支撑外壳的低音端口与滑流后烧","只",1]
[5,"AV功放","DENON","AVR-X3100","颜色 银色\n影院种类 有线\n产品类别 AV功放\n音响\n信噪比 100 dB（IHF-A 计权，DIRECT 模式）\n声道系统 7.2 声道\n播放功能\nUSB 有\n端口\n机身输入 HDMI（前置1个）、分量、复合（视频）、模拟音频、数字光纤、数字同轴\n机身输出 HDMI(监视器\\区域2、模拟音频、耳机、音频前级输出\n麦克风 不支持\n材质\n机箱材质 金属\n尺寸\n包装尺寸（长宽高） 530W*260H*480Dmm\n主机尺寸（长宽高） 434W x 167H x 379D mm\n重量\n包装重量 13.1KG\n主机重量 10.7KG\n其他功能\n闹钟\\开关机 支持\n特性\n特性功能 1.所有7 个声道完全分立、同品质和等功率. 2. 高级多声道环绕声：DTS-Neo：X、Audyssey DSX、Dolby ProLogic IIz. 3.网络、AirPlay 和Denon Remote App. 4.HDMI 完全支持下一代4K 显示器并配备了7 个输入和2个输出.","台",1]
[6,"蓝光DVD","PIONEER","BDP160","视频功能： 视频文件：DivX plus HD/mpg/mp4/ts/m2ts/m4v/avi/flv/mov/3gp/wmv/mkv\n视频特性：\n148.5MHZ/12-bit数模转换器\nDeep Colour 36比特深色域\nx.v.colour\nHDMI 1080p 24HZ输出\n3D视频播放\n\n光碟格式： Blu-ray Disc(BD-ROM/BD-RE/BD-R,8CM BD-R/BD-RE)\nDVD(DVD-Video/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW)\nVideo CD\nCD(CD-DA/CD-R/CD-RW/CD-EXTRA/CD-GRAPHICS/dts-CD)\nAVCHD/AVCRED\n\n音频功能： 音乐文件及解码：MP3/WMA/MPEG4 AAC/FLAC/LPCM/Monkey's Audio\n24-bit/192kHZ数模转换器\nDTS-HD Master Audio 解码器\nDolby TrueHD解码器\n音频修正连接\n\n输入输出端口： HDMI输出 x1\n同轴音频输出 x1\nUSB连接 x1\nLAN端口 x1\n模拟音频输出\n\n其它功能： 图片文件：JPEG/MPO(3D)/PNG/GIF\n\n电源性能： AC110-240MV，50/60Hz\n\n产品尺寸： 435*58*250mm\n\n产品重量： 2.7kg","台",1]
[7,"硬盘",null,null,"可插到DVD USB口存储播放影片用","个",1,null,null,"自备"]
[8,"投影机","EPSON","TW6510C ",null,"台",1,null,null,"要含上投影机支架"]
[9,"HDMI线",null,null,"10米","条",1,null,null,"自备"]
[10,"音响线","高强信",null,"3平方","米",200,null,null,"自备"]
[11,"投影机吊架",null,null,"0.6米以上","个",1,null,null,"自备"]
["合计",{"$nulls":7},0]
["二、KTV扩声系统"]
[1,"10寸全频主音箱","BMB","CSS-2010","频率响应 50Hz～20.000Hz(±3dB)                   \n灵敏度   98dB/W/m                 \n峰值最大声压级 133dB/m           \n长期连续最大声压 127dB/m           \n最大输入功率 2000W               \n额定输入功率 500W(PublicAddresses speaker type)             \n推荐放大器   800W(DAP-8000)               \n高频保护     热敏电阻回路断路器               \n水平指向角   80°                   \n垂直指向角   50°                   \n连接插口     Neutrik Speakon? NL4MP×2           \n阻抗         8Ω             \n尺寸 (mm)    380(W) × 615(H) × 386(D)                 \n重量         24.6 kg/个                 \n板材         15mm 桦木夹板               \n面网         5.5mm正六边形孔                   \n油漆         防刮烤漆                   \n支撑座     底部φ36mm支撑底座\n\n","只",2]
[2,"10寸全频主音箱","BMB","CSS-2010","频率响应 50Hz～20.000Hz(±3dB)                   \n灵敏度   98dB/W/m                 \n峰值最大声压级 133dB/m           \n长期连续最大声压 127dB/m           \n最大输入功率 2000W               \n额定输入功率 500W(PublicAddresses speaker type)             \n推荐放大器   800W(DAP-8000)               \n高频保护     热敏电阻回路断路器               \n水平指向角   80°                   \n垂直指向角   50°                   \n连接插口     Neutrik Speakon? NL4MP×2           \n阻抗         8Ω             \n尺寸 (mm)    380(W) × 615(H) × 386(D)                 \n重量         24.6 kg/个                 \n板材         15mm 桦木夹板               \n面网         5.5mm正六边形孔                   \n油漆         防刮烤漆                   \n支撑座     底部φ36mm支撑底座\n\n","只",2]
[3,"15寸低音音箱","BMB","CSW-600","系统构造：低音反射型落地式\n扬声器单元：38cm尺寸锥形振膜低音单元xlunit\n最大输入功率：1000 W\n额定输入功率：600 W\n额定阻抗：8Ω\n尺寸 ( mm ) ：410( 宽 ) × 545( 高 ) × 545( 长 ) mm\n重量：30 kg","只",1]
[4,"2通道纯后级功放          ","YYAUDIO","UA1600","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×800W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×1100W输出功率 桥接方式8Ω：2000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",3]
[5,"音频处理器","YYAUDIO","KA500","音乐\n1.  音乐参量均衡:7段\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n麦克风\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n2.  有麦克风压限功能\n3.  15段麦克风参量均衡\n效果\n回声：\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n3.  回声参量均衡：3段\n4.  回声电平：0～100% \n5.  回声直达声电平： 0～100%\n6.  回声预延时：0～500ms \n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n10. 回声重复： 0～90%\n混响\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n4.  混响直达声可调范围：0～100% \n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平： 0～200%\n2.  直达声电平： 0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  5段音乐参量均衡\n6.  压缩限幅器\n7.  左通道延时：0～50ms\n8.  右通道延时：0～50ms\n9.  左通道静音功能\n10. 右通道静音功能\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）","台",1]
[6,"一拖一无线话筒","SHURE","BLX24R/BETA58A ","舒尔BLX人声无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具备QuickScan频率选择功能，并配备精密制作的Beta 58A动圈人声话筒，修正的频率响应突出了人声。提供杰出音质和性能，即插即用。\n\n包含：BLX4R单通道半机架无线接收机，配备机架支架；BLX2手持式发射机，配备精密制作的Beta 58A超心形动圈人声话筒；话筒夹；带软垫的拉链便携包；PS23电源、WA621彩色ID保护盖（可选配件）。\n\n \n\n功能\n\nBLX2手持式发射机:\n\n集成话筒振膜设计，有值得信赖的Beta58A。\n-10 dB增益衰减\n轻质耐用结构\n彩色ID保护盖（可另购）\nBLX4R半机架接收机:\n\n一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯\n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n可调节的输出电平\n可拆卸的天线令天线分布更快速\n显示详细射频和音频计量\n包括机架支架","套",2]
[7,"单机版点歌机","星网视易","S80","6T硬盘，22寸触摸屏","套",1]
[8,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",1]
[9,"网线",null,null,"20米","批",1,null,null,"自备"]
[10,"VGA线",null,null,"20米","批",1,null,null,"自备"]
[11,"HDMI线",null,null,"10米","批",1,null,null,"自备"]
[12,"音响线","高强信",null,"3平方","米",200,null,null,"自备"]
[13,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1,null,null,"自备"]
[14,"机柜",null,null,"16U机柜","台",1]
[15,{"$nulls":7},0]
["三、KTV灯光系统"]
[1,"双孔八图激光灯","KELEK","KD032B","激光器类型：全固态半导体激光器           \n耗电功率：20W                           \n波长：635纳米/532纳米                       \n 颜色：红色/绿色                             \n冷却：风冷                              \n激光器功率：红100mw/绿30mw                     \n马达:N1.8高精密度步进马达              \n 供电电源85-250V 50/60HZ：                              \n工作模式：声控，自走                                \n适用场所：DISCO，KTV，酒吧，夜总会等娱乐场所 ","台",1]
[2,"LED换色小光束","KELEK","YE081","总通道192个，可控16通道电脑灯12台，\n全新的编程理念，可编辑和存储100个场景步，可直接运行12个特效场景，编辑和运行机12个走灯程序，每个走灯程序最大100步，可由内存中的场景任意组合内置声控走灯功能，黑场输出功能，走灯速度和渐变调节功能","台",2]
[3,"8寸的玻璃球",{"$nulls":3},"台",1]
["合计",{"$nulls":7},0]
["四、公共广播系统"]
[1,"同轴天花喇叭","JBL","Control 24CT micro","CONTROL24C带变压器二分频同轴吸顶扬声器,4\"低音,15W,70/100V,8/4/2/1/0.5W@70V,8/4/2/1W@100V","只",15]
[2,"前置放大器器","KDLK","KS-2302","设有10路输入通道：包括5路话筒（MIC）输入，3路标准线路你好（AUX）输入，2路紧急线路输入；话筒1（MIC1）具有最高优先，强行切入优先功能；其次是紧急输入（ENC1、2）为第二级优先，话筒（MIC1、2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级；话筒（MIC)输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*88*340mm，电源功耗为15W","台",1]
[3,"二通道广播功率放大器 2*240W","KDLK","NP-087","采用先进高效功率放大电路，强劲的功率输出，超强负责能力，设有2音频输入，没路音量可独立调节， 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为2*240W，输出频响范围为100~16KHz；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*88*400mm，电源功耗为816W","台",1]
[4,"音量开关","KDLK","V-60W","60W","只",12]
[5,"音响线",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"自备"]
["合计",{"$nulls":7},0]
["总计",{"$nulls":7},0]
[null,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]