{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["玛田 mini系列"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"玛田 mini系列","index":0,"n_rows":58,"n_cols":9,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,8],[27,1,27,7],[28,0,28,8],[38,1,38,7],[39,0,39,8],[45,1,45,7],[46,0,46,8],[50,1,50,7],[51,0,51,8],[56,1,56,7],[57,0,57,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2000平米多功能大厅AV系统方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计"]
["一、音响系统"]
[1,"超紧凑蜂窝式扬声器阵列（套装）","Martin Audio","MLA MINI","2分频蜂窝式驱动阵列扬声器，由MSX微型超低频扬声器驱动；\n低频驱动器：2×6.5英寸/2英寸音圈，钕磁驱动器，反射负载；\n高频驱动器：3×1.4英寸/1.4英寸音圈，球顶钕磁压缩驱动器，恒指向波导装置；\n频率响应(±3dB)：76Hz - 18kHz；\n频率响应(-10dB)：63Hz-18kHz；\n覆盖角度(-6dB)：100° ×10°(H×V)；\n额定功率：低频300W、高频90W；\n最大声压级：低频130dB、高频129dB","组",4]
[2,"阵列音箱吊架",null,null,"定制","套",2]
[4,"双18寸低音音箱","YYAUDIO","YA218B","频率响应     35Hz-150Hz\n单元组成     2×18＂(460mm)/4＂voice coil LF\n额定功率     1200W RMS,4800W peak\n灵敏度     102dB 1watt/1 metre\n声压级     132dB continuous,138 dB peak\n额定阻抗     4 ohms nominal\n输入方式     2×Speakon NL4\n包装尺寸     1160mm×925mm×675mm\n净重     86.5 kg/pc","只",2]
[3,"单12寸返听音箱","YYAUDIO","YA12","频率响应   50Hz-18kHz\n单元组成   1×12\"(300mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   122dB continuous,128 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   480mm×465mm×725mm\n净重   20 kg/pc","只",4]
[4,"2通道功放          ","YYAUDIO","UA3000","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×1500W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×2200W输出功率 桥接方式8Ω：4200W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>120dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，外型尺寸：483mm×530mm×132mm  ，重量：45kg","台",2]
[5,"32路数字调音台","SOUNDCRAFT","Si Performer 3","32单声道麦克风输入\n8线路输入\n80渠道混合\n•2号连接™选项卡插槽128×96输入/输出路径\n·每一次总线输入前/后选择\n•自由分配推子和修补\n•声艺faderglow™\n•彩色背光液晶屏幕每推子\n•GEQ在每辆公共汽车\n•20子集团/母线\n•FX总线4\n•8矩阵总线\n•LRC混合总线\n•LCR淘金\n4立体声Lexicon效果引擎\n延迟输入和输出\n8静音组\n•VCA组8\n•AES和\n•DMX接口和控制-控制声光同时\n•自由分配插入环\n•哈曼HiQnet一体化\n彩色触摸屏接口\n3大亮点\n•\n大容量混合容量80个输入来混合在一个小的格式活的声音数字混频器\n•\n2看连接™选项卡插槽与128x96输入/输出路径扩展数字I/O包括多张数字卡（火线/ USB / ADAT），BSS数字音频总线（蓝色链接），但丁™，CAT5或光学MADI，aviom™，CobraNet™及其他。\n•\n不可忽视的推子层定制四个推子层页面来满足自己的需要或添加/插入推子容纳额外的麦克风，没有在补丁列表！\n•\n1控制= 1的功能-与每个控制专用于一个给定的功能，有从未有任何'分层'的控制或导航通过屏幕，这使硅执行控制的表面上标记，正如他们将一直在模拟混频器。\n•\n图腾™-一触式的简单组合；一键混AUX，外汇或矩阵总线，表面和监测立即重新配置允许即时混合到您选择的公共汽车上的推子。\n•\n该faderglow™照推子槽按功能明确的颜色效果，立体，联系单，熟后褪色，奥克斯，奥克斯预褪色；你将永远不会再失去！\n•\nDMX接口从相同的设备控制的声、光。\n•\nBSS®GEQ与BSS开发的每段母线上从未有任何需要分配的资源池，你将永远不会“跑”的处理。\n•\n安全锁定-锁定整个控制台或刚刚选定的元素，管理的安全性与用户和配置文件设置。\n•\n当使用硅蓝光链接选项卡个人监控界面，Si的表演者是一个完美的伴侣的dbx pmc16个人监控系统，使用简单方便安装CAT5布线。\n•\nd.o.g.s.（直接输出增益稳定器）-防止手动更改一个麦克风增益控制影响直接出水平，完善当2机共用一个舞台前部的包厢或在记录通道直接输出。\n•\n全球模式控制-在触摸一个按钮一排旋转控制上述每个推子转让是增益，锅或HPF的所有输入允许即时访问的核心功能。\n•\n复制和粘贴复制的整个通道，总线，和™，词汇的影响，一部分如情商或多个部分如通道门和压缩机。\n•\n即时访问键的专用按键的商店，前面板的回忆，接下来，静音1-8，节拍，更不需要潜入屏幕和上下文菜单。\n•\n功能集中-每当一个控制移动或选择键按下时，屏幕显示信息的通道识别的控制和渠道的名称，数量等绝对值。","台",1]
[6,"数字网络音频媒体矩阵","XILICA","UNO U0808-N","• 26个标准输入端口 \n • 采用UltraMic专利，前置放大器的16个单声输入 \n • 4个立体声返送 \n • 可路由到混音的4个母线子编组架构 \n • 24-bit莱斯康效果器处理器 \n • 多声轨录音的直接输出可切换到推子前或推子后 \n • 100mm长的推子 \n • 全部单声道都有插入端口 \n • 立体声混音母线上有插入端口 \n • 具有中频扫频的3段“British”特性的EQ \n • 100Hz高通滤波器 \n • +48V幻像电源 \n • 10段三色电平表 \n • 2个子编组输出 \n • 具有旋转后面板的机架安装 \n • 内置万用电源\n频率响应 话筒/线路输入到任何输出端 ±1dB，20Hz–20kHz \n总谐波失真+噪声 话筒灵敏度–30dB、混音输出+14dBu <0.09% @ 1kHz \n话筒输入等效噪声EIN（最大增益） -128dB（原阻抗150Ω） \nAUX、MIX和主控制在0dB（推子在下端） <-82dBu \n通道间串音（1kHz） 通道哑音 >90dB \n推子关闭（参考标志+10） >88dB \nAUX发送口关闭 >84 dB \nEQ（单声道输入） HF 12kHz ±15dB \nMF（扫频） 150Hz–3.5kHz，±15dB \nLF 80Hz ±15dB \nQ（MF） 1.5 \n消耗电能 交流电源 低于35W \n工作条件 温度范围 5°C – +40°C \n输入/输出电平 话筒输入 最大+20dBu \n线路输入 最大+30dBu \n立体声输入 最大+20dBu \n混音输出 最大+20dBu \n耳机输出（150Ω） 300mW \n输入／输出阻抗 话筒输入 1.8kΩ \n线路输入 1.8kΩ \n立体声输入 65kΩ，35kΩ \n输出阻抗 150Ω，75Ω \n尺寸（宽x高x深） FX16ii 42mm x 148mm x 442mm \n用于机架安装（10U） 481mm x 148mm x 442mm \n重量 FX16ii 8.5kg \n用于机架安装（10U） 8.5kg","台",2]
[7,"会议系统 （讨论、及摄像跟踪）","KDLK","V-200","主控机与会议系统单元的数字控制及声频信号采用同一八芯电缆传送（ “T”型连接）, 多种发言模式：申请等待模式、限制发言模式、先进先出模式；脱离电脑时可具有下列几个功能：会议讨论、自动跟踪摄像功能,；支持PELCO和VISCA协议；四路RCA接头视频输入，可支持四个摄像球机信号输入，二路RCA接头AV视频输出。内置声音反馈移频装置，防止啸叫；系统具有高品质声音效果；具有录音、录像功能（需要增加视频采集设备）；具有RS232连接插座可外接电脑；主机可受会议中控控制；系统具有抗手机干扰、电磁干扰电路；具有四组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备；具有一组MIC输入端子，可外接手持MIC及无线MIC等信号；单一主机具四组主端子可连接70组以上会议单元。并具有负载及短路保护功能；具有一组扩展接口，增加扩展设备可实现200台会议单元同时使用；可独立运作或外接电脑结合软件同步联动操作；内置高低音补偿功能；单台主控机可支持主席单元/副主席单元的合计数量为10个。","台",1]
[8,"主席单元","KDLK","DT-V206","主席单元，多种发言模式：申请等待模式、限制发言模式、先进先出模式、申请发言、顺序发言、自由讨论；摄像跟踪：支持PELCO和VISCA协议，设置好预置点的情况下脱机也可实现自动摄像跟踪；支持多主席与多副主席，最多可以设置10个；抗手机/电磁干扰；支持多主席和副主席；可插拨咪杆；内置高低音补偿功能，声反馈装置，防止啸叫；会议单元自带0.5米防脱落连接线，手拉手连接方式；独特拾音设计；拾音距离远","台",1]
[9,"代表单元","KDLK","DT-V208","代表单元，多种发言模式：申请等待模式、限制发言模式、先进先出模式、申请发言、顺序发言、自由讨论；摄像跟踪：支持PELCO和VISCA协议，设置好预置点的情况下脱机也可实现自动摄像跟踪；抗手机/电磁干扰；支持多主席和副主席；可插拨咪杆；内置高低音补偿功能，声反馈装置，防止啸叫；会议单元自带0.5米防脱落连接线，手拉手连接方式；独特拾音设计；拾音距离远","台",15]
[10,"一拖一无线话筒","SHURE","BLX24R/BETA58A","一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯 \n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n可调节的输出电平\n可拆卸的天线令天线分布更快速\n显示详细射频和音频计量\n包括机架支架","套",4]
[11,"一拖一无线领夹话筒","SHURE","SLX14/93","SLX无线领夹式系统，包括 WL93 全向微型领夹式话筒、SLX1 腰包式发射机和 SLX4 分集接收机","套",4]
[3,"天线分配器","Shure","UA845","适用于接收机的天线分配器和电源分配系统，5路宽频UHF有源天线分配器,提供外部电源；","台",1]
[4,"有源指向天线","Shure","UA874WB ","UHF有源指向型天线，适用于舒尔U4S、U4D、ULXP、ULXS、UR4S和UR4D接收机，或UA844或UA845天线分配系统；","台",2]
[12,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",4]
[13,"蓝光DVD","PIONEER","BDP160","视频功能： 视频文件：DivX plus HD/mpg/mp4/ts/m2ts/m4v/avi/flv/mov/3gp/wmv/mkv\n视频特性：\n148.5MHZ/12-bit数模转换器\nDeep Colour 36比特深色域\nx.v.colour\nHDMI 1080p 24HZ输出\n3D视频播放\n\n光碟格式： Blu-ray Disc(BD-ROM/BD-RE/BD-R,8CM BD-R/BD-RE)\nDVD(DVD-Video/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW)\nVideo CD\nCD(CD-DA/CD-R/CD-RW/CD-EXTRA/CD-GRAPHICS/dts-CD)\nAVCHD/AVCRED\n\n音频功能： 音乐文件及解码：MP3/WMA/MPEG4 AAC/FLAC/LPCM/Monkey's Audio\n24-bit/192kHZ数模转换器\nDTS-HD Master Audio 解码器\nDolby TrueHD解码器\n音频修正连接\n\n输入输出端口： HDMI输出 x1\n同轴音频输出 x1\nUSB连接 x1\nLAN端口 x1\n模拟音频输出\n\n其它功能： 图片文件：JPEG/MPO(3D)/PNG/GIF\n\n电源性能： AC110-240MV，50/60Hz\n\n产品尺寸： 435*58*250mm\n\n产品重量： 2.7kg","台",1]
[14,"笔记本播放电脑",{"$nulls":3},"台",1]
[15,"监听音箱","JBL","LSR305P ","5寸双放大两分频有源录音室监听音箱50W+35W","只",2]
[16,"音箱吊架",null,null,"定制","只",6]
[17,"音响线","高强信",null,"2平方","米",400]
[18,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
[19,"多媒体信息盒",{"$nulls":3},"个",11]
[20,"机柜",null,null,"航空机柜带支撑16U","台",1]
[21,"机柜",null,null,"设备机柜48U","台",1]
[22,"合计",{"$nulls":6},0]
["二、中控系统"]
[1,"可编程中央控制主机","KDLK","DT-6800P","系统主机可同时支持RF与WIFI协议控制；支持Ipad控制、支持Android控制、支持Windows平板电脑控制；采用最新32位ARM9系列内嵌式处理器，处理速度高达667MHz；内置高性能网络数据处理器，软硬件加密解码；主机内置256MB容量DDR2内存及32MB的大容量FLASH存储器；16(+2)路可编程RS-232和8路RS-485控制接口； 提供8路红外接口；提供9路I/O控制接口； 提供8路弱电继电器； 一路MT-HW级联接口； 一路PC电脑控制接口；一个多功能USB接口； 一路TCP/IP控制接口, 可自由选择TCP/IP协议；中控主机自带摄像跟踪功能，支持多个摄像机，单机多达500个摄像机位置跟踪控制点，支持多摄像机协议； 可外置八路强电电源模块。","台",1]
[2,"真彩无线触摸屏","KDLK","DT-6507","7英寸LCD 无线超薄真彩触摸屏，分辨率800*480，无线控制距离达120米，256M内存空间，可升级达512M，智能红外学习功能，内置可充锂电电池，一次充满待机时间可达1周, 显示色彩65536色;采用最新的ARM嵌入式处理器，根据可编辑控制接口，编辑下载高质量的图片、图形、文字、3D、2D按键等数据。支持PNG、GIF、WMF、ICO等透明的图像效果；具有跳页和子页显示功能及中英文显示功能；","台",1]
[3,"路由器",{"$nulls":3},"台",1]
[4,"红外发射棒","KDLK","DT-IR",null,"根",1]
[5,"8路大功率电源控制器","KDLK","DT-6208","8路开关量控制，可级连16台电源控制器。 \n8路强电/弱电控制器；采用ID分址拨位开关，最多可级联16台；RS232协议控制；单路最大负载3000W。","台",1]
[6,"中控软件",{"$nulls":3},"批",1]
[7," AV音视频矩阵","KDLK","DT-AV0808","08进08出；视音频矩阵切换器，视频RCA接口，音频平衡立体声传输。面板/红外/RS-232控制，字符液晶显示。32位ARM系列内嵌式处理器，带宽250MHz;支持高清HDTV的带宽。具有信号传输失真增益补偿技术，切换速度<200ns；支持复合视频，S-视频，波特率9600；输出电平为TTL5.0Vp-p；SMT贴片工艺，特有ESD静电保护功能；采用数字同步识别处理(DSIP)技术；内置轮循切换功能，兼容性好，最多可级联255台矩阵。","台",1]
[8,"VGA视频矩阵","KDLK","DT-VGA0808","8进8出；VGA矩阵切换器，采用HD15PIN（VGA）接口，带字符液晶显示，内置32组场景存储功能；前面板和RS-232控制，带宽350 MHz.32位ARM系列内嵌式处理器，支持分辨率为1024*768/60Hz至2048*1536/60Hz的刷新频率；具有长线信号传输失真增益补偿技术，最大传输延时5ns(±1ns),切换速度<200ns;支持RGB、RGsB、复合视频、s-视频、分量视频信号类型；波特率9600；输出电平为TTL5.0Vp-p;特有ESD静电保护功能；数字同步识别处理(DSIP)技术。","台",2]
[9,"监视器",{"$nulls":3},"台",1]
[10,"合计",{"$nulls":6},0]
["三、同传系统"]
[1,"主控机（六通道）","KDLK","DT-A8500","高度保密性，杜绝外来恶意干扰及偷听。适用于小、中到大型国际会议厅或户外会场。具有多组译音输出信道可作录音用。具有自动电平控制功能（ALC）。具有多组语音输入信道，可同时调制发射多达6种语言。超强抗干扰能受灯光及无线通讯器材的干扰。支持CobraNet协议，实现与周边设备的数字化无损音质连接,系统具有高品质声音效果.","台",1]
[2,"辐射板（六通道）","KDLK","DT-A8501","超强发射能力，距离可达30米（25W）及20米（15W）。多路信道采用同一发射单元。具有两种发射功率（15W/25W）。可根据会场面积选择设置。可以固定安装（配置万向支架）或用三角支架安装。半值发射角：±22度。","块",12]
[3,"译员机（六通道）","KDLK","DT-A8506","具有个人音量调节及自动抑制啸叫功能。具有同一通道互锁功能，确保通道与语种之间的一一对应。具有消咳功能，当发言者发言速度过快时，可以按下请求按键（SLOW）要求发言者放缓讲话速度。翻译单元采用13P-DIN T型线连接 。可同时进行6种语言同声传译功能","台",6]
[4,"接听单元（六通道）","KDLK","DT-A8508","5+1信道语言选择。各信道收听互不相干扰，按钮式选台。音量可自由调节大小。外观设计精巧流畅，符合人体工程学。接收单元电源采用可充电电池，可连续工作长达40小时。在红外线发射的有效范围内，接收单元数量的增加不受限制。不受会场座位限制，在信号发射范围内可任意走动","只",50]
[5,"充电箱（24只同时充电）",null,"DT-A8509","尺寸: 62×39×32 cm。拉手高:39 cm。可同时充电24只接收单元。充电时红灯闪烁,充满电后绿灯亮。充电时间为2-3小时。供电电压: AC 110V/220V/50Hz。","个",2]
[6,"合计",{"$nulls":6},0]
["四、灯光系统"]
[1,"100WLED影视帕灯","KELEK","KE153","光源：100W LED进口灯珠\n总功率：140W\n透镜角度：60°\n频闪：1-10次/每秒\n模式：DMX512，自走、主从\n通道：6个DMX通道\n操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。\n尺寸：21.5*21.5*31CM\n净重：3KG","台",12]
[2,"阳光512控台","KELEK","KK005","YK005   阳光512电脑灯控台\n电源:AC 100--240V  50--60Hz\nDMX512数码输出，512DMX控制通道\n2个光隔离独立驱动信号输出端口\n可控制32台16通道电脑灯\n1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序，每程序最多100步。每步速度、渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速率控制\n可同蠕动4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行探照灯操作。亲机数据保持DMX信号输出连接器;XLR-3F x 2\n可选配12V鹅劲工作灯\n尺寸：483mm x400mm x105mm\n","台",1]
[3,"桁架",{"$nulls":3},"批",1]
[4,"合计",{"$nulls":6},0]
["五、辅材"]
[1,"线材",{"$nulls":3},"批",1]
[2,"辅材",{"$nulls":3},"批",1]
[3,"多媒体信息盒",{"$nulls":3},"只",10]
[4,"机柜",{"$nulls":3},"台",2]
[5,"合计",{"$nulls":6},0]
["设备总计",{"$nulls":7},4300000]