{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Martin audio中型学校剧场音响"],"not_rendered":{"images":17,"external_links":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Martin audio中型学校剧场音响","index":0,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,10],[19,1,19,8],[24,0,24,9],[31,0,31,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Martin audio中型学校剧场音响"]
["序号","设备名称","品牌","品牌、型号","技术参数","国别","单位","数量","单价","小计","类似图样","备注"]
["一、音响及功放部分"]
[1,"三分频主扩阵列扬声器","Martin-audio","W8LC","三路三分频线阵列全频扬声器。\n低频驱动器：12\"/3\"音圈低频驱动器，Hybrid®号筒负载；\n中频驱动器：2×6.5\"/1.5\"音圈中频驱动器，号筒负载；\n高频驱动器：3x1\"喉口压缩钕磁高频驱动器，号筒负载；\n频率响应(±3dB)：60Hz-18kHz；\n覆盖角度(-6dB)：90°x7.5°（HxV），水平120°@-10dB；\n额定功率：低频400W（AES），中频200W（AES），高频100W（AES），；\n灵敏度：低频：103dB，中频：106dB，高频：109dB；\n最大声压级：低音135dB、中音135dB、高频135dB；\n阻抗：低音8欧姆、中音8欧姆、高频8欧姆;","英国","只",8]
[2,"超低频音箱","Martin-audio","WLX","Hybrid®号筒负载反射式线阵列次低频扬声器。\n低频驱动器：18\"/4\"音圈低频驱动器；\n频率响应(-10dB)：28Hz-150Hz；\n额定功率：1000W；\n灵敏度：100dB（全空间），106dB(半空间）；\n最大声压级：135dB（全空间），141dB(半空间）；\n阻抗：8欧姆；","英国","只",2]
[3,"返送扬声器","Martin-audio","LE1500S","二路，二分频/全频反射式舞台返送扬声器。\n低频驱动器：15\"/4\"音圈，低频驱动器；\n高频驱动器：1.4\"喉口,3\"音圈，压缩高频驱动器；\n频率响应(-10dB)：48Hz-18kHz；\n覆盖角度(-6dB)：60°-100°x60°（HxV）；\n额定功率：低频 600W（AES），高频 80W（AES），全频 600W（AES）；\n灵敏度：全频 98dB，低频 99dB，高频 106dB；\n最大声压级：全频 131dB，低频 132dB，高频 131dB；\n阻抗：全频8欧姆，低频 8欧姆，高频 16欧姆;","英国","只",2]
[4,"线阵列扬声器专用吊架","Martin-audio",null,"线阵列扬声器配套专用吊架","英国","只",2]
[5,"主扩扬声器扬声器功放","LAB.Gruppen","FP10000Q ","TD类放大技术；\n输入通道数:4；\n输出通道数: 4；\n内置Lake处理技术；\n支持Dante网络音频传输；\n支持AES/EBU数字音频输入；\nR.SMPS 优化整流开关电源技术；\nIntercooler高效冷却系统；\nVHF超高频保护；\n背面板DIP开关可设置每通道的工作模式、增益及限幅器参数；\n每个输出通道带有独立的VPL™ （电压峰值限制）；\n桥接状态时，输出端自动衰减6dB，使所有通道输出增益一致；\n额定输出功率: 660W@16Ω；\n额定输出功率: 1300W@8Ω；\n额定输出功率: 2300W@4Ω；\n额定输出功率: 2350W@2Ω；\n频率响应（+/-0.05dB): 20Hz ~ 20kHz；\n数字输入动态范围:  >116dB；\n模拟输入动态范围:  >114dB；\n总谐波失真@1kHz:  <0.04%；\n内部32 bit高精度处理；\n内部采样频率:  96kHz；\nAES/EBU输入支持精度:  ≤24 bit；\nAES/EBU输入支持采样率:  44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz；\n前面板带有日光下正常使用的2.5英寸LCD显示屏；\n前面板带有RGB三色LED指示灯；\n前面板带有完备的快捷按键；\nXLR平衡式输入接口；\nNeutrik Speakon输出接口；\nNeutrik PowerCon可插拔式电源线；","瑞典","台",3]
[6,"超低音功放","LAB.Gruppen","FP14000 ","TD类放大技术；\n输入通道数: 2；\n输出通道数: 2；\n内置Lake处理技术；\n支持Dante网络音频传输；\n支持AES/EBU数字音频输入；\nR.SMPS 优化整流开关电源技术；\nIntercooler高效冷却系统；\nVHF超高频保护；\n背面板DIP开关可设置每通道的工作模式、增益及限幅器参数；\n每个输出通道带有独立的VPL™ （电压峰值限制）；\n桥接状态时，输出端自动衰减6dB，使所有通道输出增益一致；\n额定输出功率: 1150W@16Ω；\n额定输出功率: 2300W@8Ω；\n额定输出功率: 4300W@4Ω；\n额定输出功率: 7000W@2Ω；\n频率响应（+/-0.05dB): 20Hz ~ 20kHz；\n数字输入动态范围:  >114dB；\n模拟输入动态范围:  >110dB；\n总谐波失真@1kHz:  <0.04%；\n内部32 bit高精度处理；\n内部采样频率:  96kHz；\nAES/EBU输入支持精度:  ≤24 bit；\nAES/EBU输入支持采样率:  44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz；\n前面板带有日光下正常使用的2.5英寸LCD显示屏；\n前面板带有RGB三色LED指示灯；\n前面板带有完备的快捷按键；\nXLR平衡式输入接口；\nNeutrik Speakon输出接口；\nNeutrik PowerCon可插拔式电源线；","瑞典","台",1]
[7,"返听功放","CROWN","XTi6000  ","2*1200W 8欧，2*2100W 4欧，1*6000W 4欧，内置数字处理","美国","台",1]
[8,"手持话筒","SENNHEISER","EW500-945G3","配有：EM500G3纯分集接收器+SKM500G3可切换发射功率手持式发射器+动圈式超心形（e945）无线咪头。（已配有GA3机架安装套件和MZQ1话筒夹）","美国","套",6]
[9,"领夹话筒","SENNHEISER","EW512G3","配有：EM500G3纯分集接收器+SK500G3极其小巧随身腰包发射器+MKE2-ew微型领夹咪头。","美国","套",2]
[10,"电容话筒","AKG","C4000B","指向性：可在心型、超心型及全指向之间进行切换、频响范围：20-20,000Hz、灵敏度：25mV/Pa(-32 dBV)、信/噪比：86dB、阻抗：200Ω、最大声压级：145/155dB(THD=0.5%)","奥地利","套",4]
[11,"调音台","ALLEN&HEATH","GL2400/424","24路单声道,2组立体声,4编组,立体声+单声道输出","英国","台",1]
[12,"数字音频矩阵","Martin-audio","DX2","    模拟输入：4 × XLR输入，电子平衡式；\n    数字输入：2 × XLR输入；\n    输入阻抗： >10KΩ；\n    共模抑制比： >65dB（50Hz~10KHz）；\n    滤波器： 8段参量均衡； \n    延时： 最大650ms；\n 模拟输出：8 × XLR , 电子平衡式；\n    输出阻抗：60Ω；\n    最小负载阻抗： 600Ω；\n    最大输出电平：+20dBm；\n    分频器：6、12、18、24、36、48/ Oct，Butterworth、Bessel、Linkwitz-Riley；\n    滤波器：9段参量均衡；\n    限幅器：6个数字限幅器；\n    延时： 最大650ms；\n\n频率响应： 20Hz ~ 20KHz（±0.5dB）；\n动态范围：>116dB（20Hz ~ 20KHz，不计权）；\n失真： <0.02%@1KHz；\n采样频率： 96KHz；\n显示屏：2×24字符蓝光液晶；\n控制端口：RS485。","英国","台",1]
[13,"数字效果器","TC Electronics","M2000","双引擎结构，6种路径选择；\nC.O.R.E（交互式优化房间模拟）技术；\n动态渐变技术（Dynamic Morphing）；\nDSP采用24 bit处理的DARCTM芯片；\n24 bit处理的AES/EBU及24 bit处理的S/PDIF数字接口；\n面板带有4个快速储存按键；\n采样频率: 44.1KHz/48KHz；\n256个工厂预置；\n256个用户自定义预置；\n具备MIDI接口；\n具备拍击延时的TAP按键；\n备有PCMCIA卡槽,支持最大2MB静态存储；\n具备便捷的外接踏板接口；\nXLR平衡式输入/输出接口。","丹麦","台",1]
[15,"反馈抑制器","dbx","AFS224","反馈抑制器,双通道,2*24滤波器","美国","台",1]
[16,"电源时序器","YYAUDIO","NPW80时序电源","8路时序电源（每通道提供高达10安培电源）\n控制电路采用高可靠性和数字化设计，高电流继电器的输出级和低功耗\n1U和标准万用AC电源插座，可以非常方便使用\n具有开关机锁并配备用户钥匙，管理方便\n面板具有紧急关闭开关，安全方便","中国","台",3]
[17,"监听音箱","Tannoy","REVEAL 501A","专业有源监听音箱\n低频单元：5英寸\n频率响应：64Hz～30kHz\n最大声压级：108dB","英国","只",2]
[18,"小计：",{"$nulls":7},0]
["二、音源设备"]
[1,"DVD","PIONEER","BDP-3110   ","可播放蓝光光盘区域码：C区，DTS与DOLBY DIGITAL(杜比)音频解码，HDMI1.4端口，USB2.0多媒体播放，复合视频输出，同轴音频输出，2声道音频输出，LAN端口","日本","台",1]
[2,"电脑",{"$nulls":8},"自备"]
[null,"合计"]
["四、设备辅助材料"]
[1,"机柜",null,null,"2M","中国",2,"台"]
[2,"音箱线",{"$nulls":3},"中国",8,"卷"]
[3,"音频线",{"$nulls":3},"中国",4,"卷"]
[4,"高杆话筒架","K&M",null,"人声话筒支架，折叠式支架腿，立杆二节，具有可延展的二节臂。支架高度：900mm~1600mm；臂长：425mm~725mm","德国",10,"套"]
[5,"辅材",{"$nulls":3},"中国",1,"批"]
[6,"合计"]
["五、设备总计",{"$nulls":8},"120万","www.pro001.com"]