{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["大型多功能厅"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"大型多功能厅","index":0,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,3],[0,6,0,7],[1,0,1,10],[3,0,3,9],[20,0,20,10],[24,2,24,3],[25,0,25,1],[29,2,29,3],[30,1,30,8],[31,0,31,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中国音响采购中心",null,"www.audiopcc.com",null,"上海雍阳电子科技有限公司","电话：","021-60529679",null,null,"联系人："]
["多功能厅会议室音响系统（约500平米）"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","国别","单位","数量","单价","小计","备注"]
["一、音响系统"]
[1,"调音台","YAMAHA","MG166C","10路话筒线路输入,4组立体声,4编组,立体声输出,","日本","台",1,null,0]
[2,"主音箱","YY  audio","YA215","频率响应   40Hz-18kHz\n单元组成   2×15\"(385mm)/4\" voice coil LF\n1×2\"(50mm)/3\" voice coil HF\n额定功率   1200W RMS,4800W peak\n灵敏度   101dB 1watt/1 metre\n声压级   131dB continuous,137 dB peak\n额定阻抗   4 ohms nominal\n指向性   90°×50°\n分频点   1.5kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   660mm×605mm×1250mm\n净重   70 kg/pc","中国","只",2,null,0]
[3,"辅助音箱","YY  audio","YA15","频率响应范围：40HZ-18HZ；单元组成：1X15\"(385mm)/3\"1X1.4\"(36mm)/1.7；额定功率：400W RMS,1600Wpeak；灵敏度：98db/1watt/1metre；声压级：124db continuous;130db peak;额定阻抗：8 ohms nominal;","中国","只",4,null,0]
[4,"返听音箱","YY  audio","YA12","频率响应范围：50HZ-18HZ；单元组成：1X12\"(300mm)3\"1X1\"(25mm)1.7；额定功率：300W RMS,1200Wpeak；灵敏度：97db/1watt/1metre；声压级：122db continuous;128db peak;额定阻抗：8 ohms nominal;","中国","只",2,null,0]
[5,"低音音箱","YY  audio","YA118B","频率响应范围：40HZ-150HZ；单元组成：1X18\"(460mm)/4；额定功率：600W RMS,2400Wpeak；灵敏度：100db/1watt/1metre；声压级：128db continuous;134db peak;额定阻抗：8 ohms nominal;","中国","只",2,null,0]
[6,"主音功放","YY  audio","UA2600"," 立体声功率:2×1300W,1KHz0.1 THD 4Ω:2×2000W ,桥按功率:3600W ,1KHz0.1 THD 4Ω:5800W,信噪比:120db 转换率:80V/μS,阻尼系数:620:1,频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ ","中国","台",1,null,0]
[7,"辅助音箱功放","YY  audio","UA1200","立体声功率: 600W,1KHz0.1 THD 4:900W ,桥按功率:1800W,1KHz0.1 THD 4:2000W ,信噪比:105db ,转换率:80V/μS,阻尼系数:500:1,频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ \n","中国","台",2,null,0]
[8,"返听音箱功放","YY  audio","UA800","立体声功率:400W,1KHz0.1 THD 4:600W ,桥按功率:   1000W , \n1KHz0.1 THD 4 1200W ,信噪比:105db ,转换率:60V/μS \n ,阻尼系数:450:1 频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ \n","中国","台",1,null,0]
[9,"低音音箱功放","YY  audio","UA1600","立体声功率:800W ,1KHz0.1 THD 4:1200W ,桥按功率:2000W, 1KHz0.1 THD 4:2400W ,信噪比:106db,转换率:80V/μS,阻尼系数: 550:1,频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ ","中国","台",1,null,0]
[10,"无线话筒","YY  audio","BS-T65","①采用 UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； ②真正的分集式无线接收技术，复杂环境，使用更流畅； ③提供 200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰； ④先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； ⑤金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； ⑥特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境； ⑦极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便； ⑧手持，领夹发射器，采用两节五号普通碱性电池供电； ⑨频率范围：740-790mHz； ⑩调制方式：宽带 FM； ⑪可调范围：50mHz  ； ⑫信道数目：  200  ； ⑬信道间隔：250KHz  ； ⑭频率稳定度：±0.005%以内； ⑮动态范围：100dB  ； ⑯最大频偏：±45KHz  ； ⑰音频响应：  80Hz-18KHz(±3dB)； ⑱综合信噪比：>105dB； ⑲综合失真：≤0.5%  ； ⑳工作温度：-10℃--+40℃。","中国","套",2,null,0]
[11,"音频处理器","YY  audio","KA500","2输入6输出多种分频模式,采用DSP技术，每个通道输出有-40dB～+6dB增益 控制，步距：0.5dB每个通道输出有限制,低通分频范围20Hz～20KHz，377个 分频点,高通分频范围＜10Hz～16KHz，380个分频点,分频滤波器类型和斜率 多种选择，每个通道输出带有5段参量均衡","中国","台",1,null," "]
[null,"效果器","YAMAHA","REV100","双通道专业数码混响器,内置99种预制效果","日本","台",1,null,0,"原装正品"]
[12,"均衡器","dbx",231,"①双路，31段均衡器,带反馈显示； ②频率响应：20Hz—20KHz ±1.5dB； ③总谐波失真：<1%，信噪比：≥98 Db","美国","台",1,null," ","原装正品"]
[13,"电源时序器","YY  audio","NPW80","8路电源时序器，方便连接，插座依次先后上电、关电， 单路2000W输出，总输出12000W","中国","台",2,null," "]
[14,"DVD","SONY","BDP-S590","光盘放入方式: 托盘式可播放压缩碟片格式: MPEG4 DivX CD DVD品牌: Sony/索尼型号: BDP-S590视频输出端口: 复合视频(Vidio) 色差分量(YCbCr/YPbPr) HDMI音视频扩展接口: USB接口音频输出端口: 左右声道 同轴 光纤视频制式: NTSC/PAL机身颜色: 标配含票含线赠50G3D碟十张 标配含票含线赠50G3D碟5张 标配+3D眼镜2个 标配+3D眼镜1个 标配含发票含线赠正版3d碟一张 标配含发票含线赠正版2d碟一张 标配含发票含原装HDMI线播放器类型: 蓝光播放器售后服务: 全国联保逐行扫描: 支持产品功耗: 11W-19W外形尺寸: 430mm×199mm×42mm产品重量: 1.5KG","日本","台",1,null," "]
[null,"小计",{"$nulls":7},0]
["二、流动演出灯光系统"]
[1,"200W光束","KELEK","YA052","国际标准DMX512信号控制。\n·灯泡：高效飞利浦投影灯泡      功率：200W     光通量为59500lm，色温可达8000K。\n·颜色盘:14+1个色片组成，\n·图案盘:17+1个图案效果。\n·效果轮：一个可旋转的八棱镜，一个雾化镜。\n·可正反方向旋转并具有棱镜定位功能。调焦，变焦，液晶显示屏。\n·采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。\n·水平540°，解析度8Bit/16Bit\n·垂直270°，解析度8Bit/16Bit。\n·光学器件，3片透镜式镜头组，变焦0-3.9度，电子聚焦20米处·过热保护。\n·电源：100-240V，50/60Hz\n·功率：250W\n·IP防护等级:IP20\n·电感镇流器和AC/DC开关电源。\n·尺寸：330（长）×450（宽）×480（高）mm\n·净重：15","中国","台",8," ",{"$error":"#VALUE!"},"带航空柜"]
[2,"3W*54颗LED PAR灯","KELEK","YE046B","54颗RGBW灯珠 手拉手线","中国","台",16," ",{"$error":"#VALUE!"},"不防水"]
[3,"灯控台","KELEK","YK012A","240控制台","中国","台",1," "," "]
[null,"小计",{"$nulls":7},{"$error":"#VALUE!"}]
["二、辅材"]
[1,"设备机柜",null,null,"24U",null,"台",1,null," "]
[2,"线材辅材",{"$nulls":4},"批",1,null," "]
[3,"灯架",{"$nulls":4},"批",1,null,null,"自备"]
[null,"小计",{"$nulls":7}," "]
[null,"总计",{"$nulls":7},{"$error":"#VALUE!"}]