{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["秀场方案"],"not_rendered":{"images":20},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"秀场方案","index":0,"n_rows":40,"n_cols":10,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[24,1,24,7],[25,0,25,9],[38,1,38,7],[39,1,39,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1200平米T台秀 YYAUDIO LA线阵系列方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音响扩声系统"]
[1,"双8寸线性阵列左声道音箱","YYAUDIO","LA208","频率响应 60 Hz-18khz\n单元组成 2 × 8\"(200mm)/2\"的声音线圈 LF\n1 × 1.4\"(36mm)/3\"的声音线圈 HF\n额定功率 300W RMS，1200W 峰值\n灵敏度 98dB 1 瓦特/1 米\n声压级 124 dB 连续，130 分贝峰\n额定阻抗 8 欧姆名义\n指向性水平覆盖范围： 120 ° 垂直覆盖范围： 各不相同，具体取决于数组的长度和配置\n分频点 800 赫兹、 2 千赫被动\n输入方式 2 × Speakon NL4\n包装尺寸 865 毫米 × 525 毫米 × 775 毫米 （飞行案例/双） 555 毫米 × 360 毫米 × 895 毫米\n净重 29.2 的公斤 pc","只",6]
[2,"双8寸线性阵列右声道音箱","YYAUDIO","LA208","频率响应 60 Hz-18khz\n单元组成 2 × 8\"(200mm)/2\"的声音线圈 LF\n1 × 1.4\"(36mm)/3\"的声音线圈 HF\n额定功率 300W RMS，1200W 峰值\n灵敏度 98dB 1 瓦特/1 米\n声压级 124 dB 连续，130 分贝峰\n额定阻抗 8 欧姆名义\n指向性水平覆盖范围： 120 ° 垂直覆盖范围： 各不相同，具体取决于数组的长度和配置\n分频点 800 赫兹、 2 千赫被动\n输入方式 2 × Speakon NL4\n包装尺寸 865 毫米 × 525 毫米 × 775 毫米 （飞行案例/双） 555 毫米 × 360 毫米 × 895 毫米\n净重 29.2 的公斤 pc","只",6]
[3,"18寸线阵低音音箱","YYAUDIO","LA118S","LA118S一款单18\"超低音箱。采用一只18\" 100芯低音单元，直射式箱体设计，吊挂系统采用最新人体工程学和机械设计，与LA208灵活配合，提升低频表现，箱体采用多层复合夹板，水性环保喷涂制作。\n●高质量单元配置，高强度夹板箱体\n●直射式设计，低音丰富自然\n●超长品质保证期：品质与信心的保证\n●配合LA208线性阵列系统，增加低音表现\n●体育场馆、大型演出系统\n●剧院、音乐厅、演艺中心、会议中心\n\n频率响应     40Hz-300Hz\n单元组成     1×18\"(460mm)/4\"voice coil LF\n额定功率     600W RMS,2400W peak\n灵敏度     99dB 1watt/1 metre\n声压级     127 dB continuous,133 dB peak\n额定阻抗     8 ohms nominal\n输入方式     2×Speakon NL4\n包装尺寸     860m×745mm×750mm(Flight case/pc) 890mm×780mm×630mm\n净重     57 kg/pc\n毛重     93 kg/(Flight case/pc) 63.8 kg/pc","只",4]
[4,"双8寸线性阵列左声道音箱","YYAUDIO","LA208","频率响应 60 Hz-18khz\n单元组成 2 × 8\"(200mm)/2\"的声音线圈 LF\n1 × 1.4\"(36mm)/3\"的声音线圈 HF\n额定功率 300W RMS，1200W 峰值\n灵敏度 98dB 1 瓦特/1 米\n声压级 124 dB 连续，130 分贝峰\n额定阻抗 8 欧姆名义\n指向性水平覆盖范围： 120 ° 垂直覆盖范围： 各不相同，具体取决于数组的长度和配置\n分频点 800 赫兹、 2 千赫被动\n输入方式 2 × Speakon NL4\n包装尺寸 865 毫米 × 525 毫米 × 775 毫米 （飞行案例/双） 555 毫米 × 360 毫米 × 895 毫米\n净重 29.2 的公斤 pc","只",4]
[5,"双8寸线性阵列右声道音箱","YYAUDIO","LA208","频率响应 60 Hz-18khz\n单元组成 2 × 8\"(200mm)/2\"的声音线圈 LF\n1 × 1.4\"(36mm)/3\"的声音线圈 HF\n额定功率 300W RMS，1200W 峰值\n灵敏度 98dB 1 瓦特/1 米\n声压级 124 dB 连续，130 分贝峰\n额定阻抗 8 欧姆名义\n指向性水平覆盖范围： 120 ° 垂直覆盖范围： 各不相同，具体取决于数组的长度和配置\n分频点 800 赫兹、 2 千赫被动\n输入方式 2 × Speakon NL4\n包装尺寸 865 毫米 × 525 毫米 × 775 毫米 （飞行案例/双） 555 毫米 × 360 毫米 × 895 毫米\n净重 29.2 的公斤 pc","只",4]
[6,"舞台返听音箱","YYAUDIO","YA12","频率响应 50 赫兹-18khz\n单元组成 1 × 12\"(300mm)/3\"的声音线圈 LF\n1 × 1\"(25mm)/1.7\"声音线圈 HF\n额定功率 300W RMS，1200W 峰值\n灵敏度 97dB 1 瓦特/1 米\n声压级 122dB 连续，128 分贝峰\n额定阻抗 8 欧姆名义\n指向性 80 ° x 50 °\n分频点 2 千赫被动\n输入方式 2 × Speakon NL4\n包装尺寸 480 毫米 × 465 毫米 × 725 毫米\n净重 20 公斤/pc","只",4]
[7,"纯后级功放         ","YYAUDIO","UA2000","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×1000W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×1500W\n桥接方式8Ω：3000W \n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，\n信噪比：>106dB，\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n供电电源：220V/AC/50Hz，","台",8]
[8," 16路数字调音台","BEHRINGER","X32P","百灵达x32p生产数字混频器\n处理能力、丰富的I/O和灵活的路由是中心主题百灵达X32制作人。其中较大的主机有固定装置或工作室，与X32制片人，工作室口径性能现在都在你的生活需要。八立体声效果，发动机提供的信号处理能力相当于外齿轮架无需长途除了X32生产什么。\n带上它\n这种流线型的，但是家庭成员建立了强大的X32处理负载，无论命运把你的方式。机架安装和配备16 MIDAS设计的麦克风前置放大器，X32生产者也带来了两aes50端口连接强大的S16数字蛇多达96个额外的XLR输入和48返回的轻量级部署以太网电缆连接相比，模拟蛇。\n为了后代的缘故\n在X32生产者出生准备连接到你的电脑录音设置。火线和USB 2的功能使它移动记录多达32个通道的理想工具，加上内置的控制面协议把你最喜欢的，一个伟大的同伴。\n遥远的你\n与X32的制片人，你不再是拴在主调音台的位置，这意味着你可以设置任何你喜欢的地方。然后你可以散步听和调整任何地点通过iPad或平板电脑连接到您的无线网络结构。另外，你可以让表演者拨在自己的个人监测和感谢工业用X射线剂量计应用程序为iPhone和iPod触摸。X32生产者的能力将使你成为你的创意最好！\n组成。记录。混合。分享。\n牵引4把乐趣带回创作的过程，所以我们包括免费选择百灵达产品。这种功能强大，但易于使用的音乐制作软件是你从未见过的，把一切你会在你的桌面上的需要，没有掉下海和隐藏的菜单其他大多数DAW常见的单屏。和牵引不限制轨道可以记录数，或者你可以使用数量的影响。事实上，唯一的限制是你的电脑或电脑的处理能力。录制和编辑不容易；简单的拖放、剪切、复制或粘贴。一旦你的巨著完成，分享它与其他的tracktioneers所以他们可以听，合作编辑。\n这里是一些Tracktion 4的突出特点：\n本地的FX插件从动态调制，混响和更多\n-可用的第三方金支持，VST和VSTi插件\n混合自动化\n安全记录\n循环记录\n•64位，192千赫混合引擎\n•音频剪辑操作\n- MIDI编辑器\n过滤器：体积/盘、水平仪、频段均衡器，AUX发送和返回和FX\n-出口等多种格式，WAV，MP3，AIF和。\n\n特征：\n40输入通道，25路机架式数字调音台在录音室和现场应用\n16 MIDAS设计，完全可编程的麦克风前置放大器高保真音质\n17全自动电动100毫米推子允许即时的概述，强大的现场管理和DAW控制\n8 XLR输出加6附加线/输出，一个手机连接器和一个XLR麦克风输入对讲部分\n- 32 x 32通道USB 2音频接口，与DAW遥控仿真回族和Mackie控制\n•iPad和iPhone应用程序的专业远程操作免费提供无主机要求\n高分辨率5天可视彩色TFT方便查看工作流组件和参数\n主LCR，6巴士和16混合总线矩阵每个具有插入、计算机参数的全动态处理，再加上8组和6组的DCA静音\n虚拟FX机架具有8个高保真立体声FX槽包括高端模拟如词汇后，pcm70，EMT250和Quantec QRS波等。\n•40位浮点数字信号处理器具有“无限”的动态范围，没有内部过载和接近零的整体延迟混合共有48个信号的25个总线\n•强大的现场管理，方便处理复杂的产品\n重量：36磅\n装运尺寸：25×23×11","台",1]
[9,"4进8出处理器","SABINE","DIR480","产品特点：\n输入／输出：\n输入 4路平衡输入\n输出 8路平衡输出\n输入阻抗 10k欧姆\n输出阻抗 47欧姆\n最大输入电平 +20dBu\n最大输出电平 +20dBu\n系统性能：\n\n频率响应 15Hz-20kHz，<-0.25dB\n动态范围 >108dB，22Hz-22kHz不计权\n总谐波失真+噪声 <0.008%，20Hz-20kHz@+10dBu 平衡输入\n<0.0015%，1kHz@+10dBu 平衡输入\n等效输入噪声 <50uV\n采样率 96kHz\n信噪比 >100dB，20Hz-20kHz\n共模抑制比 >60dB\n内部通道串音 <-85dB\n模/数和数/模转换 24bit PCM\nDSP处理：\n\n参数均衡器 每输入/输出通道6段参数均衡\n延时器 每输入/输出通道1000毫秒\n分频器 Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley, 6, 12, 18, 24, 36, 48dB/octave\n处理延时 4.5ms\n外形尺寸（宽x高x深） 483 x 45 x 240毫米\n供电电源 50/60Hz，90-240伏交流电\n消耗功率 <20瓦\n净重 DIR-240/DIR-360：3.2公斤 DIR-480：3.5公斤","台",1]
[10,"3进6出处理器","SABINE","DIR360","产品特点：\n输入／输出：\n输入 3路平衡输入\n输出 6路平衡输出\n输入阻抗 10k欧姆\n输出阻抗 47欧姆\n最大输入电平 +20dBu\n最大输出电平 +20dBu\n系统性能：\n\n频率响应 15Hz-20kHz，<-0.25dB\n动态范围 >108dB，22Hz-22kHz不计权\n总谐波失真+噪声 <0.008%，20Hz-20kHz@+10dBu 平衡输入\n<0.0015%，1kHz@+10dBu 平衡输入\n等效输入噪声 <50uV\n采样率 96kHz\n信噪比 >100dB，20Hz-20kHz\n共模抑制比 >60dB\n内部通道串音 <-85dB\n模/数和数/模转换 24bit PCM\nDSP处理：\n\n参数均衡器 每输入/输出通道6段参数均衡\n延时器 每输入/输出通道1000毫秒\n分频器 Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley, 6, 12, 18, 24, 36, 48dB/octave\n处理延时 4.5ms\n外形尺寸（宽x高x深） 483 x 45 x 240毫米\n供电电源 50/60Hz，90-240伏交流电\n消耗功率 <20瓦\n净重 DIR-240/DIR-360：3.2公斤 DIR-480：3.5公斤","台",1]
[11,"均衡器","DBX","1231V","2*31段 均衡器,3-U","台",1]
[12,"一拖一无线手持话筒","SHURE","BLX24R/SM58","技术规格\n每个频段可兼容的系统数量: 12\n自动设置功能: 频道/组扫描\n音频参考压缩扩展: 是\n天线: 1/4波长天线\n天线选项: 是\nPC控制: 否\n机架部件: 已包含\n外壳: 模塑ABS\n接收机显示屏: 多功能LCD + LED\n电池，供电时间: 碱性电池：14小时\n环境: KTV，酒吧，会议中心，酒店，教堂，学校\n更多技术规格\nSM58®话筒配备BLX2手持式发射机\n音频输入电平\n增益位置 0dB -20 dBV 最大值\n增益位置 -10dB -10 dBV 最大值\n增益调节范围\n10 dB\n射频发射机输出\n10 mW, 典型\n根据地区不同有所差别\n外观尺寸\n224 mm X 53 mm 直径 (8 7/8 X 2 1/8 英寸)\n重量\n218 克 (7.7 oz.) (无电池)\n外壳\nABS 铸模\n电源要求\n2 LR6 五号电池, 1.5 伏, 碱性电池\n电池使用时间\n最大 14 小时 (碱性电池) \nBLX4R 半机架接收机\n输出阻抗\nXLR接口：200 Ω\n6.35毫米（1/4英寸）接口：50 Ω\n音频输出电平\n参考值：±33 kHz偏差，1 kHz音调\nXLR接口：–20.5 dBV（连接至100 kΩ负载）\n6.35毫米（1/4英寸）接口：-13 dBV（连接至100 kΩ负载）\n射频灵敏度\n-105 dBm，12 dB信噪比（典型值）\n镜频抑制\n>50 dB（典型值）\n尺寸\n50 mm X 198 mm X 163 mm（高 x 宽 x 深）\n重量\n998 克（2.2磅）\n外壳\n模塑ABS\n电源要求\n12–15 V DC @ 260 mA（BLX88，320 mA），由外部电源供电（正极）","套",4]
[13,"一拖一无线领夹话筒","SHURE","BLX14R/93","BLX1腰包式发射机:\n用于舒尔领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的TQG连接\n触式开关\n26dB可调增益范围\n轻质耐用结构\nBLX4R半机架接收机:\n \n一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯\n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n可调节的输出电平\n可拆卸的天线令天线分布更快速\n显示详细射频和音频计量\n包括机架支架\n技术规格\n \n每个频段可兼容的系统数量: 12\n自动设置功能: 频道/组扫描\n音频参考压缩扩展: 是\n天线: 1/4波长天线\n天线选项: 是\nPC控制: 否\n机架部件: 已包含\n外壳: 模塑ABS\n接收机显示屏: 多功能LCD + LED\n电池，供电时间: 碱性电池：14小时","套",4]
[14,"天线分配器","SHURE","UA844SWB-LC","载波频率范围 ：470-952兆赫 \n分布式RF输出电平（增益） ：-0.5至3分贝，1分贝典型，从天线输入（未使用的端口终止 50Ω）\n输出接口隔离 ：30分贝，\n典型三阶截点（3 OIP） ：21 dBm的典型 \n直流输入电压 ：14至18伏直流 \n直流输出电压 ：14至18 VDC，4个连接器 \n最大供电电流为直流输出 ：1.5安培 \n直流电压天线 ：12伏直流 \n阻抗 ：50Ω \nRF输入/输出天线连接器类型 ：BNC \n工作温度范围 ：-7°C至49°C（20°至120°F） \n外形尺寸 ：44.5毫米高x482.6毫米宽x171.5毫米D（1.75×19×6.75英寸） \n净重 ：1.62千克（3.6磅） ","台",2]
[15,"话筒天线","SHURE","UA874WB","Shure UA874 采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有四个增益设置，用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。可将 UA874 固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上。\n\n射频频率范围\n\n    UA874US: 470-698 MHz\n    UA874WB: 470-900 MHz\n\n \n功能\n\n    低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失\n    可与舒尔无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供 10–15 伏直流偏压\n    可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上\n    四档位增益选择开关\n    舒尔的高质量、高可靠性和耐用性\n\n \n更多技术规格\n\n    接头类型: BNC, 插孔\n    阻抗: 50 Ω\n    电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA\n    接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度\n    三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm\n    天线增益 (在轴): 7.5 dBi\n    信号增益 ±1 dB:\n        可切换\n        Active: +12 dB, +6 dB\n        Passive: 0 dB, -6 dB\n    射频信号过强指示灯阈值: -5 dBm\n    外观尺寸: 316 毫米 x 359 毫米 x 36 毫米 (高度 x 宽度 x 深度)\n    重量: 317 克 (11.2 盎司)\n","只",4]
[16,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",4]
[17,"音响线","高强信",null,"2*3.0","米",600]
[18,"线阵音箱田字架",null,null,"配套","副",4]
[19,"航空机柜",null,null,"16U加厚防滑防震两开门双支撑","台",1]
[20,"网络机柜",null,null,"32U","台",1]
[21,"线材/接插件",null,null,"信号线，音频线等接插件","批",1]
[22,"合计",{"$nulls":6},0]
["二、舞台灯光系统"]
[1,"230W光束灯","KELEK","KA054"," 国际标准DMX512信号控制。\n·灯泡：欧司朗投影灯泡      功率：300W     光通量为59500lm，色温5600-8000K。\n·颜色盘:14+1个色片组成，\n·图案盘:17+1个图案效果。\n 可更换图案盘，高速摆动效果，一个雾化，一个八棱镜，可正反方向旋转\n 并具有棱镜定位功能。调焦，液晶显示屏。\n·采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。\n光学器件：组合式透镜，变焦0-3.9度， 电子聚焦20米处\n水平扫描：540度（16bit精度扫描）\n垂直扫描：280度（16bit精度扫描）\n尺寸：410mm*310mm*490mm\n包装尺寸：465mm*380mm*550mm\n净重：17Kg\n毛重：19.8Kg","台",4]
[2,"成像灯","KELEK","YJ014","电压/频率：220-240V/50-60Hz\n功率：800W\n光源：750W  灯泡G9.5\n色温：3200K\n最高表面温度:＜200℃\n最高环境温度:＜40℃\n最小间隔距离:0.4米\n最小照射距离:1.5米\n净重：5.7KG\n毛重：7KG\n产品尺寸：170mm*185mm*600mm","台",45]
[3,"100WLED影视帕灯","KELEK","KE153","光源：100W LED进口灯珠\n总功率：140W\n透镜角度：60°\n频闪：1-10次/每秒\n模式：DMX512，自走、主从\n通道：6个DMX通道\n操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。\n尺寸：21.5*21.5*31CM\n净重：3KG","台",12]
[4,"8路信号放大器","KELEK","KK013A","电压：220v\n信号：DMX512国际标准控制信号一进八出，采用采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电\n功能：DMX信号转接和放大功能\n适用3针或5针插头\n净重：1.6Kg\n毛重：1.8Kg\n产品尺寸：480*60*130mm\n包装尺寸：530*150*130mm","台",1]
[5,"12*4KW直通箱","KELEK","YK018B","供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.\n额定功率：12路×4KW; 每路两个10A插头，可适用于任何负载.\n过载与短路双重保护高分断空气开关.输入端子或160A康尼插。\nA.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用\n可直接接入舞台4KW常规灯具12只或4KW电脑摇头灯12只；12路单独控制.\n产品尺寸：520*490*150mm\n包装尺寸： 580x 550 x 150mm\n 净重：12.7 毛量： 14.5Kg   ","台",2]
[6,"2010珍珠控台","KELEK","YK001","可用U盘及软驱输灯库\nDMX512/1990标准，2048个DMX控制通道 \n四个光电隔离独立驱动信号输出端口。可抗2000Vrms电气冲击。 \n独立电源独立信号。\n可以控制40通道最多240台电脑灯和240路调光 \n320x240大屏幕显示所有操作和变化及输出 \n可以存储450个程序 \n旋钮有不同的时间可调。X/Y控制自然顺滑 \n现场可以拷贝通道项目清单 \n独立系统锁功能，有效防止错误操作 \n内置世界知名灯库使用更方便 \n机内固化多种特效程序，有效支持现场变幻特效 \nUSB存储器，可以有效保存现场数据 。\n可容纳:3000种以上灯库文件;100多个表演文件;\n内置高性能绿色开关电源，90V-250V电压适应范围，符合全世界各国电源要求（定制） \n14、音频输入连接器：XLR-D3Fx2  \n产品尺寸：770x590x160mm  \n包装尺寸：830x680x300mm(航空箱）\n净重： 21Kg      \n毛重：37Kg","台",1]
[7,"专业大灯钩",{"$nulls":3},"个",48]
[8,"电源线",null,null,"4*4平方电缆线","米",300]
[9,"信号线","高强信",null,null,"米",300]
[10,"网络机柜",null,null,"12U","台",1]
[11,"穿线管",{"$nulls":3},"批",1]
[12,"舞台桁架",{"$nulls":3},"米",60]
[13,"合计",{"$nulls":6},0]
[1,"设备总计",{"$nulls":6},788000]