{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EAW清单"],"not_rendered":{"images":18},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EAW清单","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,2,8],[10,0,10,8],[17,0,17,8],[23,0,23,8],[33,0,33,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","产品名称","品牌","型号","推荐品牌","产品参数","产地","数量","单位","单价","总价","图片"]
["A、音箱及功放系统"]
[1,"看台线阵列扬声器","EAW","JFL213","EAW、Meyersound、YYAUDIO","驱动单元：2X10\"低频单元，3×0.75\"高频单元；\n频响范围：65Hz-20KHz；\n指向角度：110°HX15°V；\n灵敏度（全空间）：LF/HF 95dB,LF 96dB,HF 102dB;\n最大声压级：LF 131dB，HF 130dB，LF/HF130dB；\n功率：LF 800W/8Ω，HF 80W/16Ω，LF/HF 800W/8Ω；\n驱动模式：可切换，双功放/被动式；","美国",12,"只"]
[2,"线阵列配套低音","EAW","JFL118","EAW、Meyersound、YYAUDIO","驱动单元：1×18\"低频单元；\n频响范围：30Hz-150Hz；\n指向性：360°H×360°V；\n灵敏度：全空间94dB，半空间100dB；\n最大声压级：全空间129dB，半空间135dB；\n功率/阻抗：800W@8Ω；","美国",4,"只"]
[3,"比赛场地扬声器","EAW","MK5366i","EAW、Meyersound、YYAUDIO","驱动单元：1x15\"低频单元，1x1.4\"高频单元，可旋转号角；\n频响范围：48Hz-17kHz（-10dB）；\n指向角度：60H×60V；\n灵敏度：全频98dB，低频98dB，高频105dB；\n最大声压级：全频127/133dB,低频127/133dB,高频127/133dB；\n功率/阻抗：全频800W/8Ω，低频800W/8Ω，高频150W/8Ω；\n驱动模式：单路或双路功放驱动(采用数字信号处理)；","美国",4,"只"]
[4,"主席台返听扬声器","YYAUDIO","YR12","EAW、Meyersound、YYAUDIO","频率响应   45Hz-18kHz\n单元组成   1×12＂(300mm)/3＂voice coil LF\n1×1＂(25mm) /1.7＂voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   122dB continuous,128 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   90°\n分频点   2.2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   540mm×465mm×620mm\n净重   19 kg/pc","中国",4,"只"]
[5,"世界顶级开关电源功放（看台）","Powersoft","X4 DSP+DANTE","EAW、Powersoft、YYAUDIO","先进的开关电源，4通道节能数字功放；\n电源：普通的单相、双相、三相电源均可，PFC开关电源；\n绿色音频功率（Green Audio Power®）技术可提升效率，将碳排\n放和电力运营成本均降到最小；\n功率：8欧姆每通道1600W，4欧姆每通道3000W，2欧姆每通道5200W；\n峰值输出电压：175V；\n峰值输出电流：75A；\n输出通道数量:4个单声道，每个通道对可桥接；\n输入通道数量：模拟 4 (4x XLR)，AES3 4 (2x XLR)，Dante™* 16 (2x RJ45)；\n可远程控制开关机和监控工作状态；\n内置DSP处理模块；                            \nDSP参数                                                                       \n模拟/数字转换器：24位96 kHz Tandem®结构，129 dB的动态范围-0.00056%的总谐波失真+噪声；\n数字/模拟转换器：24位192 kHz Tandem®结构，121 dB的动态范围-0.00084%的总谐波失真+噪声；\n采样率转换器：24位44.1到192 kHzTandem®结构，140dB的动态范围-0.0001%的总谐波失真+噪声；\n延迟：4秒+200毫秒用于时间对准；\n均衡器：升余弦，自定义FIR（有限脉冲响应），参数IIR（无限脉冲响应）：峰值、高/低搁架型、全通、带通、带阻、高/低通均衡；                                           分频器：线性相位（FIR）、混合（FIR-IIR）、Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel: 6 dB/oct至48 dB/oct (IIR)；                                       \n限幅器：TruePower™,电压有效值, 电流有效值,峰值限幅器；","意大利",2,"台"]
[6,"世界顶级开关电源功放（场地）","Powersoft","M30D","EAW、Powersoft、YYAUDIO","先进的开关电源，专业改进型2通道数字功放；\n功率：4欧姆2通道 1500W，8欧姆2通道900W，8欧姆桥接  3000W，70V2通道1200W，100V2通道1500W；\n输入阻抗：10 KΩ平衡 ；\n电压转换速率@8Ω：40V/μs 输入滤波器旁通；\n输入灵敏度 @ 8Ω：2.13 V / 8.8 dBu；\n阻尼系数：>5000 @ 100 Hz；\n总谐波失真+噪音：≤0.07% @1/2全功率；\n频率响应：10Hz-30KHz (+/-3dB)用于 1W @ 8Ω ；\n信噪比：> 113 dBA (20-20K Hz A 加权) ；\nSMPTE 互调失真：≤0.07% @1/2全功率；\nDIM100 互调失真：typ. <0.005% (<0.02% @ >0.1 W)；\n串扰：>70 dB @ 1 Khz ；\n电源要求：AC 115/230V (±15%) 内部可切换, 50 Hz - 60 Hz / < 28 ARMS；","意大利",2,"台"]
[7,"2通道纯后级功放（返听）          ","YYAUDIO","UA2400","EAW、Powersoft、YYAUDIO","立体声功率:2×1200W,1KHz0.1 THD\n4Ω:2×2000W ,\n桥按功率:3600W ,1KHz0.1 THD\n4Ω:5800W,\n信噪比:120db\n转换率:80V/μS,\n阻尼系数:620:1,\n频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ","中国",1,"台"]
["B、调音及处理"]
[1,"数字调音台","Allen&Heath","GLD80","MIDAS、DIGICO、Allen&Heath","提供20个推子，4个层，80个独立的通道条并可定义名称、颜色及显示信息；\n易于使用，访问迅速，模拟风格界面；\ndSNAKE 数字音频传输协议- Cat5网线可长达120米；\n8.4英寸彩色触摸屏，用于图示浏览和设置；\n48个输入通道，30个可分配的总线(辅助、 编组、矩阵、主混音、FX效果发送)，20路混音输出；\n8个立体声RackFX 引擎，并且不占用物理通道，具有4段参数均衡；\n所有输入上有着全部处理功能，包括微调，极性，高通滤波器，断点插入口，门限，4段参数均衡，压缩器和延时；\n所有输出上有着全部处理功能，包括断点插入口，参数均衡，图示均衡，压缩器和延时；\nLR，LR+M(总和)，LR+M（总线），LCR主混音模式；\nUSB立体声录音和播放；\n16个DCA控制；\n内置对讲接口，实时分析仪(RTA)和信号发生器；\n网络输入/输出模块选项，用于主调音台/监听分离，多轨录音，连接至iLive或其它设备；\nMIDI 输入/输出；\n支持iPad控制和电脑控制；\n主音频机架上的监听端口用于连接到ME个人混音系统，同时兼容Aviom\n高端话筒/线路前置放大器具有1dB的微调量；\n混音和参数可快速复制，粘贴和复位；\n存储库，场景(Scenes)和表演（Show）USB导出；\n10个softkeys可自定义功能；\n支持中文、英语、西班牙、韩语四种语言界面选择；\n内置对应语言的快速入门手册和说明文件；","英国",1,"台"]
[2,"混音机架","Allen&Heath","AR2412","MIDAS、DIGICO、Allen&Heath","24路XLR话筒或线路输入；\n12路XLR线路输出；\ndSNAKE端口通过120米CAT5可连接调音台GLD-80、GLD112、QU16、QU24或AR0804；\n网络音频监听口-用于个人监听系统ME-1并可兼容Aviom；\n扩展音频端口，可扩展一台AR0804音频机架；","英国",1,"台"]
[3,"混音机架","Allen&Heath","AR84","MIDAS、DIGICO、Allen&Heath","8路XLR话筒或线路输入；\n4路XLR线路输出；","英国",1,"台"]
[4,"数字音频处理器","EAW","UX8800","EAW、Meyersound、L-ACOUSTICS","4路模拟输入，8路模拟输出的数字音频处理器,有EAW扬声器专用的带Gunness Focusing™数字校正技术的预设供调用，提供预设和EAW工程师设计好的信号参数处理，这些参数是针对一些特别的扬声器和阵列音箱，处理器包括分频器、Gunness Focusing 均衡器、限幅器和其它设置的工作中:\n频响范围：15 Hz to 22 kHz, +/-0.25 dB；\n总谐波失真+噪声：<0.005%, 20 Hz至20 kHz, +10 dBu；\n通道分离：80 dB, 20 Hz 至20 kHz；\n动态范围：>114 dB, A计权, 模拟输入至模拟输出；\n分辨率/采样：24bit,48KHz；\n处理器：50 Mflop, 32 bit, 48kHz Sharc；\n延时：3.13 ms；\n通信：网络，控制软件。","美国",1,"台"]
[5,"有源监听音箱","Running Man","MR5mk3","Running Man、YAMAHA、M-audio","驱动单元：5.25寸低音单元，1寸丝膜球顶高音单元；\n频率响应(-3dB)：57Hz-20kHz；\n最大声压级108dB；\n音乐功率：90瓦，A/B类放大；\n低音功放功率60瓦，高频功放功率40瓦；\n两个低音提升级别；\n对高频的提升/削减；","美国",2,"只"]
[6,"监听耳机","Sennheiser","HD201","AKG、SHURE、Seenheiser","换能原理：动圈，封闭\n频率响应：21-18000Hz\n阻抗：24欧\n总谐波失真：小于0.7%\n声压级：（@1KHz，1Vrms） 108db\n重量：（不含导线） 约165克\n连线：单边盘绕导线，3.5m立体声插座和1/4寸（6.3mm）适配器\n","德国",1,"副"]
["C、音源",{"$nulls":9},0]
[1,"无线手持话筒","Shure","SLX24/SM58","AKG、SHURE、Seenheiser","发射机类型: 手持式\n•  尺寸规格: 254 x 51毫米\n•  电池，供电时间: 2 节AA电池，> 8小时 \n•  重量: 290 g\n•  更多技术规格: \n• 音频输入电平: 位于-10dB位置时最大值为+2 dBV，位于0dB位置时最大值为-8 dBV\n• 增益调整范围： 10dB\n• 射频发射机输出： 最大值为30 mW（视各国适用的规定而定）\n• 尺寸（包含SM58拾音头）： 254 x 51毫米 直径 （10 x 2英寸）\n• 重量： 290克（10.2盎司），不含电池\n• 外壳： 模塑PC/ABS把手和电池盖\n• 电源： 2节AA碱性电池或充电电池\n• 电池寿命： >8小时（碱性）\n\n ","美国",4,"套"]
[2,"无线头戴话筒","Shure","SLX14/PGA31","AKG、SHURE、Seenheiser","SLX4无线接收机\n音频输出电平：XLR接口连接到600欧姆负载-13dBV、1/4英寸接口连接到3000欧姆负载-2dBV \n输出阻抗：XLR接口 200欧姆、1/4英寸接口 1k欧姆 \n灵敏度：-105dBm，12 dB信噪比 \n镜频抑制：>70dB \n典型条件下的工作范围：100米 \n音频频率响应：最小 45Hz±2dB、最大 15kHz±2dB \n外壳：镀锌钢 \n电源供应：PS21 \n电池状态：是 \n尺寸：197×42×134mm \n重量：816g \nSLX1腰包式发射机\n音频输入电平：话筒增益位置的最大值为-10dBV、0dB增益位置的最大值为+10dBV、-10dB位置的最大值为+20dBV \n增益调整范围：30dB \n输入阻抗：1M欧姆 \n射频输出：30mW \n外壳：聚碳酸酯模塑 \n电源要求：2节AA碱性电池或充电电池 \n电池使用时间：最多>8小時(碱性电池) \n尺寸：64×108×19mm \n重量：81g \nSLX14/WH30头戴式话筒\n频率响应：40Hz-20kHz \n灵敏度：-55.5dBV/Pa/1.7mV/Pa \n等效自噪：31dB(A) \n声压：130dB \n重量：99g ","美国",4,"套"]
[3,"天线分配器","Shure","UA845","AKG、SHURE、Seenheiser","适用于接收机的天线分配器和电源分配系统，5路宽频UHF有源天线分配器,提供外部电源；","美国",1,"台"]
[4,"有源指向天线","Shure","UA874WB ","AKG、SHURE、Seenheiser","UHF有源指向型天线，适用于舒尔U4S、U4D、ULXP、ULXS、UR4S和UR4D接收机，或UA844或UA845天线分配系统；","美国",2,"台"]
[5,"动圈有线话筒","Shure","SM58","AKG、SHURE、Seenheiser","有线话筒，专为人声设计的频率响应,具有明亮的中频区音质和低音衰减,心形(单向)动圈、频率响应:50至15,000Hz ；","美国",1,"支"]
["D、辅材"]
[1,"电源时序器","YYAUDIO","NPW160","DOP、YYAUDIO、Furman","16A智能时序电源管理器；最大输出电流：16A ；延迟组：3组，可调节延迟时间；多台设备可以菊链连接，从而为大型且/ 或复杂的系统进行时序电源控制","中国",2,"台"]
[2,"线阵列扬声器安装架","定制","定制","国产优质","线阵列扬声器安装架","中国",4,"套"]
[3,"千兆交换机","定制","定制","国产优质","含24口，PoE供电","中国",1,"台"]
[4,"操作电脑","APPLE","MAC","apple","操作电脑","美国",1,"台"]
[5,"机柜","图腾","42U","国产优质","国产优质","中国",2,"台"]
[6,"操作台","定制","定制","国产优质","国产优质","中国",1,"张"]
[7,"话筒专业支架（长杆）","定制","定制","国产优质","国产优质","中国",2,"副"]
[8,"线材",null,null,"国产优质","国产优质","中国",1,"批"]
[9,"辅材","定制","定制","国产优质","国产优质","中国",1,"批"]
["设备总计：",{"$nulls":9},2300000]