{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案一"],"not_rendered":{"images":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案一","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[18,0,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["加拿大ADAMSON 爵士乐扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","品牌地","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"主音箱","ADAMSON","Point 15","2分频，全频扬声器\n频响范围(±3 dB)：60 Hz - 18 kHz\n指向性(-6 dB) H x V：60°x 40°\n最大声压级（SPL）：132.5 dB \n阻抗：8 Ω\n功率 (AES / Peak)：610 / 2440 W","加拿大","只",2]
[2,"低音音箱","ADAMSON","Point 115 Sub","工作频率：         25Hz-160Hz \n频率响应：         29Hz-135Hz±4dB\n最大声压级：      127dB@1米\n覆盖角：            360°（单只），随着阵列组合的数量不同角度可以变化\n低频单元：         两个10”锥形驱动单元\n功率放大器功率：450瓦","加拿大","只",2]
[3,"四通道后级功放","LAB.GRUPPEN","FP10000Q","每个放大器通道：4。\n最大总输出功率：10000W。\n最大功率每通道：150V峰值。\n每通道最大电流：38峰值。\n\n输出功率：\n16欧姆：(每通道)660W。\n8欧姆：(每通道)1300W。\n4欧姆：(每通道)2100W。\n2欧姆：(每通道)2500W。\n16欧姆：桥接(每通道)2600W。\n8欧姆：桥接(每通道)4200W。\n4欧姆：桥接(每通道)5000W。\n2欧姆：桥接(每通道)不推荐。\n\n频率响应：(1W/8欧姆)6.8Hz-34kHz±3dB。\n尺寸：(长×高×宽)483×88×398mm。\n重量：12kg。","瑞典","台",1]
[4,"音频处理器","YYAUDIO","YS260","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。>输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。>输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1 阶、移相2阶。>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。>输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。>前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。>30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。","美国","台",1]
[5,"32路数字调音台","MIDAS","M32","支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出\n\n              ●  40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率\n\n              ●  192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n\n              ●  调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计\n\n              ●  采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造\n\n              ●  8个DCA编组，6个哑音编组\n\n              ●  8个立体声效果处理器\n\n              ●  25个100mm MIDAS PRO电动推子\n\n              ●  7寸TFT彩色“日光”显示屏\n\n              ●  通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输\n\n              ●  通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站\n\n              ●  通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制\n\n              ●  自适应的开关式电源\n\n              ●  长达3年的保修计划\n\n              ●  英国设计和指导\n\n \n\n   技术参数：\n\n             处理通道\n\n             输入处理通道：32个话筒输入通道，8个辅助输入通道，8个效果返回\n\n             输出处理通道：16个AUX通道，6个矩阵，LCR母线\n\n             内部效果器（立体声/单声道）：8/16\n\n             场景文件(场景快照/场景快照列表)：500/100\n\n             储存点（包括处理参数和推子）：100\n\n             信号处理能力:40位的浮点处理\n\n             A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz）\n\n             D/A转换器（立体声，192kHz）：24-Bit，120dB动态范围\n\n----------------------------------------------------------------------------------------------\n\n                    连接器\n\n                    MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口（XLR）：32\n\n                    对讲输入接口：1\n\n                    RCA输入/输出：2/2\n\n                    XLR输出接口：16\n\n                    监听输出（XLR/TRS平衡）：2/2\n\n                    AUX输入/输出（TRS平衡）：6/6\n\n                    耳机输出（TRS）：2(立体声)\n\n                    数字AES/EBU输出，XLR：1\n\n                    AES50端口（KLARK TEKNIK SuperMAC）：2\n\n                    扩展卡接口：32个音频通道输入/输出：\n\n                    ULTRANET P-16个人监听连接口（无源）：1\n\n                    MIDI输入/输出：1/1\n\n                    USB插口（用于音频和数据传输）：1\n\n        ----------------------------------------------------------------------------------------------\n\n                    MIC输入（MIC输入到模拟输出）\n\n                    THD N(0dB增益，0dBu的输出)：<0.01%未加权\n\n                    THD N(40dB增益，0dBu的 20dBu的输出)：<0.03%未加权\n\n                    输入阻抗（不平衡/平衡）：10KΩ/10KΩ\n\n                    最大输入电平： 23dBu\n\n                    幻象电源（每个输入通道）： 48V\n\n                    等效输入噪音@ 45dB增益（150Ω）：-125dBu 22Hz-22kHz 未加权\n\n                    共模抑制比@增益单位（典型值）：>60dB\n\n        ----------------------------------------------------------------------------------------------\n\n                    输入/输出特性\n\n                    频率响应：48kHz的采样率，0dB到-1dB：10Hz-22kHz\n\n                    动态范围，模拟输入及模拟输出（典型值）：106dB\n\n                    A/D的动态范围，话筒放大器和换能器（典型值）：109dB\n\n                    D/A的动态范围，换能器和输出（典型值）：109dB\n\n                    串扰抑制@1kHz，相邻通道：100dB\n\n                    XLR连接器输出电平（常规/最大值）： 4dBu/ 21dBu\n\n                    XLR连接器输出阻抗（不平衡/平衡）：50Ω/50Ω\n\n                    XLR连接器输入阻抗（不平衡/平衡）：20kΩ/40kΩ\n\n                    最大输入电平，TRS接头： 21dBu\n\n                    TRS输出级别（常规/最大值）： 4dBu/ 21dBu\n\n                    TRS输出阻抗（不平衡/平衡）：50Ω/50Ω\n\n                    耳机输出阻抗/最大输出电平：40Ω/ 21dBu(立体声)\n\n                    输出1-16XLR插头底噪水平：-85dBu 22Hz-22kHz 未加权\n\n                    1-16XLR插头输出底噪水平：-85dBu 22Hz-22kHz 未加权\n\n                    TRS监听输出到XLR连接器底噪水平：-83dBu 22Hz-22kHz 未加权\n\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n\n                    显示\n\n                    主显示器：7＂TFT液晶显示器，800480分辨率，26万色\n\n                    通道液晶屏：128x64分辨率背光液晶显示器，RGB颜色\n\n                    表头：24段（-57dB to Clip）\n\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n\n                    电源\n\n                    开关电源：自适应100-240VAC（50/60Hz）\n\n                    功率消耗：120W\n\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n\n                    物理参数\n\n                    尺寸：891 x 607 x 256mm\n\n                    重量：24.5kg","英国","台",1]
[6,"钢琴拾音话筒","SENNHEISER","E914","产品用途        录音专用\n产品类型        有线\n指向特征        动圈式\n收音头          心型\n灵敏度          7 mV/Pa±3dB\n频率范围        20-20000Hz\n声压            145.6dB\n声道            立体声\n阻抗            100欧姆\n麦克风尺寸      24×157mm\n产品重量        198g\n麦克风附件      包装清单 话筒夹、防风罩、软袋、用户手册\n产品特性       幻像电源 48V /1,1mA\n","德国","只",1]
[7,"小号、长号拾音话筒","SENNHEISER","E908B","电容式麦克风的高端声音结合专业舞台设备的功能，使E908小，高度灵活的奇迹。以开放和高清晰度的性格，它创造令人惊讶的有力声音。它传输的攻击非常清晰的定义方式，而结构噪声被可靠地抑制。由于其防震头，鹅颈和特殊片段，所述E908可迅速连接并精确地定向为声源。尽管其细腻的形式，麦克风结实耐用，并且很容易发生甚至很难命中。该E908是四种型号可供选择：\n\n变种\ne908B：管乐器，康加鼓，并与自由浮动的悬挂系统鼓\ne908B-EW：对萨克斯的无线拾音使用无线演进仪器发射器\ne908D：鼓和打击乐器\ne908T-EW：为小号，长号和flugelhorns无线拾音\n特点冷凝器microphoneHigh品质音效和精确definitionSimple安装感谢实际剪辑\n精确定位与防冲击鹅颈话筒boomProtection和处理noiseIntelligent MZA900P幻像供电适配器（仅B和D版本）可与演进的无线发射器的仪器操作\n \n规格等效噪声级35分贝（A）外形尺寸：直径只有47 x193毫米连接器：电子908 B＆D = XLR-3; E908乙EW＆T EW = 3.5毫米迷你插孔换能原理（麦克风）：预极化电容式麦克风频率响应：40 - 20000赫兹重量：约140克拾音模式：在自由场心形灵敏度，无负载（1kHz时）：4毫伏/帕，0,56mV /帕（E 908T-EW）标称阻抗：100欧姆（e908B＆e908D）最小。终端阻抗：2000欧姆（e908B＆e908D）幻象供电：12 - 48 V / 3 MA（e908B＆e908D）最大。声压级（活跃）：e908B-EW = 30分贝（A）; e908B＆e908D = 35分贝（A），e908T-EW = 39分贝（A）（等值）/ 147分贝（最大）","德国","只",8]
[8,"萨克斯拾音话筒","SENNHEISER","E908B","电容式麦克风的高端声音结合专业舞台设备的功能，使E908小，高度灵活的奇迹。以开放和高清晰度的性格，它创造令人惊讶的有力声音。它传输的攻击非常清晰的定义方式，而结构噪声被可靠地抑制。由于其防震头，鹅颈和特殊片段，所述E908可迅速连接并精确地定向为声源。尽管其细腻的形式，麦克风结实耐用，并且很容易发生甚至很难命中。该E908是四种型号可供选择：\n\n变种\ne908B：管乐器，康加鼓，并与自由浮动的悬挂系统鼓\ne908B-EW：对萨克斯的无线拾音使用无线演进仪器发射器\ne908D：鼓和打击乐器\ne908T-EW：为小号，长号和flugelhorns无线拾音\n特点冷凝器microphoneHigh品质音效和精确definitionSimple安装感谢实际剪辑\n精确定位与防冲击鹅颈话筒boomProtection和处理noiseIntelligent MZA900P幻像供电适配器（仅B和D版本）可与演进的无线发射器的仪器操作\n \n规格等效噪声级35分贝（A）外形尺寸：直径只有47 x193毫米连接器：电子908 B＆D = XLR-3; E908乙EW＆T EW = 3.5毫米迷你插孔换能原理（麦克风）：预极化电容式麦克风频率响应：40 - 20000赫兹重量：约140克拾音模式：在自由场心形灵敏度，无负载（1kHz时）：4毫伏/帕，0,56mV /帕（E 908T-EW）标称阻抗：100欧姆（e908B＆e908D）最小。终端阻抗：2000欧姆（e908B＆e908D）幻象供电：12 - 48 V / 3 MA（e908B＆e908D）最大。声压级（活跃）：e908B-EW = 30分贝（A）; e908B＆e908D = 35分贝（A），e908T-EW = 39分贝（A）（等值）/ 147分贝（最大）","德国","只",5]
[9,"吉他.贝斯拾音话筒","SENNHEISER","E906","产品用途        录音专用\n产品类型        有线\n指向特征        超心型\n收音头          动圈式\n灵敏度          2.2 mV/Pa±3dB\n频率范围        40-18000Hz\n产品声道        立体声\n产品阻抗        350欧姆\n麦克风尺寸      55×34×134 mm\n产品重量        140g","德国","只",4]
[10,"无线手持话筒","SENNHEISER","EW335g3","掌控力量：此套系统能确保歌手的声音脱颖而出，而且话筒上有可编程的静音按钮。新增的背光图形显示屏，生动直观的菜单导航，全在此专业无线系统中。一键式的发射机同频操作一定让你爱不释手。接收机背板上的以太网接口，让你可以利用PC运行声海的无线系统管理软件，远程监控无线系统。ew 335 G3 的手持式无线话筒是对话和访谈节目的完美选择。\n特点\n坚固的金属外壳 \n42 MHz 的切换频宽，1680个可调谐的UHF频率带给你无干扰的接收 \n增强的频率组系统，每组最多24个兼容频率 \n有以太网接口。连网到电脑上的无线系统管理软件，可以为多通道系统带来全面的监控和专业的数据管理。 \n高品质的纯分集接收技术 \n导音静噪技术可以在发射机关闭时去除无线射频干扰 \n自动频率扫描功能可以自动寻找可用频率 \n增强的音频频率范围 \n扩展的音频灵敏度范围 \n从接收机可以通过无线方式将发射机的设置进行同步 \n具有更多可控选项的用户友好的菜单操作 \n有背光照明的图形化显示屏，接收机上可以显示发射机的信息 \n可以避免意外改变设置的自动锁定功能 \nHDX降噪器带来水晶般清澈的声音 \n接收机以4个阶段显示发射机电池状态 \n可编程的静音功能 \n轻松更换evolution系列的话筒头 \n集成的频率均衡器、声音检查模式 \n外部充电触点可以为内部的BA 2015电池组直接充电 \n适合不同需求的丰富的系统配件\n包装内含\n1 台EM 300 G3机架式接收机 \n1 支SKM 300-835 G3 手持式无线话筒 (心形, 动圈) \n1 个MZQ 1 话筒夹 \n1 个GA 3 机架配件 \n1 个NT 2 供电单元 \n2 根天线 \n2 节AA 电池 \n使用手册","德国","套",2]
[11,"笔记本电脑",{"$nulls":4},"台",1,null,null,"自备"]
[12,"电源时序器","声准","PRO2008","带滤波器的高级电源供应器，它除了有开关机顺序控制外还为每个输出通道提供了EMC和RF滤波器为电源做了洁净处理，除此之外它还能够被同型号的声准产品和多种外设控制，非常适合大型的多媒体系统、演出、电脑机房等地方。","中国","台",1]
[13,"线材",{"$nulls":3},"中国","台",1]
[14,"辅材",null,null,"话筒线、接插件","中国","台",1]
[15,"机柜",{"$nulls":3},"中国","台",1]
["合计",{"$nulls":8},510000]