{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["背景扩声"],"not_rendered":{"images":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"背景扩声","index":0,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[7,1,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["展厅背景扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1," 天花喇叭","BOSE","DS16F","16W定阻/定压天花喇叭，有黑/白色供选择：扬声器型号： Bose FreeSpace® DS 16S/16SE 扬声器\n频率响应： 90Hz-16kHz(±3dB)\n持续功率处理： 16w 连续\n阻抗： 8Ω，100W\n灵敏度：84dB-SPL,1w,1m（粉红噪声）\n最大声输出：\n96dB-SPL, 1m（粉红噪声）\n102dB-SPL, 1m（粉红噪声，峰值）\n辐射角度：170º (H), 160º (V)\n外形尺寸：11.7cm(D)×25.0cm(W)×12.4cm(H)\n重量：6.0 Kg","只",30]
[2,"合并式广播功率放大器240W","KDLK","K-210","采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出， 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为240W，输出频响范围为100~16KHz；每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 2U标准机箱设计，黑色铁面板，美观实用。箱体尺寸485*88*340mm，电源功耗为408W","台",3]
[3,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n\n• 显示方式：LCD\n\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n\n• 频道总数：500/1000\n\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n\n• 有效使用距离：100 feet\n\n• 频率间隔：80/40\n\n• 频率宽度：40MHz\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n发射机\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n\n• 谐波辐射：<-60dBc\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 较大输出音压：140dB SPL\n\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n\n• 音头：动圈式\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1]
[4,"音响线",null,null,"2*2.0","米",200]
[5,"合计",{"$nulls":6},56724,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]