{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["会议扩声"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"会议扩声","index":0,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["40平手拉手会议扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"主扩音箱","Wharfedale","DELTA10 II","系统类型：  10\" ＋1\";2分频；频率响应 @ +/- 3dB：  65-20kHZ；灵敏度 1w@1m/dB：  97dB；覆盖角度 (H X V)： 90ºX60°；峰值SPL (dB)：  128dB；推荐高通频率：2.6kHz/2.8kHz；推荐高通边坡：18dB/Oct；系统阻抗 Ω：  8；持续功率：  300；音乐功率：  600\n峰值功率：  1200；双向放大器模式开关：是；高频连续：40W;低频连续：300W；尺寸：  500mm×338mm×330 mm\n","只",2]
[2,"主扩功放","YYAUDIO","UA1200","500W×2/8Ω  850W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","1"]
[3,"12路带效果调音台","DIGIMIX","C-Type12","●便携式10路输入.\n●2个编组设有独立输出端，使连接更灵活.\n●7段均衡，内置16种DSP效果\n●单独+48v幻想电源开关\n●MP3大屏播放器（支持SD卡）\n●高品质USB音乐播放器.\n●设2个辅助发送，方便扩展设备.1个效果发送，1个返回.\n●60mm长寿命高分析推子.\n\n","台",1]
[4,"高灵敏度多功能数控会议系统主机","KDLK","KF-9800M","功能特点：\n1.采用数字集成电路技术，低功耗、高保真、极稳定；\n2.系统开机具有自检功能,发言单元输出线路连接不正常时主机自动产生锋鸣报警；\n3.设有主席专用、先进先出、后进先出、限制发言、自由讨论、压倒轮替 申请发言七种发言模式；\n4.具有发言人数限制功能，发言单元可1-6可选或N（全开放）；\n5.设有断电智能记忆功能，断电可记忆原程序设置状态，来电自动恢复；\n6.中/英文菜单切换功能，LCD液晶屏显示工作内容，直观明了；\n7.采用轻触式开关按键控制菜单功能，设有音量调节、电话输入和总音量输出调节器；\n8.主机分三路话筒线路并联输出，每路可连接20个单元,最少可连接60个会议发言单元，一路扩展输出，可无限增加电源扩展或数据扩展；\n9.内置电话偶合器输入和输出端口,支持召开远程电话会议；\n10.连接摄像头可实现发言实时视像追踪功能，支持4路摄像头信号输入，2路视频输出；\n11.兼容性极强，可支持多种云台摄像机控制协议,如Pelco_P/VISCA/SONY-D70/Pelco _D等协议；\n12.可通过主机可直接对单元ID，摄像机预置位进行设置，方便调试安装；\n13.支持多种控制方式，可外接电脑，结合加密软件，实现计算机软件平台控制；可接入中央控系统，实现会议设备智能化集中控制；可通过会议主机面板按键操作，实现手动操作控制。\n\n技术参数：\n电源:AC100V-240V  50~60HZ\n静态功耗:10W\n最大功率:350W\n输出功率:≤110W/24V每路\n音频输出:电平2Vp-p 阻抗：100Ω  方式：非平衡\n频率响应:60-16KHz\n信噪比(S/N):>80dB\n谐波失真:<0.5%\n过载波失:<1%\n串音衰减（1KHz）:>50dB\n接口:8芯航空插头×4/话筒XLR输出×1/话筒TRS输出×1/录音输出REC×1/线路输入RCA×1/视频VIDEO输入×4/视频VIDEO输出×2/RS232×1/RS485×1/电话输入输出×1/市电三芯AC插座\n尺寸(L x W x H):484 x 305 x 88mm \n颜色:黑色","台",1]
[5,"高灵敏度多功能桌面式讨论表决型主席单元","KDLK","KF-983C","功能特点：\n1.采用智能数字化控制电路设计；\n2.话筒单元带红色灯环指示，可显示发言状态；\n3.高保真心型指向性电容咪芯，语言清晰度高、噪音小、拾音效果好。\n4. 360度全向弯折式双软管加硬管连体式设计，可灵活调节指示方向；\n5.主席单元不受发言人数限制，具有最高优先权，可关闭正在发言的代表单元，全权控制会场秩序；\n6.具有自动修复功能，会议单元支持热插拔；\n7.各发言单元采用8芯手拉手一线式“T”型连接，安装简便，操作灵活；\n8.主席单元连接位置不受限置，可串联在线路上任一位置，便于安装；\n9.具有两组3.5mm立体声输出插座，音量可调，可连接耳机或外接录音设备使用；\n10.内置3W高保真扬声器，话筒打开时自动静音，不易产生啸叫；\n11.话筒为无源设备，由主机统一供电，输入电压为DC24V，属安全范围；\n12.系统各单元标配标准2米8芯连接线，线材全部采用优质铝箔屏蔽，防止电磁干扰；\n13.弧形流线设计，符合人体工程学，美观大方。\n\n技术参数：\n电源:DC24V(主机供电)\n单元接口:8芯航空插头 \n功率消耗:2W \n耳机输出:9dBu，8－32Ω，3.5mm微型插座\n扬声器功率:≤2W \n传声器类型:高指向性柱极体 \n指向特性:心型\n信噪比:> 80dB \n串扰衰减:> 80dB \n失真:< 0.10% \n频率响应:60－16KHz \n等效噪声:>20dB（SPL） \n最大声压级:105dB（THD<3%）\n灵敏度：－22dBv/Pa\n咪杆长度:430mm \n颜色:黑色 \n尺寸:220×140×75mm\n重量:0.95kg","只",1]
[6,"高灵敏度多功能桌面式讨论表决型\n代表单元","KDLK","KF-983D","功能特点：\n1.采用智能数字化控制电路设计；\n2.话筒单元带红色灯环指示，可显示发言状态；\n3.高保真心型指向性电容咪芯，语言清晰度高、噪音小、拾音效果好。\n4. 360度全向弯折式双软管加硬管连体式设计，可灵活调节指示方向；\n5.主席单元不受发言人数限制，具有最高优先权，可关闭正在发言的代表单元，全权控制会场秩序；\n6.具有自动修复功能，会议单元支持热插拔；\n7.各发言单元采用8芯手拉手一线式“T”型连接，安装简便，操作灵活；\n8.主席单元连接位置不受限置，可串联在线路上任一位置，便于安装；\n9.具有两组3.5mm立体声输出插座，音量可调，可连接耳机或外接录音设备使用；\n10.内置3W高保真扬声器，话筒打开时自动静音，不易产生啸叫；\n11.话筒为无源设备，由主机统一供电，输入电压为DC24V，属安全范围；\n12.系统各单元标配标准2米8芯连接线，线材全部采用优质铝箔屏蔽，防止电磁干扰；\n13.弧形流线设计，符合人体工程学，美观大方。\n\n技术参数：\n电源:DC24V(主机供电)\n单元接口:8芯航空插头 \n功率消耗:2W \n耳机输出:9dBu，8－32Ω，3.5mm微型插座\n扬声器功率:≤2W \n传声器类型:高指向性柱极体 \n指向特性:心型\n信噪比:> 80dB \n串扰衰减:> 80dB \n失真:< 0.10% \n频率响应:60－16KHz \n等效噪声:>20dB（SPL） \n最大声压级:105dB（THD<3%）\n灵敏度：－22dBv/Pa\n咪杆长度:430mm \n颜色:黑色 \n尺寸:220×140×75mm\n重量:0.95kg","只",5]
[7,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1]
[9,"网络机柜",null,null,"16U带控台","台",1]
[null,"会议延长线",null,null,"20米","条",1]
[null,"壁挂支架",{"$nulls":3},"副",1]
[10,"辅材",null,null,"卡侬头，接插件","批",1]
[11,"音箱线",null,null,"2*2.0","米",100]
[12,"合计",{"$nulls":6},66201,"以上报价含17%增值税不含运费和安装调试费"]