{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["背景扩声"],"not_rendered":{"images":23},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"背景扩声","index":0,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[27,1,27,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音响扩声系统"]
[1,"线阵列左右声道全频扬声器","Wharfedale","WLA-28","系统类型  2分频\n频率响应(+/- 3dB)  50-20KHz\n频率响应(双功放)(+/- 3dB)  -\n频率响应(无源)(+/- 3dB)  -\n类型：2×8\" 二分频线性阵列音箱\n频率响应(-10dB)：65Hz-20kHz\n灵敏度：100dB\n指向性：100°×10°\n功率：持续LF：400W，HF：75W；节目LF：800W，HF：150W；峰值LF：1600W，HF：300W\n最大声压级：LF：128dB，HF：132dB\n额定阻抗：LF：16Ω，HF：8Ω\n配置：LF：2×8\"（51mm音圈）；HF：3.2\"（81mm音圈）钕磁钛膜压缩高音\n输入端口：2×NL4 Sp eakon\n分频方式：内置/外置 切换开关\n分频点：1.8KHZ\n调节刻度：0～10°每刻度为1°\n尺寸(H×W×D)：250×424×760mm\n净重：27kg","只",12]
[2,"线阵低音音箱","Wharfedale","WLA-15B","■ 15英寸（4寸音圈，双弹波）压铸式铝质盆架超低音单元\n\n■ 表面喷水性花纹黑色油漆\n\n■ 15mm桦木夹板箱体结构\n\n■ 面罩防尘面网的钢质防护网\n\n■ 2XNL4 输入方式\n\n WL A-28已经发展到将声压级极限压缩和WL A-12的长冲程性能都放进了一个全新2×8\"配置，而WL A-15B是一款全新的随着超低音扩展到最低的产品。\n\n安装更便捷\n\n连接部件通用性强，系统结构更科学更完善，能够实现快速的安装。音箱所需的倾斜角度也扩张到了最大使用范围。内部底盘设置有兼坚韧的钢制支架。内部喇叭单元的安装角度确保了WL A系统可以满足你不同的场地需求。\n\n巨大声压级\nWLA系列实现超高灵敏度的全喇叭装结构。一个喇叭装的低频驱动器是结合喇叭负载钛压缩驱动器的高频，产生最大效率（最高达到 1 34dB）的高声压级。WLA系列的超高灵敏度创造了严格水平，甚至是最普通的功率放大器也能保证你的系统可以产生一个巨大的声压级。\n\n规格&参数\n\n类型：单15\"低频音箱\n\n频率响应(-10dB)：35Hz-1.5KHz\n\n灵敏度：99dB\n\n功率：持续  700W，节目1400W，峰值2800W\n\n额定阻抗：8Ω\n\n最大声压级：133dB\n\n低音单元：15\"(100mm)低音单元\n\n输入端口：2×NL4 Speakon\n\n尺寸(W×H×D)：485×760×440mm\n\n净重：38.5kg","只",4]
[3,"拉声像扬声器","Wharfedale","POINT 15II","产品特性：\n■ 15英寸（3寸音圈）压铸式铝质盆架低音单元\n■ 1.4〞出口，2〞(51mm)钛膜压缩驱动高音单元\n■ 90° ×45°椭圆形波导号角\n■ SK3高音保护电路\n■ 双角度(0度或者15度可调)音箱支架插孔\n■ 6个M10悬吊点\n■ 黑金砂表面喷漆\n■ 15mm桦木夹板箱体结构\n■ 有BI-AMP选择开关，可选择使用内置分频器和外置电子分频\n■ 胶质四通手柄\n \n规格参数\n类型：15寸全频音箱\n频率响应：50Hz-20kHz（±3dB）\n灵敏度（1W@1M）：98dB\n指向性（H×V）：90°×45°椭圆形波导\n功率：持续500W，节目1000W，峰值2000W\n最大声压级：129dB\n额定阻抗：8Ω\n低音单元：15”（76.2mm音圈）高音单元：2”（35.6mm出口）钛膜\n输入端口：2×Speakon\n分频方式：内置/外置切换开关\n分频点：1.8KHz\n尺寸(H×W×D)：500×338/212.4×330mm\n净重：29.9kg","只",2]
[4,"台唇扬声器","Wharfedale","POINT 10II","产品特性：\n\n■ 10英寸（2.5寸音圈）压铸式铝质盆架低音单元\n■ 1〞出口，1.75〞(44mm)钛膜压缩驱动高音单元\n■ 90° ×60°椭圆形波导号角\n■ SK3高音保护电路\n■ 双角度(0度或者15度可调)音箱支架插孔\n■ 6个M10悬吊点\n■ 黑金砂表面喷漆\n■ 15mm桦木夹板箱体结构\n■ 有BI-AMP选择开关，可选择使用内置分频器和外置电子分频\n■ 胶质四通手柄\n类型：10寸全频音箱\n频率响应：65Hz-20KHz（±3dB）\n灵敏度（1W@1M）：97dB\n指向性（H×V）：90°×60°椭圆形波导\n功率：持续300W，节目600W，峰值1200W\n最大声压级：128dB\n额定阻抗：8Ω\n低音单元：10”（63.5mm音圈）\n高音单元：1.75”（25.4mm出口）\n\n钛膜输入端口：2×Speakon\n分频方式：内置/外置切换开关\n分频点：2.8KHz\n尺寸（H×W×D）：500×338×330mm\n净重：16.58kg","只",6]
[5,"返送扬声器","Wharfedale","POINT 12M","产品特性：\n■ 12英寸（3寸音圈）压铸式铝质盆架低音单元\n■ 1.4〞出口，2〞(51mm)钛膜压缩驱动高音单元\n■ 90° ×45°椭圆形波导号角\n■ 地面返听音箱\n■ SK3高音保护电路\n■ 黑金砂表面喷漆\n■ 15mm桦木夹板箱体结构\n■ 有BI-AMP选择开关，可选择使用内置分频器和外置电子分频\n■ 胶质四通手柄\n\n规格尺寸\n\n类型：12寸全频音箱\n频率响应：60Hz-20KHz（±3dB）\n灵敏度（1W@1M）：97dB\n指向性（H×V）：90°×45°椭圆形波导\n功率：持续400W，节目800W，峰值1600W\n\n最大声压级：129dB\n额定阻抗：8Ω\n低音单元：12”（76.2mm音圈）\n高音单元：2”（35.6mm出口）钛膜\n输入端口：2×Speakon\n分频方式：内置/外置切换开关\n分频点：1.8KHz\n尺寸(H×W×D)：518×757×565mm\n净重：23.18Kg","只",4]
[6,"主扩线阵功放","COBRA-2","Vortex 2050D+","2050Wx2/8Ω，3550Wx2/4Ω\n频率响应：20Hz-20kHz(+0/-1.5dB)\n总谐波失真：≤0.05％\n信噪比：≥95dB\n阻尼系数：≥800\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V/38dB/32dB/26dB\n输入阻抗（平衡/不平衡）：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：40.3dB\n冷却:从前到后抽风","台","3"]
[7,"线阵超低功放","COBRA-2","Vortex 1400QD+","1400Wx4/8Ω，2300Wx4/4Ω\n频率响应：20Hz-20kHz(+0/-1.5dB)\n总谐波失真：≤0.05％\n信噪比：≥95dB\n阻尼系数：≥800\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V/38dB/32dB/26dB\n输入阻抗（平衡/不平衡）：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：40.3dB\n冷却:从前到后抽风","台","1"]
[8,"拉声像功放","COBRA-2","Vortex 1000D","1000W×2/8Ω 1750W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","1"]
[9,"台唇功放","COBRA-2","Vortex 500D","500W×2/8Ω  850W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","3"]
[10,"返听功放","COBRA-2","Vortex 1400D+","1400Wx2/8Ω，2450Wx2/4Ω\n频率响应：20Hz-20kHz(+0/-1.5dB)\n总谐波失真：≤0.05％\n信噪比：≥95dB\n阻尼系数：≥800\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V/38dB/32dB/26dB\n输入阻抗（平衡/不平衡）：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：40.3dB\n冷却:从前到后抽风","台","1"]
[11,"监听音箱","JBL","LSR305","双放大驱动的参考监视器\n线性空间参考扬声器的设计\n双41w D类放大器\n长投5“低频低音\n钕1“高频扬声器\n平衡式XLR和1 / 4“TRS输入\n低和高频率微调开关\n图像控制波导技术\n滑移流的低频接口设计\n可选的输入灵敏度开关\nJBL lsr305 5”两种方式供电的演播室监视器是一个双扩增参考监视器与磁屏蔽5“低频换能器1“软球顶高频率传感器。监控特点JBL的图像控制波导技术，精确的音频再现。它还具有JBL的滑移流口设计改进的低音响应。的lsr305配有LF装饰开关和高频微调开关，以及双41w D类放大器用于驱动。确保灵活的连接，JBL包括平衡XLR输入和平衡的1 / 4“TRS输入，这两个特征影响了液位控制。其他功能还包括JBL的LSR（线性空间参考）的准确的声音再现和一个可选的输入灵敏度开关，确保一系列信号源兼容的扬声器的设计。\n图像控制波导技术\n图像控制波导了JBL的旗舰平方米的主引用监视器和已列入lsr305。正在申请专利的设计图像控制波导的精确控制声音来自在垂直和水平平面，确保在聆听位置的表现是中性的，准确的扬声器。\nJBL换能器\n显示器的长冲程低音单元和阻尼机织复合材料钕高音都是设计用来再现强大的瞬变和混合物的微观动力学。这些驱动程序提供的深沉的低音和准确的高频率响应超出人类听觉范围。\nJBL的专利滑流低频接口设计\nJBL的专利滑流低频端的设计作品与低音演唱会在所有的播放水平产生深沉的低音响应。双喇叭形状的港口正是专为更大的低频延伸而降低湍流。\nD类放大器的效率\n的lsr305的有效41w D类放大器提供足够的电力来提供输出和动态净空要求最苛刻的生产方式的需要。\n专业的平衡输入\n平衡式XLR和1 / 4“（6.35mm）TRS输入给你你需要连接lsr305任何信号源的同时保持专业的信号质量的选项。\n可选的输入灵敏度\n- 10dB / + 4dB灵敏度开关保证与范围广泛的信号源的兼容性，允许你连接lsr305高输出专业齿轮没有输入过载的危险吗。\nLF和HF修剪修剪开关\nLF（低频）装饰和HF（高频）调整开关使你在lsr305的声音在你的房间里最大的控制。使用这些开关调整低音和高音你听到弥补房间的声学量，节目内容和你的个人品味。\n100小时功率试验\n成为一个生产就绪的设计之前，每个lsr305模型进行的JBL的严格的100小时功率测试，在扬声器发挥是需要不断在全输出100小时无故障。这个测试以确保所有lsr305演讲者将提供可靠的性能年。","只",2]
[12,"8进8出数字音频矩阵","XILICA","A0808","8 路模拟音频输入口,支持 48V 幻象电源供给/或选择线路输入\n8 路模拟音频输出\n4 进 2 出的逻辑开关接口,可用亍火警信息接入,开启投影幕布或调用前 8 个场景程序\nRJ45 接口用于连接到局域网进行集中管理,软件设计系统为全开放式架构，自由拖拉DSP模块，可自定义PC 控制界面，安卓TOUCH7触摸屏，mini墙面面板,苹果 IPAD界面,第三设备可控，浏览器访问界面(用SM1服务器时)，运用Solaro软件通过IPAD平台还可对其他支持TCP/IP协议设备进行控制\n前面板 LED 屏主要功能包括\nDHCP 的开关(自动分配获取 IP 地址)\nIP,网关,子关掩码的更改\nMAC 码,固件版本的查看\n可选择数字音频处理模块\n混音器：标准式混音台、矩阵选择式混音器、立体声混音器,左中右立体声混音器,自动门限混音器,自动增益互补混音器\n(底噪补偿),优先选择混音器,加法器.\n均衡器：GEQ 图示均衡器、PEQ 参量均衡器、AFC 自动反馈抑制器\n \n滤波器：高通滤波器、低通滤波器、高频带通滤波器、低频带通滤波器、相位校正滤波器\n分频器：2 分频, 3 分频和 4 分频\n动态处理器：噪声门,自动电平控制器、压缩器,限幅器、扩展器、闪避器(自动背景音乐衰减)\n路由分配器：1x1 ~ 32x32\n延时器：0 ~ 2s\n控制器：音量控制器、70 个模式调用、逻辑控制模块、\n电平表：信号电平表、峰值电平、RMS\n信号发生器：正弦波发生器、粉红噪声发生器、白噪声发生器\n系统诊断模块：传输连接网络诊断功能,密码设置,软件语言选择功能(简体中文/繁体中文/英文)\n多台 Neutrino 数字音频媒体矩阵可通 RJ45 网口连接到局域网路由器上,可组成大型控制系统, IPAD 通过无线 WIFI 进行控 制 Neutrino 数字音频媒体矩阵,MINI 可用 POE 进行供电.\nNEUconsole 软件可运行在 Windows 2000/XP/7 平台下,而 TOUCH 7 的安装软件 NEUpanel 可运行在安卓平台上.\nINPUT/OUTPUT 接口数量固定,内部数字音频处理模块由用户自由设定\n技术参数：\n模拟音频输入/输出\n输入阻抗：>10k欧姆\n输出阻抗：50k欧姆\n最大电平：+20dBu\n传输方式：平衡方式\n幻象供电：+48V\n音频处理性能： \n处理器：40bit 浮点\n取样频率：48Khz\n转换器：24bit\n频率响应：+/- 0.1dB(20-30kHz)\n动态范围：110dB（未计权）\n共模抑制比：>100dB（50-10kHz）\n串扰：<-100dB\n失真：0.002（1kHz@+4dBu）\n硬件接口 \n模拟音频输入/输出：phoenix 3.5mm\n逻辑输入/输出：phoenix 3.5mm\n以太网口：RJ45 规格\n电源：90-265VAC（50/60Hz）-20VA\n尺寸：483×44×229mm\n重量：5kg","台",1]
[13,"32路数字调音台","MIDAS","M32","详细参数：\n32路输入通道，16个AUX输出，6个编组，LCR主输出。\n40bit浮点信号处理，96kHz的采样率，192kHz的数模/模数转换\n特性\n支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出\n40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率\n192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计\n采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造\n8个DCA编组，6个哑音编组\n8个立体声效果处理器\n25个100mm MIDAS PRO电动推子\n7寸TFT彩色“日光”显示屏\n通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输\n通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站\n通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制\n自适应的开关式电源\n长达3年的保修计划\n英国设计和指导","台",1]
[14,"18英寸有线会议话筒","AV-JEFE","PL36","传感器类型：电容\n拾音方式：心型\n频率响应：80Hz-20kHz\n灵敏度：-68db±3dB（0db=1ubar@1KHz）\n额定阻抗：250Ω±30%（@1 kHz）\n工作电压：22V-52V DC 幻像电源\n软质薄膜开关：ON/OFF\n开关：按键锁定/按键通话\n滤波器开关：平/低切\n材料：锌合金压铸件\n尺寸：Φ48（mic）*145（W）*415(H)mm\n重量：0.8kg（包含底座）","套",6]
[15,"一拖一无线手持","beyerdynamic","TG 550","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500H-D手持话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。手持发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含收纳包/2节AA电池；增益2档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。话筒头为TG V50动圈心形指向。","套",4]
[16,"一拖一无线头戴","beyerdynamic","TG 534","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500B腰包发射机、TG H34头戴话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。腰包发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含2付背夹/收纳包/2节AA电池；增益3档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。头戴话筒为超心形指向，黑色，频率响应20-13kHz。","套",4]
[17,"一拖一无线领夹","beyerdynamic","TG 510","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500B腰包发射机、WA-CGI乐器转接线,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。腰包发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含2付背夹/收纳包/2节AA电池；增益3档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。","套",4]
[18,"天线分配器","KDLK","WA-ATKS","低噪放大电路设计. \n八通道低损耗天线分配电路设计,4套单频道自动选讯接收机可共同一对天线. \nBNC接头,保证连接可靠性. \n技术参数:\n天线输入阻抗/Antenna Input Impedance:50 ohms \n天线输出阻抗/Antenna Ouput Impedance:50 ohms \n天线;输入插座/Antenna Input Receptacle:BNC \n天线输出插座/Antenna Output Receptacle:BNC \n增益/Gain:3dB \n带宽/Bandwidth:450-950MHz \n供电/Power Requirements:DC12-18V 2000mA \n尺寸/Dimensions:45*410*160mm \n重量/Weight:200g ","台",3]
[19,"宽频天线","KDLK","WA-KS","单一方向接收天线,能有效减少其他设备对接收机的干扰。\n高增益设计，能有效增加接收距离。 \n技术参数:\n频率范围/Resonate Frequency Range:450~900MHz \n驻波比/Standing Wave Ratio:<1.3 \n增益/Gain:7dBi \n尺寸/Dimensions:279*267mm \n重量/Weight:180g","只",6]
[20,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",4]
[21,"线阵吊架",{"$nulls":3},"套",2]
[22,"音响线","秋叶原",null,"2*3.0","米",{"$nulls":3},"按照实际情况测算"]
[23,"辅材",null,null,"接插件","批",1]
[24,"网络机柜",null,null,"32U","台",2]
[25,"合计",{"$nulls":6},1162541,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]