{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["礼堂音响灯光"],"not_rendered":{"images":76},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"礼堂音响灯光","index":0,"n_rows":104,"n_cols":11,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[36,1,36,7],[37,0,37,9],[50,1,50,7],[51,0,51,9],[72,1,72,7],[73,0,73,9],[87,1,87,7],[88,0,88,9],[94,1,94,7],[95,0,95,9],[102,1,102,7],[103,1,103,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["修改扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、报告厅"]
[1,"12寸线阵主音箱","JBL ","VRX 932LA","频率范围     (-10dB) 57Hz ～ -20kHz\n频率响应     (±3dB) 75Hz ～ 20kHz\n覆盖范围     (水平 x 垂直) 100° x 15°\n功率(1)      (连续 / 节目 / 峰值) 无源分类: 800W / 1600W / 3200W\n双功放:       低频 800W / 1600W / 3200W\n双功放:       高频 75W / 150W / 300W\n最大声压级    SPL(2) 无源分类：130dB/1m\n双功放：      低频 130dB/1m，高频 139dB/1m\n扬声器单元    低频 2262，高频 3 x 2407J (1.5” 音圈)\n体积          (高 x 宽 x 深) 349mm x 597mm x 381mm\n重量          21kg (46磅)\n注：\n1 ： 具有 6dB 峰值因之，并经 IEC 滤波器过滤的粉红噪声源。连续满负荷运行 2 小时；\n2 ： 根据扬声器的声压灵敏度和额定功率计算获得 ","只",8]
[2,"18寸线阵低音音箱","JBL ","VRX 918S ","频率范围      (-10dB) 31Hz ～ -220Hz\n频率响应      (±3dB) 34Hz ～ -220Hz\n功率(1)       (连续 / 节目 / 峰值) 800W / 1600W / 3200W\n最大声压级    SPL(2) 130dB/1m\n扬声器单元    低频 2268H\n体积          (高 x 宽 x 深) 508mm x 597mm x 749mm\n重量          37kg (81磅)\n注：\n1 ：具有 6dB 峰值因之，并经 IEC 滤波器过滤的粉红噪声源。连续满负荷运行 2 小时； \n2 ：根据扬声器的声压灵敏度和额定功率计算获得 ","只",2]
[3,"双18寸超低音箱 ","JBL","SRX728S","SRX728S 用来传送平滑、清晰、精确的超低频声音，2 个 18\" 差分驱动的低音扬声器提供向下扩展到 27Hz、1600W 惊人的连续功率的超低音。多个最小化的开口导管、涡流和箱体内密集的支撑杆，确保结实、纯洁的低音。一个外接开关可把 SRX728S 的电缆连接系统与次低音功放连接。\n\n \n技术特性\n音箱类型    双18”，反射式超低频扬声器\n频率范围    （-10dB） 27Hz–220Hz\n频率响应    （±3dB） 33Hz–220Hz\n体积        (高x宽x深) 610 x 1067 x 838mm\n净重        76kg（166.5磅）\n低频驱动器  2 x JBL2268H差分驱动器\n灵敏度      （1w/1m） 98dB\n阻抗        4Ω（开联模式）\n            8Ω x 2（分立模式）\n最大声压级  136dB @ 1m\n最大声压级  136dB @ 1m\n额定功率    1600W（连续）/ 3200W（节目）/ 6400W（峰值）\n柱杆安装    顶部安装M20螺纹插座，\n用于选购件  SS4-BK柱杆配件\n附件        SRX728S-CVR保护软外套","只",2]
[4,"返听音箱","JBL","RM812","频率：分别为45hz-20khz + 4dB／-8dB\n功率处理：400w连续，800w程序\n灵敏度：94.7db\n最大声压：120.7db连续\n标称阻抗：8欧\n尺寸：（hxwxd）610mmx379.5mmx380mm（24“x14.9”x14.8”）\n净重：19.7kg（43.4lbs）\n在黑色的质感涂料","只",4]
[5,"台唇音箱","JBL","KES8100","★10\"压铸铝框架内磁式大功率低音驱动单元\n★1.4\"复合振膜高频压缩驱动器\n★箱体采用15mm夹板制作,表面经哑光耐磨喷漆处理\n★70°x90°覆盖角设计,同事具备平滑的轴向和偏轴向频率响应\n★外形时尚,带有防尘面网的16号钢质防护栏栅\n★针对人声的中频表现力和超大功率响应优化设计的分频器\n★SonicGuard™能有效保护高频驱动器\n★可以旋转安装的号角模式\n \n产品描述:\nKES8100是一款音色清晰和浑厚兼具，同事具有非常优良动态的全频扬声器。配置10\"内磁式大功率和高输出的低音单元。以及可旋转安装的恒指向性号角。精密设计的分配器有效减少频段重叠和杜绝相位失真。箱体有18个M8螺纹悬挂点，一个用于安装在柱杆上的35mm插孔。\n结实的箱体能够发出厚实和富有穿透力的人声。声音通彻并且鲜明。KES8100具有合适的低频切除频率。满足高质量音乐重放的需要。同时可以可以匹配超低音获得更加优良的低频响应。从而更加适合应用在各种场所。\n 规格:   \n系统:   \n系列类型：  10“ 2分频,低音反射式\n频率范围(-10dB)¹:  50Hz-20kHz\n频率响应(±3dB)¹:  56Hz-20kHz\n灵敏度(1W/1m)¹:  96dB\n额定阻抗:  8ohms\n最大声压级输出:  125dB（峰值130dB）\n覆盖角度:  70°x90°（HxV）\n额定输入功率²:\n(额定/音乐信号/峰值)  375W/750W/1100W\n    \n外形:   \n外形尺寸(HxWxD):  516mmx325mmx345mm\n20.3\"x12.5\"x13.6\"\n净重:  14kg(30.9 lbs)\n低音单元:  1个10英寸高输出低音\n高音单元:  1个1.4英寸压缩驱动器\n输入连接器:  2xNeutrik®Spekon®NL4MP\n箱体结构:  六边锲型，15mm夹板\n    \n1 全空间(4π)条件下测定\n2 IEC标准,峰值因数为6dB的粉红噪声在有效频率范围内进行100小时的测试","只",2]
[6,"补声音箱","JBL","KES8120","★12\"压铸铝框架内磁式大功率低音驱动单元\n★1.75\"复合振膜高频压缩驱动器\n★箱体采用15mm夹板制作,表面经哑光耐磨喷漆处理\n★80°x50°覆盖角设计,同事具备平滑的轴向和偏轴向频率响应\n★外形时尚,带有防尘面网的16号钢质防护栏栅\n★针对人声的中频表现力和超大功率响应优化设计的分频器\n★SonicGuard™能有效保护高频驱动器\n★可以旋转安装的号角模式\n \n产品描述:\nKES8120是一款音色清晰和浑厚兼具，同事具有非常优良动态的全频扬声器。配置12\"内磁式大功率和高输出的低音单元。以及可旋转安装的恒指向性号角。精密设计的分配器有效减少频段重叠和杜绝相位失真。箱体有18个M8螺纹悬挂点，一个用于安装在柱杆上的35mm插孔。\n结实的箱体能够发出厚实和富有穿透力的人声。声音通彻并且鲜明。KES8120具有合适的低频切除频率。满足高质量音乐重放的需要。同时可以可以匹配超低音获得更加优良的低频响应。从而更加适合应用在各种场所。\n \n应用:\n★KTV扩声应用\n★酒吧，夜总会等现场需要高质量人声和音乐重放的场所\n★作为高性能卫星音箱和超低音音箱搭配使用\n\n \n\n规格:   \n系统:   \n系列类型：  12“ 2分频,低音反射式\n频率范围(-10dB)¹:  50Hz-20kHz\n频率响应(±3dB)¹:  55Hz-20kHz\n灵敏度(1W/1m)¹:  98dB\n额定阻抗:  8ohms\n最大声压级输出:  127dB（峰值130dB）\n覆盖角度:  80°x50°（HxV）\n额定输入功率²:\n(额定/音乐信号/峰值)  475W/950W/1500W\n    \n外形:   \n外形尺寸(HxWxD):  585mmx390mmx405mm\n23\"x15.4\"x16\"\n净重:  21kg(46.3 lbs)\n低音单元:  1个12英寸高输出低音\n高音单元:  1个1.75英寸压缩驱动器\n输入连接器:  2xNeutrik®Spekon®NL4MP\n箱体结构:  六边锲型，15mm夹板\n    \n1 全空间(4π)条件下测定\n2 IEC标准,峰值因数为6dB的粉红噪声在有效频率范围内进行100小时的测试","只",6]
[7,"主扩线阵功放","COBRA-2","Vortex 1400QD+","1400Wx4/8Ω，2300Wx4/4Ω\n频率响应：20Hz-20kHz(+0/-1.5dB)\n总谐波失真：≤0.05％\n信噪比：≥95dB\n阻尼系数：≥800\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V/38dB/32dB/26dB\n输入阻抗（平衡/不平衡）：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：40.3dB\n冷却:从前到后抽风","台","2"]
[8,"主扩次低功放","COBRA-2","Vortex 1400D+","1400Wx2/8Ω，2450Wx2/4Ω\n频率响应：20Hz-20kHz(+0/-1.5dB)\n总谐波失真：≤0.05％\n信噪比：≥95dB\n阻尼系数：≥800\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V/38dB/32dB/26dB\n输入阻抗（平衡/不平衡）：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：40.3dB\n冷却:从前到后抽风","台","1"]
[9,"超低功放","COBRA-2","Vortex 2050D+","2050Wx2/8Ω，3550Wx2/4Ω\n频率响应：20Hz-20kHz(+0/-1.5dB)\n总谐波失真：≤0.05％\n信噪比：≥95dB\n阻尼系数：≥800\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V/38dB/32dB/26dB\n输入阻抗（平衡/不平衡）：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：40.3dB\n冷却:从前到后抽风","台","1"]
[10,"返听功放","COBRA-2","Vortex 700D","700W×2/8Ω 1250W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","2"]
[11,"台唇功放","COBRA-2","Vortex 700D","700W×2/8Ω 1250W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","1"]
[12,"补声功放","COBRA-2","Vortex 700D","700W×2/8Ω 1250W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","3"]
[13,"32路数字调音台","BEHRINGER","X32","• 32 通道数字调音台配有16个混音母线，6个静音编组和8个DCA的编组\n• MIDAS设计完全可编程的高保真音质的话筒前置放大器\n• 超高功率32比特浮点DSP具有“无限”的动态范围，输入/输出无内部过载和近零延迟\n• 完全自动化电动100毫米推子可即时推动，功能强大的现场管理和控制的DAW\n• 32×32通道火线音频接口和USB 2.0用DAW遥控远程控制仿真HUI和Mackie控制\n• 免费专业的iPad应用程序远程操控摆脱PC人工执勤\n• 高分辨率7英寸彩色TFT屏便于观看的工作流组件和参数\n• 特别生动的LCD屏可直观的通道区分所有通道和总线上的状态\n• 主输出、6个矩阵总线和所有16个混音总线每个都具有插入接口、6波段参量均衡器和全动态处理\n• 48路数字通道通过AES50端口，KLARK TEKNIK’S SuperMAC特有的网络连接能力具有超低误差和延迟\n• USB A型连接器提供文件存储和未压缩的立体声录音还有节目预置和系统更新\n• 专用和易于使用的通道条部分直接访问控制和图形用户界面，直观的工作流程\n• 百灵达的P-16个人监测系统加上AES / EBU立体声数字输出和MIDI的UltraNet连接\n• 网络远程控制，通过以太网与屏幕上的软件编辑节目设置\n• 内置扩展端口音频接口卡或数字化，网络桥梁\n• 模拟效果具有8个真实的立体声效果处理器可模拟包括Lexicon 480L,PCM70, EMT250和 Quantec QRS等高品质流行效果插件\n• 16个模拟XLR输出，加上6 个线路I/O，2个耳机接口和一个集成或外置麦克风对讲节","台",1]
[14,"4进8出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X48","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。\n>\n输入处理部分包含高切，低切，6个参量均衡，31段图示均 衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。\n>\n输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩器，限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。\n>\n所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1阶、移相2阶。\n>\n所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。\n>\n所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。\n>\n所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。\n>\n输出通道的软压缩阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。峰值限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。\n>\n所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。\n>\n任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n>\n可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。\n>\n内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。\n>\n前面板带有输入输出电平指示灯、USB控制端口，后面板232 &485控制端口，以及以太网连接远程控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。\n>\n31个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。Id设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。\n","台",1]
[15,"会议话筒","SHURE","MX418D/C","采用易于更换的设计，具有心形、超心形和全向型三种拾音模式，可为教堂、法庭和会议中心等多种应用场合提供较宽的频率响应和精确的声音重现。此外，电容拾音器头可用于Microflex系列的每个型号，使用更加方便，确保始终如一的音质。\n\nAvailable Options\n\nMicroflex 鹅颈话筒共有四种型号，话筒高度和安装方式各不相同，但都配备舒尔Microflex特有的带LED指示灯的静音开关。每款Microflex鹅颈话筒都 具有高灵敏度和不带变压器的平衡输出，最大程度提高了对电磁交流声和射频干扰的抗扰度，即使是长距离电缆传输也没有问题。每款Microflex鹅颈话筒 都随附完整的安装套件，包括金属锁扣件和泡沫防风罩、扣合式话筒减震架转接头。\n\n型号\n\nMX412/C（心形）、MX412/S（超心形）、MX412/N（无拾音头）: 12英寸鹅颈电容话筒、附加式XLR前置放大器、减震架、法兰支架、扣合式泡沫防风罩。*（可选的桌面底座，带10英尺电缆：A412B）\nMX418/C（心形）、MX418/S（超心形）、MX418/N（无拾音头）: 18英寸鹅颈电容话筒、附加式XLR前置放大器、减震架、法兰支架、扣合式泡沫防风罩。*（可选的桌面底座，带10英尺电缆：A412B）\nMX412D/C（心形）、MX412D/S（超心形）、MX412/N（无拾音头）: 12英寸桌面鹅颈微型电容话筒、带10英尺电缆的桌面底座、扣合式泡沫防风罩。\nMX418D/C（心形）、MX418D/S（超心形）、MX418D/N（无拾音头）: 18英寸桌面鹅颈微型电容话筒、带10英尺电缆的桌面底座、扣合式泡沫防风罩。\nMX412E/C（心形）、MX412E/S（超心形）、MX412E/N（无拾音头）: 12英寸鹅颈电容话筒、减震架、法兰支架、10英寸侧出口（或底出口）电缆、扣合式防风罩、串联式前置放大器。\nMX418E/C（心形）、MX418E/S（超心形）、MX418E/N（无拾音头）: 18英寸鹅颈电容话筒、减震架、法兰支架、10英寸侧出口（或底出口）电缆、扣合式防风罩、串联式前置放大器。\nMX412S/C（心形）、MX412S/S（超心形）、MX412S/N（无拾音头）: 12英寸鹅颈电容话筒、附加式XLR前置放大器、减震架、法兰支架、扣合式泡沫防风罩/静音开关、LED指示灯。*（可选的桌面底座，带10英尺电缆：A412B）\nMX418S/C（心形）、MX18S/S（超心形）、MX418S/N（无拾音头）: 18英寸鹅颈电容话筒、附加式XLR前置放大器、减震架、法兰支架、扣合式泡沫防风罩/静音开关、LED指示灯*（可选的桌面底座，带10英尺电缆：A412B）","套","4"]
[16,"单通道无线话筒演讲套装","beyerdynamic","TG 558","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500B腰包发射机、TG L58领夹话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。腰包发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含2付背夹/收纳包/2节AA电池；增益3档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。领夹话筒为全方向形指向，黑色。","套",2]
[17,"单通道无线话筒人声套装","Beyerdynamic","TG 550","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500H-D手持话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。手持发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含收纳包/2节AA电池；增益2档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。话筒头为TG V50动圈心形指向。","套",4]
[18,"天线分配器","COEFMIC","ARA2-WA","低噪放大电路设计. \n八通道低损耗天线分配电路设计,4套单频道自动选讯接收机可共同一对天线. \nBNC接头,保证连接可靠性. \n技术参数:\n天线输入阻抗/Antenna Input Impedance:50 ohms \n天线输出阻抗/Antenna Ouput Impedance:50 ohms \n天线;输入插座/Antenna Input Receptacle:BNC \n天线输出插座/Antenna Output Receptacle:BNC \n增益/Gain:3dB \n带宽/Bandwidth:450-950MHz \n供电/Power Requirements:DC12-18V 2000mA \n尺寸/Dimensions:45*410*160mm \n重量/Weight:200g ","台",2]
[19,"有源天线","COEFMIC","ARA2-WS","单一方向接收天线,能有效减少其他设备对接收机的干扰。\n高增益设计，能有效增加接收距离。 \n技术参数:\n频率范围/Resonate Frequency Range:450~900MHz \n驻波比/Standing Wave Ratio:<1.3 \n增益/Gain:7dBi \n尺寸/Dimensions:279*267mm \n重量/Weight:180g","支",4]
[20,"监听音箱","JBL","LSR305","双放大驱动的参考监视器\n线性空间参考扬声器的设计\n双41w D类放大器\n长投5“低频低音\n钕1“高频扬声器\n平衡式XLR和1 / 4“TRS输入\n低和高频率微调开关\n图像控制波导技术\n滑移流的低频接口设计\n可选的输入灵敏度开关\nJBL lsr305 5”两种方式供电的演播室监视器是一个双扩增参考监视器与磁屏蔽5“低频换能器1“软球顶高频率传感器。监控特点JBL的图像控制波导技术，精确的音频再现。它还具有JBL的滑移流口设计改进的低音响应。的lsr305配有LF装饰开关和高频微调开关，以及双41w D类放大器用于驱动。确保灵活的连接，JBL包括平衡XLR输入和平衡的1 / 4“TRS输入，这两个特征影响了液位控制。其他功能还包括JBL的LSR（线性空间参考）的准确的声音再现和一个可选的输入灵敏度开关，确保一系列信号源兼容的扬声器的设计。\n图像控制波导技术\n图像控制波导了JBL的旗舰平方米的主引用监视器和已列入lsr305。正在申请专利的设计图像控制波导的精确控制声音来自在垂直和水平平面，确保在聆听位置的表现是中性的，准确的扬声器。\nJBL换能器\n显示器的长冲程低音单元和阻尼机织复合材料钕高音都是设计用来再现强大的瞬变和混合物的微观动力学。这些驱动程序提供的深沉的低音和准确的高频率响应超出人类听觉范围。\nJBL的专利滑流低频接口设计\nJBL的专利滑流低频端的设计作品与低音演唱会在所有的播放水平产生深沉的低音响应。双喇叭形状的港口正是专为更大的低频延伸而降低湍流。\nD类放大器的效率\n的lsr305的有效41w D类放大器提供足够的电力来提供输出和动态净空要求最苛刻的生产方式的需要。\n专业的平衡输入\n平衡式XLR和1 / 4“（6.35mm）TRS输入给你你需要连接lsr305任何信号源的同时保持专业的信号质量的选项。\n可选的输入灵敏度\n- 10dB / + 4dB灵敏度开关保证与范围广泛的信号源的兼容性，允许你连接lsr305高输出专业齿轮没有输入过载的危险吗。\nLF和HF修剪修剪开关\nLF（低频）装饰和HF（高频）调整开关使你在lsr305的声音在你的房间里最大的控制。使用这些开关调整低音和高音你听到弥补房间的声学量，节目内容和你的个人品味。\n100小时功率试验\n成为一个生产就绪的设计之前，每个lsr305模型进行的JBL的严格的100小时功率测试，在扬声器发挥是需要不断在全输出100小时无故障。这个测试以确保所有lsr305演讲者将提供可靠的性能年。","只",2]
[21,"数字会议主机","SHURE","CU5905","频率响应 65Hz-16kHz\n信噪比(S/N) ＞85dBA\n音频输出 4个3针 XLR公头；＞1 k ohm\n话筒输入 3针XLR母头；3针XLR母头\n接口 DCS-LAN 2*RJ45\n功率 150W\n电源 100-240V，50-60Hz\n外形尺寸(mm) 44.4*426*186mm\n重量(kg) 2800g\n描述 总谐波失真＜0.1%\n特性 控制单元数量：最大250个；议员台数量：最大32个；翻译语种：最大2个；开启麦克风数量：最大8个\n环境温度（℃） 5°-40℃\n工作湿度 35-80% 湿度","台",1]
[22,"数字式主席会议单元","SHURE","DC5980P+GM5924","耳机输出 3.5mm立体声插孔\n扬声器功率 2.1 W\n功率消耗 1.5 W\n单元接口 DCS-LAN 2*RJ45\n信噪比（S/N） ＞90 dBA\n频率响应 频率范围（通道选择器）：65 Hz - 16 kHz；频率范围（扬声器）：150 Hz - 15 kHz\n外形尺寸(mm) 71*128*146mm\n重量(kg) 500 g\n描述 总谐波失真＜0.1%\n环境温度（℃） 5°- 40℃\n\n精巧的外形设计，采用驻极体话筒振膜\n优异的频率响应范围\n集成灯环，提供功能强大的灯环指示\n抗射频干扰\nXLR接口","套",1]
[23,"数字式代表会议单元","SHURE","DC5980P+GM5924","耳机输出 3.5mm立体声插孔\n扬声器功率 2.1 W\n功率消耗 1.5 W\n单元接口 DCS-LAN 2*RJ45\n信噪比（S/N） ＞90 dBA\n频率响应 频率范围（通道选择器）：65 Hz - 16 kHz；频率范围（扬声器）：150 Hz - 15 kHz\n外形尺寸(mm) 71*128*146mm\n重量(kg) 500 g\n描述 总谐波失真＜0.1%\n环境温度（℃） 5°- 40℃\n\n精巧的外形设计，采用驻极体话筒振膜\n优异的频率响应范围\n集成灯环，提供功能强大的灯环指示\n抗射频干扰\nXLR接口","套",11]
[24,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",3]
[25,"线阵吊架",{"$nulls":3},"副",2]
[26,"30米会议延长线","SHURE","EC6001-30","30米会议专用延长线","条",1]
[27,"3米短接线","SHURE",null,null,"条",11]
[28,"天线安装支架",null,null,"定制","支",5]
[29,"会议延长线",{"$nulls":3},"套",1]
[30,"接插件",null,null,"卡农线、接插件、音响头等","批",1]
[31,"网络机柜",null,null,"32U","台",1,null,null,"建议自备"]
[32,"控制台",null,null,"定制","套",1,null,null,"建议自备"]
[33,"音箱线",null,null,"2*3平方带护套","米",400]
[34,"合计"]
["二、灯光系统"]
[1,"230W光束灯","KELEK","KA054"," 国际标准DMX512信号控制。\n·灯泡：欧司朗投影灯泡      功率：300W     光通量为59500lm，色温5600-8000K。\n·颜色盘:14+1个色片组成，\n·图案盘:17+1个图案效果。\n 可更换图案盘，高速摆动效果，一个雾化，一个八棱镜，可正反方向旋转\n 并具有棱镜定位功能。调焦，液晶显示屏。\n·采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。\n光学器件：组合式透镜，变焦0-3.9度， 电子聚焦20米处\n水平扫描：540度（16bit精度扫描）\n垂直扫描：280度（16bit精度扫描）\n尺寸：410mm*310mm*490mm\n包装尺寸：465mm*380mm*550mm\n净重：17Kg\n毛重：19.8Kg","台",12]
[2,"3W54颗LED帕灯","KELEK","KE046B","输入电压：AC90-245V/50-60 Hz 功率：180W\n光源：54颗3W灯珠（R12、G18、B18、W6）\n 光源寿命:6-10万小时 \n颜色:1670万种颜色变化 \nLED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）\n控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 4CH/8CH通道（数码显示）\n特征：电源、信号手拉手连接安装\n双支架提手，可自支撑，可悬挂\n分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠\n功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果\n净重：2.5Kg   毛重：3Kg\n内包装尺寸：250mm*230mm*340mm\n外包装尺寸：250mm*250mm*360mm\n(四台一装）","台",36]
[3,"六管36W三基色柔光顶灯","KELEK","KJ023","电压：220-240V\n频率：50-60Hz\n功率：246W/330W\n光源：6管*36W/（6管*55W）\n色温：3200K\n包装尺寸：750*450*310mm\n（2台装）\n毛重：12Kg","台",24]
[4,"100WLED面光灯","KELEK","KE153","光源：100W LED进口灯珠\n总功率：140W\n透镜角度：60°\n频闪：1-10次/每秒\n模式：DMX512，自走、主从\n通道：6个DMX通道\n操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。\n尺寸：21.5*21.5*31CM\n净重：3KG","台",16]
[5,"8路信号放大器","KELEK","KK013A","电压：220v\n信号：DMX512国际标准控制信号一进八出，采用采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电\n功能：DMX信号转接和放大功能\n适用3针或5针插头\n净重：1.6Kg\n毛重：1.8Kg\n产品尺寸：480*60*130mm\n包装尺寸：530*150*130mm","台",1]
[6,"12*4000W直通硅","KELEK","KK018B","功能特点\n●自带直通电源插座和高灵敏度空气开关，方便工作照明配套设备的供电使用。单路连接，接线即安全又方便 。\n● 可直接接入舞台4KW常规灯具12只或4KW电脑摇头灯12只；12路单独控制.\n● 再接入AC380V三相电，注意火线（A.B.C）与零线（N）不可接反，接地线要良好接地；此时面板指示灯亮起， 空气开关打到ON状态；这时接入的灯具应亮起。\n技术参数\n● 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。\n● 额定功率：ZT3000(12路×4KW),可适用于任何负载。\n● 过载与短路双重保护高分断空气开关。\n● A.B.C三相工作指示灯。设两脚和三脚万能备用插座方便使用。\n● 外形尺寸（mm）：L515×W485×H133。单机重量：12kg","台",1]
[7,"2010珍珠控台","KELEK","KK001","2048专业灯光控制台\n4 DMX512独立输出\n2048控台控制通道或240电脑灯\n灯光程序控制高达40通道\n可控450场景或程序,60组和50\n内置的120预设图形，可以修改和编辑\n主/从预设模式\n场景,程序可随意修改与编辑\n内置时钟控制,外置时间控制,和音频信号控制\n单个程序功能的选择和调整旋转盘的功能让\n你享受作业操作简便，实用的界面和强大的\n功能给你带来方便和乐趣\n毛重：43Kg\n包装尺寸：730mm×860mm×330mm\n","台",1]
[8,"1500W薄雾烟机","KELEK","KI022 ","是一款烟雾输出量较大的烟机,能迅速制造大量的薄薄烟雾飘散在空中,灯光可轻松透过。这款机器有两种风力输出模式,即室内和室外模式,室外模式有较大的风噪,但可以将烟雾送到更远的地方,按动开关可选择室内模式,可降噪音。采用了LCD控制器,设置方便,可定时定量工作并且可以调节烟雾输出大小,也可以使用DMX控台,第一次加热完毕后,使用50%以下输出量时，这款烟机能够长时间连续使用，很少有水气冷凝。\n使用电压：AC 220V-240V \n50/60HZ\n保险丝：7A/250V\n功率：1500W\n预热时间：8min\n输出烟量：35000cuft/min\n油桶容积：3L\n耗油量：200min/L控制器：K-4\n重量：15KG\n包装尺寸：648/402/348mm","台",1]
[9,"信号线",{"$nulls":3},"米",100]
[10,"电源线",null,null,"4*3平方","米",100]
[11,"接插件",null,null,"灯钩、卡农头、木插等","批",1]
[12,"灯光桁架",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"自备"]
[13,"    合计"]
["二、人大常委会议室（118）"]
[1,"主扩音箱","JBL","KES8150","★15\"压铸铝框架内磁式大功率低音驱动单元\n★1.75\"复合振膜高频压缩驱动器\n★箱体采用15mm/18mm夹板制作,表面经哑光耐磨喷漆处理\n★80°x50°覆盖角设计,同事具备平滑的轴向和偏轴向频率响应\n★外形时尚,带有防尘面网的16号钢质防护栏栅\n★针对人声的中频表现力和超大功率响应优化设计的分频器\n★SonicGuard™能有效保护高频驱动器\n★可以旋转安装的号角模式\n \n产品描述:\nKES8150是一款音色清晰和浑厚兼具，同事具有非常优良动态的全频扬声器。配置15\"内磁式大功率和高输出的低音单元。以及可旋转安装的恒指向性号角。精密设计的分配器有效减少频段重叠和杜绝相位失真。箱体有19个M8螺纹悬挂点，一个用于安装在柱杆上的35mm插孔。\n结实的箱体能够发出厚实和富有穿透力的人声。声音通彻并且鲜明。KES8150具有合适的低频切除频率。满足高质量音乐重放的需要。同时可以可以匹配超低音获得更加优良的低频响应。从而更加适合应用在各种场所。\n \n应用:\n★KTV扩声应用\n★酒吧，夜总会等现场需要高质量人声和音乐重放的场所\n★作为高性能卫星音箱和超低音音箱搭配使用\n\n \n\n规格:   \n系统:   \n系列类型：  15“ 2分频,低音反射式\n频率范围(-10dB)¹:  50Hz-20kHz\n频率响应(±3dB)¹:  53Hz-20kHz\n灵敏度(1W/1m)¹:  98dB\n额定阻抗:  8ohms\n最大声压级输出:  129dB（峰值132dB）\n覆盖角度:  80°x50°（HxV）\n额定输入功率²:\n(额定/音乐信号/峰值)  550W/1100W/1700W\n    \n外形:   \n外形尺寸(HxWxD):  700mmx445mmx383mm\n27.6\"x17.5\"x15.1\"\n净重:  22.5kg(49.6 lbs)\n低音单元:  1个15英寸高输出低音\n高音单元:  1个1.75英寸压缩驱动器\n输入连接器:  2xNeutrik®Spekon®NL4MP\n箱体结构:  六边锲型，15mm夹板\n    \n1 全空间(4π)条件下测定\n2 IEC标准,峰值因数为6dB的粉红噪声在有效频率范围内进行100小时的测试","只",2]
[2,"补声音箱","JBL","KES8120","★12\"压铸铝框架内磁式大功率低音驱动单元\n★1.75\"复合振膜高频压缩驱动器\n★箱体采用15mm夹板制作,表面经哑光耐磨喷漆处理\n★80°x50°覆盖角设计,同事具备平滑的轴向和偏轴向频率响应\n★外形时尚,带有防尘面网的16号钢质防护栏栅\n★针对人声的中频表现力和超大功率响应优化设计的分频器\n★SonicGuard™能有效保护高频驱动器\n★可以旋转安装的号角模式\n \n产品描述:\nKES8120是一款音色清晰和浑厚兼具，同事具有非常优良动态的全频扬声器。配置12\"内磁式大功率和高输出的低音单元。以及可旋转安装的恒指向性号角。精密设计的分配器有效减少频段重叠和杜绝相位失真。箱体有18个M8螺纹悬挂点，一个用于安装在柱杆上的35mm插孔。\n结实的箱体能够发出厚实和富有穿透力的人声。声音通彻并且鲜明。KES8120具有合适的低频切除频率。满足高质量音乐重放的需要。同时可以可以匹配超低音获得更加优良的低频响应。从而更加适合应用在各种场所。\n \n应用:\n★KTV扩声应用\n★酒吧，夜总会等现场需要高质量人声和音乐重放的场所\n★作为高性能卫星音箱和超低音音箱搭配使用\n\n \n\n规格:   \n系统:   \n系列类型：  12“ 2分频,低音反射式\n频率范围(-10dB)¹:  50Hz-20kHz\n频率响应(±3dB)¹:  55Hz-20kHz\n灵敏度(1W/1m)¹:  98dB\n额定阻抗:  8ohms\n最大声压级输出:  127dB（峰值130dB）\n覆盖角度:  80°x50°（HxV）\n额定输入功率²:\n(额定/音乐信号/峰值)  475W/950W/1500W\n    \n外形:   \n外形尺寸(HxWxD):  585mmx390mmx405mm\n23\"x15.4\"x16\"\n净重:  21kg(46.3 lbs)\n低音单元:  1个12英寸高输出低音\n高音单元:  1个1.75英寸压缩驱动器\n输入连接器:  2xNeutrik®Spekon®NL4MP\n箱体结构:  六边锲型，15mm夹板\n    \n1 全空间(4π)条件下测定\n2 IEC标准,峰值因数为6dB的粉红噪声在有效频率范围内进行100小时的测试","只",6]
[3,"返听音箱","JBL","RM812","频率：分别为45hz-20khz + 4dB／-8dB\n功率处理：400w连续，800w程序\n灵敏度：94.7db\n最大声压：120.7db连续\n标称阻抗：8欧\n尺寸：（hxwxd）610mmx379.5mmx380mm（24“x14.9”x14.8”）\n净重：19.7kg（43.4lbs）\n在黑色的质感涂料","只",2]
[4,"主扩功放","COBRA-2","Vortex 1000D","1000W×2/8Ω 1750W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","1"]
[5,"补声功放","COBRA-2","Vortex 700D","700W×2/8Ω 1250W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","3"]
[6,"返听功放","COBRA-2","Vortex 700D","700W×2/8Ω 1250W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","1"]
[7,"数模结合调音台","Soundcraft","LX10-24","24路麦克风输入，2组立体声输入（支持USB音频输入），每路输入通道独立LED指示灯，4个编组，6个辅助发送，其中4个可以发送至推子前或推子后，采用著名的GB30话筒前置放大器，每路单通道输入48V幻象电源，13条独立输出总线，增加编组至混音与混音至单通道信号路由，USB音频接口用于音频录音与回放，USB电源接口（5V）用于连接采用USB供电类设备，尺寸：856×503×164MM，重量：21.8kg","台",1]
[8,"数字反馈抑制器","EQ Acoustics","FBQ2000","产品性能：\n每个通道都有24个可编程的滤波器\n两个独立处理通道\n所有滤波器可自由分配在定点及动态模式\n具有全自动动态滤波器释放功能\n所有滤波器的Q值可调，适合音乐/演讲等任何场合\n每通道有24个滤波器指示灯\n2个XLR，2个TRS平衡输入输出插口\n可选的工作电平指示开关（+4dBu/-10dBu）\n后面板具有当前设定锁定开关\n\n模拟输入：\n2个XLR母座，2个1/4’’ TRS:电子平衡/不平衡， RF滤波器抑制器\n输入阻抗:30kΩ平衡/15k Ω不平衡\n最大输入线路电平:+20.5dBu\n模拟输出：\n2个XLR母座，2个1/4’’ TRS:电子平衡/不平衡， RF滤波器抑制器\n输出阻抗：100Ω平衡\n最大输出线路电平:‘+14.5dBu\n交流/直流性能:\n动态范围:114dBu, A-weighted\nA/D 转换:24bit\n直流/交流性能:\n动态范围:100dBu, A-weighted\nD/A转换 24bit\n系统性能:\n采样率 48kHz\n动态范围:100dBu, A-weighted\n失真度+N%:0.01%, 1kHz\n信噪比 100dBu, A-weighted\n频率响应:20Hz to 20kHz, +/-0.5dB\n信道串音:100dBu, A-weighted\n输入到输出通道串音:100dBu, A-weighted\n工作电压:230 VAC 50/60Hz 115 VAC 50/60Hz\n耗电量:15 W\n物理特性:\n尺寸: 483x195x44mm\n净重: 3.1kg","台",1]
[21,"数字会议主机","SHURE","CU5905","频率响应 65Hz-16kHz\n信噪比(S/N) ＞85dBA\n音频输出 4个3针 XLR公头；＞1 k ohm\n话筒输入 3针XLR母头；3针XLR母头\n接口 DCS-LAN 2*RJ45\n功率 150W\n电源 100-240V，50-60Hz\n外形尺寸(mm) 44.4*426*186mm\n重量(kg) 2800g\n描述 总谐波失真＜0.1%\n特性 控制单元数量：最大250个；议员台数量：最大32个；翻译语种：最大2个；开启麦克风数量：最大8个\n环境温度（℃） 5°-40℃\n工作湿度 35-80% 湿度","台",1]
[22,"数字式主席会议单元","SHURE","DC5980P+GM5924","耳机输出 3.5mm立体声插孔\n扬声器功率 2.1 W\n功率消耗 1.5 W\n单元接口 DCS-LAN 2*RJ45\n信噪比（S/N） ＞90 dBA\n频率响应 频率范围（通道选择器）：65 Hz - 16 kHz；频率范围（扬声器）：150 Hz - 15 kHz\n外形尺寸(mm) 71*128*146mm\n重量(kg) 500 g\n描述 总谐波失真＜0.1%\n环境温度（℃） 5°- 40℃\n\n精巧的外形设计，采用驻极体话筒振膜\n优异的频率响应范围\n集成灯环，提供功能强大的灯环指示\n抗射频干扰\nXLR接口","套",1]
[23,"数字式代表会议单元","SHURE","DC5980P+GM5924","耳机输出 3.5mm立体声插孔\n扬声器功率 2.1 W\n功率消耗 1.5 W\n单元接口 DCS-LAN 2*RJ45\n信噪比（S/N） ＞90 dBA\n频率响应 频率范围（通道选择器）：65 Hz - 16 kHz；频率范围（扬声器）：150 Hz - 15 kHz\n外形尺寸(mm) 71*128*146mm\n重量(kg) 500 g\n描述 总谐波失真＜0.1%\n环境温度（℃） 5°- 40℃\n\n精巧的外形设计，采用驻极体话筒振膜\n优异的频率响应范围\n集成灯环，提供功能强大的灯环指示\n抗射频干扰\nXLR接口","套",9]
[24,"会议话筒","SHURE","MX418D/C","采用易于更换的设计，具有心形、超心形和全向型三种拾音模式，可为教堂、法庭和会议中心等多种应用场合提供较宽的频率响应和精确的声音重现。此外，电容拾音器头可用于Microflex系列的每个型号，使用更加方便，确保始终如一的音质。\n\nAvailable Options\n\nMicroflex 鹅颈话筒共有四种型号，话筒高度和安装方式各不相同，但都配备舒尔Microflex特有的带LED指示灯的静音开关。每款Microflex鹅颈话筒都 具有高灵敏度和不带变压器的平衡输出，最大程度提高了对电磁交流声和射频干扰的抗扰度，即使是长距离电缆传输也没有问题。每款Microflex鹅颈话筒 都随附完整的安装套件，包括金属锁扣件和泡沫防风罩、扣合式话筒减震架转接头。\n\n型号\n\nMX412/C（心形）、MX412/S（超心形）、MX412/N（无拾音头）: 12英寸鹅颈电容话筒、附加式XLR前置放大器、减震架、法兰支架、扣合式泡沫防风罩。*（可选的桌面底座，带10英尺电缆：A412B）\nMX418/C（心形）、MX418/S（超心形）、MX418/N（无拾音头）: 18英寸鹅颈电容话筒、附加式XLR前置放大器、减震架、法兰支架、扣合式泡沫防风罩。*（可选的桌面底座，带10英尺电缆：A412B）\nMX412D/C（心形）、MX412D/S（超心形）、MX412/N（无拾音头）: 12英寸桌面鹅颈微型电容话筒、带10英尺电缆的桌面底座、扣合式泡沫防风罩。\nMX418D/C（心形）、MX418D/S（超心形）、MX418D/N（无拾音头）: 18英寸桌面鹅颈微型电容话筒、带10英尺电缆的桌面底座、扣合式泡沫防风罩。\nMX412E/C（心形）、MX412E/S（超心形）、MX412E/N（无拾音头）: 12英寸鹅颈电容话筒、减震架、法兰支架、10英寸侧出口（或底出口）电缆、扣合式防风罩、串联式前置放大器。\nMX418E/C（心形）、MX418E/S（超心形）、MX418E/N（无拾音头）: 18英寸鹅颈电容话筒、减震架、法兰支架、10英寸侧出口（或底出口）电缆、扣合式防风罩、串联式前置放大器。\nMX412S/C（心形）、MX412S/S（超心形）、MX412S/N（无拾音头）: 12英寸鹅颈电容话筒、附加式XLR前置放大器、减震架、法兰支架、扣合式泡沫防风罩/静音开关、LED指示灯。*（可选的桌面底座，带10英尺电缆：A412B）\nMX418S/C（心形）、MX18S/S（超心形）、MX418S/N（无拾音头）: 18英寸鹅颈电容话筒、附加式XLR前置放大器、减震架、法兰支架、扣合式泡沫防风罩/静音开关、LED指示灯*（可选的桌面底座，带10英尺电缆：A412B）","套","8"]
[25,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n\n• 显示方式：LCD\n\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n\n• 频道总数：500/1000\n\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n\n• 有效使用距离：100 feet\n\n• 频率间隔：80/40\n\n• 频率宽度：40MHz\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n发射机\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n\n• 谐波辐射：<-60dBc\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 较大输出音压：140dB SPL\n\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n\n• 音头：动圈式\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1]
[26,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1]
[27,"音响线",null,null,"2*2.0","米",300]
[28,"30米会议延长线","SHURE","EC6001-30","30米会议专用延长线","条",1]
[29,"3米短接线","SHURE",null,null,"条",9]
[30,"网络机柜",null,null,"16U","台",1]
[31,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、音响头等","批",1]
[32,"壁挂支架",{"$nulls":3},"套",4]
[33,"    合计"]
["二、常委会议室（80）"]
[1,"主扩音箱","JBL","KES8120","★12\"压铸铝框架内磁式大功率低音驱动单元\n★1.75\"复合振膜高频压缩驱动器\n★箱体采用15mm夹板制作,表面经哑光耐磨喷漆处理\n★80°x50°覆盖角设计,同事具备平滑的轴向和偏轴向频率响应\n★外形时尚,带有防尘面网的16号钢质防护栏栅\n★针对人声的中频表现力和超大功率响应优化设计的分频器\n★SonicGuard™能有效保护高频驱动器\n★可以旋转安装的号角模式\n \n产品描述:\nKES8120是一款音色清晰和浑厚兼具，同事具有非常优良动态的全频扬声器。配置12\"内磁式大功率和高输出的低音单元。以及可旋转安装的恒指向性号角。精密设计的分配器有效减少频段重叠和杜绝相位失真。箱体有18个M8螺纹悬挂点，一个用于安装在柱杆上的35mm插孔。\n结实的箱体能够发出厚实和富有穿透力的人声。声音通彻并且鲜明。KES8120具有合适的低频切除频率。满足高质量音乐重放的需要。同时可以可以匹配超低音获得更加优良的低频响应。从而更加适合应用在各种场所。\n \n应用:\n★KTV扩声应用\n★酒吧，夜总会等现场需要高质量人声和音乐重放的场所\n★作为高性能卫星音箱和超低音音箱搭配使用\n\n \n\n规格:   \n系统:   \n系列类型：  12“ 2分频,低音反射式\n频率范围(-10dB)¹:  50Hz-20kHz\n频率响应(±3dB)¹:  55Hz-20kHz\n灵敏度(1W/1m)¹:  98dB\n额定阻抗:  8ohms\n最大声压级输出:  127dB（峰值130dB）\n覆盖角度:  80°x50°（HxV）\n额定输入功率²:\n(额定/音乐信号/峰值)  475W/950W/1500W\n    \n外形:   \n外形尺寸(HxWxD):  585mmx390mmx405mm\n23\"x15.4\"x16\"\n净重:  21kg(46.3 lbs)\n低音单元:  1个12英寸高输出低音\n高音单元:  1个1.75英寸压缩驱动器\n输入连接器:  2xNeutrik®Spekon®NL4MP\n箱体结构:  六边锲型，15mm夹板\n    \n1 全空间(4π)条件下测定\n2 IEC标准,峰值因数为6dB的粉红噪声在有效频率范围内进行100小时的测试","只",6]
[2,"主扩功放","COBRA-2","Vortex 700D","700W×2/8Ω 1250W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","3"]
[3,"16路调音台","DIGIMIX","C-Type16","●便携式14路输入.\n●2个编组设有独立输出端，使连接更灵活.\n●7段均衡，内置16种DSP效果\n●单独+48v幻想电源开关\n●MP3大屏播放器（支持SD卡）\n●高品质USB音乐播放器.\n●设2个辅助发送，方便扩展设备.1个效果发送，1个返回.\n●60mm长寿命高分析推子.\n\n","台",1]
[4,"数字反馈抑制器","EQ Acoustics","FBQ2000","产品性能：\n每个通道都有24个可编程的滤波器\n两个独立处理通道\n所有滤波器可自由分配在定点及动态模式\n具有全自动动态滤波器释放功能\n所有滤波器的Q值可调，适合音乐/演讲等任何场合\n每通道有24个滤波器指示灯\n2个XLR，2个TRS平衡输入输出插口\n可选的工作电平指示开关（+4dBu/-10dBu）\n后面板具有当前设定锁定开关\n\n模拟输入：\n2个XLR母座，2个1/4’’ TRS:电子平衡/不平衡， RF滤波器抑制器\n输入阻抗:30kΩ平衡/15k Ω不平衡\n最大输入线路电平:+20.5dBu\n模拟输出：\n2个XLR母座，2个1/4’’ TRS:电子平衡/不平衡， RF滤波器抑制器\n输出阻抗：100Ω平衡\n最大输出线路电平:‘+14.5dBu\n交流/直流性能:\n动态范围:114dBu, A-weighted\nA/D 转换:24bit\n直流/交流性能:\n动态范围:100dBu, A-weighted\nD/A转换 24bit\n系统性能:\n采样率 48kHz\n动态范围:100dBu, A-weighted\n失真度+N%:0.01%, 1kHz\n信噪比 100dBu, A-weighted\n频率响应:20Hz to 20kHz, +/-0.5dB\n信道串音:100dBu, A-weighted\n输入到输出通道串音:100dBu, A-weighted\n工作电压:230 VAC 50/60Hz 115 VAC 50/60Hz\n耗电量:15 W\n物理特性:\n尺寸: 483x195x44mm\n净重: 3.1kg","台",1]
[5,"数字会议主机","SHURE","CU5905","频率响应 65Hz-16kHz\n信噪比(S/N) ＞85dBA\n音频输出 4个3针 XLR公头；＞1 k ohm\n话筒输入 3针XLR母头；3针XLR母头\n接口 DCS-LAN 2*RJ45\n功率 150W\n电源 100-240V，50-60Hz\n外形尺寸(mm) 44.4*426*186mm\n重量(kg) 2800g\n描述 总谐波失真＜0.1%\n特性 控制单元数量：最大250个；议员台数量：最大32个；翻译语种：最大2个；开启麦克风数量：最大8个\n环境温度（℃） 5°-40℃\n工作湿度 35-80% 湿度","台",1]
[6,"数字式主席会议单元","SHURE","DC5980P+GM5924","耳机输出 3.5mm立体声插孔\n扬声器功率 2.1 W\n功率消耗 1.5 W\n单元接口 DCS-LAN 2*RJ45\n信噪比（S/N） ＞90 dBA\n频率响应 频率范围（通道选择器）：65 Hz - 16 kHz；频率范围（扬声器）：150 Hz - 15 kHz\n外形尺寸(mm) 71*128*146mm\n重量(kg) 500 g\n描述 总谐波失真＜0.1%\n环境温度（℃） 5°- 40℃\n\n精巧的外形设计，采用驻极体话筒振膜\n优异的频率响应范围\n集成灯环，提供功能强大的灯环指示\n抗射频干扰\nXLR接口","套",1]
[7,"数字式代表会议单元","SHURE","DC5980P+GM5924","耳机输出 3.5mm立体声插孔\n扬声器功率 2.1 W\n功率消耗 1.5 W\n单元接口 DCS-LAN 2*RJ45\n信噪比（S/N） ＞90 dBA\n频率响应 频率范围（通道选择器）：65 Hz - 16 kHz；频率范围（扬声器）：150 Hz - 15 kHz\n外形尺寸(mm) 71*128*146mm\n重量(kg) 500 g\n描述 总谐波失真＜0.1%\n环境温度（℃） 5°- 40℃\n\n精巧的外形设计，采用驻极体话筒振膜\n优异的频率响应范围\n集成灯环，提供功能强大的灯环指示\n抗射频干扰\nXLR接口","套",31]
[8,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n\n• 显示方式：LCD\n\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n\n• 频道总数：500/1000\n\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n\n• 有效使用距离：100 feet\n\n• 频率间隔：80/40\n\n• 频率宽度：40MHz\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n发射机\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n\n• 谐波辐射：<-60dBc\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 较大输出音压：140dB SPL\n\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n\n• 音头：动圈式\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1]
[9,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1]
[10,"网络机柜",null,null,"16U","台",1]
[11,"30米会议延长线","SHURE","EC6001-30","30米会议专用延长线","条",1]
[12,"3米短接线","SHURE",null,null,"条",30]
[13,"音响线",null,null,"2*2.0","米",200]
[14,"    合计"]
["二、报告厅（134人）"]
[1,"数字会议主机","SHURE","CU5905","频率响应 65Hz-16kHz\n信噪比(S/N) ＞85dBA\n音频输出 4个3针 XLR公头；＞1 k ohm\n话筒输入 3针XLR母头；3针XLR母头\n接口 DCS-LAN 2*RJ45\n功率 150W\n电源 100-240V，50-60Hz\n外形尺寸(mm) 44.4*426*186mm\n重量(kg) 2800g\n描述 总谐波失真＜0.1%\n特性 控制单元数量：最大250个；议员台数量：最大32个；翻译语种：最大2个；开启麦克风数量：最大8个\n环境温度（℃） 5°-40℃\n工作湿度 35-80% 湿度","台",1]
[2,"数字式主席会议单元","SHURE","DC5980P+GM5924","耳机输出 3.5mm立体声插孔\n扬声器功率 2.1 W\n功率消耗 1.5 W\n单元接口 DCS-LAN 2*RJ45\n信噪比（S/N） ＞90 dBA\n频率响应 频率范围（通道选择器）：65 Hz - 16 kHz；频率范围（扬声器）：150 Hz - 15 kHz\n外形尺寸(mm) 71*128*146mm\n重量(kg) 500 g\n描述 总谐波失真＜0.1%\n环境温度（℃） 5°- 40℃\n\n精巧的外形设计，采用驻极体话筒振膜\n优异的频率响应范围\n集成灯环，提供功能强大的灯环指示\n抗射频干扰\nXLR接口","套",1]
[3,"数字式代表会议单元","SHURE","DC5980P+GM5924","耳机输出 3.5mm立体声插孔\n扬声器功率 2.1 W\n功率消耗 1.5 W\n单元接口 DCS-LAN 2*RJ45\n信噪比（S/N） ＞90 dBA\n频率响应 频率范围（通道选择器）：65 Hz - 16 kHz；频率范围（扬声器）：150 Hz - 15 kHz\n外形尺寸(mm) 71*128*146mm\n重量(kg) 500 g\n描述 总谐波失真＜0.1%\n环境温度（℃） 5°- 40℃\n\n精巧的外形设计，采用驻极体话筒振膜\n优异的频率响应范围\n集成灯环，提供功能强大的灯环指示\n抗射频干扰\nXLR接口","套",15]
[4,"30米会议延长线","SHURE","EC6001-30","30米会议专用延长线","条",1]
[5,"3米短接线","SHURE",null,null,"条",14]
[6,"    合计"]
["二、中控系统"]
[1,"控制主机及配件","AMX ","NX-4200","l  NX-4200是针对最复杂的商业、教育及家居安装而设计，以满足高端的控制及自动化需求。NX-4200具有大量端口、安全特性和以太网交换机功能，是所有需要加强安全防护的大型安装的理想之选。\nl  NX-4200采用冗余电源，内置网络交换机以及带POE的双网卡安全功能，可将大量的设备集成到NX系列中控主机，例如投影机，灯光，DVD和蓝光播放器，恒温器和其他电子设备。\n特性\nl  前面板显示屏 – 前面板带有LCD显示屏，方便查看状态信息，网络设置，IP地址以及ICS LAN端口状态等等。\nl  冗余电源 - NX-4200不但可以连接到主的交流电源（110/220VAC）供电，也可以通过外部12V直流电源供电。如果交流电源断电或内部电源故障，NX-4200可立即无中断的切换到12V直流输入。\nl  带供电的双网卡 – 通过两个独立的网络接口实现极高的安全性，包括一个4端口POE交换机，并能够通过安全、独立的网络给POE设备供电。局域网端口用于连接主机到外部网络，ICSLAN端口连接AMX设备或其他第三方A/V设备使其独立于主要网络\nl  支持IPv6和802.1x – 支持当前的互联网协议标准IPv6，以及利用X.509认证实现基于端口的网络访问。\nl  高性能架构，灵活的编程平台（RPM，采用Netlinx与Java） –轻松可扩展支持今天或明天的大部分应用。\nl  兼容整条产品线设备（向下与跨平台兼容性）– 标准的端口号和新的导入/导出配置工具，意味着可以更少的改变原先代码\nl  增强串行与红外端口的诊断功能– 当串行与红外端口断线或接线错误时，可提供实时错误反馈\nl  通过USB驱动导入/导出文件 –可通过标准的USB闪存驱动器备份与恢复配置数据，编程文件以及上传固件\nl  超快1600MIPS处理器\nl  1GB板载RAM\nl  1M非易失内存\nl  8GB SDHC闪存\nl  1RU机箱高度\nl  2个AXLink接口\nl  1 10/100 LAN接口\nl  4 10/100 ICSLan接口，带PoE\nl  4 PoE接口\nl  8数字I/O端口\nl  2个RS232/422/485端口\nl  6个RS232-只支持RS232\nl  8路IR/串行输出端口\nl  8路继电器端口\n状态LED灯（绿色）闪烁指示当前系统正在编程与通讯\n输入指示灯\n输入LED灯（黄色）闪烁指示当前控制器正在接收数据\n输出指示灯\n输出LED灯（红色）闪烁指示当前控制器正在发送数据\nID按钮\n后背板ID按钮用于设置IP模式，以及恢复初始设置和固件\nUSB主机端口\n（2）USB标准A型，USB主机端口支持固态驱动器，可用于升级固件，加载代码文件，拷贝配置数据以及远端存储\n电源按钮\n当长按住前面板的电源按钮超过2秒可关闭中控主机\n \n内存\n非易失性储存器\n1MB\n内存卡\n8GB SD\n显示数据存储器\n1GB\n注意事项\n支持连接外部USB固态硬盘\n \n以太网\n连接端子\n（1）RJ-45\n描述\n10/100端口RJ-45连接器提供TCP/IP通讯。\n自动MDI/MDI-X开启。支持Ipv4与Ipv6网络，支持HTTP，HTTPS，Telnet，FTP\n连接/活动指示灯\n连接/活动LED灯（绿色）当接收以太网数据包时闪烁，一个在以太网RJ-45连接器，一个在前面板\n速度指示灯\n速度LED灯（黄色）当以太网连接速度是100Mbps时亮起，当速度是10Mbps时熄灭\n \nICSLan\nICSLan连接\n（4）10/100端口RJ-45连接器带PoE供电。\n自动MDI/MDI-X开启。支持Ipv4与Ipv6网络，支持HTTP，HTTPS，Telnet，FTP\nICSLan连接/活动指示灯\nICSLan LED灯（绿色）当接收以太网数据包时闪烁，一个在以太网RJ-45连接器，一个在前面板\nICSLan速度指示灯\n速度LED灯（黄色）当以太网连接速度是100Mbps时亮起，当速度是10Mbps时熄灭\n \n控制端口与指示灯\nAxLink端口\n（2）4位3.5mm螺丝接线端，提供数据与电源给外部的AXLink控制设备\nAxLink指示灯\n（2）AxLink LED灯（绿色）指示当前AXLink端口的状态\nRS-232/422/485端口\n（2）10位3.5mm螺丝接线端\nNetLinx端口1和5\nXON/XOFF模式（发送打开/发送关闭）\nCTS/RTS模式（清除发送/准备发送）\n支持300 - 115，200波特率\nRS-232端口\n（6）5位3.5mm螺丝接线端\nNetLinx端口2-4与6-8\nXON/XOFF模式（发送打开/发送关闭）\nCTS/RTS模式（清除发送/准备发送）\n支持300 - 115，200波特率\n串口指示灯\n（8）组LED灯（红色/黄色）指示当前串行端口1-8正在发送与接收数据\n红外/串行接口\n（8）2位3.5mm螺丝接线端\n8路IR发射/单向串行端口\nNetLinx端口11-18\n支持高频率载波最大到1.142MHz\n8路红外/串行数据信号可同时通讯\n红外/串行指示灯\n（8）LED灯（红色）指示当前红外/串行端口（11-18）正在传输控制数据\nI/O通道\n（8）一个10位3.5mm螺丝接线端，8通道二进制I/O端口用于干触点连接，每路输入都带有电压感应的能力\nNetLinx端口22\n通道1-8\nI/O指示灯\n（8）LED灯（黄色）指示每路I/O通道（1-8）当前状态\n继电器\n（8）两个8位3.5mm螺丝接线端，（8）个单极，单掷继电器\nNetLinx端口21\n通道1-8\n每个继电器最大支持24VDC或28VAC @ 1A\n每个继电器可独立控制\n继电器指示灯\n（8）路LED灯（红色）指示每路继电器通道（1-8）当前的状态","台",1]
[2,"无线触摸屏","APPLE","IPAD ","品牌: Apple/苹果\n屏幕尺寸: 9.7英寸\n存储容量: 32GB\n操作系统: iOS\n内存容量: 2GB","台",1,{"$nulls":3},"建议自备"]
[3,"无线触摸屏适配套件","AMX ","TPC-IPAD ","只能用于1个IPAD授权许可使用TPControl控制软件来控制AMX中控系统。","套",1]
[4,"8路强电控制器","DUBEY","LC-REL8","1.7\" Modero S 系列墙面安装式宽萤幕触摸屏\n2.显示屏类型：TFT 有源矩阵彩色LCD，采用边缘切换（FFS）- 宽视角技术\n3.显示屏尺寸（WH）：7.3\"*4.8\"（186*122 mm），对角线长8.8\"（222 mm）\n4.分辨率：1024x600  宽高比：16:9\n5.亮度：400 cd/m2   对比度： 800:1\n6.颜色深度：16.7M 色   背光：LED\n7.触摸覆盖：电阻式触摸屏\n8.512M内存和4G闪存 。超宽视角视角：上下和左右178度","台",1]
[5,"红外线发射电缆（两根）","AMX ","CC-NIRC","6路20A、2路30A常开,可外部手控，RS232接口、高可靠继电器 ","套",1]
[6,"视听控制软件编程","AMX ","AMX ","定制中控和IPAD编程","套",1]
[7,"    小计"]
[8,"    合计",{"$nulls":6},2125156,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费税费另加10%"]