{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["BOSE扩声"],"not_rendered":{"images":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"BOSE扩声","index":0,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"15寸音箱","JBL","KES8150","★15\"压铸铝框架内磁式大功率低音驱动单元\n★1.75\"复合振膜高频压缩驱动器\n★箱体采用15mm/18mm夹板制作,表面经哑光耐磨喷漆处理\n★80°x50°覆盖角设计,同事具备平滑的轴向和偏轴向频率响应\n★外形时尚,带有防尘面网的16号钢质防护栏栅\n★针对人声的中频表现力和超大功率响应优化设计的分频器\n★SonicGuard™能有效保护高频驱动器\n★可以旋转安装的号角模式\n \n产品描述:\nKES8150是一款音色清晰和浑厚兼具，同事具有非常优良动态的全频扬声器。配置15\"内磁式大功率和高输出的低音单元。以及可旋转安装的恒指向性号角。精密设计的分配器有效减少频段重叠和杜绝相位失真。箱体有19个M8螺纹悬挂点，一个用于安装在柱杆上的35mm插孔。\n结实的箱体能够发出厚实和富有穿透力的人声。声音通彻并且鲜明。KES8150具有合适的低频切除频率。满足高质量音乐重放的需要。同时可以可以匹配超低音获得更加优良的低频响应。从而更加适合应用在各种场所。\n \n应用:\n★KTV扩声应用\n★酒吧，夜总会等现场需要高质量人声和音乐重放的场所\n★作为高性能卫星音箱和超低音音箱搭配使用\n\n \n\n规格:   \n系统:   \n系列类型：  15“ 2分频,低音反射式\n频率范围(-10dB)¹:  50Hz-20kHz\n频率响应(±3dB)¹:  53Hz-20kHz\n灵敏度(1W/1m)¹:  98dB\n额定阻抗:  8ohms\n最大声压级输出:  129dB（峰值132dB）\n覆盖角度:  80°x50°（HxV）\n额定输入功率²:\n(额定/音乐信号/峰值)  550W/1100W/1700W\n    \n外形:   \n外形尺寸(HxWxD):  700mmx445mmx383mm\n27.6\"x17.5\"x15.1\"\n净重:  22.5kg(49.6 lbs)\n低音单元:  1个15英寸高输出低音\n高音单元:  1个1.75英寸压缩驱动器\n输入连接器:  2xNeutrik®Spekon®NL4MP\n箱体结构:  六边锲型，15mm夹板\n    \n1 全空间(4π)条件下测定\n2 IEC标准,峰值因数为6dB的粉红噪声在有效频率范围内进行100小时的测试","只",4]
[2,"主扩功放","COBRA-2","Vortex 1000D","1000W×2/8Ω 1750W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","2"]
[3,"16路带效果调音台","YAMAHA","MG16XU","YAMAHA MG16XU\n16通道调音台\n最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)\n4编组母线 + 1立体声母线        \n4 AUX (包括FX)\n“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。\n单旋钮压缩器\n高级效果器：SPX，含24组预置效果器\n24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能\n通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作\n含Cubase AI DAW下载版软件\n单声道输入通道上的PAD开关        \n+48V幻象供电\nXLR平衡输出        \n世界通用的内部全局供电\n包含机柜安装套件        \n金属机身\n外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5\" x 5.1\" x 19.7\")\n净重： 6.8 kg (15.0 lbs.)","台",1]
[4,"2进6出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X26","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。>输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。>输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1 阶、移相2阶。>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。>输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。>前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。>30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。","台",1]
[5,"单通道无线话筒人声套装","beyerdynamic","TG 550","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500H-D手持话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。手持发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含收纳包/2节AA电池；增益2档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。话筒头为TG V50动圈心形指向。","套",2]
[6,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1]
[7,"主扩支架",{"$nulls":3},"套",2]
[null,"话筒立架",{"$nulls":3},"只",2]
[8,"辅材",null,null,"接插件，卡侬线","批",1]
[9,"航空机柜",null,null,"16U带控台","台",1]
[10,"合计",{"$nulls":6},110424,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费，税费另加10%"]