{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["会议扩声"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"会议扩声","index":0,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"主扩音箱","Martin audio","CDD10","型结构紧凑，同轴差分分散无源\n双向系统\n频率响应（5）65hz-20khz±3dB，-10dB @ 55Hz\n司机如果：10”（250mm）/ 2.5”（63.5mm）音圈，远足，\n高频的铁氧体运动系统\n高频：1”（25mm）出口/ 1.4”（38mm）音圈，聚酰亚胺的穹顶\n压缩驱动器\n（2）额定功率250W的AES，1000W的峰值\n推荐放大器ma2.0\n（8）灵敏度96dB\n最大声压级（9）比连续，126分贝峰值\n标称阻抗8欧姆\n色散（-6dB）110˚- 75˚水平，60˚垂直（用户可旋转）\n交叉2kHz的被动\n外壳28升，复合材料\n黑色或白色纹理漆\n保护格栅，黑色或白色的穿孔钢平纹布衬\n连接器低调20A推锁\n引脚连接左至右：输入+，输入-，链接-，链接+\n配件6×M8插入墙支架\n10×M8飞点\n尺寸（W）连续x（H）513毫米x（D）310mm\n（W）12.7ins x（H）20.2ins x（D）12.2ins\n重量15.3kg（33.7lbs）\n附件cddwb10 / 12b墙支架黑色\ncddwb10 / 12W墙架白色\ncddya10b轭装配黑色\ncddya10w轭组件白","只",4]
[2,"主扩功放","COBRA-2","Vortex 500D","500W×2/8Ω  850W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","2"]
[3,"12路带效果调音台","YAMAHA","MG12XU","YAMAHA MG12XU\n12通道调音台\n最多6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)\n2编组母线 + 1立体声母线        \n2 AUX (包括FX)\n“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。\n单旋钮压缩器\n高级效果器：SPX，含24组预置效果器\n24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能\n通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作\n含Cubase AI DAW下载版软件\n单声道输入通道上的PAD开关        \n+48V幻象供电\nXLR平衡输出        \n世界通用的内部全局供电\n可选购安装套件 RK-MG12        \n金属机身\n外观尺寸(W×H×D)： 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1\" x4.6\" x16.6\")\n净重： 4.2 kg (9.3 lbs.)","台",1]
[4,"单通道无线话筒人声套装","beyerdynamic","TG 550","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500H-D手持话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。手持发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含收纳包/2节AA电池；增益2档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。话筒头为TG V50动圈心形指向。","套",2]
[5,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1]
[6,"高清投影机","NEC","V302H+","数字投影机3C规格型号：NP-V332X+、NP-V332W+、NP-V302H+、NP-CD3100H 规格： 100-2...产品名称：NEC NP-V302H+平台类型: 无影片效果: 3D投放画面大小: 40寸~300寸操作系统: 无操作系统支持色彩数目: 10.7亿色是否可吊装: 是显示技术: DLP最佳投放距离: 4米机体尺寸（cm）: 32.4×8.8×25梯形校正范围: ±40度梯形矫正: 垂直 左右灯泡功率: 210W灯泡寿命: 4000(不含)-6000(含)小时缩放比: 1.2:1能效等级: 二级适用场景: 智能家庭影院 游戏娱乐颜色分类: 白色品牌: NECNEC型号: NP-V302H+技术: DLP技术变焦倍数: 1.2倍亮度: 3000流明(含)－4000流明(不含)分辨率(dpi): 1920x1080dpi对比度: 8001:1-10000:1屏幕比例: 16:9","台","1"]
[7,"电动投影幕布","红叶","120寸","16：9    1.49*2.66","幅","1"]
[8,"网络机柜",null,null,"12U","台",1]
[9,"辅材",null,null,"卡侬头，接插件","批",1]
[10,"音箱线",null,null,"2*3.0","米",100]
[11,"合计",{"$nulls":6},210525]