{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["背景扩声"],"not_rendered":{"images":13},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"背景扩声","index":0,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["50平会所高端方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"12寸同轴音响","Aura Audio","C12","频率响应（- 6dB）：85 Hz – 20 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：80度\n垂直覆盖（- 6dB）：60度\n最大声压级：126/132dB（free space）\n灵敏度：1w/1m: 99 dB (free space)\n分频点（8ohms） : 1.8 kHz passive\n功率处理：500 W cont, 2000 W peak\n推荐的HP滤波器： 65 Hz, 24 dB/octave\n喇叭单元\nLF: (1) x 12” 钕磁铁锥形单元，反射调谐\nHF: (1) x 1” 压缩单元，同轴，高指向性波导\n\n外观\n箱体：折弯\n桦木胶合板，质感黑色油漆饰面\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：585毫米×430毫米×295毫米\n重量：15kg","只",4]
[2,"18寸低音音响","Aura Audio","XD18","频率响应（- 10dB）：33 Hz–150 Hz\n水平覆盖（- 6dB）：360度\n垂直覆盖（- 6dB）：360度\n最大声压级：138/144 dB (half space)\n灵敏度： 1w/1m: 107 dB (half space)\n阻抗：8 ohms\n功率处理：1200 W(rms)\n\n喇叭单元\nLF: (1) x 18” cone driver, 4” voice coil\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，\n黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：900毫米×550毫米×800毫米（940毫米/车轮）\n重量：75kg\n  \n","只",1]
[3,"4x1000数字功放","Aura Audio","D80","规格：\n放大器通道数：4\n功率输出: (单通道)\n8 ohms 4×1000W\n4 ohms 4×2000W\n2 ohms 4×2000W\n功率输出r: (桥接)\n8 ohms 2×4000W\n4 ohms 2×4000W\n\n连接:\n输入接口：4×XLR（两AES）\n输出接口：4×Speakon\n辅助DSP输出：4路XLR\n电源连接器：PowerCon\n\n尺寸：（mm）\n机身：2U 88(h) x 482(w) x 428(d)\n重量：10kg\n运输重量12kg\n装运箱：250(h)×610(w)×600(d)","只",1]
[4,"D类高效率功放","Aura Audio","D2W","基于光动力学处理的高端模拟信号通路\n高保真的D类功率放大器\n开关电源\n预先配置的扬声器管理\n90%的效率\n非常低的重量\n\n规格\n输出功率(4) 500W(cont)/8ohms\nTHD+N at -3dB <0.3% (1kHz)\nTHD+N at +10dB limit <1% (1kHz)\n\n尺寸：483mm×88mm×349mm\n重量：6kg","只",1]
[5,"4进8出数字音频处理器","XILICA","Neutrino 480"," 4输入8输出数字音频处理器\n 采用ADI公司40比特的浮点处理设计Sharc系列芯片,可提供出色的动态处理能力.\n 96KHz采样率,高保真的声音质地.\n 高性能的24比特的数/模,模/数转换芯片\n 1 HZ精确度的音频信号调整\n 每个输入输出通道均有8段的参量均衡\n 输出通道带有Linkwitz-Riley,Bessel和Butterworth分频滤波,\n 输出通道带能力出众的压限器\n 输入通道可任意路由分配输出通道,高精确度的电平增益,正反相位,每通道有40毫秒延时.\n CPU及DSP可从官网上下载更新文件来进行及时更新.\n 简洁快捷的面板操作及电脑软件NComsole使用界面\n 2行16位LCD显示屏\n 每个输入输出通道都有LED电平状态指示灯\n 可以存储30个预设程序.\n 可选择功能或菜单的密码锁定设计\n RS-232和USB电脑软件接口,可提供中控代码给第三方设备控制使用.\n    可同时控制16台数字音频处理器\n输入/输出\n输入阻抗:>10KΩ\n输出阻抗：50Ω\n最大声压级：+20dBu\n模式：电子均衡\n\n模拟音频功效\n频响：+/- 0.1dB (20 至 30kHz)\n动态范围：115dB typical (unweighted)\n共模抑制比: >40dB (20 至 10kHz)\n串扰：< -100dB\n失真：0.002% (1kHz @+4dBu)\n\n数字音频功效\nDSP： 40位浮点运算单元\n采样率：96kHz\nADC/DAC：24位高效能芯片\n传输延时：1.5ms;\n\n音频调节参数\n增益：-40至+15dB, 0.25dB/级\n相位：+/-\n延时：每输入/输出最大40ms \nMIC供电:  输入带48伏幻象电源供电  (仅Neutrino 480M有)\n均衡\n均衡：每输入/输出, 8个\n均衡模式：参量均衡、高通、低通、Phase-1和Phase-2\nEQ增益：-30至+15dB, 0.25dB/级\nEQ带宽: 0.02 to 2.50 Oct (Q=0.5 至 72)\n\n分频参数\n每输入/输出2个分频滤波器\n模式: Butterworth, Linkwitz Riley, Bessel\n波峰： 6 至 48dB/Octave\n\n压限器\n每输出配置1个压限器\n阈值：-20至 +20dBu\n响应时间：0.3 至 100m\n释放时间：为响应时间的2至32倍\n比率：1:1 至 1:40 (仅对压限器生效)\n\n系统参数\n设置存储个数：30\n延时单位：毫秒、英尺和米\n频率单位：36 级/oct或每1Hz\n安全锁功能：密码保护模式\n通道名称长度：6个字符\n前面板配置\n显示屏：2行16字符背光LCD\n电平显示：1位LED\n按键：6个哑音键\n             6个菜单项目控制键\n             1个参数调节键\n\n接口\n模拟输入/输出：3针XLR\nRS-232：DB-9母头\nUSB: B类接头\n电源：标准IEC插口\n\n总体规格\n电源：90-265 VAC (50/60Hz) – 20VA\n尺寸：19\"x1.75\"x9\" (483x44x229mm)\n重量：10 lbs / 4.6 kg\n","台",1]
[6,"单机版点歌机","星网视易","K72","6t，22寸触摸屏","套",1]
[7,"卡拉OK效果器","韵乐","X5","功能特点\n音乐\n\n1.  音乐参量均衡:7段\n\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n\n麦克风\n\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n\n2.  有麦克风压限功能\n\n3.  15段麦克风参量均衡\n\n效果\n\n回声：\n\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n\n3.  回声参量均衡：3段\n\n4.  回声电平：0～100%\n\n5.  回声直达声电平： 0～100%\n\n6.  回声预延时：0～500ms\n\n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n\n10. 回声重复： 0～90%\n\n混响\n\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n\n4.  混响直达声可调范围：0～100%\n\n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n\n主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n\n1.  音乐电平： 0～200%\n\n2.  直达声电平： 0～200%\n\n3.  回声电平：0～200%\n\n4.  混响电平：0～200%\n\n5.  5段音乐参量均衡\n\n6.  压缩限幅器\n\n7.  左通道延时：0～50ms\n\n8.  右通道延时：0～50ms\n\n9.  左通道静音功能\n\n10. 右通道静音功能\n\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n\n1.  音乐电平：0～200%\n\n2.  直达声电平：0～200%\n\n3.  回声电平：0～200%\n\n4.  混响电平：0～200%\n\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n\n6.  3段参量均衡\n\n7.  压缩限幅器\n\n8.  延时：0～50ms\n\n9.  静音功能\n\n超低音输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n\n1.  音乐电平：0～400%\n\n2.  MIC直达声电平：0～200%\n\n3.  高通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n\n4.  低通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n\n5.  3段参量均衡\n\n6.  压缩限幅器\n\n7.  延时：0～50ms\n\n8.  静音功能\n\n后置输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n\n1.  音乐电平：0～200%\n\n2.  直达声电平：0～200%\n\n3.  回声电平：0～200%\n\n4.  混响电平：0～200%\n\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n\n6.  3段参量均衡\n\n7.  压缩限幅器\n\n8.  左通道延时：0～50%\n\n9.  右通道延时：0～50%\n\n10. 左通道静音：静音/非静音\n\n11. 右通道静音：静音/非静音\n\n系统\n\n1.  两个音乐输入端口：1/2\n\n2.  音乐输入增益：0dB/3dB/6dB (用户模式不可调节)\n\n3．键盘锁密码与系统模式切密码","台",1]
[8,"单通道无线话筒人声套装","beyerdynamic","TG 556","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500H-C手持话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。手持发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含收纳包/2节AA电池；增益2档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。话筒头为TG V56电容心形指向。","套",2]
[9,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1]
[10,"辅材",null,null,"高端接插件","批",1]
[11,"网络机柜",null,null,"12U","台",1]
[12,"音响线",null,null,"2*3.0","米",100]
[13,"合计",{"$nulls":6},384521,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]