{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["BOSE扩声"],"not_rendered":{"images":21},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"BOSE扩声","index":0,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[20,1,20,7],[21,0,21,9],[27,1,27,7],[28,1,28,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["会议室扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"线性阵列扬声器","BOSE","MA12EX","重要特性：\n设计用于表现全频段音乐和较高的语言清晰度，适用于室内和户外多种扩声场所。\n全频段声音表现，频率响应75Hz ~ 13kHz (-3 dB)，不需要额外配置低音扬声器。\n应用铰接列阵扬声器技术，表现出160°宽广的水平声音扩散角。可选黑色或白色，可重新上漆。\n \n系统性能(单个扬声器)\n频率响应 (-3 dB)16    75 Hz - 13 kHz\n频率响应 (-10 dB)1 58 Hz - 16 kHz\n可计算的最大声压级 @ 1m 2 109 dB\n额定输入功率(连续 / 峰值)3 150W/600W\n轴向灵敏度(SPL/1W @ 1m) 4 87 dB\n标称水平扩散角 (-6 dB) 160°\n标称垂直扩散角 (-6 dB)5 20°\n标称阻抗 (旁路变压器) 8Ω\n最小阻抗7.1Ω\n分频点 N/A\n推荐高通滤波器65 Hz\n换能器\n扬声器单元12只2.25英寸 (57mm) 大冲程,全天候单元\n \n物理特性 :\n接口两个并联的Neutrik Speakon® NL4接口\n两个两针的裸线接口\n悬挂组件6 x M6 螺纹接口\n尺寸(高x宽x深) 986mm x 104mm x 140mm\n重量9.43 kg","只",6]
[2,"主扩功放","COBRA-2","Vortex 700D","700W×2/8Ω 1250W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","3"]
[3,"20路带效果调音台","YAMAHA","MG20XU","YAMAHA MG20XU\n20通道调音台\n最多16个话筒 / 20个线路输入 (12个单声道 + 4个立体声)\n4编组母线 + 1立体声母线\n4 AUX (包括FX)\n“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路\n单旋钮压缩器\n高级效果器：SPX，含24组预置效果器\n24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能\n通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作\n含Cubase AI DAW下载版软件\n单声道输入通道上的PAD开关        \n+48V幻象供电\nXLR平衡输出        \n世界通用的内部全局供电\n包含机柜安装套件        \n金属机身\n外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5\" x 5.1\" x 19.7\")\n净重： 7.1kg (15.7 lbs.)","台",1]
[4,"2进6出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X26","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。>输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。>输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1 阶、移相2阶。>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。>输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。>前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。>30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。","台",1]
[5,"数字反馈抑制器","EQ Acoustics","FBQ2000","产品性能：\n每个通道都有24个可编程的滤波器\n两个独立处理通道\n所有滤波器可自由分配在定点及动态模式\n具有全自动动态滤波器释放功能\n所有滤波器的Q值可调，适合音乐/演讲等任何场合\n每通道有24个滤波器指示灯\n2个XLR，2个TRS平衡输入输出插口\n可选的工作电平指示开关（+4dBu/-10dBu）\n后面板具有当前设定锁定开关\n\n模拟输入：\n2个XLR母座，2个1/4’’ TRS:电子平衡/不平衡， RF滤波器抑制器\n输入阻抗:30kΩ平衡/15k Ω不平衡\n最大输入线路电平:+20.5dBu\n模拟输出：\n2个XLR母座，2个1/4’’ TRS:电子平衡/不平衡， RF滤波器抑制器\n输出阻抗：100Ω平衡\n最大输出线路电平:‘+14.5dBu\n交流/直流性能:\n动态范围:114dBu, A-weighted\nA/D 转换:24bit\n直流/交流性能:\n动态范围:100dBu, A-weighted\nD/A转换 24bit\n系统性能:\n采样率 48kHz\n动态范围:100dBu, A-weighted\n失真度+N%:0.01%, 1kHz\n信噪比 100dBu, A-weighted\n频率响应:20Hz to 20kHz, +/-0.5dB\n信道串音:100dBu, A-weighted\n输入到输出通道串音:100dBu, A-weighted\n工作电压:230 VAC 50/60Hz 115 VAC 50/60Hz\n耗电量:15 W\n物理特性:\n尺寸: 483x195x44mm\n净重: 3.1kg","台",1]
[6,"单通道手持无线话筒","SHURE","BLX24R/BETA58A","1、接收主机：一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）；\n2、内部天线分集、双色音频状态LED指示灯；\n3、每个频段可兼容数量:12、自动设置频道/组扫描；\n4、音频输出电平（参考值 ±33 kHz偏差，1 kHz音调）、XLR接口: –20.5 dBV (连接至100 kΩ 负载)；\n5、灵敏度 -105 dB，12 dB信噪比（典型值）；\n6、半机架接收机、（内附原厂安装支架套件）；\n7、12-8 V直流，150 mA，采用外部电源                     \n8、手持式发射机、具备QuickScan频率选择功能；\n9、-10 dB增益衰减：\n10、2节 AA电池，>长达14个小时；\n11、增益调整范围：10dB；\n12、射频发射机输出 最大值为30 mW；\n13、音频输入电平：-10dB位置时最大值为+2 Dbv、最大值为-8 dBV；\n14、增益调整范围：10dB；\n","套",4]
[7,"单通道领夹无线话筒","SHURE","BLX14R/WL93","1、接收主机：一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）；\n2、内部天线分集、双色音频状态LED指示灯；\n3、每个频段可兼容数量:12、自动设置频道/组扫描；\n4、音频输出电平（参考值 ±33 kHz偏差，1 kHz音调）、XLR接口: –20.5 dBV (连接至100 kΩ 负载)；\n5、灵敏度 -105 dB，12 dB信噪比（典型值）；\n6、半机架接收机、（内附原厂安装支架套件）；\n7、12-8 V直流，150 mA，采用外部电源                     \n8、腰包式发射机：用于领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的TQG连接、触式开关26dB可调增益范围；\n9、2节AA电池（内置）可长达14小时持续使用；\n10、增益最大值 -16 dBV（最大值）\n11、增益最小值(0 dB) +10 dBV（最大值）；\n12、增益调整范围：26 dB；\n13、输入阻抗：1 MΩ；\n14、传感器类型: 电容、拾音模式: 全向；\n15、频率响应自: 50 Hz\n16、频率响应至: 20 KHz\n17、灵敏度 (dBV/Pa): -38 dBV/Pa\n18、灵敏度 (mV/Pa): 13 mV/Pa\n","套",4]
[8,"数字会议主机","SHURE","CU5905","频率响应 65Hz-16kHz\n信噪比(S/N) ＞85dBA\n音频输出 4个3针 XLR公头；＞1 k ohm\n话筒输入 3针XLR母头；3针XLR母头\n接口 DCS-LAN 2*RJ45\n功率 150W\n电源 100-240V，50-60Hz\n外形尺寸(mm) 44.4*426*186mm\n重量(kg) 2800g\n描述 总谐波失真＜0.1%\n特性 控制单元数量：最大250个；议员台数量：最大32个；翻译语种：最大2个；开启麦克风数量：最大8个\n环境温度（℃） 5°-40℃\n工作湿度 35-80% 湿度","台",1]
[9,"数字式列席会议单元","SHURE","DC5980P+GM5923","耳机输出 3.5mm立体声插孔\n扬声器功率 2.1 W\n功率消耗 1.5 W\n单元接口 DCS-LAN 2*RJ45\n信噪比（S/N） ＞90 dBA\n频率响应 频率范围（通道选择器）：65 Hz - 16 kHz；频率范围（扬声器）：150 Hz - 15 kHz\n外形尺寸(mm) 71*128*146mm\n重量(kg) 500 g\n描述 总谐波失真＜0.1%\n环境温度（℃） 5°- 40℃\n\n精巧的外形设计，采用驻极体话筒振膜\n优异的频率响应范围\n集成灯环，提供功能强大的灯环指示\n抗射频干扰\nXLR接口","套",1]
[10,"数字式列席会议单元","SHURE","DC5980P+GM5924","耳机输出 3.5mm立体声插孔\n扬声器功率 2.1 W\n功率消耗 1.5 W\n单元接口 DCS-LAN 2*RJ45\n信噪比（S/N） ＞90 dBA\n频率响应 频率范围（通道选择器）：65 Hz - 16 kHz；频率范围（扬声器）：150 Hz - 15 kHz\n外形尺寸(mm) 71*128*146mm\n重量(kg) 500 g\n描述 总谐波失真＜0.1%\n环境温度（℃） 5°- 40℃\n\n精巧的外形设计，采用驻极体话筒振膜\n优异的频率响应范围\n集成灯环，提供功能强大的灯环指示\n抗射频干扰\nXLR接口","套",7]
[11,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",2]
[null,"高清HDMI矩阵","DUBEY","DTS-HDMI0808 ","可在输入路与输出路信号间完全任意交叉切换；\n•支持 480p，720p，1080i，1080p 和 19201200 分辨率；\n\n•支持音频格式: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD\n\n•支持高清视频，优质、清晰、高达 1080p 的 HDTV 分辨率；\n\n•最大传输带宽:最大传输带宽\n\n•最大传输速率: 6.75Gbps\n\n•19201200 的计算机分辨率可轻松获得；\n\n•红外控制（自带）；\n\n•完全支持 HDMI1.3；\n\n•兼容 HDCP；\n\n•安装快捷，操作简单。\n\n技术参数\n带宽1.65GHz（-3Db）满载\n\n微分相位0.05o(RL=150Ω)\n\n微分增益0.05%(RL=150Ω)\n\n数据传输率2.25GBits\n\n视 频\n\n信号输入-------\n\n信号类型HDTV 高清信号\n\n接口HDMI 接口 A 型 19 针母头\n\n最小电平0.5Vp-p\n\n最大电平1.0Vp-p\n\n阻抗75Ω\n\n回波损耗-30db@5MHz\n\n信号输出-------\n\n信号类型HDTV 高清信号\n\n接口HDMI 接口 A 型 19 针母头\n\n输出电平0.7Vp-p\n\n阻抗75Ω\n\n回波损耗-30db@5MHz\n\n直流补偿最大 5mV\n\n控制类型\n\n串行控制接口RS-232，9针母D型接口\n\n波特率与协议波特率9600\n\n数据位8位\n\n停止位1，无奇偶校验位\n\n串行控制口结构2=TX，3=RX，5=GND\n\n无线技术IR 红外遥控\n\n规 格\n\n电源100VAC ~ 260VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源\n\n功率≤20W\n\n尺寸：482mm（长）x 280mm（宽） x 90mm（高）","台",1]
[12,"主扩专用支架",{"$nulls":3},"只",6]
[null,"30米会议延长线",{"$nulls":3},"条",1]
[null,"3米短接线",{"$nulls":3},"条",7]
[13,"辅材",null,null,"接插件，卡侬线","批",1]
[14,"航空机柜",null,null,"16U","台",2]
[15,"合计"]
["二、中控系统"]
[1,"中控主机","DUBEY","DT-6800P","  系统主机可同时支持RF与WIFI协议控制；支持Ipad控制、支持Android控制、支持Windows平板电脑控制；采用最新32位ARM9系列内嵌式处理器，处理速度高达667MHz；内置高性能网络数据处理器，软硬件加密解码；主机内置256MB容量DDR2内存及32MB的大容量FLASH存储器；16(+2)路可编程RS-232和8路RS-485控制接口； 提供8路红外接口；提供9路I/O控制接口； 提供8路弱电继电器； 一路MT-HW级联接口； 一路PC电脑控制接口；一个多功能USB接口； 一路TCP/IP控制接口, 可自由选择TCP/IP协议；中控主机自带摄像跟踪功能，支持多个摄像机，单机多达500个摄像机位置跟踪控制点，支持多摄像机协议； 可外置八路强电电源模块。",null,"台",1]
[2,"编程软件","DUBEY","DUBEYMM-3.5","平板电脑的中控编辑软件，提供简单、便捷的可视化编程环境",null,"套",1]
[3,"红外发射棒","DUBEY","DT-IR","控制红外设备（8条） ",null,"条",8]
[4,"平板电脑","可自配","支持Ipad控制、支持Android控制、支持Windows平板电脑控制",null,null,"台",1]
[5,"无线路由器",{"$nulls":7},"自备"]
[6,"合计"]
[1,"总计",{"$nulls":6},347867,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费税费另加10%"]