{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Aura audio"],"not_rendered":{"images":12},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Aura audio","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[18,1,18,7],[19,1,19,7],[20,1,20,7],[21,1,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["芬兰Aura audio小音乐厅扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"6.5寸超紧凑型线阵音响","Aura Audio","A6","频率响应（- 6dB）：100 Hz-20 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：12度\n最大声压级：116/121dB（free space）\n最大声压级：128/133dB（free space）\n灵敏度，1W／1m LF：94dB（free space）\n标称阻抗：16 ohms\n功率处理：125 W cont, 500 W peak\n\n单元\nLF: (1) x 6.5” neodymium magnet cone driver,reflex-tuned\nHF: (1) x 0.65” exit compression drivers,dedicated multi-path waveguide\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，\n黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/1: IN, +/-2 linked\n尺寸：305 x 180 x 240mm（265mm包括索具）\n重量：6.5kg（7kg包括索具）","只",8,{"$nulls":3},"芬兰原装进口"]
[2,"线阵吊架","Aura Audio","A6R",null,"套",2,{"$nulls":3},"芬兰原装进口"]
[3,"12寸低音音响","Aura Audio","XD12 ","频率响应（- 6dB）：40 Hz–120 Hz\n水平覆盖（- 6dB）：360度\n垂直覆盖（- 6dB）：360度\n最大声压级：130/136 dB (half space)\n灵敏度：1w/1m: 103 dB (half space)\n阻抗：8 ohms\n功率处理：500 W\n\n喇叭单元\nLF: (1) x 12” cone driver, 3” voice coil\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，有纹理的黑色漆面\n防护网：钢质防护网，粗纹黑色漆面\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：700毫米×400毫米×600毫米\n重量：25kg","只",2,{"$nulls":3},"芬兰原装进口"]
[4,"12寸同轴返听音响","Aura Audio","C12","频率响应（- 6dB）：85 Hz – 20 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：80度\n垂直覆盖（- 6dB）：60度\n最大声压级：126/132dB（free space）\n灵敏度：1w/1m: 99 dB (free space)\n分频点（8ohms） : 1.8 kHz passive\n功率处理：500 W cont, 2000 W peak\n推荐的HP滤波器： 65 Hz, 24 dB/octave\n喇叭单元\nLF: (1) x 12” 钕磁铁锥形单元，反射调谐\nHF: (1) x 1” 压缩单元，同轴，高指向性波导\n\n外观\n箱体：折弯\n桦木胶合板，质感黑色油漆饰面\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：585毫米×430毫米×295毫米\n重量：15kg","只",4,{"$nulls":3},"芬兰原装进口"]
[5,"环绕补声音响","Aura Audio","i5","特征\n90×30度覆盖模式\n独特的高灵敏度3”驱动程序\n自然本色的声音质量\n专用索具系统选项\n与双5”和6”+1”扬声器相媲美\n黑白色选项\n\n规格\n频率响应（- 10dB）：100 Hz – 20 kHz\n频率响应（- 5dB）：120 Hz – 16 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：30度\nMax SPL（续/峰值）：119/126dB（free space）\n灵敏度1w/1m：99dB（free space）\n阻抗：3 ohms\n功率处理：100 W cont, 500 W peak\n推荐的HP滤波器：120 Hz, 12 dB/octave\n\n喇叭单元\nLF/HF: (5) x 3”钕磁锥单元，喇叭加载\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，有纹理的黑色漆面\n防护网：钢质防护网，黑色烤漆\n连接器： (1) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：446毫米×170毫米×200毫米\n重量：7kg","只",4,{"$nulls":3},"芬兰原装进口"]
[6,"4x1000DSP数字功放","Aura Audio","D80DSP ","规格：\n放大器通道数：4\n功率输出: (单通道)\n8 ohms 4×1000W\n4 ohms 4×2000W\n2 ohms 4×2000W\n功率输出r: (桥接)\n8 ohms 2×4000W\n4 ohms 2×4000W\n\n处理：24bit（ADC和DAC）\n内部采样率：96khz\n系统总谐波失真：< 0.08%（2KW，1K）\n分别为：3hz-30khz -3dB频率。\n增益；延时；极性；IIR均衡器（PEQ, shelving, variQ, all pass, phase, notch, band pass）为每个输入和输出（4个输出，8个输入）\n\n连接:\n输入接口：4×XLR（两AES）\n输出接口：4×Speakon\n辅助DSP输出：4路XLR\n电源连接器：PowerCon\n遥控：USB（前面板）\n后面板：RS485总线、以太网直接，GPIO口Dante音频网络（可选）最多可以连接32个单元为一个封闭的控制网络\n\n尺寸：（mm）\n机身：2U 88(h) x 482(w) x 428(d)\n重量：10kg\n运输重量12kg\n装运箱：250(h)×610(w)×600(d)","只",1,{"$nulls":3},"芬兰原装进口"]
[7,"功放","Aura Audio","D2x","D2 amplifiers are Class-D High Efficiency Power Amplifiers with Loudspeaker Management. D-series represents the latest technology in amplifier design featuring extremely high fidelity sound with frequency-independent harmonic distortion performance, high efficiency class-D design and very low total weight.\n\n \n\nD2i\n\nD2i is dedicated i-series amplifier featuring 2 in 4 out fixed bi-amp routing for top + sub configuration; i3 and i5 filtering and limiting preset and complimentary subwoofer filtering for Aura Audio XD8, XD10 and XD12 subwoofers.\n\n \n\nD2x\n\nD2x is 2 in 2 out, extension amplifier to be used fed by D80DSP aux DSP outputs or as an independent system amplifier driving anything from i3, i5 or C12 tops to small subwoofers, delay lines or even F-series studio monitors.\n\n \n\nBoth D2x and D2i amplifiers are fitted with fixed system controllers for specific loudspeaker including high-pass and low-pass filters, parametric EQ and state-of-the-art optical limiter circuit. Both models are powered by switch-mode power supply with over current and over voltage protection system and optimized low noise cooling system.\n\n \n\nFeatures\n\nHigh-end analog signal path with optical dynamics processing High fidelity class-D amplifier Switch-mode power supply Extremely low, frequency-independent THD performance Preconfigured loudspeaker management 90% total efficiency\n\n \n\nSpecifications\n\nD2i Output Power LF (2) 250W/8ohms D2i\n\nOutput Power HF (2) 125W/4ohms D2x\n\nOutput Power (2) 250W/8ohms D2x\n\nOutput Power (2) (2) 125W/4ohms (parallel)\n\nFrequency response: 15Hz-30kHz -1dB\n\nTHD+N at -3dB <0.05% (50Hz - 20kHz)\n\nTHD+N at +10dB limit <0.5% (1kHz)\n\nInput onnectors: 2 x XLR, 2 x XLR link\n\nOutput connectors: 2 x Speakon NL4\n\n(pins 1&2: bi-amp and parallel options)\n\nMains connector: Powercon\n\n \n\nDimensions\n\n483mm(19\") x 44mm(2u) x 400mm\n\nWeight: 5kg\n\nShipping box: 540 x 85 x 510 (mm)\n\nShipping weight: 5,5kg\n\n \n\n","台","3",{"$nulls":3},"芬兰原装进口"]
[8,"16路数字调音台","MIDAS","M32R","40个输入通道处理能力\n16个Midas经典PRO系列话放\n25条混音母线\n现场扩声及录音棚的数字调音台M32R拥有40路全处理输入通道\n16个获奖无数的Midas经典话放\n25条统一延时且相位一致的混音母线\n支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出\n开放式的架构未来将能兼容96kHz采样率\n192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n40位浮点数字信号处理\n8个DCA编组和6个静音编组\n8个立体声效果器\n17个100mm Midas PRO电动推子\n调音台外形由Bentley宾利汽车设计师设计\n采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造而成\n机架式设计为调音台提供较大的灵活性\n17个100mm Midas PRO电动推子\n5寸日光全彩TFT显示屏\n通过USB 2.0可支持32 x 32通道的数字音频传输\n通过使用Mackie Control* 和HUI*protocols控制协议，可控制数字音频工作站\n通过无线网络，可由iPhone/iPad中的MIDAS应用软件进行控制","台",1]
[9,"单通道无线话筒人声套装","beyerdynamic","TG 550","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500H-D手持话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。手持发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含收纳包/2节AA电池；增益2档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。话筒头为TG V50动圈心形指向。","套",4]
[10,"有线钢琴话筒","SHURE","SM81","动圈话筒拾音头具有明亮中音和低音衰减的定制频率，再现饱满清晰的人声\n均衡的心形拾音模式隔离人声声源并减少背景噪声\n内部气动防震支架可以降低握持噪声\n卓越的构造和多种功能确保在舞台或录音棚严苛使用条件下保持话筒稳定性能\nUSB即插即用连接\n兼容Windows Vista、XP 2000和Mac OS X（10.1或更新的版本）\n集成前置放大器和话筒增益控制，可控制输入信号强度\n零延迟监听实现实时回放和无失真的多音轨寻迹\n带音量控制的耳机插孔，用于监听\n监听混音控制可混合话筒与回放音频\n提供+48V幻像电源可以与电容话筒配合使用\n随附3米USB线和拉链包","只",1]
[11,"8路电源时序器（带RS232 COM接口）","YYAUDIO","DIG-8","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2000W/6000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.COM口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 4.时间间隔可调 5.自由通道关闭 6.级联叠机ID:0-255 7.中控外控 8.过流保护 9.面板通道独立关闭\n每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（通过软件自由设置）\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：按键式轻触开关\n单路独立开关功能：支持面板独立控制（可软件设定控制）\n功能显示电压显示表类型：大屏显示液晶电压表（蓝底或橙底白字）\n叠机级联功能：有\n外接控制开关接口：RS232 COM接口\n随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255\n短路过流保护断路器配置“”断路器火线控制过流保护（（40A短路保护))\n机身尺寸：长480MM * 宽210MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长560MM * 宽330MM * 高105MM(进口牛皮面纸盒或彩印盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共23KG，外包装尺寸：长575MM * 宽348MM * 高525MM\n总重量（含包装）：4.3KG\n\n","台",2]
[12,"地插",null,null,"卡农口、音箱口","个",8]
[13,"辅材",null,null,"接插件，卡侬公母，音频线","批",1]
[14,"护套音响线线","秋叶原",null,"2*2带护套","米",400]
[15,"话筒线","秋叶原",null,null,"米",300]
[16,"设备总计",{"$nulls":6},0]
[16,"运费"]
[16,"安装调试费15%"]
[16,"全部总计",{"$nulls":6},900000]