{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":11},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[19,0,19,7]]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["小包"]
[1,"12寸卡包音箱","YYAUDIO","YF510","单元组成:12\"×1，4\"×2，3\"×2\n频率响应(-3dB) :35Hz-18kHz\n灵敏度(1m/1W):93dB\n额定功率(RMS):250 W\n峰值功率(PEAK):1000 W\n额定阻抗:8Ω\n输入方式:线夹","只",2]
[2,"2*550W功放","YYAUDIO","UA550D","I类功放，\n额定功率RMS：(8Ω)2×550W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×830W；\n桥接：(8Ω)1*1680W；\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度0.77V；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；\n阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重12.5Kg，机箱厚度2U；\n具备高输出功率和低发热量；具备软启动保护、温度功率控制、过载保护、功放输出直流保护等特性；适用于大型厅堂，多功能厅，演艺娱乐厅，大型KTV等场合。","台",1]
[3,"前级效果器","YYAUDIO","KA500S","音效：\n01. 话筒拥有出色的参数混响器，让演唱人声表现得浑厚，富有广阔的空间感\n02. 音乐拥有 7段参量均衡\n03. 话筒拥有 15段参量均衡，压限器，反馈抑制等级\n04. 主输出拥有5段参量均衡，比例缩放器，延时器\n05. 超低音拥有3段参量均衡，让声音表现更加有现场的强烈感\n话筒：\n01. 三组混合输入的话筒接口\n02. 带有一个模拟电平开关的噪声门\n03. 拥有出色的反馈抑制电路，防止啸叫\n输入：\n01. 两组双通道手动切换输入的莲花音频接口\n调节：\n01. 用过面板旋钮或按键\n02. 使用USB转Rs232接线联机调试\n03. 调试软件 Audio Effect Controler\n硬件特征：\n01. 采用ADI-SHARC 21375 DSP\n02. 采用 108dB 高信噪比 ADC & DAC\n03. 数模转换采样率为 48KHz\n04. 超低的音频输出噪声，和开机关机声道静音设计\n05. 6通道音频输出，2通道音乐输入，3通道话筒输入\n07. 支持RS232接口调试\n模拟音频元件：\n \n输出放大运算器 ：TI 5532DD\n话筒放大运算器 ：JRC 2068DD\n话筒放大运算器 ：TI 5532DD\n音频特征：\n01. 采用 48KHz/s 音频采集率\n02. 高信噪比及低输入输出噪声\n03. 开机及关机静音控制\n04. 出色的话筒音频混响器\n\n用户接口规格：\n     \n音频模拟输出接口 ：6 Channels (XLR female)\n耳机模拟输出接口 ：无\n数字音频输出接口 ：无\n  \n话筒模拟输入接口 ：3 Channels (6.35mm)\n音频模拟输入接口 ：2/4 Channels (RCA)\n数字音频输入接口 ：无\n  \n数字控制接口 ：RS232转USB\n无线控制接口 ：无\n  \n面板液晶显示屏幕 ：双行20字符英文 COB\n话筒输入信号指示 ：无\n话筒输出信号指示 ：无\n音乐输出信号指示 ：无\n按钮 ：12 个按键\n旋钮 ：3 个音量调整旋钮, 1 个调节旋钮\n  \n电源开关 ：1 个电源开关(背面)","台",1]
[4,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n• 显示方式：LCD\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n• 频道总数：500/1000\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n• 有效使用距离：100 feet\n• 频率间隔：80/40\n• 频率宽度：40MHz\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n发射机\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n• 谐波辐射：<-60dBc\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 较大输出音压：140dB SPL\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n• 音头：动圈式\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1]
["中包"]
[1,"10寸两分音全频专业音箱","YYAUDIO","YA10","功率；250W RMS AES 2 hours\n/500W Program 节目\n灵敏度；96dB 1w/1m\n最大声压级 SPL/1m；123dB continuous持续\n/129dB peak峰值\n频响范围；55~18000Hz（-6dB）\n阻抗；8ohm\n高音单元（中音）；34芯高音驱动\n低音单元；1X10寸 65芯全频低音\n输入；/1-原装NEUTRIK\n重量；净重16kg/毛重18kg\n尺寸；W350mm*H531mm*D330mm","只",2]
[2,"2*550W功放","YYAUDIO","UA550D","I类功放，\n额定功率RMS：(8Ω)2×550W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×830W；\n桥接：(8Ω)1*1680W；\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度0.77V；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；\n阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重12.5Kg，机箱厚度2U；\n具备高输出功率和低发热量；具备软启动保护、温度功率控制、过载保护、功放输出直流保护等特性；适用于大型厅堂，多功能厅，演艺娱乐厅，大型KTV等场合。","台",1]
[3,"前级效果器","YYAUDIO","KA500S","音效：\n01. 话筒拥有出色的参数混响器，让演唱人声表现得浑厚，富有广阔的空间感\n02. 音乐拥有 7段参量均衡\n03. 话筒拥有 15段参量均衡，压限器，反馈抑制等级\n04. 主输出拥有5段参量均衡，比例缩放器，延时器\n05. 超低音拥有3段参量均衡，让声音表现更加有现场的强烈感\n话筒：\n01. 三组混合输入的话筒接口\n02. 带有一个模拟电平开关的噪声门\n03. 拥有出色的反馈抑制电路，防止啸叫\n输入：\n01. 两组双通道手动切换输入的莲花音频接口\n调节：\n01. 用过面板旋钮或按键\n02. 使用USB转Rs232接线联机调试\n03. 调试软件 Audio Effect Controler\n硬件特征：\n01. 采用ADI-SHARC 21375 DSP\n02. 采用 108dB 高信噪比 ADC & DAC\n03. 数模转换采样率为 48KHz\n04. 超低的音频输出噪声，和开机关机声道静音设计\n05. 6通道音频输出，2通道音乐输入，3通道话筒输入\n07. 支持RS232接口调试\n模拟音频元件：\n \n输出放大运算器 ：TI 5532DD\n话筒放大运算器 ：JRC 2068DD\n话筒放大运算器 ：TI 5532DD\n音频特征：\n01. 采用 48KHz/s 音频采集率\n02. 高信噪比及低输入输出噪声\n03. 开机及关机静音控制\n04. 出色的话筒音频混响器\n\n用户接口规格：\n     \n音频模拟输出接口 ：6 Channels (XLR female)\n耳机模拟输出接口 ：无\n数字音频输出接口 ：无\n  \n话筒模拟输入接口 ：3 Channels (6.35mm)\n音频模拟输入接口 ：2/4 Channels (RCA)\n数字音频输入接口 ：无\n  \n数字控制接口 ：RS232转USB\n无线控制接口 ：无\n  \n面板液晶显示屏幕 ：双行20字符英文 COB\n话筒输入信号指示 ：无\n话筒输出信号指示 ：无\n音乐输出信号指示 ：无\n按钮 ：12 个按键\n旋钮 ：3 个音量调整旋钮, 1 个调节旋钮\n  \n电源开关 ：1 个电源开关(背面)","台",1]
[4,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n• 显示方式：LCD\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n• 频道总数：500/1000\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n• 有效使用距离：100 feet\n• 频率间隔：80/40\n• 频率宽度：40MHz\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n发射机\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n• 谐波辐射：<-60dBc\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 较大输出音压：140dB SPL\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n• 音头：动圈式\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1]
["大包"]
[1,"12寸两分音全频专业音箱","YYAUDIO","YA12","YA12是一款专门为固定安装使用而设计的12“两分音全音域音箱。采用一只12”高效率低音单元，一只1“喉口44芯高音驱动器配置100°×70°可旋转号角，箱体采用多层复合夹板，特殊环保喷涂制作.YA12不仅具备极佳的歌唱表现力，而且在音乐听感方面也表现非凡。\n\n●高质量单元配置，高强度夹板箱体\n●多吊挂点与支撑配合，操作简易快捷\n●超长品质保证期：品质与信心的保证\n\n频率响应50Hz-20kHz\n单元组成1×12“（300mm）/2.5”音圈LF\n1×1“（25mm）/1.7”音圈HF\n额定功率300W RMS，1200W峰值\n灵敏度97dB 1watt / 1 meter\n声压级122dB连续，128dB峰值\n额定阻抗8欧姆\n指向性100°x 70°\n分频点2.3kHz被动\n输入方式2×Speakon NL4\n包装尺寸472mm×430mm×695mm","只",2]
[2,"10寸两分音全频专业音箱","YYAUDIO","YA10","功率；250W RMS AES 2 hours\n/500W Program 节目\n灵敏度；96dB 1w/1m\n最大声压级 SPL/1m；123dB continuous持续\n/129dB peak峰值\n频响范围；55~18000Hz（-6dB）\n阻抗；8ohm\n高音单元（中音）；34芯高音驱动\n低音单元；1X10寸 65芯全频低音\n输入；/1-原装NEUTRIK\n重量；净重16kg/毛重18kg\n尺寸；W350mm*H531mm*D330mm","只",2]
[3,"2*550W功放","YYAUDIO","UA550D","I类功放，\n额定功率RMS：(8Ω)2×550W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×830W；\n桥接：(8Ω)1*1680W；\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度0.77V；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；\n阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重12.5Kg，机箱厚度2U；\n具备高输出功率和低发热量；具备软启动保护、温度功率控制、过载保护、功放输出直流保护等特性；适用于大型厅堂，多功能厅，演艺娱乐厅，大型KTV等场合。","台",1]
[4,"2*700W功放","YYAUDIO","UA700D","I类功放，\n额定功率RMS：(8Ω)2×700W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1050W；\n桥接：(8Ω)1*2300W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；\n阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.8Kg，机箱厚度2U；\n具备高输出功率和低发热量；具备软启动保护、温度功率控制、过载保护、功放输出直流保护等特性；适用于大型厅堂，多功能厅，演艺娱乐厅，大型KTV等场合。","台",1]
[5,"前级效果器","YYAUDIO","KA500S","音效：\n01. 话筒拥有出色的参数混响器，让演唱人声表现得浑厚，富有广阔的空间感\n02. 音乐拥有 7段参量均衡\n03. 话筒拥有 15段参量均衡，压限器，反馈抑制等级\n04. 主输出拥有5段参量均衡，比例缩放器，延时器\n05. 超低音拥有3段参量均衡，让声音表现更加有现场的强烈感\n话筒：\n01. 三组混合输入的话筒接口\n02. 带有一个模拟电平开关的噪声门\n03. 拥有出色的反馈抑制电路，防止啸叫\n输入：\n01. 两组双通道手动切换输入的莲花音频接口\n调节：\n01. 用过面板旋钮或按键\n02. 使用USB转Rs232接线联机调试\n03. 调试软件 Audio Effect Controler\n硬件特征：\n01. 采用ADI-SHARC 21375 DSP\n02. 采用 108dB 高信噪比 ADC & DAC\n03. 数模转换采样率为 48KHz\n04. 超低的音频输出噪声，和开机关机声道静音设计\n05. 6通道音频输出，2通道音乐输入，3通道话筒输入\n07. 支持RS232接口调试\n模拟音频元件：\n \n输出放大运算器 ：TI 5532DD\n话筒放大运算器 ：JRC 2068DD\n话筒放大运算器 ：TI 5532DD\n音频特征：\n01. 采用 48KHz/s 音频采集率\n02. 高信噪比及低输入输出噪声\n03. 开机及关机静音控制\n04. 出色的话筒音频混响器\n\n用户接口规格：\n     \n音频模拟输出接口 ：6 Channels (XLR female)\n耳机模拟输出接口 ：无\n数字音频输出接口 ：无\n  \n话筒模拟输入接口 ：3 Channels (6.35mm)\n音频模拟输入接口 ：2/4 Channels (RCA)\n数字音频输入接口 ：无\n  \n数字控制接口 ：RS232转USB\n无线控制接口 ：无\n  \n面板液晶显示屏幕 ：双行20字符英文 COB\n话筒输入信号指示 ：无\n话筒输出信号指示 ：无\n音乐输出信号指示 ：无\n按钮 ：12 个按键\n旋钮 ：3 个音量调整旋钮, 1 个调节旋钮\n  \n电源开关 ：1 个电源开关(背面)","台",1]
[6,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n• 显示方式：LCD\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n• 频道总数：500/1000\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n• 有效使用距离：100 feet\n• 频率间隔：80/40\n• 频率宽度：40MHz\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n发射机\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n• 谐波辐射：<-60dBc\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 较大输出音压：140dB SPL\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n• 音头：动圈式\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1]
["合计",{"$nulls":7},40000]