{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案二"],"not_rendered":{"images":13},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案二","index":0,"n_rows":15,"n_cols":10,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["音响扩声系统"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["扩声系统"]
[1,"15寸全频音箱","EVH AUDIO","NF15","“-3dB频响：45Hz-18kHz      \n驱动程序：1*15（385mm）/4音圈1x1.4”（36mm）/3音圈    \n额定功率：600W rms，2400W峰值  \n灵敏度：98dB  \n最大声压级：125dB持续，131dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值          \n分散度：90 x40交叉频率：1.5kHz无源     \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：580mm*560mm*820mm          \n净重量：33kg   \n含包装重量：38kg","只",2]
[2,"补声音箱","EVH AUDIO","NF12","“-3dB频响：50Hz-18kHz    \n-10dB频响：45Hz-20kHz   \n驱动程序：1*12（300mm）/3音圈1x1”（25mm）/1.7音圈    \n额定功率：300W rms，1200W峰值  \n灵敏度：97dB  \n最大声压级：122dB持续，128dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值          \n分散度：90 x40交叉频率：2kHz无源     \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：490mm*470mm*790mm          \n净重量：21kg   \n含包装重量：25kg","只",2]
[3,"功率放大器","EVH AUDIO","Vortex 700D","◆功率：2×700W/8Ω  2×1250W/4Ω  2×1600W/2Ω  2500W/8Ω桥接  3200W/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB\n◆总谐波失真：≤0.15%\n◆信噪比：≥100dB\n◆阻尼系数：≥500\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：39.7dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×305.5×89","台",1]
[4,"功率放大器","EVH AUDIO","Vortex 500D","功率：2×500W/8Ω  2×850W/4Ω  2×1250W/2Ω  1700W/8Ω桥接  2500W/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB\n◆总谐波失真：≤0.15%\n◆信噪比：≥100dB\n◆阻尼系数：≥500\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：38.2dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×305.5×89","台",1]
[5,"16路调音台","YAMAHA","MG16","10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)\n4编组母线 + 1立体声母线\n4 AUX (包括FX)\n“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。\n单旋钮压缩器\n单声道输入通道上的PAD开关\n+48V幻象供电\nXLR平衡输出\n世界通用的内部全局供电\n包含机柜安装套件\n金属机身\n外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5\" x 5.1\" x 19.7\")\n净重： 6.6 kg (14.6 lbs.)","台",1]
[6,"一拖四无线会议话筒","COEFMIC","KS-980","载波频段：UHF520~940MHz（选配）\n通道数：四通道\n调制方式：FM\n灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db  \n频带宽度：30MHz\n最大偏移度：±45KHz \n综合S/N比：>105dB\n综合T.H.D:<0.7% @1KHz \n综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB\n供电：DC 12V~16V 10W \n输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座\n工作有效距离：120M","台",1]
[7,"一拖二无线手持话筒","COEFMIC","VO8012C","立体式金属面板，高档、大气、最时尚的电子音量数字显示，左右声音一致性强，操作简便，红外线自动对频、具有导频功能。高保真声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性，配专用咪芯，唱歌轻松。手持采用目前最先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间在8-12小时，可根据客户要求做成人性化待机功能，手持静止不用8秒后自动静音，省电模式，10分钟后自动关机。（待机时间长短可按客户要求定制）。接收机：频率振荡方式：PLL锁相环回路，通道组数：双通道，功能显示方式：LCD/LED,射频范围： 600-980MHz 调制方式：Fm调频，可用带宽：每通道50MHz 信道数目:200-300通道， 频率稳定性： ±0.005%PLL锁相回路频率控制， 动态范围：＞110dB 峰值频偏：±45KHz 音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：＞105dB 综合失真： ＜0.5% 供电：100-240V AC50/60Hz 10W，发射机: 频率范围:600-980MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电池要求:AA型1.5Vx2碱性电池","套",1]
[8,"一拖二无线头戴话筒","COEFMIC","VO6012K-T","四天线信号加强接收.高保真声音传输电路，专属咪芯，确保声音的清晰度和还原性。接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止界信号干扰。200－300个信道，叠机多套使用时不串频、不掉频。可在同一场合同时叠机使用20套，特别适用于学校工程、部队远距离工程、大型、小型演出活动等场合。发射器没有开关冲击声，确保后级功放及扬声场安静。接收机：频率振荡方式：PLL锁相环回路，通道组数：双通道，功能显示方式：LCD/LED,射频范围： 640-900MHz 调制方式：Fm， 可用带宽： 每通道50MHz 信道数目:200-300通道， 频率稳定性： ±0.005%PLL锁相回路频率控制， 动态范围：＞110dB 峰值频偏：±45KHz 音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：＞105dB 综合失真： ＜0.5% 稳定接收≥ 200米，发射机: 频率范围:640-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电池要求:AA型1.5Vx2碱性电池","套",1]
[9,"8路电源时序器","YYAUDIO","NPW80","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/5000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示\n每路开关间隔时间/定时时间：1秒\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：方船型开关\n单路独立开关功能：不支持面板独立控制\n功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表\n叠机级联功能：有（可选配）\n机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长510MM * 宽260MM * 高10MM(美牛硬纸盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共19KG，外包装尺寸：长530MM * 宽280MM * 高550MM\n总重量（含包装）：3.8KG","台",1]
[10,"音箱壁挂支架","国标",null,"壁挂支架","支",4]
[11,"机柜","定制","16U","两开门防滑防震","台",1]
[12,"合计",{"$nulls":6},54500]