{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案1"],"not_rendered":{"images":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[7,1,7,7],[12,1,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
["一、顶楼扩声方案"]
[1,"8寸壁挂音响（定压定阻）","JBL","Control 28-1L","音响单元 8\"低音音响，1\"钛合金高音音响\n频率响应 60Hz - 16kHz\n功率 连续节目功率175W，连续粉红噪声功率87W\n灵敏度 92dB，1W，1m\n阻抗 8欧(28)\n70V/100V 变压器抽头 60W，35W，15W(28T)(加上70V时7.5W)\n接线端子 弹簧接线端子\n体积(高*宽*深) 380*280*220mm(15*11*8.6 in)","只",4]
[2,"D类功率放大器\n(带蓝牙）","KDLK","DH-500M","功能说明：\n■采用国际级先进D类功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、低失真、功率大、噪声小、负载强等优势\n■2路辅助（AUX）线路输入，2路话筒输入；1路辅助输出，可级联下一台功放。\n■线路1、紧急线路输入、线路2音量独立可调，同时具有总音量控制。\n■支持1路EMC紧急报警音频信号输入接口，具有最高优先级。\n■话筒1和紧急线路EMC输入具有最高优先级别，可强切其他线路输入功能，话筒2与线路1、线路2、MP3音源同级。\n■带有高低音调节功能。\n■设有先进短路、过热、过载保护功能。\n■线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭。\n■支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护LED指示灯)。\n■采用风机强制散热结构，可以让机器长期时间工作。\n■具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护\n技术参数：\n■输出功率:500W\n■定压输出：100V+5%\n■电源：AC220V\n■灵敏度非平衡：线路：10dB   MIC： -40dB  EMC:10dB\n■频响：20-20KHz\n■线路输出：0dB\n■信噪比：>85dB\n■效率：>90%\n■谐波失真 THD ≤ 1%\n■工作湿度： 20%～80%相对湿度\n■工作温度：-10～60度\n■尺寸：485x410x88","台",1]
[3,"动圈人声话筒","AV-LEADER","AVL1900","传感器类型：可转动线圈\n拾音方式：心型\n频率响应：60-16000Hz\n灵敏度：-75dB±3dB（0db=1ubar@1KHz）\n额定阻抗：500Ω±30%（@1KHz）\n连接件：3Pin XLR（male）\n尺寸：Φ51x164.5mm\n材料：锌合金压铸件","只",1]
[4,"辅材",null,null,"话筒线*1/3.5转莲花线*1/音响线*100米","批",1,null,null,"请确认现场100米音响线是否够用"]
[5,"总计（不含税 不含运费 不含安装调试费）",{"$nulls":6},0]
["二、一楼餐吧音乐方案"]
[1,"8寸壁挂音响（定压定阻）","JBL","Control 28-1L","音响单元 8\"低音音响，1\"钛合金高音音响\n频率响应 60Hz - 16kHz\n功率 连续节目功率175W，连续粉红噪声功率87W\n灵敏度 92dB，1W，1m\n阻抗 8欧(28)\n70V/100V 变压器抽头 60W，35W，15W(28T)(加上70V时7.5W)\n接线端子 弹簧接线端子\n体积(高*宽*深) 380*280*220mm(15*11*8.6 in)","只",4]
[2,"D类功率放大器\n(带蓝牙）","KDLK","DH-500M","功能说明：\n■采用国际级先进D类功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、低失真、功率大、噪声小、负载强等优势\n■2路辅助（AUX）线路输入，2路话筒输入；1路辅助输出，可级联下一台功放。\n■线路1、紧急线路输入、线路2音量独立可调，同时具有总音量控制。\n■支持1路EMC紧急报警音频信号输入接口，具有最高优先级。\n■话筒1和紧急线路EMC输入具有最高优先级别，可强切其他线路输入功能，话筒2与线路1、线路2、MP3音源同级。\n■带有高低音调节功能。\n■设有先进短路、过热、过载保护功能。\n■线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭。\n■支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护LED指示灯)。\n■采用风机强制散热结构，可以让机器长期时间工作。\n■具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护\n技术参数：\n■输出功率:500W\n■定压输出：100V+5%\n■电源：AC220V\n■灵敏度非平衡：线路：10dB   MIC： -40dB  EMC:10dB\n■频响：20-20KHz\n■线路输出：0dB\n■信噪比：>85dB\n■效率：>90%\n■谐波失真 THD ≤ 1%\n■工作湿度： 20%～80%相对湿度\n■工作温度：-10～60度\n■尺寸：485x410x88","台",1]
[4,"辅材",null,null,"3.5转莲花线*1/音响线*100米","批",1,null,null,"请确认现场100米音响线是否够用"]
[5,"总计（不含税 不含运费 不含安装调试费）",{"$nulls":6},0]
[6,"设备合计"]
[7,"运费",{"$nulls":7},"货发到广东（预估）"]
[9,"全部总计",{"$nulls":6},55500]