{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["扩声部分","点歌系统"],"not_rendered":{"images":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"扩声部分","index":0,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,4],[7,0,7,4],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
["A 中包间*10间"]
[1,"12寸音响","JBL","KES6120","单元：1X12\"LF ,1X1.4\"HF ；2 分频，（后倒）低频反射式；频率响应：55hz-20khz ；额定阻抗：8 Ohms；（连续/音乐信号/峰值）功率：450 W/900 W/1400 W；覆盖角：70° x 90°(H x V) ；灵敏度：97.5db，1watt @ 1米 ；最大声压：124db连续 （峰值129dB）；尺寸（hxwxd）：600mmx360mmx395mm,；净重：21.2kg","只",20]
[2,"2*900W功放","YYAUDIO","UA900D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×900W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1350W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.5Kg，机箱厚度2U；\n整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性","台",10]
[3,"前级效果器","YYAUDIO","KA500S","音效：\n01. 话筒拥有出色的参数混响器，让演唱人声表现得浑厚，富有广阔的空间感\n02. 音乐拥有 7段参量均衡\n03. 话筒拥有 15段参量均衡，压限器，反馈抑制等级\n04. 主输出拥有5段参量均衡，比例缩放器，延时器\n05. 超低音拥有3段参量均衡，让声音表现更加有现场的强烈感\n话筒：\n01. 三组混合输入的话筒接口\n02. 带有一个模拟电平开关的噪声门\n03. 拥有出色的反馈抑制电路，防止啸叫\n输入：\n01. 两组双通道手动切换输入的莲花音频接口\n调节：\n01. 用过面板旋钮或按键\n02. 使用USB转Rs232接线联机调试\n03. 调试软件 Audio Effect Controler\n硬件特征：\n01. 采用ADI-SHARC 21375 DSP\n02. 采用 108dB 高信噪比 ADC & DAC\n03. 数模转换采样率为 48KHz\n04. 超低的音频输出噪声，和开机关机声道静音设计\n05. 6通道音频输出，2通道音乐输入，3通道话筒输入\n07. 支持RS232接口调试\n模拟音频元件：\n \n输出放大运算器 ：TI 5532DD\n话筒放大运算器 ：JRC 2068DD\n话筒放大运算器 ：TI 5532DD\n音频特征：\n01. 采用 48KHz/s 音频采集率\n02. 高信噪比及低输入输出噪声\n03. 开机及关机静音控制\n04. 出色的话筒音频混响器\n\n用户接口规格：\n     \n音频模拟输出接口 ：6 Channels (XLR female)\n耳机模拟输出接口 ：无\n数字音频输出接口 ：无\n  \n话筒模拟输入接口 ：3 Channels (6.35mm)\n音频模拟输入接口 ：2/4 Channels (RCA)\n数字音频输入接口 ：无\n  \n数字控制接口 ：RS232转USB\n无线控制接口 ：无\n  \n面板液晶显示屏幕 ：双行20字符英文 COB\n话筒输入信号指示 ：无\n话筒输出信号指示 ：无\n音乐输出信号指示 ：无\n按钮 ：12 个按键\n旋钮 ：3 个音量调整旋钮, 1 个调节旋钮\n  \n电源开关 ：1 个电源开关(背面)","台",10]
[4,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n• 显示方式：LCD\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n• 频道总数：500/1000\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n• 有效使用距离：100 feet\n• 频率间隔：80/40\n• 频率宽度：40MHz\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n发射机\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n• 谐波辐射：<-60dBc\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 较大输出音压：140dB SPL\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n• 音头：动圈式\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",10]
["A 小包间*5间"]
[6,"10寸音响","JBL","KES6100","单元：1X10\"LF ,1X1.35\"HF ；2 分频，（后倒）低频反射式；频率响应：58hz-20khz ；额定阻抗：8 Ohms；（连续/音乐信号/峰值）功率：350W/700 W/1000W；覆盖角：70° x 90°(H x V) ；灵敏度：95db，1watt @ 1米 ；最大声压：124dB连续 （峰值129dB）；尺寸（hxwxd）：530mmx310mmx340mm； 净重：17kg","只",10]
[7,"2*700W功放","YYAUDIO","UA700D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×700W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1050W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.5Kg，机箱厚度2U；\n整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性","台",5]
[8,"前级效果器","YYAUDIO","KA500S","音效：\n01. 话筒拥有出色的参数混响器，让演唱人声表现得浑厚，富有广阔的空间感\n02. 音乐拥有 7段参量均衡\n03. 话筒拥有 15段参量均衡，压限器，反馈抑制等级\n04. 主输出拥有5段参量均衡，比例缩放器，延时器\n05. 超低音拥有3段参量均衡，让声音表现更加有现场的强烈感\n话筒：\n01. 三组混合输入的话筒接口\n02. 带有一个模拟电平开关的噪声门\n03. 拥有出色的反馈抑制电路，防止啸叫\n输入：\n01. 两组双通道手动切换输入的莲花音频接口\n调节：\n01. 用过面板旋钮或按键\n02. 使用USB转Rs232接线联机调试\n03. 调试软件 Audio Effect Controler\n硬件特征：\n01. 采用ADI-SHARC 21375 DSP\n02. 采用 108dB 高信噪比 ADC & DAC\n03. 数模转换采样率为 48KHz\n04. 超低的音频输出噪声，和开机关机声道静音设计\n05. 6通道音频输出，2通道音乐输入，3通道话筒输入\n07. 支持RS232接口调试\n模拟音频元件：\n \n输出放大运算器 ：TI 5532DD\n话筒放大运算器 ：JRC 2068DD\n话筒放大运算器 ：TI 5532DD\n音频特征：\n01. 采用 48KHz/s 音频采集率\n02. 高信噪比及低输入输出噪声\n03. 开机及关机静音控制\n04. 出色的话筒音频混响器\n\n用户接口规格：\n     \n音频模拟输出接口 ：6 Channels (XLR female)\n耳机模拟输出接口 ：无\n数字音频输出接口 ：无\n  \n话筒模拟输入接口 ：3 Channels (6.35mm)\n音频模拟输入接口 ：2/4 Channels (RCA)\n数字音频输入接口 ：无\n  \n数字控制接口 ：RS232转USB\n无线控制接口 ：无\n  \n面板液晶显示屏幕 ：双行20字符英文 COB\n话筒输入信号指示 ：无\n话筒输出信号指示 ：无\n音乐输出信号指示 ：无\n按钮 ：12 个按键\n旋钮 ：3 个音量调整旋钮, 1 个调节旋钮\n  \n电源开关 ：1 个电源开关(背面)","台",5]
[9,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n• 显示方式：LCD\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n• 频道总数：500/1000\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n• 有效使用距离：100 feet\n• 频率间隔：80/40\n• 频率宽度：40MHz\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n发射机\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n• 谐波辐射：<-60dBc\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 较大输出音压：140dB SPL\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n• 音头：动圈式\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",5]
["合计（不含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":7},332662.5]

{"sheet":"点歌系统","index":1,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[4,0,4,1],[4,2,4,5],[5,0,5,6],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[9,0,9,1],[9,2,9,5],[10,0,10,6],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,6],[25,0,25,1],[25,2,25,5],[26,0,26,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["DIGIMIX DI901语音点歌系统配置及报价"]
["一、服务器设备："]
["编号","名称","型 号 规 格","单位","数量","单价","金额"]
["1","视频服务器","原装视频服务器，采用稳定成熟的NAS系统平台，纯千兆网络，先进的磁盘阵列技术，采用希捷企业级硬盘4T*3，网络加歌；自动删歌","台",1,{"v":6000,"d":"6000.00"},{"v":6000,"d":"6000.00"}]
["小计：",{"$nulls":5},{"v":6000,"d":"6000.00"}]
["二、包房设备："]
["编号","名称","规格","单位","数量","单价","金额"]
[1,"机顶盒","DI901机顶盒（功能：AI智能语音点歌、HIDMI高清输出、无线点歌、超清歌库、云端加歌、在线影视、在线直播、安卓应用、5.1、7.1音频输出、独创新歌明星海报墙、微信互动、评分、智能灯光、音效；）","套",15,{"v":1580,"d":"1580.00"},{"v":23700,"d":"23700.00"}]
[2,"触 摸 屏","21.5寸电容触摸屏"]
["小计：",{"$nulls":5},{"v":23700,"d":"23700.00"}]
["三、网络及线材："]
["编号","名称","规格","单位","数量","单价","金额"]
["1","交换机","H3C千兆24口机架式交换机","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"自备"]
["2","网  线","超五类原装线（达标网线）","箱",0,null,{"v":0,"d":"0.00"},"自备"]
["5","服务器端软件","服务器端软件","套",1,null,"赠送"]
["6","客户端软件","云猫智能点歌系统客户端","套",8,null,"赠送"]
["小计：",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["四、收银系统："]
["编号","名称","规格","单位","数量","单价","金额"]
["1","收银电脑","KTV前台收银电脑+22寸显示器","台",0,null,{"v":0,"d":"0.00"},"选配"]
["2","收银软件","功能：收银管理、超市管理、仓库管理、寄存管理、咨客管理、会员管理、经理查询","套",1,{"v":2500,"d":"2500.00"},{"v":2500,"d":"2500.00"}]
["3","打印机","针式票据窄行","台",0,null,{"v":0,"d":"0.00"},"选配"]
["4","扫描枪","超市用扫描枪","台",0,null,{"v":0,"d":"0.00"},"选配"]
["5","刷卡器","会员读卡器","台",0,null,{"v":0,"d":"0.00"},"选配"]
["6","UPS","支持30分钟","台",0,null,{"v":0,"d":"0.00"},"选配"]
["小  计：",{"$nulls":5},{"v":2500,"d":"2500.00"}]
["点歌系统合计：（不含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":5},{"v":32200,"d":"32200.00"}]