{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":30},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,4],[16,0,16,4],[17,10,19,10],[29,0,29,4],[41,0,41,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["报告厅报价单\nPA方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
["A,大报告厅音响设备"]
[1,"High end级15寸音箱","P.AUDIO","KP-15P","类型:无源两分频低频反射\n低音扬声器尺寸：15寸\n低音扬声器音圈：3寸\n高频尺寸：1.5寸钕压缩驱动器\n高频音圈：1.5寸\n箱体设计：高质量耐磨聚合木材\n手柄：无\n杆式安装:底部插孔\n重量：27.5kg\n尺寸（高x宽x深）680*410*460\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：98DB\n-3db响应：43HZ-20KHZ\n-10dB响应:75HZ-20KHZ\n功率处理（瓦）:600W/1200W/2400W\n峰值声压:127DB\n最大峰值SPL:133DB\n分散度（HxV）70*60\n阻抗：8欧","只",2]
[2,"单12寸全频音箱（无源）","P.AUDIO","XE-12","类型:无源两分频\n低音扬声器尺寸：12寸\n低音扬声器音圈：2.5寸\n高频尺寸：1寸\n高频音圈：1寸\n箱体设计：胶合板\n手柄：2侧\n杆式安装:底部插孔\n颜色：黑色\n重量：14.2kg\n尺寸（高x宽x深）550*346.5*362.7\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：93DB\n-3db响应：70HZ-18KHZ\n-10dB响应:60HZ-20KHZ\n功率处理（瓦）:200W\n最大声压级：116DB\n最大峰值SPL:119DB\n分散度（HxV）90*65\n阻抗：8欧","只",4]
[3,"2*1380W Hifi级功放","P.AUDIO","ID1400","高音质，高性能和紧凑的尺寸不再是冲突的功能！P.AUDIO ID系列蜂窝动态驱动使之成为可能。ID系列由于其非常高的性能，创新的技术决定了它们吸引人的声音特性，使低音听起来非常动态和自然。\n\n蜂窝动态驱动是一种旨在提高放大器动态性和效率的技术。一个特殊的处理器加上一个高速的ID转换器可以产生非常高的效率，其范围在80%以上。不同之处在于，输出信号中不存在由切换过程引起的故障以及由此产生的失真。\n\n蜂窝动态驱动是一种在高性能动态下提高音质的技术。在ID端点中使用具有最佳SOA限制值的功率，并且显著降低了粘着系数，这就是为什么最后一级会有清晰、高分辨率的高保真声音。\n\nID有许多保护电路，防止变形和损坏，确保安全运行。\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×1380W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×2760W；\n额定功率（桥接）：(8Ω)：3660W；\n输出接口：Speakon and Binding\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比：≥95dB；\n失真度（THD）：≤0.03%；\n阻尼系数：（f=1KHz 8Ω）＞240；\n转换速率：15V/uS；\n保护：Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut\n冷却系统：Two steps speed fan\n电源：AC:220-230V，50Hz/60Hz\n净重：14.8Kg；\n尺寸(WxDxH)：482x377.5×88mm","台","1"]
[4,"2*580W Hifi级功放","P.AUDIO","ID600","高音质，高性能和紧凑的尺寸不再是冲突的功能！P.AUDIO ID系列蜂窝动态驱动使之成为可能。ID系列由于其非常高的性能，创新的技术决定了它们吸引人的声音特性，使低音听起来非常动态和自然。\n\n蜂窝动态驱动是一种旨在提高放大器动态性和效率的技术。一个特殊的处理器加上一个高速的ID转换器可以产生非常高的效率，其范围在80%以上。不同之处在于，输出信号中不存在由切换过程引起的故障以及由此产生的失真。\n\n蜂窝动态驱动是一种在高性能动态下提高音质的技术。在ID端点中使用具有最佳SOA限制值的功率，并且显著降低了粘着系数，这就是为什么最后一级会有清晰、高分辨率的高保真声音。\n\nID有许多保护电路，防止变形和损坏，确保安全运行。\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×580W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1160W；\n额定功率（桥接）：(8Ω)：1860W；\n输出接口：Binding\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比：≥95dB；\n失真度（THD）：≤0.03%；\n阻尼系数：（f=1KHz 8Ω）＞240；\n转换速率：15V/uS；\n保护：Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut\n冷却系统：Two steps speed fan\n电源：AC:220-230V，50Hz/60Hz\n净重：11.5Kg；\n尺寸(WxDxH)：482x307×88mm","台",2]
[5,"高效反馈抑制器","EQ Acoustics","Clear2000","◆ 滤波器：每通道12个独立的数字陷波滤波器，从40Hz~20KHz自动控制   \n◆ 滤波器带宽：用户可以控制，或者是1/10倍频程，或者是1/5倍频程，恒 \n    定Q值，分辨率1Hz \n◆ 寻找和消除反馈需要的时间：0.4秒，典型值1KHz \n◆ 每通道活动滤波器与固定滤波器的数量：用户可选择，最后的配置储存在存储器中 \n◆ 活动滤波器计时器：活动滤波器的释放时间为1，5，30或60分钟 \n◆ 输入/输出：输入/输出的最大信号电平：平衡输入/输出+27dBV，峰值，不平衡输 \n    入/输出+21dBV，峰值 \n◆ 输出驱动：单元接规定执行驱动一个>600Ω的负载 \n◆ 输入阻抗：平衡或不平衡输入阻抗>40KΩ，2脚高电平 \n◆ 输出阻抗：平衡或不平衡输出阻抗150Ω，2脚高电平   \n◆ 傍通：真正的电源关断傍通 \n◆ 峰值空间：一般4dBV平衡输入，最大峰值为+23dB \n◆ I/C连接器：XLR-3和1/4″TRS \n◆ 频率响应：20Hz~20KHz，±0.3dB \n◆ 增益匹配：±0.2dB \n◆ 频谱改变：+025dB，20Hz~20KHz \n◆ 信/噪—动态范围：>100dB   \n◆ 总谐波失真：0.005%，1KHz；20Hz~10KH，<0.01%     \n    10kHz~20kHz，<0.025% \n◆ 动态范围：>105dB \n◆ 电源：220V \n◆ 保险丝：115V，AC：0.1A，10W，0.16A快速熔断保险丝 \n◆ 230V，AC：0.06A，10W，0.16A块速熔断保险丝 \n◆ 重量：3.6kg \n◆ 体积：IU","台",1]
[6,"数字调音台","ALLEN&HEATH","Qu-16","5英寸、800x480彩色触摸屏；\n16个单声道输入有平衡的XLR接口和带有10dB定值衰减的TRS接口可以选择； \n16通道的AMM（自动混音）功能； \nUSB音频 QU-DRIVE                                     \nUSB A接口:支持2通道立体声播放、18通道多轨播放、2通道立体声录音、18通道多轨录音。                         \nUSB A, 设备所有录音建议使用USB 硬盘, 多轨必须使用USB 硬盘;  立体声录音:2 通道，WAV, 48kHz， 24-bit ，可连接;立体声播放:2 通道，WAV, 44.1或48kHz，16或24-bit至ST3;多轨录音:18 通道，WAV, 48kHz， 24-bit，可连接; 多轨播放:18 通道，WAV, 48kHz，24-bit；\nUSB B接口:Core Audio 兼容 (在Mac OS X系统上即插即用, Windows Vista (SP2)，Windows 7和Windows 8需安装驱动。);24x22 USB 音频接口: 发送( 上行): 24 通道，WAV，48kHz, 24-bit;返送( 下行): 22 通道，WAV，48kHz, 24-bit；                           \nRTA（实时分析器）: 31 段1/3 倍频程20-20kHz，跟随PAFL 源,同时可以通过按fn键切换成光谱图界面；                    \n12个混音处理通道: (包括LR主输出、1-4单声道混音，3路立体声混音)\n4路FX效果器： 2路专用FX发送；4路专用FX短返回，带4段参量均衡；在任何通道上都可实现插入；可以从直接输出或混音上跳线连接；       \n5核的高效ARM内核处理； \n4个静音编组：通过触摸屏进入或可分配至自定义软键； \n4路DCA编组；\nAnalogiQ 前级放大器：高质量的1dB步进无定值衰减数字控制增益级，利用零点检测技术；\nDAW MIDI控制：通过USB的MIDI(在Mac电脑上兼容), MIDI数据隧道；通过以太网的MIDI，通过软件应用实现；\n三种不同类型的用户权限：可对所选功能进行保护并禁止用户的访问；                            \n10个DSP核心：8个专用于通道和混音处理；为升级留有足够空间。           \n机架：安装 11U","台",1]
[7,"一拖一无线手持话筒","SHURE","BLX24R/SM58","单咪双接收;每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）;舒尔BLX人声无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具备QuickScan频率选择功能，并配备行业标准SM58®人声话筒振膜，实现饱满清晰的人声再现。提供杰出音质和性能，即插即用。包含：BLX4R单通道半机架无线接收机，配备机架支架；BLX2手持式发射机，配备集成SM58®心形动圈话筒振膜；话筒夹；带软垫的拉链便携包；PS23电源","套",2]
[8,"一拖一无线领夹话筒","SHURE","BLX14R/WL93","单咪双接收;每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）;舒尔提供的BLX演讲者无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具备QuickScan频率选择功能，配备WL93微型领夹式话筒，适用于演讲应用。提供杰出音质和性能，即插即用。包含：BLX4R单通道半机架无线接收机，配备机架支架；BLX1腰包式发射机；WL93微型领夹式全指向电容话筒，配备防风罩和领带夹；带软垫的拉链便携包；PS23电源","套",2]
[9,"鹅颈话筒底座","拜亚\nbeyerdynamic","GMB33 S","专用于 Classis GM 三针，带电子开关和指示灯,尺寸:150×100×45mm","支",10]
[10,"鹅颈话筒杆","拜亚\nbeyerdynamic","Classis GM 105","Classis GM 105鹅颈话筒配备了3针卡侬连接头，适用于各种应用。 话筒具有心型指向特性可提供高反馈前增益。为了滤除风声和气爆杂声，在电路板上设计了一个可切换的低切滤波器。 话筒安装在一个6mm厚的鹅颈上，其亚黑防眩光的外表可使其不显眼地融于环境中。 话筒可用12~48V 的幻象电源供电。话筒提供一个防风罩。\n  \n产品特点：\n• 心型指向特性，提供高反馈前增益\n• 内置滤波器可滤去风声或气爆杂声\n• 防眩光表面\n• 带3针卡侬公连接头\n• 双鹅颈设计\n• 长度500mm\n  \n技术规格\n换能器类型 电容式（驻极体）\n工作原理 压力渐变\n指向特性 心型\n频率响应\n近距离拾音   70 - 16,500 Hz\n远距离拾音（1m）  150 - 16,500 Hz\n开路电压 @1 kHz 14 mV/Pa= - 37.1 dBV±3dB\n标称阻抗  250 Ω\n最大承受声压  124 dB [SPL@ 1% THD]\n信噪比  64 dB [A, rms]\n等效声压级  30 dB [A,rms]\n幻象供电  12 - 48 V\n功耗  2.3 mA\n连接 3针卡侬公\n话筒头直径（包含防风罩） 约 25 mm\n话筒头直径（不含防风罩）  14 mm\n鹅颈直径 顶部约6mm、底部约8mm\n总长度  516 mm\n重量  140 g","支",10]
[11,"音响挂架","配套","配套","配套","套",6]
[12,"辅材",null,null,"过机线/卡龙头/音响头/接插件等",{"$nulls":4},"现场施工自备"]
[13,"线材",null,null,"2.0专业音响线",{"$nulls":4},"现场施工自备"]
["B,中控投影设备"]
[1,"液晶工程投影机","松下","PT-SMW73C\n（含镜头）","投影技术 3LCD\n显示芯片 3×0.76英寸芯片\n亮度 8000流明\n亮度均匀值 90%\n对比度 3000000:1\n标准分辨率 WXGA（1280*800）\n光源参数\n光源类型 激光\n投影参数\n投影距离 1.02-10.16m\n投影尺寸 40-400英寸\n屏幕比例 16:10\n投影方式 正投，背投，桌上，吊顶\n系统参数\n扬声器 10W×1\n接口参数\n输入接口 2×HDMI\n5×RGB 1输入：BNC\n1×RGB 2输入：D-sub HD 15-pin（阴）\n1×视频输入：Pin jack（复合视频）\n2×M3\n2×Pin jack（L-R）\n1×串行输入：D-Sub 9-pin（阴）\n1×遥控1输入：D-Sub 9-pin（阴）\n1×遥控2输入：M3\n输出接口 1×D-sub HD 15-pin（阴）\n1×M3\n控制接口 1×局域网：RJ-45\n1×DIGITAL LINK/局域网：RJ-45\n1×浏览/配对端口：USB A\n1×DC输出\n1×USB\n规格参数\n产品噪音 正常模式：35dB，经济模式：28dB\n电源功率 545W\n电池性能 AC100-240V，50/60Hz\n产品尺寸 560×205×443mm\n产品重量 17.1kg\n适用环境 工作温度：0-45℃，工作湿度：20-80%","台",1,{"$nulls":3},"三选一"]
[1,"液晶工程投影机","光峰","AL-SU10K\n（含镜头）","1.★芯片：DLP显示技术，芯片尺寸0.67英寸\n2.★分辨率：1920×1200\n3.★光源：ALPD激光光源，光源寿命≥20000小时（普通模式），光源寿命≥40000小时（节能模式）\n4.★亮度：10000ANSI流明\n5.★对比度：100,000:1 \n6.亮度均匀性：90%\n7.★镜头：原装六款电动镜头，镜头可以更换，镜头投射比范围0.62：1到7.96:1\n8.★镜头位移：垂直±100%，水平±40%\n9.★信号接口：HDMI*1，DVI*1，DP*1，HDbaseT*1，VGA*1，5BNC*1，SDI*1\n10.★控制接口：RS232 in*1，RS232 out*1（环出），支持有线遥控输入输出（M3 in*1，M3 out*1），RJ45*1（网络控制）, 3D SYNC*1\n11.★色域：≥REC.709\n12.功耗：功耗≤860W，待机功耗≤0.5W\n13.3D：支持DLPlink 3D、红外3D、帧序列3D，支持多台投影机3D同步\n14.颜色调整：支持RGBYCMW七色调整，支持屏幕八点区域颜色调整功能\n15.★生产厂商需有国内自主激光光源技术,拥有自主知识产权及核心技术。提供不少于30项相关的核心发明国内专利证书复印件并加盖厂商印章。提供不少于5项国际发明专利证书复印件并加盖厂商印章。\n16.投影产品必须通过国家CCC认证","台",1]
[1,"液晶工程投影机","松下","PT-SMZ13KCL\n含镜头","芯片技术：25.4mm(1.0英寸) 对角线(16：10宽高比) 透射式液晶面板× 3\n亮度：13000流明\n对比度：3000000：1（动态对比度）\n分辨率：1920*1200\n均匀性：90%\n光源技术：激光光源\n噪音：38dB\n梯形校正范围：垂直±40° 水平±15°\n选用升级组件UK20C后的梯形校正范围：垂直±40° 水平±40°\n尺寸：650*185*440mm（不含镜头）\n重量：22.3kg\n功耗：TBD\n运行环境：运行温度：0-45°C  运行湿度：10-80%  \n功能：\nu  采用新的15.4mm的LCD面板、三联式激光发动机、4k/60p信号输入和精细系统的冷却系统。\nu  内置图像细节清晰处理器，呈现更好的立体感和图像解析度\nu  配备了松下公司的新型三联激光发动机，故障转移电路，辅助备份信号输入，以及显示错误信息的信息监视器。\nu  38dB静音设计\nu  色彩校正功能，可进行3色或7色调整，可以调整多台投影系统中的色彩差异\nu  SOLID SHINE 激光光源寿命可达到20000小时\nu  运行温度0℃-45℃，运行湿度10%-80%（无冷凝）\nu  电动镜头位移、变焦和聚焦\nu  具有梯形校正功能，可选配升级组件几何校正软件ET-UK20C \nu  可通过局域网遥控和监视，兼容PJ LINK，多台投影机控制软件\nu  设备可全方位旋转360°安装   \nu  DIGITAL LINK通过一根CAT5e(STP)或更高型号网线，即可传输非压缩全高清视频、音频和控制信号长达100米\nu  适合七个可选变焦镜头灵活安装","台",1]
[2,"投影机吊架","利旧","利旧","利旧"]
[3,"高清会议摄像机","KDLK","KT-8000H","◆ 采用最先进的1/2.8英寸800万图像传感器，以及高品质12倍光学镜头，保证高清图像的流畅与通透性\n◆ 快速切换视频制式：只需要3秒钟\n◆ 快速而精准的聚焦性能\n◆ 支持用户自行程序升级\n◆ 兼容USB2.0输出\n◆ 菊花链功能：同时带VISCA IN和VISCA OUT接口\n◆ 采用标准的SONY VISCA协议，能兼容绝大多数的视频会议终端\n◆ 提供多功能红外遥控器、支持红外透传功能\n◆ 多国语言菜单：中文、英文、俄语、西班牙语\n◆ USB3.0和DVI-I（HDMI）同时输出\n◆ 12倍光学变倍+12倍电子变倍\n◆ 1920*1080P 60帧全高清分辨率\n◆ 57.4度水平视角\n◆ 高精度的电机定位，安静平稳的机械转动\n◆ 支持128个预置位\n◆ 支持RS232/485串口控制\n◆ 支持WDR宽动态、3D降噪功能\n◆ 支持图像反转功能：可正装、倒装\n◆ 标准的Sony Visca 和Pelco P/D控制协议","台",1]
[4,"多功能中控主机","KDLK","KT-6800P","系统主机可同时支持RF与WIFI协议控制；支持Ipad控制、支持Android控制、支持Windows平板电脑控制；采用最新32位ARM9系列内嵌式处理器，处理速度高达667MHz；内置高性能网络数据处理器，软硬件加密解码；主机内置256MB容量DDR2内存及32MB的大容量FLASH存储器；5(+2)路可编程RS-232和8路RS-485控制接口； 提供4路红外接口；提供4路I/O控制接口； 提供4路弱电继电器； 一路MT-HW级联接口； 一路PC电脑控制接口；一个多功能USB接口； 一路TCP/IP控制接口, 可自由选择TCP/IP协议；中控主机自带摄像跟踪功能，支持多个摄像机，单机多达500个摄像机位置跟踪控制点，支持多摄像机协议；\n1、系统采用最新32位ARM11系列内嵌式处理器，处理速度高达500MHz；\n2、主机内置256MB容量DDR3内存及32MB的大容量FLASH存储器；\n★3、16(+2)路可编程RS-232和16路RS-485控制接口； \n★4、提供8路红外接口；\n★5、提供9路I/O控制接口； \n★6、提供8路弱电继电器； \n★7、1路MT-HW级联接口； 1路PC电脑控制接口；1个多功能USB接口； \n8、1路TCP/IP控制接口, 可自由选择TCP/IP协议；\n★9、具备国家3C、CE认证；(提供复印件盖原厂公章）","台",1]
[5,"编程软件","KDLK","KTMM-3.5","平板电脑的中控编辑软件，提供简单、便捷的可视化编程环境","套",1,null,null,"赠送"]
[6,"混合矩阵主机机箱（输入2张4路卡、输出2张4路卡）","KDLK","KT-HB08","主机支持8信号输入8信号输出                                  支持VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI，SDI任意板卡输入；\n 支持VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI任意板卡输出；\n 采用Contrex嵌入式处理器控制，运行速度更快，系统更稳定；\n 采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态；\n 具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态；\n 数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出；\n 电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力；\n 特有TCP/IP网络控制管理功能，能通过以太网控制(选配)；\n 具备RS232通讯通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用；\n 采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象。100%真实重现输入信号的视频效果；\n 输入带有自动均衡，有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动（ISI）；\n 采用数字同步识别处理（DSIP）技术；\n 全贴片SMT工艺，特有ESD静电保护功能； \n 兼容市场所有同类产品的代码和指令；\n 可设置ID地址实现多机级联，最多可以级联255台矩阵。 \n 国际通用宽电压设计，可适应交流110～240V，50/60Hz；","台",1]
[7,"无缝HDMI输入卡","KDLK","KT-HD-4IN-W","◆ 不黑屏，瞬间切换，快如电影换镜头\n◆ 每卡支持4路HDMI格式和3.5音频头（选配）信号输入；\n◆ 支持图像分辨率1920x1200P60；\n◆ 支持音频输入；\n◆ 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；\n◆ 支持HDCP，支持蓝光DVD；\n◆ 支持EDID 管理，每路输入都可现场读写EDID；\n◆ 点对点硬件无压缩实时转换；\n◆ 传输距离大于20m；\n◆ 具有输入输出预加载，切换速度更快；\n◆ 即插即用，无需软件，无需驱动；\n◆ 最大功耗 12W；\n◆ 像素带宽 165MHz, 全数字；\n◆ 接口带宽 5.25Gbps,全数字；\n◆ (Clock Jitter) <0.15 Tbit；\n◆ (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)；\n◆ (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)；\n◆ 最大传输延时 5nS(±1nS)；\n◆ 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp；\n◆ 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V；\n◆ 阻抗 50 Ω；","块",1]
[8,"无缝VGA输入卡及分量输入卡","KDLK","KT-VGA-4IN-W","◆ 不黑屏，瞬间切换，快如电影换镜头\n◆ 每卡支持4路信号输入；\n◆ 兼容VGA信号及分量信号和3.5音频（选配）信号输入；\n◆ 支持图像分辨率1920x1200P60；\n◆ 输入阻抗75Ω\n◆ 接口为DB15母头","块",1]
[9,"无缝HDMI输出卡","KDLK","KT-HD-4OUT-W","◆ 不黑屏，瞬间切换，快如电影换镜头\n◆ 每卡支持4路HDMI和3.5音频头（选配）信号输出；\n◆ 支持音频输出；\n◆ 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；\n◆ 支持EDID 管理，每路输出接口都可现场读取显示设备的EDID；\n◆ 点对点硬件无压缩实时转换；\n◆ 传输距离大于20m；\n◆ 具有输入输出预加载，切换速度更快；\n◆ 即插即用，无需软件，无需驱动；\n◆ 最大功耗 12W；\n◆ 像素带宽 165MHz, 全数字；\n◆ 接口带宽 5.25Gbps,全数字；\n◆ (Clock Jitter) <0.15 Tbit；\n◆ (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)；\n◆ (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)；\n◆ 最大传输延时 5nS(±1nS)；\n◆ 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp；\n◆ 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V；\n◆ 阻抗 50 Ω；","块",1]
[10,"无缝VGA输出卡","KDLK","KT-VGA-4OUT-W","◆ 不黑屏，瞬间切换，快如电影换镜头\n◆ 每卡支持4路VGA格式和3.5音频头（选配）信号输出；\n◆ 兼容VGA信号及分量信号，支持两种信号输出；\n◆ 支持图像分辨率1920x1200P60；\n◆ 输出阻抗75Ω\n◆ 接口为DB15母头","块",1]
["C,论坛音响设备"]
[1,"单12寸全频音箱（无源）","P.AUDIO","XE-12","类型:无源两分频\n低音扬声器尺寸：12寸\n低音扬声器音圈：2.5寸\n高频尺寸：1寸\n高频音圈：1寸\n箱体设计：胶合板\n手柄：2侧\n杆式安装:底部插孔\n颜色：黑色\n重量：14.2kg\n尺寸（高x宽x深）550*346.5*362.7\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：93DB\n-3db响应：70HZ-18KHZ\n-10dB响应:60HZ-20KHZ\n功率处理（瓦）:200W\n最大声压级：116DB\n最大峰值SPL:119DB\n分散度（HxV）90*65\n阻抗：8欧","只",4]
[2,"2*580W Hifi级功放","P.AUDIO","ID600","高音质，高性能和紧凑的尺寸不再是冲突的功能！P.AUDIO ID系列蜂窝动态驱动使之成为可能。ID系列由于其非常高的性能，创新的技术决定了它们吸引人的声音特性，使低音听起来非常动态和自然。\n\n蜂窝动态驱动是一种旨在提高放大器动态性和效率的技术。一个特殊的处理器加上一个高速的ID转换器可以产生非常高的效率，其范围在80%以上。不同之处在于，输出信号中不存在由切换过程引起的故障以及由此产生的失真。\n\n蜂窝动态驱动是一种在高性能动态下提高音质的技术。在ID端点中使用具有最佳SOA限制值的功率，并且显著降低了粘着系数，这就是为什么最后一级会有清晰、高分辨率的高保真声音。\n\nID有许多保护电路，防止变形和损坏，确保安全运行。\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×580W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1160W；\n额定功率（桥接）：(8Ω)：1860W；\n输出接口：Binding\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比：≥95dB；\n失真度（THD）：≤0.03%；\n阻尼系数：（f=1KHz 8Ω）＞240；\n转换速率：15V/uS；\n保护：Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut\n冷却系统：Two steps speed fan\n电源：AC:220-230V，50Hz/60Hz\n净重：11.5Kg；\n尺寸(WxDxH)：482x307×88mm","台",2]
[3,"高效反馈抑制器","EQ Acoustics","Clear2000","◆ 滤波器：每通道12个独立的数字陷波滤波器，从40Hz~20KHz自动控制   \n◆ 滤波器带宽：用户可以控制，或者是1/10倍频程，或者是1/5倍频程，恒 \n    定Q值，分辨率1Hz \n◆ 寻找和消除反馈需要的时间：0.4秒，典型值1KHz \n◆ 每通道活动滤波器与固定滤波器的数量：用户可选择，最后的配置储存在存储器中 \n◆ 活动滤波器计时器：活动滤波器的释放时间为1，5，30或60分钟 \n◆ 输入/输出：输入/输出的最大信号电平：平衡输入/输出+27dBV，峰值，不平衡输 \n    入/输出+21dBV，峰值 \n◆ 输出驱动：单元接规定执行驱动一个>600Ω的负载 \n◆ 输入阻抗：平衡或不平衡输入阻抗>40KΩ，2脚高电平 \n◆ 输出阻抗：平衡或不平衡输出阻抗150Ω，2脚高电平   \n◆ 傍通：真正的电源关断傍通 \n◆ 峰值空间：一般4dBV平衡输入，最大峰值为+23dB \n◆ I/C连接器：XLR-3和1/4″TRS \n◆ 频率响应：20Hz~20KHz，±0.3dB \n◆ 增益匹配：±0.2dB \n◆ 频谱改变：+025dB，20Hz~20KHz \n◆ 信/噪—动态范围：>100dB   \n◆ 总谐波失真：0.005%，1KHz；20Hz~10KH，<0.01%     \n    10kHz~20kHz，<0.025% \n◆ 动态范围：>105dB \n◆ 电源：220V \n◆ 保险丝：115V，AC：0.1A，10W，0.16A快速熔断保险丝 \n◆ 230V，AC：0.06A，10W，0.16A块速熔断保险丝 \n◆ 重量：3.6kg \n◆ 体积：IU","台",1]
[4,"数字调音台","ALLEN&HEATH","Qu-16","5英寸、800x480彩色触摸屏；\n16个单声道输入有平衡的XLR接口和带有10dB定值衰减的TRS接口可以选择； \n16通道的AMM（自动混音）功能； \nUSB音频 QU-DRIVE                                     \nUSB A接口:支持2通道立体声播放、18通道多轨播放、2通道立体声录音、18通道多轨录音。                         \nUSB A, 设备所有录音建议使用USB 硬盘, 多轨必须使用USB 硬盘;  立体声录音:2 通道，WAV, 48kHz， 24-bit ，可连接;立体声播放:2 通道，WAV, 44.1或48kHz，16或24-bit至ST3;多轨录音:18 通道，WAV, 48kHz， 24-bit，可连接; 多轨播放:18 通道，WAV, 48kHz，24-bit；\nUSB B接口:Core Audio 兼容 (在Mac OS X系统上即插即用, Windows Vista (SP2)，Windows 7和Windows 8需安装驱动。);24x22 USB 音频接口: 发送( 上行): 24 通道，WAV，48kHz, 24-bit;返送( 下行): 22 通道，WAV，48kHz, 24-bit；                           \nRTA（实时分析器）: 31 段1/3 倍频程20-20kHz，跟随PAFL 源,同时可以通过按fn键切换成光谱图界面；                    \n12个混音处理通道: (包括LR主输出、1-4单声道混音，3路立体声混音)\n4路FX效果器： 2路专用FX发送；4路专用FX短返回，带4段参量均衡；在任何通道上都可实现插入；可以从直接输出或混音上跳线连接；       \n5核的高效ARM内核处理； \n4个静音编组：通过触摸屏进入或可分配至自定义软键； \n4路DCA编组；\nAnalogiQ 前级放大器：高质量的1dB步进无定值衰减数字控制增益级，利用零点检测技术；\nDAW MIDI控制：通过USB的MIDI(在Mac电脑上兼容), MIDI数据隧道；通过以太网的MIDI，通过软件应用实现；\n三种不同类型的用户权限：可对所选功能进行保护并禁止用户的访问；                            \n10个DSP核心：8个专用于通道和混音处理；为升级留有足够空间。           \n机架：安装 11U","台",1]
[5,"一拖一无线手持话筒","SHURE","BLX24R/SM58","单咪双接收;每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）;舒尔BLX人声无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具备QuickScan频率选择功能，并配备行业标准SM58®人声话筒振膜，实现饱满清晰的人声再现。提供杰出音质和性能，即插即用。包含：BLX4R单通道半机架无线接收机，配备机架支架；BLX2手持式发射机，配备集成SM58®心形动圈话筒振膜；话筒夹；带软垫的拉链便携包；PS23电源","套",2]
[6,"一拖一无线领夹话筒","SHURE","BLX14R/WL93","单咪双接收;每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）;舒尔提供的BLX演讲者无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具备QuickScan频率选择功能，配备WL93微型领夹式话筒，适用于演讲应用。提供杰出音质和性能，即插即用。包含：BLX4R单通道半机架无线接收机，配备机架支架；BLX1腰包式发射机；WL93微型领夹式全指向电容话筒，配备防风罩和领带夹；带软垫的拉链便携包；PS23电源","套",2]
[7,"鹅颈话筒底座","拜亚\nbeyerdynamic","GMB33 S","专用于 Classis GM 三针，带电子开关和指示灯,尺寸:150×100×45mm","支",10]
[8,"鹅颈话筒杆","拜亚\nbeyerdynamic","Classis GM 105","Classis GM 105鹅颈话筒配备了3针卡侬连接头，适用于各种应用。 话筒具有心型指向特性可提供高反馈前增益。为了滤除风声和气爆杂声，在电路板上设计了一个可切换的低切滤波器。 话筒安装在一个6mm厚的鹅颈上，其亚黑防眩光的外表可使其不显眼地融于环境中。 话筒可用12~48V 的幻象电源供电。话筒提供一个防风罩。\n  \n产品特点：\n• 心型指向特性，提供高反馈前增益\n• 内置滤波器可滤去风声或气爆杂声\n• 防眩光表面\n• 带3针卡侬公连接头\n• 双鹅颈设计\n• 长度500mm\n  \n技术规格\n换能器类型 电容式（驻极体）\n工作原理 压力渐变\n指向特性 心型\n频率响应\n近距离拾音   70 - 16,500 Hz\n远距离拾音（1m）  150 - 16,500 Hz\n开路电压 @1 kHz 14 mV/Pa= - 37.1 dBV±3dB\n标称阻抗  250 Ω\n最大承受声压  124 dB [SPL@ 1% THD]\n信噪比  64 dB [A, rms]\n等效声压级  30 dB [A,rms]\n幻象供电  12 - 48 V\n功耗  2.3 mA\n连接 3针卡侬公\n话筒头直径（包含防风罩） 约 25 mm\n话筒头直径（不含防风罩）  14 mm\n鹅颈直径 顶部约6mm、底部约8mm\n总长度  516 mm\n重量  140 g","支",10]
[9,"音响挂架","配套","配套","配套","套",4]
[10,"辅材",null,null,"过机线/卡龙头/音响头/接插件等",{"$nulls":4},"现场施工自备"]
[11,"线材",null,null,"2.0专业音响线",{"$nulls":4},"现场施工自备"]
["合计（含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":7},1129626]