{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["小会议室"],"not_rendered":{"images":15},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"小会议室","index":0,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[19,1,19,7],[20,1,20,7],[21,1,21,7],[22,1,22,7],[23,1,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["小会议室"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
[]
[1,"8x3\"+1x1.75\"线性阵列音箱","EVH AUDIO","HFA903","产品概述：\n设计用于中小型视频会议室、数字法庭、会议中心、报告厅、阶梯教室等语言类扩声系统，教堂、博物馆、交通枢纽、广场公共区域等各种建筑空间的背景音乐系统。\n功能特点：\n拥有精准的波束投射指向技术，具备特有的声学性能优势。\n为应用波束可控导向技术的场合提供一种在性能和价格之间取得平衡特性的音响产品。\n高性能的阵列声柱能够为一些在语言和音乐听感空间存在自然混响系数高、有回声、有建筑障碍的复杂环境中作出良好的扩声。\n拥有精准20度的垂直扩散角度，声音通过梳状耦合原理实现线性式广播，8个特制的3寸钕磁单元结合1个1.75寸高性能的钕金属高频单元，使该款阵列声柱拥有均匀而对称的160度水平扩散角度。\n特别适合在中远距离扩声范围的环境中使用，在各种室内建筑空间，亦可与CLP304B阵列声柱一起搭配使用。\n技术参数：\n单元规格：8x3\"+1x1.75\"；\n频响范围：70Hz~20kHz；\n阻抗：4Ω；\n额定功率：300W；\n最大承载功率：1200W；\n灵敏度(1W/1m) ：100dB；\n最大SPL（1W/1m）：128dB；\n扩散角度（-6dB）：垂直>20°，水平>160°；\n箱体材质：铝质；\n箱体颜色：黑色；\n铁网颜色：黑色；\n铁网孔型：圆孔；\n吊装方式：壁架；\n连接方式：1个NL4插座(+1/-1)+1个栅栏接线端子；\n尺寸（高x宽x深）：828x94x117mm；\n产品净重：4.76kg；\n包装重量：5.59kg；","只",4]
[2,"主扩音柱支架","EVH AUDIO","配套","HFA9BF专用支架，横向竖向多角度调节","套",4]
[3,"4*500W 功放","EVH AUDIO","Vortex 500DQ","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)4×500W；\n额定功率RMS：(4Ω)4×750W；\n额定功率RMS：(2Ω)2×1500W；\n频响：20Hz-20KHz  ±0.5dB；\n输入灵敏度：1.3V\n信噪比:≥102dB \n失真度（THD）:≤0.02%\n输入阻抗:20KΩ(平衡)10KΩ(非平衡)\n额定输出功率8Ω1KHz时分离度:65dB\n阻尼系数（5Hz-1KHz）:＞200\n转换速率:15V/uS\n保护功能:软启动保护  过热保护  过流保护  直流保护  射频保护\n冷却系统:Two step speed fan\n电源:AC:220-230V  50Hz/60Hz机箱厚度2U；重量:18.3Kg；\n产品尺寸（W×D×H）:482×494×88 mm","台","1"]
[4,"12路调音台","DIGIMIX","C-Type12","●便携式10路输入.\n●2个编组设有独立输出端，使连接更灵活.\n●7段均衡，内置16种DSP效果\n●单独+48v幻想电源开关\n●MP3大屏播放器（支持SD卡）\n●高品质USB音乐播放器.\n●设2个辅助发送，方便扩展设备.1个效果发送，1个返回.\n●60mm长寿命高分析推子.","台",1]
[5,"高效反馈抑制器","EQ Acoustics","Clear2000","◆ 滤波器：每通道12个独立的数字陷波滤波器，从40Hz~20KHz自动控制   \n◆ 滤波器带宽：用户可以控制，或者是1/10倍频程，或者是1/5倍频程，恒 \n    定Q值，分辨率1Hz \n◆ 寻找和消除反馈需要的时间：0.4秒，典型值1KHz \n◆ 每通道活动滤波器与固定滤波器的数量：用户可选择，最后的配置储存在存储器中 \n◆ 活动滤波器计时器：活动滤波器的释放时间为1，5，30或60分钟 \n◆ 输入/输出：输入/输出的最大信号电平：平衡输入/输出+27dBV，峰值，不平衡输 \n    入/输出+21dBV，峰值 \n◆ 输出驱动：单元接规定执行驱动一个>600Ω的负载 \n◆ 输入阻抗：平衡或不平衡输入阻抗>40KΩ，2脚高电平 \n◆ 输出阻抗：平衡或不平衡输出阻抗150Ω，2脚高电平   \n◆ 傍通：真正的电源关断傍通 \n◆ 峰值空间：一般4dBV平衡输入，最大峰值为+23dB \n◆ I/C连接器：XLR-3和1/4″TRS \n◆ 频率响应：20Hz~20KHz，±0.3dB \n◆ 增益匹配：±0.2dB \n◆ 频谱改变：+025dB，20Hz~20KHz \n◆ 信/噪—动态范围：>100dB   \n◆ 总谐波失真：0.005%，1KHz；20Hz~10KH，<0.01%     \n    10kHz~20kHz，<0.025% \n◆ 动态范围：>105dB \n◆ 电源：220V \n◆ 保险丝：115V，AC：0.1A，10W，0.16A快速熔断保险丝 \n◆ 230V，AC：0.06A，10W，0.16A块速熔断保险丝 \n◆ 重量：3.6kg \n◆ 体积：IU","台",1]
[6,"双通道无线手持系统（心形动圈无线手持话筒）","NADY","U-2100 HT","U-2100 HT无线手持系统包含1台U-2100双通道无线接收机，2只HT-1100心形手持式发射机。\n\nU-2100系统介绍：\nU-2100（双通道发射机）是每个发射机可选择100个信道的UHF无线系统，对于说话和唱歌应用来说同样理想，而且由于许多功能和具有竞争力的价格，已成为纳迪更受欢迎的系统之一。U-2100具有用户友好的功能，例如：ASC下载功能可轻松设置，向每个发射机发送选定的频道信息；120分贝动态范围的清晰透明音频；高达500英尺（视线范围）的操作；复杂的中频滤波，可在相同的位置都包括在一个坚固的ABS外壳。把2100带到任何你需要的地方，在舞台上或舞台上体验原始的音频。\n\nU-2100单通道无线接收机主要性能：\n\n无与伦比的最先进的PLL超高频性能，120dB动态范围和操作，高达500英尺（视线范围）\n•每个频带100 UHF频率\n•频率自动扫描，快速、方便地找到清晰的频道或用户可选择的预设\n通道，所选通道存储在存储器中，以供以后使用\n•ASC™（自动同步频道）下载功能通过红外发送器将选定的频道信息发送到发射机，以便于频率同步\n•复杂的中频滤波，可在同一位置同时运行多个系统\n•后面板可拆卸旋转BNC天线\n•前面板触摸控制按钮，方便频道选择和ASC™操作\n•全前面板LCD显示器（带背光），包括选择的频道、射频/音频条形图，\n扫描和红外、A和B通道的LED TX-ON、上/下设置按钮、电源开/关开关和音量控制\n•后面板，平衡卡侬固定话筒音量和可调不平衡1/4“插孔音频线路音量\n和输出；静噪（射频静音）调整；直流输入插孔，天线插孔。\n•外部供电，包括110V-220V AC/13.5 VDC 400毫安适配器\n•坚固耐用的全ABS塑料外壳，经久耐用\n•发射机选择：U-1100HT手持式话筒或U-1100LT腰包式领夹式（LT）、Headmic™（HM）或U-1100GT乐器（GT）\n•可选RMT-1KUD可用于机架安装单或双U-1100/2100接收器\n\nHT-1100心形手持式发射机主要性能：\n\n•打开/关闭电源和静音的触摸按钮允许在发射器打开的情况下进行方便的音频静音\n•液晶显示器（带背光），包括选择的频道和频率、电池电量状态\n•带上/下嵌入式按钮的手动可选频道，或带RX选定频道和频率的ASC同步\n•使用两节AA碱性或镍氢电池，操作方便、经济\n具有单向钕动态盒，以获得最佳真声、最大反馈抑制和最小处理噪声。\n•光滑外壳，内置天线，经久耐用，美观大方\n\nU-2100单通道无线接收机参数：\n\n系统接收器：双转换超外差\n选择性：60dB，正常值±75 kHz偏移\n图像抑制：-70dB，最小灵敏度，107dBm，正常杂散抑制65dB，正常\n静音阈值：可调（-65dBm至-95dBm）\n控件：组/频道/自动扫描、红外ASC同步按钮、电源开/关、开关、静音音量壶、音量壶\nLCD/LED显示器：两位LCD面板，指示所选频道；RF/AF条形图指示器，电池电量，TX通道A和B LED指示器\n音频输出：线路输出不平衡，可调线路音频输出；麦克风输出平衡，固定麦克风电平音频输出\n输出阻抗：不平衡，1k.937，平衡；600。\n功率要求：13.5VDC/0.4A\n天线：双可拆卸旋转BNCantenna\n尺寸：8“宽x 6”深x 1.25“高（20.4cm x 15.3cm x 3.2cm）\n重量：469.7g\n外壳：ABS塑料\n\nHT-1100心形手持式发射机参数：\n\n射频输出功率：+14dBm（典型25mW）/50Ω\n谐波/杂散发射：-50dBc正常\n输入阻抗：10kΩ\n控制：关闭/打开电源，静音\nLCD/LED显示：频道/频率、电池状态、静音LED\n天线类型：整体式\n电池类型：2 x AA碱性电池或镍氢电池\n电池寿命：一般8-10小时，碱性\n尺寸：9.5“长x 1.5”深（24.1cm x 5.1cm）\n重量（不含电池）：323.5g\n外壳：ABS塑料\n\n包装信息\n包装重量2.945磅\n箱体尺寸（长x宽x高）14.1 x 12 x 3“","套",1]
[7,"全数字无线会议系统主机","NADY Pro","WGT Core W","WGT Core W全数字无线会议系统主机可连接多达128支主席机和代表机。会议管理程序流程直观便捷，可以对会议流畅地进行监控。WGT Core W采用了超低噪声风扇，主机可以直接在会议上使用，而不会对会议造成干扰。\n\n\n•内置128X64点阵式显示屏，具备多语言菜单切换；\n•UHF频率自动跟踪锁定功能，具备自动扫描话筒对频，方便快捷，内置共520个发言信道，4通道发言，每通道有130个信号可供调节使用，预防干扰，接收信号强度可调节；\n•主机具备实时监测功能，主机断电超过30秒，会议单元就会自动关，环保节能；\n•无线会议系统具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音。\n\n主要技术参数\n \n输出：XLRM×1（平衡）6.35mm×1  RCA×1\n输入：RCA×1 \n工作电压：DC12V 2A\n功率损耗：800mA\n接收灵敏度：-105dB\n信噪比：>85dB\n频率响应：50Hz—15KHz\n失真度THD：<0.01%\n载波频率 Frequency Range：UHF 600MHz-700MHz\n接收有效距离：无障碍直线60米-80米\n重量：7.1kg\n尺寸(W、D、H）：480×325×88mm","台",1]
[8,"全数字无线会议系统桌面式主席单元","NADY Pro","WGT Core CW","桌面式无线数字主席单元WGT Core CW不仅拥有优雅的外观设计，更重要的是提供卓越的语音清晰度。 配套WGT 42鹅颈式指向性话筒，可有效衰减不需要的环境噪音，抗电磁干扰，具有很好的保密性。\n\n•主席单元具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表单元；\n•高保真声音处理，发言距离可达到40CM时声音清晰, 优化调试后，可增加拾音距离到60CM-80CM；\n•话筒具有OLED显示屏，特有广视角、自发光、省电特点，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算；\n•内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机20小时，连续使用时间达11小时，话筒使用不分正反面TYPE-C接口充电，标配5V充电器（选配20孔充电机）；\n\n\nWGT Core CW单元主要参数\n锂电池容量：1600mah\n邻频干扰抑制：>60dB\n咪芯指向性：心形指向\n拾音灵敏度：-47Db\n发射功率：>+10dBM(10MW)\n麦克风功耗：140mAh\nUHF频率范围：UHF600MHz-690MHz, 433MHz\n频率响应：100-10 KHZ\n信噪比：65Db\n尺寸:153×153×47mm\n重量：1.2KG","套",1]
[9,"全数字无线会议系统桌面式代表单元","NADY Pro","WGT Core DW","桌面式无线数字代表单元WGT Core DW不仅拥有优雅的外观设计，更重要的是提供卓越的语音清晰度。 配套WGT 42鹅颈式指向性话筒，可有效衰减不需要的环境噪音，抗电磁干扰，具有很好的保密性。\n\n•高保真声音处理，发言距离可达到40CM时声音清晰, 优化调试后，可增加拾音距离到60CM-80CM；\n•话筒具有OLED显示屏，特有广视角、自发光、省电特点，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算；\n•内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机20小时，连续使用时间达11小时，话筒使用不分正反面TYPE-C接口充电，标配5V充电器（选配20孔充电机）；\n\n\nWGT Core DW单元主要参数\n锂电池容量：1600mah\n邻频干扰抑制：>60dB\n咪芯指向性：心形指向\n拾音灵敏度：-47Db\n发射功率：>+10dBM(10MW)\n麦克风功耗：140mAh\nUHF频率范围：UHF600MHz-690MHz, 433MHz\n频率响应：100-10 KHZ\n信噪比：65Db\n尺寸:153×153×47mm\n重量：1.2KG","套",9]
[10,"指向性鹅颈话筒杆（42cm）","NADY Pro","WGT C42","单指向性电容麦克风\n拆卸鹅颈话筒配有螺纹式麦克风，使话筒可以方便和安全地连接到WGT Core单元；\n其指向性特征，保证在大量噪声的环境中仍能提供最佳性能；\n具有极强的抗手机信号干扰；\n当麦克风关闭时，光环形熄灭（不透明）；\n红灯亮时，麦克风正在发言；\n杆长 MIC Stem Length：420mm 活动(Activity)\n重量：0.2kg","只",1]
[11,"充电锂电池","NADY Pro","WGT C BA","•20口USB充电机，最多可同时20个充电设备\n•多重短路保护，短接自动切断输出\n•输入、输出过流、欠压保护，智能恒流输出，自动识别充电设备，最大输出电流2A\n•具备防漏电保护，漏电自动切断输出\n•带灯电源开关，开关状态一目了然，防止漏\n•数码实时显示充电电压，电压输出高低可\n\nWGT C BA主要参数\n输出：5V 2A\n尺寸：142X235X61mm\n功率：200W","台",1]
[12,"8路电源时序器","YYAUDIO","NPW80","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/5000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示\n每路开关间隔时间/定时时间：1秒\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：方船型开关\n单路独立开关功能：不支持面板独立控制\n功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表\n叠机级联功能：有（可选配）\n机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长510MM * 宽260MM * 高10MM(美牛硬纸盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共19KG，外包装尺寸：长530MM * 宽280MM * 高550MM\n总重量（含包装）：3.8KG","台",1]
[13,"机柜",null,null,"18u,1000mm*600mm*600mm","套",1]
[14,"辅材",null,null,"过机线/卡龙头/接插件等","批",1]
[15,"安装调试费",null,null,"路费/食宿/人工费/不含音响布线\n预计三天（含路上时间）","次",1]
[16,"线材",{"$nulls":7},"现场自备"]
[17,"设备合计",{"$nulls":6},275068]
[18,"税金"]
[19,"设计安装调试费用"]
[20,"运费"]
[21,"总计"]