{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":12},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[17,0,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["酒吧报价单"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
[1,"15寸高输出音箱","P.AUDIO","PRO STS-115","类型:无源两分频\n低音扬声器尺寸：15寸\n低音扬声器音圈：4寸\n高频尺寸：2寸\n高频音圈：3寸\n箱体设计：胶合板\n手柄：2侧\n杆式安装:35MM底部插孔\n颜色：黑色\n重量：30kg\n尺寸（高x宽x深）721*436*329\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：96DB\n-3db响应：55HZ-20KHZ\n-10dB响应:41HZ-20KHZ\n交叉频率：1.8KHZ\n功率处理（瓦）:800W/1600W/3200W\n最大峰值SPL:130DB\n分散度（HxV）70*70\n阻抗：8欧","只",8]
[2,"单12寸全频音箱（无源）","P.AUDIO","XE-12","类型:无源两分频\n低音扬声器尺寸：12寸\n低音扬声器音圈：2.5寸\n高频尺寸：1寸\n高频音圈：1寸\n箱体设计：胶合板\n手柄：2侧\n杆式安装:底部插孔\n颜色：黑色\n重量：14.2kg\n尺寸（高x宽x深）550*346.5*362.7\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：93DB\n-3db响应：70HZ-18KHZ\n-10dB响应:60HZ-20KHZ\n功率处理（瓦）:200W\n最大声压级：116DB\n最大峰值SPL:119DB\n分散度（HxV）90*65\n阻抗：8欧","只",2]
[3,"18寸高输出低音音箱","P.AUDIO","PRO STS-118","类型:无源两分频低频反射\n低音扬声器尺寸：18寸\n低音扬声器音圈：4寸\n\n箱体设计：矩形，18 mm，13层桦木/杨木层压胶合板\n手柄：2\n杆式安装:35MM\n粉末涂层，黑色，14号穿孔钢带隔音透明布背衬。\n重量：48kg\n尺寸（高x宽x深）558*568*718\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：96DB\n-3db响应：40HZ-120HZ\n-10dB响应:35HZ-250HZ\n交叉频率：30HZ,24DB/octave HPF\n80HZ,24DB/octave LPF\n功率处理（瓦）:1000W/2000W/4000W\n最大峰值SPL:132DB\n分散度（HxV）无指向性\n阻抗：8欧","只",6]
[2,"2*1380W Hifi级功放","P.AUDIO","ID1400","高音质，高性能和紧凑的尺寸不再是冲突的功能！P.AUDIO ID系列蜂窝动态驱动使之成为可能。ID系列由于其非常高的性能，创新的技术决定了它们吸引人的声音特性，使低音听起来非常动态和自然。\n\n蜂窝动态驱动是一种旨在提高放大器动态性和效率的技术。一个特殊的处理器加上一个高速的ID转换器可以产生非常高的效率，其范围在80%以上。不同之处在于，输出信号中不存在由切换过程引起的故障以及由此产生的失真。\n\n蜂窝动态驱动是一种在高性能动态下提高音质的技术。在ID端点中使用具有最佳SOA限制值的功率，并且显著降低了粘着系数，这就是为什么最后一级会有清晰、高分辨率的高保真声音。\n\nID有许多保护电路，防止变形和损坏，确保安全运行。\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×1380W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×2760W；\n额定功率（桥接）：(8Ω)：3660W；\n输出接口：Speakon and Binding\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比：≥95dB；\n失真度（THD）：≤0.03%；\n阻尼系数：（f=1KHz 8Ω）＞240；\n转换速率：15V/uS；\n保护：Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut\n冷却系统：Two steps speed fan\n电源：AC:220-230V，50Hz/60Hz\n净重：14.8Kg；\n尺寸(WxDxH)：482x377.5×88mm","台",7]
[3,"2*580W Hifi级功放","P.AUDIO","ID600","高音质，高性能和紧凑的尺寸不再是冲突的功能！P.AUDIO ID系列蜂窝动态驱动使之成为可能。ID系列由于其非常高的性能，创新的技术决定了它们吸引人的声音特性，使低音听起来非常动态和自然。\n\n蜂窝动态驱动是一种旨在提高放大器动态性和效率的技术。一个特殊的处理器加上一个高速的ID转换器可以产生非常高的效率，其范围在80%以上。不同之处在于，输出信号中不存在由切换过程引起的故障以及由此产生的失真。\n\n蜂窝动态驱动是一种在高性能动态下提高音质的技术。在ID端点中使用具有最佳SOA限制值的功率，并且显著降低了粘着系数，这就是为什么最后一级会有清晰、高分辨率的高保真声音。\n\nID有许多保护电路，防止变形和损坏，确保安全运行。\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×580W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1160W；\n额定功率（桥接）：(8Ω)：1860W；\n输出接口：Binding\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比：≥95dB；\n失真度（THD）：≤0.03%；\n阻尼系数：（f=1KHz 8Ω）＞240；\n转换速率：15V/uS；\n保护：Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut\n冷却系统：Two steps speed fan\n电源：AC:220-230V，50Hz/60Hz\n净重：11.5Kg；\n尺寸(WxDxH)：482x307×88mm","台",1]
[10,"32路数字调音台","MIDAS","M32","详细参数：\n32路输入通道，16个AUX输出，6个编组，LCR主输出。\n40bit浮点信号处理，96kHz的采样率，192kHz的数模/模数转换\n特性\n支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出\n40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率\n192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计\n采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造\n8个DCA编组，6个哑音编组\n8个立体声效果处理器\n25个100mm MIDAS PRO电动推子\n7寸TFT彩色“日光”显示屏\n通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输\n通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站\n通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制\n自适应的开关式电源\n长达3年的保修计划\n英国设计和指导","台",1]
[11,"数字接口箱","MIDAS","DL16","●16个带MIDAS经典话放输入通道\n●8个模拟平行XLR输出通道\n●AES50采用KLARK TENKNIK Super MAC超低延迟技术\n●CAT5电缆的传输距离最高可达100m\n●双AES50端口，每个可级联三个DL16——不需要拓展器或路由器\n●可控制精确计量的7格电平信号指示灯\n●所有的输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听\n●能与P16-M个人监听系统连接\n●应用于多种使用模式的双ADAT输出接口\n●MIDI输入输出接口提供控制台与舞台MIDI设备之间的连接\n●可通过USB连接个人PC进行系统升级\n●整机由高质量的组件所构成\n●坚固耐用的结构确保长效的使用寿命\n详细介绍:\n1.支持耳内监听应用的ULTRANET个人监听系统连接口\n可通过DL16的ULTRANET接口连接到P16个人监听系统，便于每个演员对自己听音进行修饰及控制。这可以让表演者集中注意力，全身心投入表演，为听众带来一场完美的听觉盛宴。\n2.应用于分离模式及独立模式的双ADAT输出\n许多制造商都采用ADAT数字接口作为音频设备之间传输数据的桥梁，比如调音台、合成设备(电子键盘等)、照明设备和效果器等。通过DL16的双ADAT输出，可便捷地与其他支持ADAT协议的外置设备进行连接。\n3.应用于DL16级联的AES50接口——不需要扩展器或路由器\n通过CAT5屏蔽线(STP)，最多可级联3台DL16，为舞台提供48个输入接口和24个输出接口。AES50传输协议具有高通道数，稳定且延迟极低，相位对齐的时钟分配网络，误差检测，网络冗余等优点。人性化的设计以及通用的操作，适应业内的需求。该接口箱不但可以应用于现场演出，录音棚，也可以应用于后期制作、广电等场所。\n4.通过CAT5/5e传输最高可达100m距离\n舞台与现场调音位的信号连接是非常棘手的。DL16具有独特的监听控制/前置话放控制，便于使用者对每一路的信号进行监听及控制。DL16舞台接口箱上，除了具有信号电平表外，还可以调节每通道增益，+48V幻象电源，以及监听功能。\n5.所有设置都可通过DL16前面板或调音台进行控制\nDL16能在前面面板控制或通过调音台控制，仅需通过单条CAT5/5e便能传输高达100m距离。设置完成后，DL16的所有分配设定可通过调音台锁定","台",1]
[12,"4进8出数字音频处理器","P.AUDIO","PA480","系统特性：\n全新的PA系列处理器，采用DSP内部处理、高端的工作室级模拟电路和主控级压缩器设计，为扬声器处理设计树立了新的标杆。D/A转换采用了PaGrade技术，增强了脉冲响应以获得准确的低音响应。\nPA系列处理器一款具有卓越音频性能的产品，并提供了功能强大、直观的界面。配套P.AUDIO ID系列蜂窝动态驱动技术的Hifi级放大器，可获得最佳音质！\n\n系统参数：\n•4路XLR输入，8路XLR输出。\n•强大的处理功能，包括32 bit DSP芯片处理，48kHz采样率，24 bit AD/DA转换。\n•强大的输入处理部分功能，包括增益，噪声门，静音，相位，连动调节等。\n•强大的输出处理部分功能，包含分频，7个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等。\n•输入/输出通道的PEQ增益、带宽、频率连续全部可调，有以下类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1阶、移相2阶。\n•输入输出通道之间可以自由进行矩阵式配置，每个通道名称可以更改。\n•输出通道配置独立的相位曲线调整能力，PEQ类型选择移相1阶会导致180度曲线调整，移相2阶会导致360度曲线调整。\n•分频器的类型可选择：Butterworth, Link witz-Riley, Bessel ，斜率在-6dB/Oct至-24dB/Oct可选。\n•输出通道的压缩/限幅器阀值，比率，软拐点，启动时间，恢复时间连续可调。\n•输出通道的延时模块具有高达680ms的延时时间。\n•所有通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n•输出通道可看到当前所有输出通道的PEQ曲线调整图。\n•内部设有测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。\n•30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。具有密码保护功能，使设备更安全。\n\n \n系统规格\n频率响应：20Hz-20kHz,-0.3dB\n动态范围 ：>110dBu\n失真度：<0.005% at 1kHz（0dBu）\n串音：>70dBu，20Hz-20kHz\n共模拟制比：>75dBu 1KHz\n输入类型：平衡式XLR连接\n输入最大电平：+15dBu\n阻抗：1MΩ/stereo; 500KΩ/Mono\n输出类型：平衡式XLR连接\n最大输出电平：+15dBu\n阻抗：<500Ω\n数字处理部分：24bit sigma-delta A/D、D/A转换，32 bit DSP，48kHz采样率\n显示屏：彩色LCD屏显示当前参数及所有设置\n前面板：带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口\n后面板：RS232控制端口\n电源 ：AC 95V-250V  50/60Hz\n尺寸(WxDxH)：482*205*44mm","台",1]
[13,"乐器话筒","SHURE","PGA DrumKit 6","全套专业鼓话筒套装\n1 x PGA52 心形动圈底鼓话筒\n2 x PGA56 心形动圈军鼓/通鼓话筒\n1 x PGA57 心形动圈乐器话筒\n2 x PGA81 心形电容乐器话筒\n3 x A25D 话筒夹\n2 x AP56DM鼓边框支架\n6 x 15英尺（4.6米）XLR-XLR线缆\n拉链式便携包","套",1]
[14,"单通道无线手持系统（心形动圈无线手持话筒）","NADY","U-1100 HT","U-1100 HT无线手持系统包含1台U-1100单通道无线接收机，1只HT-1100心形手持式发射机。\n\nU-1100系统介绍：\nU-1100（单发射机）是每个发射机可选择100个信道的UHF无线系统，对于说话和唱歌应用来说同样理想，而且由于许多功能和具有竞争力的价格，已成为纳迪更受欢迎的系统之一。U-1100/2100具有用户友好的功能，例如：ASC下载功能可轻松设置，向每个发射机发送选定的频道信息；120分贝动态范围的清晰透明音频；高达500英尺（视线范围）的操作；复杂的中频滤波，可在相同的位置都包括在一个坚固的ABS外壳。把U-1100/2100带到任何你需要的地方，在舞台上或舞台上体验原始的音频。\n\nU-1100单通道无线接收机主要性能：\n\n无与伦比的最先进的PLL超高频性能，120dB动态范围和操作，高达500英尺（视线范围）\n•每个频带100 UHF频率\n•频率自动扫描，快速、方便地找到清晰的频道或用户可选择的预设\n通道，所选通道存储在存储器中，以供以后使用\n•ASC™（自动同步频道）下载功能通过红外发送器将选定的频道信息发送到发射机，以便于频率同步\n•复杂的中频滤波，可在同一位置同时运行多个系统\n•后面板可拆卸旋转BNC天线\n•前面板触摸控制按钮，方便频道选择和ASC™操作\n•全前面板LCD显示器（带背光），包括选择的频道、射频/音频条形图，\n扫描和红外、A和B通道的LED TX-ON、上/下设置按钮、电源开/关开关和音量控制\n•后面板，平衡卡侬固定话筒音量和可调不平衡1/4“插孔音频线路音量\n和输出；静噪（射频静音）调整；直流输入插孔，天线插孔。\n•外部供电，包括110V-220V AC/13.5 VDC 400毫安适配器\n•坚固耐用的全ABS塑料外壳，经久耐用\n•发射机选择：U-1100HT手持式话筒或U-1100LT腰包式领夹式（LT）、Headmic™（HM）或U-1100GT乐器（GT）\n•可选RMT-1KUD可用于机架安装单或双U-1100/2100接收器\n\nHT-1100心形手持式发射机主要性能：\n\n•打开/关闭电源和静音的触摸按钮允许在发射器打开的情况下进行方便的音频静音\n•液晶显示器（带背光），包括选择的频道和频率、电池电量状态\n•带上/下嵌入式按钮的手动可选频道，或带RX选定频道和频率的ASC同步\n•使用两节AA碱性或镍氢电池，操作方便、经济\n具有单向钕动态盒，以获得最佳真声、最大反馈抑制和最小处理噪声。\n•光滑外壳，内置天线，经久耐用，美观大方\n\nU-1100单通道无线接收机参数：\n\n系统接收器：双转换超外差\n选择性：60dB，正常值±75 kHz偏移\n图像抑制：-70dB，最小灵敏度，107dBm，正常杂散抑制65dB，正常\n静音阈值：可调（-65dBm至-95dBm）\n控件：组/频道/自动扫描、红外ASC同步按钮、电源开/关、开关、静音音量壶、音量壶\nLCD/LED显示器：两位LCD面板，指示所选频道；RF/AF条形图指示器，电池电量，TX通道A和B LED指示器\n音频输出：线路输出不平衡，可调线路音频输出；麦克风输出平衡，固定麦克风电平音频输出\n输出阻抗：不平衡，1k.937，平衡；600。\n功率要求：13.5VDC/0.4A\n天线：双可拆卸旋转BNCantenna\n尺寸：8“宽x 6”深x 1.25“高（20.4cm x 15.3cm x 3.2cm）\n重量：556.8 g\n外壳：ABS塑料\n\nHT-1100心形手持式发射机参数：\n\n射频输出功率：+14dBm（典型25mW）/50Ω\n谐波/杂散发射：-50dBc正常\n输入阻抗：10kΩ\n控制：关闭/打开电源，静音\nLCD/LED显示：频道/频率、电池状态、静音LED\n天线类型：整体式\n电池类型：2 x AA碱性电池或镍氢电池\n电池寿命：一般8-10小时，碱性\n尺寸：9.5“长x 1.5”深（24.1cm x 5.1cm）\n重量（不含电池）：323.5g\n外壳：ABS塑料\n\n包装信息\n包装重量：2.3磅\n箱体尺寸（长x宽x高）：14 x 12 x 2.9cm","套",2]
[15,"音响壁挂架/吊架",{"$nulls":3},"套",4,null,null,"现场自备"]
[16,"话筒支架",{"$nulls":7},"现场自备"]
[17,"设备机柜",{"$nulls":7},"现场自备"]
[18,"辅材",null,null,"接插件/过机线/卡龙头/音响头等",{"$nulls":4},"现场自备"]
[19,"线材",{"$nulls":7},"现场自备"]
["合计（含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":7},273374]