{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["产品线"],"not_rendered":{"images":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"产品线","index":0,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[9,1,9,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["无线会议系统"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
[1,"无线会议服务器","NADY Pro","WGT Dayne","WGT Dayne作为整个无线会议系统的核心，是NADY Pro的新一代产品。WGT Dayne基于LINUX系统开发，全数字音频技术，内置新一代高性能CPU处理核心，高速DSP数字音效处理器。\n\n主要技术特点：\n•基于LINUX操作系统平台开发，全数字音频技术，内置高性能CPU处理核心，高速DSP数字音效处理器；\n•采用WiFi无线通讯技术，符合IEEE 802.11n网络标准；\n•采用128位AES加密技术，支持WEP/WPA/WPA2无线安全技术，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰；\n\n技术参数：\n系统最大容量：450席\n音频频响： 30Hz～20KHz；\n信噪比：>96dBA\n通道隔离度：>85dB\n动态范围：>94dB\n总谐波失真：<0.05%\n电源：AC100～240V，50/60Hz\n音频接口：1路平衡音频（XLR)、2路线路音频(RCA)\n最大音频输出：LINE OUT ：+20 dBu 非平衡、BLANCE OUT ：+20 dBu 平衡\n输出阻抗：＞1KΩ\n中控控制方式：RS-232\nPC通讯方式：TCP/IP\n摄像控制方式：RS-485\n最大功耗：300W\n网络接口：RJ45×2\n显示：OLED（61mm×37mm）\n录音接口：USB（U盘格式：FAT32）\n录音文件大小：0.8M/分钟\n发言人数限制：1/2/3（不包括主席终端）\n视频输入接口：RCA×8（1Vp-p 75Ω）\n视频输出接口：RCA×4（1Vp-p 75Ω）\n摄像跟踪协议：PELCO-P/PELCO-D/VISCA\n工作温度：-0～45℃\n存储温度：-20～50℃\n尺寸（长×宽×高）：483mm×437mm×90mm\n安装：桌面或19''机柜安装\n重量：7.2Kg","台",1]
[2,"讨论主席单元终端","NADY Pro","WGT Dayne C","WGT Dayne C作为整个无线会议系统的核心拾音设备，是NADY Pro的新一代产品。WGT Dayne C讨论主席单元终端采购全数字音频技术，内置卓越性能CPU处理核心部件。采用无压缩、高保真、低延时的音频传输技术，支持48KHz音频采样率；内置的高速DSP数字音频处理部件，可有效滤除人声中无效的低频部分，避免低频冲击声，提升人声的清晰度和饱满度！\n\n主要技术特点：\n•超强抗手机干扰能力；\n•自带Ø3.5 mm的耳机插口和录音接口，音量可调（7级）；\n•内置高保真扬声器（2W），音量可调（7级），合理的音腔设计，声音清晰、宏亮；\n•最多同时开启终端数量为4个（1台主席终端+3台代表终端）；\n•最大支持128个无线AP连接管理，实现更大的无线覆盖范围，终端可无缝漫游；\n•支持SSID无线网络设置，确保同一环境内多套系统同时使用互不干扰；\n\nWGT Dayne C主席终端除具有代表终端全部功能外，还具有以下功能：\n•主席终端可以自由开启，不受终端开启数量的限制；\n•具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表终端；\n•具有批准代表终端发言请求的功能；\n\n技术参数：\n工作频率：2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz三频通信\n显示参数：4.3英寸电容屏\n音频频响：20Hz～20KHz\n灵敏度：-46 dBV/Pa\n等效噪声级：20dBA（SPL）\n最大声压级：125dB（THD＜3%）\n总谐波失真：＜0.05%\n信噪比：≥96dB\n麦克风类型：心型指向性驻极体\n方向性：0°/180°：>20 dB (1 kHz)\n咪杆长度：310mm（标配，有410mm/510mm长度备选）\n输入阻抗：2KΩ\n耳机输出接口：Ø3.5 mm插孔\n录音输出接口：Ø3.5 mm插孔\n耳机负载：＞16Ω\n耳机音量：10mW\n内置扬声器：2W/8Ω\n额定电压：12V\n最大功耗：8W\n电池容量：3000mAH\n电池使用时间：≥14小时\n工作温度：0～45℃\n存储温度：-20～50℃\n尺寸(长×宽×高)：212mm×139mm×67mm\n重量：0.94Kg（整机）","套",1]
[3,"讨论代表单元终端","NADY Pro","WGT Dayne D","WGT Dayne D作为整个无线会议系统的核心拾音设备，是NADY Pro的新一代产品。WGT Dayne D讨论代表单元终端采购全数字音频技术，内置卓越性能CPU处理核心部件。采用无压缩、高保真、低延时的音频传输技术，支持48KHz音频采样率；内置的高速DSP数字音频处理部件，可有效滤除人声中无效的低频部分，避免低频冲击声，提升人声的清晰度和饱满度！\n\n主要技术特点：\n•超强抗手机干扰能力；\n•自带Ø3.5 mm的耳机插口和录音接口，音量可调（7级）；\n•内置高保真扬声器（2W），音量可调（7级），合理的音腔设计，声音清晰、宏亮；\n•最多同时开启终端数量为4个（1台主席终端+3台代表终端）；\n•最大支持128个无线AP连接管理，实现更大的无线覆盖范围，终端可无缝漫游；\n•支持SSID无线网络设置，确保同一环境内多套系统同时使用互不干扰；\n\n技术参数：\n工作频率：2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz三频通信\n显示参数：4.3英寸电容屏\n音频频响：20Hz～20KHz\n灵敏度：-46 dBV/Pa\n等效噪声级：20dBA（SPL）\n最大声压级：125dB（THD＜3%）\n总谐波失真：＜0.05%\n信噪比：≥96dB\n麦克风类型：心型指向性驻极体\n方向性：0°/180°：>20 dB (1 kHz)\n咪杆长度：310mm（标配，有410mm/510mm长度备选）\n输入阻抗：2KΩ\n耳机输出接口：Ø3.5 mm插孔\n录音输出接口：Ø3.5 mm插孔\n耳机负载：＞16Ω\n耳机音量：10mW\n内置扬声器：2W/8Ω\n额定电压：12V\n最大功耗：8W\n电池容量：3000mAH\n电池使用时间：≥14小时\n工作温度：0～45℃\n存储温度：-20～50℃\n尺寸(长×宽×高)：212mm×139mm×67mm\n重量：0.94Kg（整机）","套",9]
[4,"高灵敏度指向性鹅颈话筒杆（41cm）","NADY Pro","WGT D41","高灵敏度心型指向性驻极体麦克风；\n拆卸双软管鹅颈螺纹式麦克风，使话筒可以方便和安全地连接到WGT Dayne单元；\n其指向性特征，保证在大量噪声的环境中仍能提供最佳性能；\n具有极强的抗手机信号干扰；\n当麦克风关闭时，光环形熄灭（不透明）；\n红灯亮时，麦克风正在发言；\n杆长：41cm\n重量：0.2kg","只",10]
[5,"无线接入点收发器","NADY Pro","WGT APT","WGT APT作为整个无线会议系统的传输核心，是NADY Pro的新一代产品。WGT Dayne采用当前普遍的WiFi无线技术，无线传输速率可达1300Mbps。支持基于802.11ac Wave2规范的MU-MIMO技术，解决人员密集场所带来的网络传输压力，保持无线传输稳定性！\n\n\n主要技术特点：\n采用128位AES加密技术，支持WEP/WPA/WPA2无线安全技术，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰；\n•最大支持128个无线AP连接管理，实现更大的无线覆盖范围，终端可无缝漫游；\n•支持SSID无线网络设置，确保同一环境内多套系统同时使用互不干扰；\n•内置高增益天线，具有功率调整功能，可根据现场情况调整发射功率，确保通信稳定；\n•支持POE供电，减少线材铺设，便于安装；\n•支持吸顶/壁挂/桌面放置三种安装方式，灵活多变，可适应各类型会场的安装环境；\n•无线信号覆盖范围稳定通讯距离30米；\n\n技术参数：\n频率范围：2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz三频通信\n最高传输速率：1300Mbps\n接口：10/100/1000M 自适应网口×2，RJ45\n单台AP容量：60台\n无线信号覆盖范围：30米（稳定通讯距离）\n工作电源：PoE供电(支持802.3at),配置POE电源适配器\n功耗：<19W\n工作温度：-10℃~50℃\n存储温度：-40℃~70℃\n工作湿度：5~95%(非冷凝)\n存储湿度：0~ 100%(非冷凝)\n尺寸（长×宽×高）：200 mm×200 mm×23mm\n重量：0.3Kg","套",1]
[6,"锂电池充电站","NADY Pro","WGT CRG","WGT CRG作为整个无线会议系统的配套装置，是NADY Pro的新一代产品。WGT CRG锂电池充电站，充电电路采用独立模块化设计，确保充电过程更安全可靠，同时能实时管理电池电量及充电电流，延长电池寿命。\n\n主要技术特点：\n•电池采用防反插设计，电池自动检测，反插或不插入电池时，充电模块不工作；\n•最多可同时为10块电池充电，充电时间为5小时；\n•采用全球通用电压的开关电源，使用范围更广，电源功率充足；\n\n技术参数：\n电源：AC100～240V,50～60Hz\n功率：150W\n充电时间：5小时\n工作温度：0～45℃\n存储温度：-20～50℃\n重量：6.7kg（净重）/8.7kg(满载）\n尺寸：415mm×344mm×87mm","套",1]
[7,"POE型交换机",{"$nulls":3},"台",1,null,null,"自备"]
[null,"合计（含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":6},244736]