{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案一"],"not_rendered":{"images":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案一","index":0,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["音响方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音箱扩声系统"]
[1,"12寸全频主音箱","YAMAHA","A12","低音单元:12\"锥盆,高音单元:1\"音圈,号角高音、频率响应:65Hz-20kHz(-10dB)、功率:噪音功率:150W,最大功率:600W,标称阻抗:8Ω、16KG,体积:405×575×323mm ","只",2]
[2,"主扩音箱功放         ","YAMAHA","P2500S","2*250W/8欧,2*310W/4欧，雅马哈工程师特别设计了全新的适用于俱乐部场所的P-S系列功放。 为了这种用途，功放输出能力必须符合适用于俱乐部等娱乐场所的Club 系列音箱，同时用YS处理器 (雅马哈的音箱处理器)对信号进行处理，才能发挥最优的系统性能。","台",1]
[3,"前级效果器","韵乐","X5","音乐\n1.  音乐参量均衡:7段\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n麦克风\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n2.  有麦克风压限功能\n3.  15段麦克风参量均衡\n效果\n回声：\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n3.  回声参量均衡：3段\n4.  回声电平：0～100% \n5.  回声直达声电平： 0～100%\n6.  回声预延时：0～500ms \n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n10. 回声重复： 0～90%\n混响\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n4.  混响直达声可调范围：0～100% \n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平： 0～200%\n2.  直达声电平： 0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  5段音乐参量均衡\n6.  压缩限幅器\n7.  左通道延时：0～50ms\n8.  右通道延时：0～50ms\n9.  左通道静音功能\n10. 右通道静音功能\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200%\n2.  直达声电平：0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡\n7.  压缩限幅器\n8.  延时：0～50ms \n9.  静音功能\n超低音输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～400%\n2.  MIC直达声电平：0～200%\n3.  高通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n4.  低通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n5.  3段参量均衡 \n6.  压缩限幅器\n7.  延时：0～50ms\n8.  静音功能\n后置输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200% \n2.  直达声电平：0～200% \n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡 \n7.  压缩限幅器\n8.  左通道延时：0～50%\n9.  右通道延时：0～50%\n10. 左通道静音：静音/非静音\n11. 右通道静音：静音/非静音","台",1]
[4,"无线手持话筒","BBS","U666","产品性能特点：\n*数控PLL锁相环回路设计，使得信号更加稳定\n*锁定功能设计，以防止用户的误操作\n*采用最新近的（SMT）表面贴装工艺，使得产品质量更加稳定\n*超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性\n*内建式静音及音码锁定回路抑制干扰\n*传感器类型：动圈\n*拾音模式：心形\n*频率响应：50 Hz - 18 kHz\n*灵敏度（1 kHz）: -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa","套",1]
[5,"二分频同轴吸顶扬声器","JBL","Control 24C","二分频同轴吸顶扬声器,4\"低音,15W,150度,90HZ-20KHZ,86db灵敏度,8欧","只",9]
[6,"二通道广播功率放大器 2*120W","KDLK","KL-266T","采用先进高效功率放大电路，强劲的功率输出，超强负责能力，设有2音频输入，没路音量可独立调节， 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为2*60W，输出频响范围为100~16KHz；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*88*400mm，电源功耗为204W","台",1]
[7,"音箱线",{"$nulls":3},"米",200,null,null,"机柜自备"]
[8,"音箱壁挂支架",{"$nulls":3},"只",2]
[9,"其他辅材接插件",{"$nulls":3},"批",1]
["合计（含税，不含运费）",{"$nulls":7},17925]