{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
[1,"主扩音箱","PRODIO\n宝迪奥","DSP-112","两路两单元系统\n单元配置：12\" x 1；N/A；1.5\" x 1\n频率响应：f0Hz-20kHz \n额定功率：400W \n最大输入：800W\n标准阻抗：8Ω \n尺寸(mm)：390 x 596 x 385（W × H× D）\n净重(kg)：23","只",4]
[2,"2*900W功放","YYAUDIO \n雅音","UA900D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×900W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1350W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.5Kg，机箱厚度2U；\n整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性","台",2]
[3,"前级效果器","YYAUDIO \n雅音","KA500S","音效：\n01. 话筒拥有出色的参数混响器，让演唱人声表现得浑厚，富有广阔的空间感\n02. 音乐拥有 7段参量均衡\n03. 话筒拥有 15段参量均衡，压限器，反馈抑制等级\n04. 主输出拥有5段参量均衡，比例缩放器，延时器\n05. 超低音拥有3段参量均衡，让声音表现更加有现场的强烈感\n话筒：\n01. 三组混合输入的话筒接口\n02. 带有一个模拟电平开关的噪声门\n03. 拥有出色的反馈抑制电路，防止啸叫\n输入：\n01. 两组双通道手动切换输入的莲花音频接口\n调节：\n01. 用过面板旋钮或按键\n02. 使用USB转Rs232接线联机调试\n03. 调试软件 Audio Effect Controler\n硬件特征：\n01. 采用ADI-SHARC 21375 DSP\n02. 采用 108dB 高信噪比 ADC & DAC\n03. 数模转换采样率为 48KHz\n04. 超低的音频输出噪声，和开机关机声道静音设计\n05. 6通道音频输出，2通道音乐输入，3通道话筒输入\n07. 支持RS232接口调试\n模拟音频元件：\n \n输出放大运算器 ：TI 5532DD\n话筒放大运算器 ：JRC 2068DD\n话筒放大运算器 ：TI 5532DD\n音频特征：\n01. 采用 48KHz/s 音频采集率\n02. 高信噪比及低输入输出噪声\n03. 开机及关机静音控制\n04. 出色的话筒音频混响器\n\n用户接口规格：\n     \n音频模拟输出接口 ：6 Channels (XLR female)\n耳机模拟输出接口 ：无\n数字音频输出接口 ：无\n  \n话筒模拟输入接口 ：3 Channels (6.35mm)\n音频模拟输入接口 ：2/4 Channels (RCA)\n数字音频输入接口 ：无\n  \n数字控制接口 ：RS232转USB\n无线控制接口 ：无\n  \n面板液晶显示屏幕 ：双行20字符英文 COB\n话筒输入信号指示 ：无\n话筒输出信号指示 ：无\n音乐输出信号指示 ：无\n按钮 ：12 个按键\n旋钮 ：3 个音量调整旋钮, 1 个调节旋钮\n  \n电源开关 ：1 个电源开关(背面)","台",1]
[4,"一拖二无线手持话筒\n（真分级）","COEFMIC\n歌夫怡","VO6012K","四天线信号加强接收.高保真声音传输电路，专属咪芯，确保声音的清晰度和还原性。接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止界信号干扰。200－300个信道，叠机多套使用时不串频、不掉频。可在同一场合同时叠机使用20套，特别适用于学校工程、部队远距离工程、大型、小型演出活动等场合。发射器没有开关冲击声，确保后级功放及扬声场安静。接收机：频率振荡方式：PLL锁相环回路，通道组数：双通道，功能显示方式：LCD/LED,射频范围： 640-900MHz 调制方式：Fm， 可用带宽： 每通道50MHz 信道数目:200-300通道， 频率稳定性： ±0.005%PLL锁相回路频率控制， 动态范围：＞110dB 峰值频偏：±45KHz 音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：＞105dB 综合失真： ＜0.5% 稳定接收≥ 200米，发射机: 频率范围:640-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电池要求:AA型1.5Vx2碱性电池","套",1]
[5,"点歌机","星网视易","D66","2t硬盘；19.5寸触摸显示器\n1.支持4k，7.1声道，拥有极的音视频芯片，采\n用电容屏为您提供好的音画质效果体验\n2.支持触摸屏、手机、平板、薇信等多种播控方\n法，支持手机和触摸屏之间的实时投屏技术\n3.云端拥有20多万首正版曲库，曲库每周更新\n4.多唱魔镜3系统，娱乐互动体验:照片MV、大眼\n拍拍、炫屏秀秀为您提供私人专属N录制，双麦PK\n、游戏闯关为您提供K歌互动体验，歌神训练营教\n会您成为麦霸","台",1]
[6,"8路电源时序器","YYAUDIO \n雅音","NPW80","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/5000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示\n每路开关间隔时间/定时时间：1秒\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：方船型开关\n单路独立开关功能：不支持面板独立控制\n功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表\n叠机级联功能：有（可选配）\n机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长510MM * 宽260MM * 高10MM(美牛硬纸盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共19KG，外包装尺寸：长530MM * 宽280MM * 高550MM\n总重量（含包装）：3.8KG","台",1]
[7,"壁挂支架",{"$nulls":7},"现场自备"]
[8,"线材辅材",{"$nulls":7},"现场自备"]
[9,"安装调试",{"$nulls":7},"不含"]
[10,"运费",{"$nulls":7},"不含"]
["合计（含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":7},40830]