{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":10},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["会议室音响扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、K歌系统"]
[1,"12寸会议音箱","JBL","CV1252T","系统类型：12\" 两分频低频反射式音箱\n• 频率范围（-10dB）：65Hz - 18 kHz\n• 频率响应（ ±3dB）：75Hz - 15 kHz\n• 灵敏度 (1w@1m)：92 dB\n• 额定阻抗：8Ω（8Ω档位时）\n• 最大声压级输出 （1m）：114dB 长期最大功率（120dB峰值）（8Ω档位时）\n• 额定功率\n（连续 / 音乐信号 / 峰值）：250W / 500W / 1000W（8Ω档位时）\n• 覆盖角：150º x 120º（H x V ）\n• 变压器档位： 8 Ohms，OFF， 70V（20W / 40W / 80W / 160W ）\n                       100V（40W / 80W / 160W ）\n•插入损耗：<1.0dB 任意档位设定时\n•低音单元：1 x 12\"低音单元\n•高音单元：2 x3\"纸锥高音单元\n•尺寸（H x W x D）：352mm X 586mm X 350mm\n•净重：17.4 kg\n","只",4]
[2,"4*500W D类数字功放","EVH AUDIO","Vortex 500DQ","◆功率：4×500W/8Ω  4×750W/4Ω  4×950W/2Ω  1300W×2/8Ω桥接  1900W×2/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB\n◆总谐波失真：≤0.1%\n◆信噪比：≥100dB\n◆阻尼系数：≥500\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：38.2dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×435×89\n","台","1"]
[3,"16路调音台","SOUNDCRAFT","Signafure16","高性能16输入小格式模拟混频器与板载的影响\n标志该®鬼麦克风前置放大器低噪声性能\n著名的英国声艺®sapphyre EQ中波段范围每通道\n词汇®影响发动机采用屡获殊荣的混响，延迟，合唱和调制\ndbx®限制器（高比压缩机）在输入通道\n2 / 2-out USB音频播放和录音\n可切换高阻输入吉他，贝司和其他乐器\n高通滤波器（低切）、48V幻象电源的所有麦克风通道\n综合该®GB系列音频路由\n光滑的优质推子\n旅游品位的稳健金属建设及可靠性\n内部通用电源","台",1]
[4,"数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X26","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。>输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。>输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1 阶、移相2阶。>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。>输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。>前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。>30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。","台",1]
[5,"反馈抑制器","EQ Acoustics","FBQ2000","产品性能：\n每个通道都有24个可编程的滤波器\n两个独立处理通道\n所有滤波器可自由分配在定点及动态模式\n具有全自动动态滤波器释放功能\n所有滤波器的Q值可调，适合音乐/演讲等任何场合\n每通道有24个滤波器指示灯\n2个XLR，2个TRS平衡输入输出插口\n可选的工作电平指示开关（+4dBu/-10dBu）\n后面板具有当前设定锁定开关\n\n模拟输入：\n2个XLR母座，2个1/4’’ TRS:电子平衡/不平衡， RF滤波器抑制器\n输入阻抗:30kΩ平衡/15k Ω不平衡\n最大输入线路电平:+20.5dBu\n模拟输出：\n2个XLR母座，2个1/4’’ TRS:电子平衡/不平衡， RF滤波器抑制器\n输出阻抗：100Ω平衡\n最大输出线路电平:‘+14.5dBu\n交流/直流性能:\n动态范围:114dBu, A-weighted\nA/D 转换:24bit\n直流/交流性能:\n动态范围:100dBu, A-weighted\nD/A转换 24bit\n系统性能:\n采样率 48kHz\n动态范围:100dBu, A-weighted\n失真度+N%:0.01%, 1kHz\n信噪比 100dBu, A-weighted\n频率响应:20Hz to 20kHz, +/-0.5dB\n信道串音:100dBu, A-weighted\n输入到输出通道串音:100dBu, A-weighted\n工作电压:230 VAC 50/60Hz 115 VAC 50/60Hz\n耗电量:15 W\n物理特性:\n尺寸: 483x195x44mm\n净重: 3.1kg","台",1]
[6,"一拖二无线手持话筒","COEFMIC","V08012c","立体式金属面板，高档、大气、最时尚的电子音量数字显示，左右声音一致性强，操作简便，红外线自动对频、具有导频功能。高保真声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性，配专用咪芯，唱歌轻松。手持采用目前最先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间在8-12小时，可根据客户要求做成人性化待机功能，手持静止不用8秒后自动静音，省电模式，10分钟后自动关机。（待机时间长短可按客户要求定制）。接收机：频率振荡方式：PLL锁相环回路，通道组数：双通道，功能显示方式：LCD/LED,射频范围： 600-980MHz 调制方式：Fm调频，可用带宽：每通道50MHz 信道数目:200-300通道， 频率稳定性： ±0.005%PLL锁相回路频率控制， 动态范围：＞110dB 峰值频偏：±45KHz 音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：＞105dB 综合失真： ＜0.5% 供电：100-240V AC50/60Hz 10W，发射机: 频率范围:600-980MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电池要求:AA型1.5Vx2碱性电池  ","套",1]
[7,"一拖二无线会议话筒","COEFMIC","KS-998","载波频段：UHF520~940MHz（选配）\n通道数：双通道\n调制方式：FM\n灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db  \n频带宽度：30MHz\n最大偏移度：±45KHz \n综合S/N比：>105dB\n综合T.H.D:<0.7% @1KHz \n综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB\n供电：DC 12V~16V 10W \n输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座\n工作有效距离：120M","套",3]
[8,"8路电源时序器","YYAUDIO","NPW-80","1、工作环境：180V-240V 50/60Hz\n2、电源输入：（3X2.5平方电缆）火线（L）、零线（N）、地线（GND）\n3、输出通道数：后板8路直接接至继电器万用插座输出可控，前板2路万用插座直通输出\n4、整机设备最大输出负载 40A，通道负载输出：单通道最大输出负载 20A\n5、多个同类设备可进行级联\n6、前面板带数码电压显示屏（P-802A），内置40A进口滤波电源","台",1]
[9,"音箱壁挂支架",null,null,"壁挂/吊装","套",2]
[10,"网络机柜",null,null,"12U","台",1]
[11,"辅材",null,null,"卡侬头，接插件，音频线","批",1]
[12,"音箱线","秋叶原",null,"2*2.0音箱线","米",100]
[13,"小计",{"$nulls":6},54362,"以上报价含税含运费\n不含安装调试费"]