{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":18},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["报告厅音响扩声系统方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音箱扩声系统"]
[1,"长冲程扩声音箱","Bose","LT 9403","高频单元：1.75寸压缩单元×1\n中频单元：V2中频扬声器单元，包含4.5寸单元×2\n低频单元：15寸低音，具有4英寸音圈\n频率响应：50Hz-16kHz (±3dB)\n频率响应：42Hz-18kHz (-10dB)\n标称阻抗：8Ω\n功率：无源分频500W，\n双功放 中频300W，高频100W; \n灵敏度：95dB-SPL,1w,1m\n最大声压级：\n122dB-SPL, 1m (连续),128dB-SPL, 1m (峰值)\n标准扩散角度(-6dB)：90°(H)X 40°(V)\n外形尺寸：873(H) x 612(W) x 574(D) mm\n重量：64.4 Kg","只",2]
[2,"线性列阵扬声器","Bose","Panaray® MA12","类型：阵列全频扬声器，铰接列阵技术：\n12个2.25英寸单元：\n频率响应：155Hz-12kHz（-3dB）/100Hz～16KHz（-10dB）：\n额定功率（RMS）/阻抗：300W/8Ω：\n灵敏度：88dB，1W/1M（粉红噪声）：\n最大声压级：113dB（IEC噪声）：\n覆盖角度（H×V）：160°垂直于恒定高度。","只",4]
[3,"阵列模块扬声器\n（台唇音箱）","Bose","RoomMatch®RMU208","设计灵活，适用于高品质前景音乐、 后场、 区域补声和 人声地面返听等应用场合。单 Bose® EMB2 压缩驱动器，具有可与 RoomMatch® 全频模块扬声器相媲美的中 / 高频音色。\nEMB2 驱动器，配有专利的 相位塞，降低了失真与分频频率，从而提高了人声频段的音质。\n90° x 60° 恒指向高频号角，覆盖宽广、 均衡，并可在箱体内旋转。\n双 Bose® LF8 8 英寸低音单元，配有 2.0 英寸长行程音圈，人声范围频率响应下潜至 80 Hz。\n准三分频无源分频器，每个 换能器均配有独立的滤波器，具有统一的频率和指向特性。\n80~16,000 Hz 的频率响应，最大声压级为 126dB，可满足最严苛条件下的性能需求。\n配备 U 型架，以及 4 个 M8 嵌入件，安装灵活方便。\n产品规格\n系统性能\n频率响应 (+/-3 dB)180 Hz - 16,000 Hz\n频率范围 (-10 dB) 70 Hz - 16,000 Hz\n推荐高通滤波器 70 Hz, 最小12-dB/倍频程滤波器\n标称覆盖范围 (H x V) 90° x 60° (可旋转高频号角) \n分频器类型 无源分频; 各换能器均采用独立带通滤波器\n功率 (长期连续)300 W 400 W\n功率 (峰值) 1200 W 1600 W\n灵敏度 (SPL / 1 W @ 1 m)2 94 dB 94 dB\n最大 SPL @ 1 m3119 dB 120 dB\n最大 SPL @ 1 m (峰值) 125 dB 126 dB\n换能器\n低频 2 x Bose® LF8 长行程8英寸低频单元 (2英寸音圈)\n高频 1 x Bose® EMB2 扩展中高频压缩驱动器 (2英寸音圈)\n标称阻抗 8 Ω\n物理规格\n箱体 13mm桦木胶合板\n表面 黑色聚氨酯双喷\n网罩 18-gauge(1.2mm)穿孔钢，表面经过粉末涂层处理，黑色\n使用场合 仅室内使用\n接头 1 x Neutrik® NL4 和 1 x 螺丝接线柱，并联连接\n吊架/支架 2 x M8 螺纹嵌入件(每边1个)，供U型支架使用\n外形尺寸 9.3\" x 27.0\" x 10.5\" (236 mm 高 x 686 mm 宽 x 267 mm 深) \n净重 36 lbs (16.3 kg) / 带U型支架 42 lbs (19.1 kg) \n毛重 49 lbs (22.2 kg)","只",2]
[4,"模块化低频扬声器","Bose","LT MB24","低频单元：2个12英寸低音单元\n频率响应：40Hz-280Hz (±3dB)\n频率响应：36Hz-290kHz (-10dB)\n功率阻抗：\n并联模式 800W/4Ω; 独立驱动模式 2X400W/8Ω\n灵敏度：94dB-SPL,1w,1m\n最大声压级：\n123dB-SPL (连续)，129dB-SPL(峰值)\n外形尺寸：873(H) x 612(W) x 574(D) mm\n重量：64.4 Kg","只",2]
[5,"返听音箱","Bose","Panaray® 620M","简洁且多用途。 Panaray® 620M 多向返听扬声器可以灵活的运用于您的设计中。无论安装在哪，都不会影响它的性能和整体美观。扬声器设计将两个5.25(133mm) 英寸的单元安装于一个多方位内格中，六个2.25(57mm) 英寸单元安装于一 的铰接列阵腔体中。这创新的腔体结构，Bose独特的科技使620M的三种方式可以用于所有舞台：\n　　• 独立使用\n　　• 组合使用 - 远距离舞台\n　　• 组合使用 - 近距离舞台\n　　• 简洁、轻盈的设计使扬声器更加耐用。\n　　• 的铰接列阵扬声器设计将单元放置在一个多腔体的箱体中，使620M可以将演出的声音真实的反馈给表演者。\n　　• 低音传递可达到70Hz，可以满足大多数场地的应用。\n　　• 扬声器背后凹槽内的NL4可以将扬声器电缆隐藏起来。\n   产品规格\n　扬声器型号：620M多向返听扬声器\n* 频率响应：70Hz-16kHz (±3dB)\n* 功率阻抗：200W，8Ω\n* 灵敏度：91dB-SPL,1W,1m\n* 较大声输出：113dB-SPL, 1m (平均值)；119dB-SPL, 1m (峰值)\n* 辐射角度：45°位置（独立使用）：水平 - 40°；垂直 - 120°60°位置（组合使用 - 远距离）：水平 - 120°；垂直 - 40°40°位置（组合使用 - 近距离）：水平 - 120°；垂直 - 40°\n* 外形尺寸：552(H) x 318(W) x 266(D) mm\n* 重量：12.7 Kg","只",2]
[6,"开关电源功放","YYAUDIO","AD0.8","◆功率：4×800W/8Ω  4×1400W/4Ω  4×1600W/2Ω  2×2800W/8Ω桥接 2×3200W/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1.5dB\n◆总谐波失真：<0.05%\n◆信噪比：≥80dB\n◆阻尼系数：>800\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/1.4v/38dB/32dB/26dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：40.3dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×448×89","台","3"]
[7,"16路数字调音台","Soundcarft","Si expressiion 1","16（24-Si表达式2,32-Si表达式3）单声道麦克风输入\n4行输入\n66个输入混合\n1个ViSi Connect™选件卡插槽，用于64 x 64个输入/输出扩展\n可自由分配的推子和补丁\n每个总线的每个输入的前/后选择\nAES进出\n全球模式编码器\nSoundcraft FaderGlow™\nGEQ在每辆公车上\n20个子组/辅助总线\n4 FX总线\n8矩阵总线\nLR和C混合母线\n4立体声词汇效果引擎\n输入和输出延迟\n4静音组\n可自由分配的插入循环\nHarman HiQnet集成\n彩色触摸屏界面\n具有40年现场混音声音的最大商业团队—英国著名的调音台生产商SOUNDCRAFT，它使用了专业知识和技术发展了卓越性能的，一个令人耳目一新的，实惠的价格的数字调音台。Si expression 外形尺寸在一定范围内，包括一个19“机架安装版本，提供了强大的数字现场混音具有传奇色彩的SOUNDCRAFT的音质，具有直观性，模拟式控制。只有SOUNDCRAFT FaderGlow™提醒你更好的混音这是一个著名的SOUNDCRAFT创新，直接从我们的Vi系列调音台而来，FaderGlow 照亮推子轨道不同的颜色，一个一目了然的的推子状态信息指示如：辅助发送，FX发送，图形均衡器，等等。\n \n    为混音提供的全局模式编码器\n使它们在任何时候都保持着在您的指尖下给您重要的控制，而不需要选择或指定通道; 当混音到立体声母线，如耳机返听时，这些成为您通道混音声像控制！更多推子意味着同时获得控制更多的通道，减少层的翻页需要！一个完整的输入推子提供即时访问您的混音，Soundcraft独特的tOTEM™ 一触即混音系统，你可能不会甚至不需要改变层来访问所有的输入、母线主控制和FX返回。全局模式编码器提供即时的增益，声像和滤波器。\n    可自由分配的推子\n所有的层之间自由分配推子，使混合更舒适，二个单声道推子组成立体声可用一个单一的推子控制立体声通道，你的主要通道推子不管在哪个层都可以并在同一层上。\n    彩色触摸屏使混音容易\nSi expression（神采）释放给操作者一个自然的混音感觉，一个彩色触摸屏界面意味着没有凌乱，不会有令人沮丧的导航，一个控制每个功能的结构让你直接混音，没有预先选择功能的必要性。\n更多的混音能量\nSi expression（神采）混音能量大，有3种型号提供，最大达66路输入混音，不像其他低成本的数字现场调音台，所有通道都提供了完整的动态，EQ和路由。\n要有一个复杂的监听设置或使用耳机返听？没问题。Si expression（神采）为您提供了35 条母线混音，即使没有可选配的I/O，16 个线路输出作为标准配置，乃至在最小的型号，再加上线路输入和AES I/O。\n    令人惊叹的Lexicon FX\n我们邀请我们的朋友使用Lexicon授权在Si expression（神采）上惊人的数字效果器。每台有4个独立的FX处理器并有专用的FX母线，所以没有需要分配FX到一路母线就能工作！\n    每一路母线有图形EQ\n强大的动态处理来自BSS和dbx，所有动态参数和EQ频段可即时访问，在每路母线上的图形均衡器是标配的，无需时间，无需配置，而且最重要的是它并没有“吃掉”FX的处理能力。\n    D.O.G.S：调音台的最好的朋友\n另一个重要的创新是D.O.G.S（直接输出增益稳定）系统，它可以补偿两台调音台共享相同一信号源，如舞台上的话筒增益调整，保持原有系统之间话筒输入和直接输出稳定，确保第二个（从）调音台的混音平衡不被破坏。\n    最重要的是它的声音\n所有的混音动力在世界上是不稂不莠，没有比较好的声音质，这就是为什么我们要给Si expression（神采）超透明度、高的动态余量、可存储调用的数字控制，这些都直接来自于我们 VI1 调音台的话筒前置放大器，DSP性能来自于先进的Soundcraft Studer音频实验室。Si expression（神采）可提供16（机架式），24和32通道台式。\n    64x64选项卡插\n多种I/O格式，个人监听系统，数字音频工作站等接口可选\nACS（可分配的通道条）\nACS是完整的信道控制部分，可以即时访问所有的输入参数，压缩和门控制，所有EQ频段控制，声像控制。只要选择的通道，一切都在您的指尖上。\n    输入部分\n输入部分设有 8 段立体声音量表，幻像电源和极性反相，增益调整和高通滤波器频率设置控制。\n    动态部分\n动态部分为每路输入通道提供门，压缩器功能控制，同时也能加载到所有母线上，这些控制包括滤波器，阈值，启动，释放时间，增益，深度和比例调整。\n    母线选择\n提供即时访问任何混音母线并直接接选定母线，设置调音台进行混音。音量表指示被激活通道和母线的电平，增益减少量和噪声门开关的状况。\n    选择\n按通道条上的选择按钮在中央控制部分能对本通道进行增益、均衡器、动态、声像和延迟调整。\n用户可配置输入通道到任何输入层，母线主推子也可分配到主输出层。\n用户可配置的推子层\n    声艺FaderGlow™推子照亮\nSoundcraft为高端VI系列调音台开发的FaderGlow照亮技术能根据当前的操作模式照亮推子，黄色显示推子前辅助发送，绿绿色为推子后送出，青色为FX送出，红色为GEQ等等。真正的美是Aux Matrix或FX发送，它们的工作原理完全相同,引导你控制发送的电平。\n图示均衡\n选择GEQ使得图示均衡器被带入到推子上，推子控制对应每一个频率，使得图示均衡器的控制感觉很好地被复制到Si Performer–BC上。按GEQ LO选择控制图示均衡器的低段频率从31Hz到630Hz，按GEQ HI控制频率在800Hz到16kHz。GEQ可提供给每路AUX，MATRIX和MASTER母线。\n一个键做一种混音－容易学习，和64x64选项卡插槽的结果一致。\n VI1话筒前置放大器\nSI Performer–BC话筒前级放大器是按照Soundcraft具有杰出表现力而又有传统性的设计，它的透明度，高余量和高过载特性，赢得全世界赞誉。这些前置放大器使用了SOUNDCRAFT VI1控制台精度数字控制技术，是业界领先的VI系列范围的一部分。\n均衡部分\n一个四段均衡器能提供给每通道和每路输出母线，高频和低频部分能选择钟型和坡型。\nUSB\n能通过USB口把调音台的设置和快照储存到USB上，供以后调用这些设置和快照。\n输出部分\n输出部分包含了延迟控制（所有输入和输出都能使用）以及一个声像控制，加上立体声和单声道混合分配。\n彩色触摸屏\n主要用于设置，显示控制和命名使用。在这里你可以指定插入，配置通道和设置监听等。\ntOTEM™一键式易混音","台",1]
[8,"8进16出数字媒体矩阵","XILICA","A0816","8 路模拟音频输入口,支持 48V 幻象电源供给/或选择线路输入\n16 路模拟音频输出\n4 进 2 出的逻辑开关接口,可用亍火警信息接入,开启投影幕布或调用前 8 个场景程序\nRJ45 接口用于连接到局域网进行集中管理,软件设计系统为全开放式架构，自由拖拉DSP模块，可自定义PC 控制界面，安卓TOUCH7触摸屏，mini墙面面板,苹果 IPAD界面,第三设备可控，浏览器访问界面(用SM1服务器时)，运用Solaro软件通过IPAD平台还可对其他支持TCP/IP协议设备进行控制\n前面板 LED 屏主要功能包括\nDHCP 的开关(自动分配获取 IP 地址)\nIP,网关,子关掩码的更改\nMAC 码,固件版本的查看\n□可选择数字音频处理模块\n混音器：标准式混音台、矩阵选择式混音器、立体声混音器,左中右立体声混音器,自动门限混音器,自动增益互补混音器\n(底噪补偿),优先选择混音器,加法器.\n均衡器：GEQ 图示均衡器、PEQ 参量均衡器、AFC 自动反馈抑制器\n滤波器：高通滤波器、低通滤波器、高频带通滤波器、低频带通滤波器、相位校正滤波器\n分频器：2 分频, 3 分频和 4 分频\n动态处理器：噪声门,自动电平控制器、压缩器,限幅器、扩展器、闪避器(自动背景音乐衰减)\n路由分配器：1x1 ~ 32x32\n 延时器：0 ~ 2s\n控制器：音量控制器、70 个模式调用、逻辑控制模块、\n电平表：信号电平表、峰值电平、RMS\n信号发生器：正弦波发生器、粉红噪声发生器、白噪声发生器\n系统诊断模块：传输连接网络诊断功能,密码设置,软件语言选择功能(简体中文/繁体中文/英文)\n多台 Neutrino 数字音频媒体矩阵可通 RJ45 网口连接到局域网路由器上,可组成大型控制系统, IPAD无线控制，安卓TOUCH7有线控制,MINI面板控制 可用 POE 进行供电.\nNEUconsole 软件可运行在 Windows 2000/XP/7 平台下,而 TOUCH 7 的安装软件 NEUpanel 可运行在安卓平台上.\nINPUT/OUTPUT 接口数量固定,内部数字音频处理模块由用户自由设定\n技术参数：\n模拟音频输入/输出\n输入阻抗：>10k欧姆\n输出阻抗：50k欧姆\n最大电平：+20dBu\n传输方式：平衡方式\n幻象供电：+48V\n音频处理性能： \n处理器：40bit 浮点\n取样频率：48Khz\n转换器：24bit\n频率响应：+/- 0.1dB(20-30kHz)\n动态范围：110dB（未计权）\n共模抑制比：>100dB（50-10kHz）\n串扰：<-100dB\n失真：0.002（1kHz@+4dBu）\n硬件接口 \n模拟音频输入/输出：phoenix 3.5mm\n逻辑输入/输出：phoenix 3.5mm\n以太网口：RJ45 规格\n电源：90-265VAC（50/60Hz）-20VA\n尺寸：483×44×229mm\n重量：5kg","台",1]
[9,"无线手持话筒","Beyerdynamic","TG 550","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500H-D手持话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。手持发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含收纳包/2节AA电池；增益2档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。话筒头为TG V50动圈心形指向。","套",4]
[10,"18英寸心形鹅颈话筒（含连体式桌面底座与线缆）","SHURE","MX418D/C","18英寸心形鹅颈话筒，含连体式桌面底座与线缆 可选有12英寸（305毫米）和18英寸（457毫米）两种长度\n可互换式拾音器头可为每种应用提供合适的拾音模式\n锁定法兰支架可以将话筒永久固定在表面上\n扣合式泡沫防风罩\n减震架可以隔离超过20 dB的表面震动噪声\n各型号还可以选配附加式前置放大器、串联式前置放大器或桌面底座\n较宽的动态范围和频率响应，准确再现整个音频频谱的声音\n无变压器的平衡输出，提高了长距离电缆传输时的噪声抗扰度\n新型射频滤波器","支",6]
[11,"均衡器","DBX",2231,"●输入参数：\n连接头： 1/4寸TRS，母，XLR（2脚为为线）\n类型： 电子式平衡/非平衡，带RF滤波\n阻抗： 平衡式40kΩ，非平衡式20kΩ\n最大输出电平：>+21dBu，平衡式或非平衡式\nCMRR：>40dB，典型值>55dB（1kHz）\n●输出参数：\n连接头：1/4寸TRS、公、XLR（2脚为火线）\n类型：阻抗平衡/非平衡式，带RF滤波\n阻抗：平衡式200Ω，不平衡式100Ω\n最大输出电平：>+21dBu，平衡式/非平衡式（负载为2kΩ或更大）\n●系统指标：\n带宽：20Hz至20Hz，+/-0.5dB\n信噪比：>102dB，不计权，+4dBu，22kHz带宽\n动态范围：>120dB，不计权\n总谐波失真+噪音：<0.04%，通常在+4dBu、1kHz时只有0.02%\n通道隔离度：<-80dB，20Hz\n降噪量：约为20dB\n●功能键：\nType III NR（III型降噪）：开头降噪器\nEQ Bypass（均衡旁路）：旁路图表式均衡\nLowCut（低频切除）：开头40Hz的低频切除滤波器\nRange（范围）：选择+/-6dB或+/-15dB 的增益/衰减范围\n●显示器：\n输出电平计：4只LED显示（绿、绿、黄、红）分别代表-10，0，+10，18dBu\n增益衰减计：4只LED显示（全红）代表0，3，6，10dB\n降噪器功率：黄色LED\n均衡旁路：红色LED\n削波：红色LED\n低频切除开动：红色LED\n+/-6dB范围：红色液晶\n+/-12dB范围：红色液晶","台",1]
[12,"控制室监听音箱","JBL","LSR305","5寸双放大两分频有源录音室监听音箱50W+35W","只",2]
[13,"专业DVD播放机","PIONEER","DV310","基本参数：  \n产品类别 DVD播放机\n可播放碟片 DVD/SVCD/VCD/CD/CD-R/-RW\nDVD-R/-R DL/-RW（Video Mode，\nVR Mode W/CPRM）DVD+R/+R DL/+RW（Video Mode）\n视频制式 NTSC/PAL\n逐行扫描 双制式纯影院逐行扫描\n语言支持 中文，英文，泰文，法语，西班牙语\n\n音频视频特性：  \n音频特性 96kHz/24-bit 数/模转换器\n虚拟环绕\n数码输出（Dolby Digital，DTS（DVD），MPEG Audio，Linear PCM）\n声音均衡器\n对话\n动态范围控制（DVD)）\n数码输出：开启/关闭\n视频特性 双制式纯影院逐行扫描（PAL/NTSC）\n108MHz/12-bit视频数/模转换器\n视频调整\n放大功能\n\n输入输出：  \nUSB接口 支持\n输出端口 色差视频输出\nS-Video 输出\n视频输出\n音频输出\n同轴数码输出\n光纤数码输出\n\n电气规格：  \n电源性能 110-240V，50/60Hz\n产品功耗 11W\n\n外观参数：  \n外形尺寸 420×215.5×49.5mm\n产品重量 1.7kg ","台",1]
[14,"8路时序电源","YYAUDIO","NPW-80","1、工作环境：180V-240V 50/60Hz\n2、电源输入：（3X2.5平方电缆）火线（L）、零线（N）、地线（GND）\n3、输出通道数：后板8路直接接至继电器万用插座输出可控，前板2路万用插座直通输出\n4、整机设备最大输出负载 40A，通道负载输出：单通道最大输出负载 20A\n5、多个同类设备可进行级联\n6、前面板带数码电压显示屏（P-802A），内置40A进口滤波电源","只",3]
[15,"合计",{"$nulls":6},611430]