{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["高端"],"not_rendered":{"images":14},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"高端","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[10,1,10,7],[11,0,11,9],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["音响扩声系统"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["音响扩声系统"]
[1,"主音箱","Aura Audio","C12","频率响应（- 6dB）：85 Hz – 20 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：80度\n垂直覆盖（- 6dB）：60度\n最大声压级：126/132dB（free space）\n灵敏度：1w/1m: 99 dB (free space)\n分频点（8ohms） : 1.8 kHz passive\n功率处理：500 W cont, 2000 W peak\n推荐的HP滤波器： 65 Hz, 24 dB/octave\n喇叭单元\nLF: (1) x 12” 钕磁铁锥形单元，反射调谐\nHF: (1) x 1” 压缩单元，同轴，高指向性波导\n\n外观\n箱体：折弯\n桦木胶合板，质感黑色油漆饰面\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：585毫米×430毫米×295毫米\n重量：15kg","只",2]
[2,"低音炮","Aura Audio","XD12","频率响应（- 6dB）：40 Hz–120 Hz\n水平覆盖（- 6dB）：360度\n垂直覆盖（- 6dB）：360度\n最大声压级：130/136 dB (half space)\n灵敏度：1w/1m: 103 dB (half space)\n阻抗：8 ohms\n功率处理：500 W\n\n喇叭单元\nLF: (1) x 12” cone driver, 3” voice coil\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，有纹理的黑色漆面\n防护网：钢质防护网，粗纹黑色漆面\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：700毫米×400毫米×600毫米\n重量：25kg","只",1]
[3,"D类高效率功放","Aura Audio","D2x","D2放大器是具有扬声器管理的D类高效功率放大器。D系列代表了放大器设计的最新技术，具有极高的保真度、频率无关的谐波失真性能、高效率的D类设计和极低的总重量。\n\nD2q\nD2Q是4通道(4x 125W/4欧姆)放大器，用作独立的系统放大器或作为D80DSP的扩展放大器，驱动从i3、i5或C12顶部到小型低音扬声器、延迟线甚至F系列演播室监视器的任何东西。\n\nD2I\nD2i是专用的i系列放大器，具有2进4出固定双安培路由顶部+子配置；i3和i5滤波和限制预设和补充低音炮低音滤波器奥拉音频XD8，XD10和XD12低音炮。\n\nD2X\nD2x是2/2输出，由D80DSP辅助DSP输出馈电的扩展放大器，或作为独立的系统放大器，驱动从i3、i5或C12顶部到小低音或延迟线的任何东西。\n\n所有D2放大器都配有用于特定扬声器的固定系统控制器，包括高通和低通滤波器、参数均衡器和最先进的光限幅电路。如果使用附加的DSP，例如D80DSP的辅助输出，也可以绕过滤波器。所有型号均采用带过流、过压保护系统的汽车电源电压传感开关电源和优化的低噪声冷却系统。\n\n\n特征\n利用光学动力学处理的高端模拟信号通路\n高保真D类放大器\n开关电源\n极低、频率无关的THD性能\n预配置扬声器管理\n90%总效率\n\n规格\nD2Q输出功率（4）125W/4OHMS\nD2I输出功率LF（2）250W/8OHMS\nD2I输出功率HF（2）125W/4OHMS\nD2X输出功率（2）250W/8OHMS\nD2X输出功率（2）（2）125W/4OHMS（并联）\n\n频率响应：15HZ-30KHZ-1dB\nTd+n在-3dB＜0.05%（50Hz～20kHz）\nTd+n在+10dB的限制＜0.5%（1kHz）\n输入节点：2×XLR，2×XLR链路\n输出连接器：2×Skaon NL4\n（引脚1和2：Bi-AMP和并行选项）\n电源连接器：Powercon\n\n尺寸\n83mm（19）×44毫米（2U）×400毫米\n重量：5公斤\n运输箱：540×85×510（mm）\n装运重量：5公斤","台",2]
[4,"前级效果器","YYAUDIO","KA500S","音效：\n01. 话筒拥有出色的参数混响器，让演唱人声表现得浑厚，富有广阔的空间感\n02. 音乐拥有 7段参量均衡\n03. 话筒拥有 15段参量均衡，压限器，反馈抑制等级\n04. 主输出拥有5段参量均衡，比例缩放器，延时器\n05. 超低音拥有3段参量均衡，让声音表现更加有现场的强烈感\n话筒：\n01. 三组混合输入的话筒接口\n02. 带有一个模拟电平开关的噪声门\n03. 拥有出色的反馈抑制电路，防止啸叫\n输入：\n01. 两组双通道手动切换输入的莲花音频接口\n调节：\n01. 用过面板旋钮或按键\n02. 使用USB转Rs232接线联机调试\n03. 调试软件 Audio Effect Controler\n硬件特征：\n01. 采用ADI-SHARC 21375 DSP\n02. 采用 108dB 高信噪比 ADC & DAC\n03. 数模转换采样率为 48KHz\n04. 超低的音频输出噪声，和开机关机声道静音设计\n05. 6通道音频输出，2通道音乐输入，3通道话筒输入\n07. 支持RS232接口调试\n模拟音频元件：\n \n输出放大运算器 ：TI 5532DD\n话筒放大运算器 ：JRC 2068DD\n话筒放大运算器 ：TI 5532DD\n音频特征：\n01. 采用 48KHz/s 音频采集率\n02. 高信噪比及低输入输出噪声\n03. 开机及关机静音控制\n04. 出色的话筒音频混响器\n\n用户接口规格：\n     \n音频模拟输出接口 ：6 Channels (XLR female)\n耳机模拟输出接口 ：无\n数字音频输出接口 ：无\n  \n话筒模拟输入接口 ：3 Channels (6.35mm)\n音频模拟输入接口 ：2/4 Channels (RCA)\n数字音频输入接口 ：无\n  \n数字控制接口 ：RS232转USB\n无线控制接口 ：无\n  \n面板液晶显示屏幕 ：双行20字符英文 COB\n话筒输入信号指示 ：无\n话筒输出信号指示 ：无\n音乐输出信号指示 ：无\n按钮 ：12 个按键\n旋钮 ：3 个音量调整旋钮, 1 个调节旋钮\n  \n电源开关 ：1 个电源开关(背面)","台",1]
[5,"无线手持话筒","SHURE","BLX24R/SM58","1、接收主机：一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）；\n2、内部天线分集、双色音频状态LED指示灯；\n3、每个频段可兼容数量:12、自动设置频道/组扫描；\n4、音频输出电平（参考值 ±33 kHz偏差，1 kHz音调）、XLR接口: –20.5 dBV (连接至100 kΩ 负载)；\n5、灵敏度 -105 dB，12 dB信噪比（典型值）；\n6、半机架接收机、（内附原厂安装支架套件）；\n7、12-8 V直流，150 mA，采用外部电源                     \n8、手持式发射机、具备QuickScan频率选择功能；\n9、-10 dB增益衰减：\n10、2节 AA电池，>长达14个小时；\n11、增益调整范围：10dB；\n12、射频发射机输出 最大值为30 mW；","套",2]
[6,"点歌机","视易","K72","操作系统和应用：\n多唱魔镜3\n支持K米评分\n支持炫屏\n支持双麦PK\n支持多唱霸屏\n支持大眼拍拍\n支持歌神训练营\n支持语音报台\n支持自助KTV\n支持多唱电影\n内置应用市场，支持android电视应用\n点歌：\n触摸屏点歌\n手机点歌（多唱）\n平板点歌（多唱 HD）\n支持无线屏幕点歌\n支持语音点歌\n支持微信点歌\n曲库与存储：\n内置2块3.5吋SATA硬盘；单硬盘最高支持6TB内容存储（视硬盘容量）\n支持外接USB 3.0移动硬盘\n支持点播在线歌曲\n视频输出：\n720P 触摸屏输出\n720P/1080P/4K 高清电视输出\n声音和音效：\nSPDIF光纤/同轴无损数字音频输出\nAV模拟音频输出\nAV模拟录音输入\n网络：100M以太网（RJ45接口）\n内置WIFI（IEEE 802.11b/g/n）+蓝牙4.0\n处理器和内存：\nCPU: 采用28nm工艺芯片，主频1.8GHZ\n内存: 2GB\n闪存: 8GB\n接口：\n硬盘：1\nCPU：4核A53\n内存：2G\n闪存：8G\nDAC：专业数模转换芯片\nHDMI IN/HDMI OUT：各1个\nVGA：1\nAV输出L/R：1组\n录音输出L/R：1组\n同轴：1\n光纤：1\nCVBS接口：1\n串口：2\nRJ45网口：1\nMIC IN/MIC OUT：各2个\nUSB接口：3个（侧边2个USB2.0，后置1个USB3.0）\nRS232：1\nIR接口：1\n内置WIFI：5G+2.4G+蓝牙\n电源：12V/5A\n指示灯：\n网络灯\n电源指示灯\n硬盘指示灯2个\nWIFI指示灯","台",1]
[7,"安装辅材辅料","定制","定制","包含线材、桥架、线管、机柜机架、接插件、跳线盘、安装吊挂件等","批",1]
[8,"合计"]
["智能灯光系统"]
[1,"智能灯光控制盒(集成中控和音频检测器）","KELEK","E-300T","■开关/调光：10路开关控制，2路可控硅调光。单独控制，亦可通过DMX512控制\n■开关/调光：10路开关控制。单独控制，亦可通过DMX512控制\n■摇麦检测：内置220V摇麦检测,智能切换摇麦效果,让房间的舞台效果更加个性化\n■灯具电源管理：灯具电源时序管理,根据场景合理关闭电源,环保节能并延长灯具寿命\n■DMX512功能：配置网口和卡农输出接口,支持512个通道\n■调光台学习：配置调光台卡农接口，控台学习无需手动拨插线路，实现智能切换\n■歌曲声光联动：灯光效果跟随各家点歌系统歌曲分类等条件进行变化，综合场景多达50个\n■节奏声光联动：灯光效果跟随音频节奏变化，内置音频全频分析模块，让灯光和音乐配合得更加完美\n■无线调试：效果调试、下载都可通过WIFI无线方式完成，工程师可在房间任何位置轻松调试\n■云灯库技术：可建立多达400个虚拟灯具800个程序素材的灯库效果，任意场景随意调用\n■快捷调试：运用灯库快速满足K场效果要求，效果调试快捷简单，满足初级工程师轻松上手\n■U盘功能：通过U盘升级程序、下载参数、更新配线程序等，升级的麻烦一次解决\n■工程管理：用户管理权限设置，所有设置和效果均可保存到电脑进行备份，保障系统安全运行","台",1,{"$nulls":3},"外形尺寸：355(L)*220(W)*46(H)mm\n通常安装于机柜，照明灯具和效果灯具电源线和信号控制线均布至机柜连接到该设备。\n（注意：布线时强弱电需分开套管走线）"]
[2,"灯带译码器","KELEK","DE-30S","◆支持DMX512信号控制，可与DMX数码控制台连接，实现调光或各种程序变化。\n◆ DMX512输入/输出：支持多台灯具握手连接。\n◆电源输入：DC12V-24V。\n◆最大负载：单路负载＜10 A ; 整机电流＜21 A（负载输出加有过流保护电路）。\n◆12V驱动：单路负载（120W）整机（252W）\n◆24V驱动：单路负载（240W）整机（504W）\n◆输出：四路回路 R、G、B。\n◆连接方式：共阳。\n◆净重：0. 230Kg。\n◆输出功率：12V< 252W,24V<504W。","台",4,{"$nulls":3},"外型尺寸：L135*W63*H25（mm）\n通常安装于机柜、或放置于天花板灯槽，用四芯线连接灯带，配合智能中控实现灯带控制"]
[3,"控制面板","KELEK","TA-118","★玫瑰金色锌合金边框，钢化玻璃电容式触摸\n★电容式触摸，18键整体背光\n★按键声音提示\n★分灯光墙板、音乐墙板或综合墙板、可定制按键和LOGO。","台",1,{"$nulls":3},"外形尺寸：190L*118W*10H(mm)\n标准86暗盒\n免螺丝安装\n安装在进门墙上开灯位置，或沙发背墙上"]
[4,"30W图案+染色+激光摇头灯\n（三合一）","KELEK","N-Y062","电源供应：AC100-240V  50/60Hz\n功    率：120W\n光    源：30W LED+6颗10W四合一灯珠+单红/单绿/单蓝激光\n颜    色：7种颜色+白光+流水效果\n图    案：7种图案+白光+流水效果\n调    光：0-100%线性调节\n频闪速度：1-25次/秒\nX轴角度：水平540度\nY轴角度：垂直270度  \n控制模式：DMX-512，自走，声控，主从模式\n安装方式：外挂/吸顶\n大扭力高稳定性42电机，质量好，皮带传动、运转稳定，速度可快可慢，X轴和Y轴慢转时都平稳。和七颗染色慢转时有明显区别","台",6,{"$nulls":3},"安装在电视和茶几之间的天花中间位置，均匀分布，染色和图案扫描全场"]
[5,"1.4W全彩动画激光","KELEK","F2800","工作电压：AC100-240V  50/60Hz\n功    率：60W\n激光功率：RGB1400mw\n激光波长：绿光：532nm或530nm  红光：638nm  蓝光：450nm\n调制信号：TTL调制\n激光颜色：全彩色\n扫描系统：20kpps振镜\n扫描角度：±20°\n激光图案：15组图案库，1900个图案\n冷却系统：风机强制冷却\n工作环境： 室内（10-35°）\n通道模式：6/34CHS","台",1,{"$nulls":3},"安装在沙发靠墙天花角落，朝电视墙投射"]
[6,"八彩蝴蝶灯","KELEK","N-X051","工作电压：AC100-240V  50/60Hz\n功    率：60W\n光    源：2颗24W 8合一灯珠\n颜    色：八彩混合色\n控制方式：DMX512、声控、自走\n通道模式：13CHS\n净    重：1.5KG\n包装尺寸：275X245X180mm\n包装尺寸：570X510X390mm   8个装\n工作环境：室内（10-35°）","台",2,{"$nulls":3},"安装在沙发靠墙天花角落，朝电视墙投射"]
[7,"合计",{"$nulls":6},150000]